**ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАСТИКОВЫМ ЕВРО-ПОДДОНАМ**

**Физические требования:**Длина европоддона – 1200 мм  
Ширина европоддона – 800 мм  
Высота европоддона – не более 160 мм  
Материал: пластик, полипропилен  
Цвет: серый

**Технические требования:**Допустимая стеллажная нагрузка не менее 750 кг  
Допустимая динамическая нагрузка не менее 1000 кг  
Допустимая статическая нагрузка не менее 2000 кг  
Вес европоддона не более 20 кг  
Тип основания европоддона: перфорированное  
Количество полозьев – 3  
Возможность захвата с 4-х сторон

**Эксплуатационные требования.**Условия хранения и эксплуатации.  
Эксплуатация европоддонов как на территории склада с защитой от осадков и солнца, так и на открытой территории. Режим эксплуатации – круглогодичный, круглосуточный.  
Характерные диапазоны температур в месте использования: от -40°С до +40°С