Постановление Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. N 68

"Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам

специальной одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты"

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социального развития Российской Федерации (пункт 8.12), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1997 г. N 480, Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам:

организаций авиационной и оборонной промышленности согласно приложению N 1;

организаций бытового обслуживания согласно приложению N 2;

жилищно-коммунального хозяйства согласно приложению N 3;

лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных, лесохозяйственных организаций и химлесхозов согласно приложению N 4;

занятым на эксплуатации метрополитена согласно приложению N 5;

целлюлозно-бумажного, гидролизного и лесохимического производств согласно приложению N 6;

торговли согласно приложению N 7;

занятым на геологических, топографо-геодезических, изыскательских, землеустроительных работах и в картографическом производстве согласно приложению N 8;

производств медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов согласно приложению N 9;

микробиологической промышленности согласно приложению N 10;

организаций здравоохранения и социальной защиты населения, медицинских научно-исследовательских организаций и учебных заведений, производств бактерийных и биологических препаратов, материалов, учебных наглядных пособий, по заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок согласно приложению N 11;

сельского и водного хозяйств согласно приложению N 12;

рыбной промышленности согласно приложению N 13.

2. С принятием настоящего постановления на территории Российской Федерации не применяются Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденные постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС, согласно приложению N 14.

Первый заместитель Министра труда

и социального развития Российской Федерации Ю.Люблин

Приложение N 1. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной

одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам организаций

авиационной и оборонной промышленности

Приложение N 2. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной

одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам организаций бытового

обслуживания

Приложение N 3. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной

одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального

хозяйства

Приложение N 4. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной

одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам лесозаготовительных,

лесосплавных, лесоперевалочных, лесохозяйственных

организаций и химлесхозов

Приложение N 5. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной

одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам, занятым на

эксплуатации метрополитена

Приложение N 6. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной

одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам целлюлозно-бумажного,

гидролизного и лесохимического производств

Приложение N 7. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной

одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам торговли

Приложение N 8. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной

одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам, занятым на

геологических, топографо-геодезических, изыскательских,

землеустроительных работах и в картографическом

производстве Примечания:

Приложение N 9. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной

одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам производств

медикаментов, медицинских и биологических препаратов и

материалов

Приложение N 10. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной

одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам микробиологической

промышленности

Приложение N 11. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной

одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам организаций

здравоохранения и социальной защиты населения,

медицинских научно-исследовательских организаций и

учебных заведений, производств бактерийных и

биологических препаратов, материалов, учебных

наглядных пособий, по заготовке, выращиванию и

обработке медицинских пиявок

Приложение N 12. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной

одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам сельского и водного

хозяйств

Приложение N 13. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной

одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам рыбной промышленности

Приложение N 1

к постановлению Минтруда РФ

от 29 декабря 1997 г. N 68

Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других

средств индивидуальной защиты работникам организаций авиационной

и оборонной промышленности

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Профессия или | Наименование средств |Норма выда-|

|п/п | должность | индивидуальной защиты |чи на год|

| | | |(единицы |

| | | |или комп-|

| | | |лекты) |

|————|——————————————————|———————————————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1. Летно-подъемный персонал |

| |

|1. |Бортмеханик, бор-| При постоянной занятости в испы-| |

| |тэлектрик, борто-| тательных полетах: | |

| |ператор, не име-|Костюм меховой нагольный |1 на 5 лет |

| |ющие постоянных|Костюм демисезонный хлопчатобумаж-| |

| |штатных мест на|ный на шерстяном ватине |1 на 4 года|

| |борту воздушного|Костюм диагоналевый или лавсановый |1 на 2 года|

| |судна |Куртка шевретовая |1 на 4 года|

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| | |Свитер шерстяной |1 на 5 лет |

| | |Белье нательное шерстяное |2 комплекта|

| | | |на 4 года |

| | |Сапоги на меху |1 пара на 5|

| | | |лет |

| | |Унты меховые |1 пара на 5|

| | | |лет |

| | |Галоши к унтам |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Носки шерстяные плюшевого перепле-|1 пара на 2|

| | |тения |года |

| | |Перчатки шевретовые без подкладки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки кожаные на меху |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Шлемофон кожаный зимний |1 на 5 лет |

| | |Шлемофон летний облегченный с сет-| |

| | |кой |1 на 4 года|

| | |Подшлемник хлопчатобумажный |2 на 3 года|

| | | | |

|2. |Ведущие инженеры| При постоянной занятости в испы-| |

| |всех наименований| тательных полетах: | |

| |и инженеры-экспе-|Костюм меховой нагольный |1 на 5 лет |

| |риментаторы всех|Костюм демисезонный хлопчатобумаж-| |

| |наименований, име-|ный на шерстяном ватине |1 на 4 года|

| |ющие штатные места|Костюм кожаный |1 на 4 года|

| |на борту воздушно-|Костюм диагоналевый или лавсановый |1 на 2 года|

| |го судна |Куртка шевретовая |1 на 4 года|

| | |Свитер шерстяной |1 на 5 лет |

| | |Белье нательное шерстяное |2 комплекта|

| | | |на 4 года |

| | |Сапоги на меху |1 пара на 5|

| | | |лет |

| | |Унты меховые |1 пара на 5|

| | | |лет |

| | |Галоши к унтам |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Ботинки полетные зимние |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Ботинки полетные летние |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Носки меховые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Носки шерстяные плюшевого перепле-|1 пара на 2|

| | |тения |года |

| | |Перчатки шевретовые без подкладки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки кожаные на меху |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Шлемофон летний облегченный с сет-| |

| | |кой |1 на 4 года|

| | |Шлемофон кожаный зимний |1 на 5 лет |

| | |Подшлемник хлопчатобумажный |2 на 3 года|

| | | | |

|3. |Летчик; штурман;|Костюм меховой нагольный |1 на 5 лет |

| |бортинженер; борт-|Костюм демисезонный хлопчатобумаж-| |

| |радист; бортстре-|ный на шерстяном ватине |1 на 4 года|

| |лок |Костюм кожаный |1 на 4 года|

| | |Костюм диагоналевый или лавсановый |1 на 2 года|

| | |Куртка шевретовая |1 на 4 года|

| | |Свитер шерстяной |1 на 5 лет |

| | |Белье нательное шерстяное |2 комплекта|

| | | |на 4 года |

| | |Сапоги на меху |1 пара на 5|

| | | |лет |

| | |Унты меховые |1 пара на 5|

| | | |лет |

| | |Галоши к унтам |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Ботинки полетные зимние |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Ботинки полетные летние |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Носки меховые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Носки шерстяные плюшевого перепле-|1 пара на 2|

| | |тения |года |

| | |Перчатки шевретовые без подкладки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки кожаные на меху |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Шлемофон летний облегченный с сет-| |

| | |кой |1 на 4 года|

| | |Шлемофон кожаный зимний |1 на 5 лет |

| | |Подшлемник хлопчатобумажный |2 на 3 года|

| | | | |

|4. |Парашютист-испыта-| При выполнении работ по испыта-| |

| |тель | нию парашютного и десантного| |

| | | оборудования и постоянном выпол-| |

| | | нении прыжков: | |

| | |Костюм меховой нагольный |1 на 5 лет |

| | |Костюм демисезонный хлопчатобумаж-| |

| | |ный на шерстяном ватине |1 на 4 года|

| | |Костюм кожаный |1 на 3 года|

| | |Костюм диагоналевый или лавсановый |1 на 2 года|

| | |Куртка шевретовая |1 на 4 года|

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| | |Свитер шерстяной |1 на 5 лет |

| | |Белье нательное шерстяное |2 комплекта|

| | | |на 4 года |

| | |Сапоги на меху |1 пара на 5|

| | | |лет |

| | |Унты меховые |1 пара на 5|

| | | |лет |

| | |Галоши к унтам |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Носки шерстяные плюшевого перепле-|1 пара на 2|

| | |тения |года |

| | |Перчатки шевретовые без подкладки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки кожаные на меху |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Шлемофон кожаный зимний |1 на 5 лет |

| | |Шлемофон летний облегченный с сет-| |

| | |кой |1 на 4 года|

| | |Подшлемник хлопчатобумажный |2 на 3 года|

| | | | |

|5. |Парашютист-спаса- |Костюм меховой нагольный |1 на 5 лет |

| |тель поисково-спа-|Костюм демисезонный хлопчатобумаж-| |

| |сательной команды |ный на шерстяном ватине |1 на 4 года|

| | |Костюм диагоналевый или лавсановый |1 на 2 года|

| | |Куртка шевретовая |1 на 4 года|

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| | |Свитер шерстяной |1 на 5 лет |

| | |Белье нательное шерстяное |2 комплекта|

| | | |на 4 года |

| | |Сапоги на меху |1 пара на 5|

| | | |лет |

| | |Унты меховые |1 пара на 5|

| | | |лет |

| | |Галоши к унтам |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Носки шерстяные плюшевого перепле-|1 пара на 2|

| | |тения |года |

| | |Перчатки шевретовые без подкладки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки кожаные на меху |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Шлемофон кожаный зимний |1 на 5 лет |

| | |Шлемофон летний облегченный с сет-| |

| | |кой |1 на 4 года|

| | |Подшлемник хлопчатобумажный |2 на 3 года|

| |

| Примечание. Ведущие инженеры, техники, инженеры-экспериментаторы,|

|начальники летно-испытательных станций и другие работники|

|летно-испытательных станций, НИИ, КБ, не связанные постоянно с|

|полетами, на время полета получают спецодежду и спецобувь в|

|соответствии с п.2 настоящих Норм как дежурную, возвращая ее после|

|каждого полета. |

| |

| II. Летно-технический состав (наземный) |

| |

|6. |Авиационные техни-| При постоянной работе на аэрод-| |

| |ки всех наименова-| роме по непосредственной подго-| |

| |ний и авиационные| товке воздушных судов к полетам:| |

| |механики всех на-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |именований, не|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |участвующие в по-| |года |

| |летах |Перчатки кожаные на байке с манже-|1 пара на 2|

| | |тами |года |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Вкладыши шерстяные к перчаткам |1 пара |

| | |Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| | |Костюм комбинированный хлопчатобу-| |

| | |мажный с ватным вкладышем и меховым| |

| | |воротником |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | При занятости на тех же работах| |

| | | с применением винила: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Белье нательное хлопчатобумажное |1 комплект |

| | |Сапоги юфтевые с кирзовыми голени-| |

| | |щами на резиновой подошве |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Портянки байковые |2 пары |

| | |Перчатки кожаные на байке с манже-|1 пара на 2|

| | |тами |года |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Вкладыши шерстяные к перчаткам |1 пара |

| | |Костюм хлопчатобумажный с ватным| |

| | |вкладышем и меховым воротником |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | | |

|7. |Ведущие инженеры| При постоянной работе по подго-| |

| |всех наименований| товке воздушных судов к полетам:| |

| |и инженеры по экс-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |плуатации всех на-|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |именований, не| |года |

| |участвующие в|Перчатки кожаные на байке с манже-|1 пара на 2|

| |полетах |тами |года |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Вкладыши шерстяные к перчаткам |1 пара |

| | |Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| | |Костюм комбинированный хлопчатобу-| |

| | |мажный с ватным вкладышем и меховым| |

| | |воротником |По поясам |

| | | | |

|8. |Оператор заправоч-| При постоянной работе на аэро-| |

| |ных станций | дроме по заправке самолета горю-| |

| | | чими, смазочными и другими мате-| |

| | | риалами: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |Дежурные |

| | |Шлем из кислотозащитной ткани |1 |

| | |Противогаз |Дежурный |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | При занятости на тех же работах| |

| | | с применением винила: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Белье нательное хлопчатобумажное |1 комплект |

| | |Сапоги юфтевые с кирзовыми голени-|1 пара на 2|

| | |щами на резиновой подошве |года |

| | |Портянки байковые |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |Дежурные |

| | |Галоши из кислотозащитной ткани |1 пара |

| | |Противогаз |Дежурный |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

|9. |Работник службы| При постоянной работе на аэро-| |

| |радиосветотехни- | дроме по обеспечению полетов: | |

| |ческого оборудова-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ния аэродрома, не|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |участвующий в по-| |года |

| |летах |Перчатки кожаные на байке с манже-|1 пара на 2|

| | |тами |года |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Вкладыши шерстяные к перчаткам |1 пара |

| | |Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| | |Костюм комбинированный хлопчатобу-| |

| | |мажный с ватным вкладышем и меховым| |

| | |воротником |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| |

| Примечание. Главные специалисты, руководители подразделений|

|организаций, контрольные мастера и другие специалисты, обеспечивающие|

|контроль, организацию и проведение работ с применением винила, на время|

|работы получают спецодежду и спецобувь в соответствии с п.6 настоящих|

|Норм, как дежурные, возвращая их после окончания работ. |

| |

| III. Испытание авиационной техники |

| |

|10. |Работник | При постоянной занятости гидро-| |

| | | динамическими испытаниями авиа-| |

| | | ционной техники на открытых во-| |

| | | доемах на катерах (верхняя ко-| |

| | | манда): | |

| | |Костюм хлорвиниловый на байке |1 на 2 года|

| | |Костюм на искусственном меху с ка-|1 на 3 года|

| | |пюшоном | |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Портянки теплые |2 пары |

| | |Перчатки кожаные на байке |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Рукавицы меховые |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Шлем кожаный на байке |1 на 3 года|

| | |Очки защитные |До износа |

| | | При постоянной занятости гидро-| |

| | | динамическими испытаниями авиа-| |

| | | ционной техники на открытых| |

| | | водоемах на катерах (нижняя ко-| |

| | | манда): | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | |Шлем кожаный |1 на 4 года|

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2,5|

| | | |года |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2,5|

| | | |года |

| | | При постоянной занятости на бук-| |

| | | сировочной тележке гидроканала: | |

| | |Костюм прорезиненный |Дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки кожаные на байке |Дежурные |

| | |Шлем кожаный на байке |1 на 4 года|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | | | |

|11. |Слесарь-испытатель| При постоянной занятости на ис-| |

| | | пытании авиационной техники на| |

| | | прочность в гидробассейнах: | |

| | |Комбинезон прорезиненный |Дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|12. |Слесарь-испыта- | При постоянной занятости в под-| |

| |тель; слесарь-| готовке к испытаниям мощных гид-| |

| |сборщик; слесарь| равлических и электрогидравли-| |

| |по аэрогидродина-| ческих систем и агрегатов с при-| |

| |мическим испытани-| менением керосина, бензина и| |

| |ям; электромонтер| различных масел: | |

| |по ремонту и обс-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |луживанию электро-|Фартук с нагрудником из пленки| |

| |оборудования |МКВШ-151 |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Галоши диэлектрические |Дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |Дежурные |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Костюм теплый |1 на 2 года|

| |

| IV. Работники аэродрома |

| |

|13. |Аэродромный рабо-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |чий |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | | |

|14. |Машинист передвиж-| При постоянном выполнении работ| |

| |ного компрессора | в полевых условиях: | |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | | |

|15. |Мойщик летательных| При постоянной занятости на мой-| |

| |аппаратов | ке самолетов, вертолетов: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Нарукавники |2 пары |

| | |Наколенники |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | | |

|16. |Рабочий, инженер,| При постоянной занятости на аэ-| |

| |мастер, техник| родромах в воинских частях и| |

| |эксплуатационно- | гражданской авиации по доводке и| |

| |ремонтного отдела | гарантийному обслуживанию авиа-| |

| | | ционной техники: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | | |

|17. |Рабочий эксплуата-| При занятости на авиамоторных| |

| |ционно-ремонтного | заводах устранением дефектов и| |

| |отдела | отладкой, регулировкой топливной| |

| | | и масляной аппаратуры, установ-| |

| | | ленной на авиадвигателях: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

|18. |Слесарь-сборщик | При постоянной занятости в цехах| |

| |летательных аппа-| на монтаже и испытании гидросис-| |

| |ратов | тем самолетов с применением бен-| |

| | | зина, керосина и масел: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук текстовиниловый с нагрудни-| |

| | |ком |1 |

| | |Нарукавники текстовиниловые |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|19. |Электромонтер по| При постоянной занятости на аэ-| |

| |ремонту и обслужи-| родромах: | |

| |ванию электрообо-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |рудования |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Галоши диэлектрические |Дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |Дежурные |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| |

| Примечание. Работникам, командированным для участия в проведении|

|испытаний и доводке авиационной техники непосредственно на аэродромах,|

|выдается дежурная спецодежда и спецобувь согласно пункту 16 настоящих|

|Норм. |

| |

| V. Испытательные станции авиационных двигателей |

| |

|20. |Контролер сбороч-| При непосредственной занятости| |

| |но-монтажных и| на испытании агрегатов и деталей| |

| |ремонтных работ | воздушно-реактивных двигателей: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|21. |Контролер сбороч-| При постоянной занятости на ис-| |

| |но-монтажных и| пытании двигателей, работающих| |

| |ремонтных работ;| на этилированном бензине: | |

| |испытатель-механик|Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| |двигателей |щитной пропиткой |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Шлем кожаный |1 на 3 года|

| | |Очки защитные |До износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Подшлемник шерстяной |1 на 3 года|

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | При постоянной занятости на ис-| |

| | | пытании воздушно-реактивных дви-| |

| | | гателей: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Шлем кожаный |1 на 3 года|

| | |Очки защитные |До износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Подшлемник шерстяной |1 на 3 года|

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | При постоянной занятости на ис-| |

| | | пытании двигателей, работающих| |

| | | на чистом бензине: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Шлем кожаный |1 на 3 года|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Подшлемник шерстяной |1 на 3 года|

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | | |

|22. |Машинист компрес-|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |сора передвижного| |года |

| |с электродвигате-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |лем | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | | |

|23. |Начальник установ-| При постоянной занятости на ис-| |

| |ки | пытании поршневых и воздушно-ре-| |

| | | активных двигателей: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Шлем кожаный |1 на 3 года|

| | |Очки защитные |До износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Подшлемник шерстяной |1 на 3 года|

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | | |

|24. |Оператор заправоч-| При выполнении работ по состав-| |

| |ных станций | лению этилированного горючего: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Костюм противоипритный при выполне-| |

| | |нии работы по очистке смесительных| |

| | |агрегатов |Дежурный |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |2 пары |

| | |Шлем текстовиниловый |До износа |

| | |Противогаз |Дежурный |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Подшлемник шерстяной |1 на 3 года|

| | | | |

|25. |Руководители, спе-| При постоянной занятости на ис-| |

| |циалисты и служа-| пытании поршневых и воздушно-ре-| |

| |щие | активных двигателей: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Шлем кожаный |1 на 3 года|

| | |Очки защитные |До износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Подшлемник шерстяной |1 на 3 года|

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | При постоянной занятости на ис-| |

| | | пытании агрегатов и деталей воз-| |

| | | душно-реактивных двигателей: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|26. |Слесарь по изго-| При постоянной занятости обслу-| |

| |товлению и ремонту| живанием и ремонтом коммуникаций| |

| |трубопроводов | подачи горючего на испытательные| |

| | | станции авиадвигателей: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Противогаз |Дежурный |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | | |

|27. |Слесарь-сборщик | При выполнении работ по устране-| |

| |двигателей | нию дефектов после испытания| |

| | | воздушно-реактивных двигателей: | |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | При выполнении работ по разборке| |

| | | двигателей и промывке деталей| |

| | | после испытания: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук с нагрудником из пленки| |

| | |МВКШ-151 |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | | При непосредственной занятости| |

| | | на сборке двигателей и агрегатов| |

| | | к ним: | |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | | При постоянной занятости на уст-| |

| | | ранении дефектов при испытании| |

| | | поршневых и воздушно-реактивных| |

| | | двигателей: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Шлем кожаный |1 на 3 года|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Подшлемник шерстяной |1 на 3 года|

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | При работе с этилированным бен-| |

| | | зином дополнительно: | |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| |

| VI. Разборка, ремонт, сборка и испытание танков, тягачей, автомобилей,|

| тракторов и спецмашин |

| |

|28. |Водитель-испыта- | При непосредственной занятости в| |

| |тель; рабочий;| стационарных испытаниях: | |

| |мастер; мастер|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |контрольный участ-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ка |Шлемофон |До износа |

| | | При непосредственной занятости| |

| | | на полигонных испытаниях: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Шлемофон |До износа |

| | |Плащ непромокаемый |Дежурный |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на|

| | | |1,5 года |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в I| |

| | |и II поясах |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | |Полушубок в III, IV и особом поясах|Дежурный |

| | | | |

|29. |Рабочий | При занятости на работах по раз-| |

| | | борке, ремонту и сборке: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| |

| VII. Испытание двигателей и силовых установок |

| |

|30. |Испытатель двига-| При непосредственной занятости в| |

| |телей; мастер;| стационарных испытаниях двигате-| |

| |мастер контрольный| лей, на их разборке, ремонте и| |

| |участка; рабочий | сборке: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |

| VIII. Работники полигона |

| |

|31. |Инженер | При занятости на радиолокацион-| |

| | | ных работах и кинотеодолитных| |

| | | съемках: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара |

| | | | |

|32. |Механик | При выполнении работ на киноте-| |

| | | одолитных аппаратах: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | | |

|33. |Начальник: ради-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |олокационной груп-|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |пы, баллистических| |года |

| |трасс, тира и по-|Перчатки шерстяные |1 пара |

| |лигонной команды | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | | |

|34. |Оператор станции| При выполнении работ на киноте-| |

| |оптической регист-| одолитных аппаратах: | |

| |рации |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | | |

|35. |Подсобный рабочий | При постоянной занятости на по-| |

| | | лигонах: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | | |

|36. |Приборист | При постоянной занятости на мон-| |

| | | таже, регулировке и обслуживании| |

| | | приборов: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | | |

|37. |Радист-радиолока- |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |торщик летно-испы-|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |тательной станции | |года |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | | |

|38. |Радист-радиолока- | При выполнении работ по настрой-| |

| |торщик | ке раций зимой: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | | |

|39. |Слесарь по ремонту|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |вооружения |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | | |

|40. |Техник (старший|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |техник) по ради-|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |онавигации, ради-| |года |

| |олокации и связи |Перчатки шерстяные |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | | |

|41. |Техник и старший | При занятости на кинотеодолитных| |

| |техник | съемках: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | | |

|42. |Электромеханик по| При выполнении работ на монтаже| |

| |испытанию и ремон-| и подключении сети питания| |

| |ту электрооборудо-| трасс: | |

| |вания |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Галоши диэлектрические |Дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |Дежурные |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| |

| IX. Производство мягких баков |

| |

|43. |Вулканизаторщик; |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |закройщик резино-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |вых изделий и де-| | |

| |талей; клейщик| | |

| |резиновых, поли-| | |

| |мерных деталей и| | |

| |изделий; намазчик| | |

| |деталей | | |

| | | | |

|44. |Контролер сбороч-| При выполнении работ по приемке| |

| |но-монтажных и| баков: | |

| |ремонтных работ |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук текстовиниловый |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|45. |Слесарь механо-| При выполнении работ по сборке| |

| |сборочных работ | баков: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | При выполнении работ по разборке| |

| | | каркасов внутри мягких баков: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |

| X. Производство мипоры |

| |

|46. |Аппаратчик приго-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |товления влажной|Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| |мипоры |Галоши резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы хлопчатобумажные |4 пары |

| | |Перчатки резиновые |Дежурные |

| | | | |

|47. |Аппаратчик сушки |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|48. |Мастер | При выполнении работ на участке| |

| | | приготовления мипоры: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |Дежурные |

| | | | |

|49. |Подсобный рабочий |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|50. |Рабочий | При выполнении работ по старению| |

| | | перфоли: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | | При выполнении работ по раскрою| |

| | | мипоры: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|51. |Слесарь-ремонтник |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|52. |Транспортировщик | При выполнении работ по отправке| |

| | | готовой продукции: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | | |

|53. |Уборщик произ-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |водственных и слу-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |жебных помещений |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|54. |Укладчик-упаковщик|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | | | |

|55. |Формовщик блоков |Комбинезон хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |мипоры | |сяцев |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |4 пары |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| |

| XI. Участки капиллярной и цветной дефектоскопии |

| |

|56. |Контролер |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|57. |Рабочий | При выполнении работ по ручной| |

| | | окраске деталей и смывке краски:| |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|1 |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | | При выполнении работ по обслужи-| |

| | | ванию механизированной установ-| |

| | | ки: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| |

| XII. Оптическое стекловарение и оптико-механическое |

| производство |

| |

| 1. Оптическое стекловарение |

| |

|58. |Автоклавщик |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | При работе с тальком дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Перчатки резиновые |Дежурные |

| | | | |

|59. |Аэрозольщик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | При подготовке коллоидных раст-| |

| | | воров и их заливке дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|60. |Бортовой |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Очки защитные |До износа |

| | |Каска |До износа |

| | | | |

|61. |Выдувальщик стек-|Костюм хлопчатобумажный пылезащит-| |

| |лоизделий |ный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | | |

|62. |Дробильщик-раз- |Костюм хлопчатобумажный пылезащит-| |

| |мольщик |ный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Очки защитные |До износа |

| | |Респиратор |До износа |

| | | При выполнении работ по помолу| |

| | | крокуса и наждака: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный пылезащит-| |

| | |ный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Респиратор |До износа |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|63. |Закальщик стекла |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки трикотажные или перчатки | |

| | |хлопчатобумажные |24 пары |

| | | | |

|64. |Засыпщик шихты |Костюм хлопчатобумажный пылезащит-| |

| | |ный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Респиратор |До износа |

| | |Шлем войлочный |1 |

| | | При выполнении работ по чистке| |

| | | пода печи дополнительно: | |

| | |Костюм суконный |Дежурный |

| | |Валенки |Дежурные |

| | |Каска защитная |Дежурная |

| | | | |

|65. |Каменщик (печник)|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |дежурный у печей |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | | При выполнении работ по горячему| |

| | | ремонту дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |Дежурная |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |Дежурные |

| | |Валенки |Дежурные |

| | |Шляпа войлочная |Дежурная |

| | |Очки защитные |Дежурные |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|66. |Кварцедув |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Нарукавники |Дежурные |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|67. |Кварцеплавильщик |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы хлопчатобумажные |12 пар |

| | |Рукавицы с асбестовыми наладонника-| |

| | |ми |12 пар |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|68. |Классификаторщик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| |песка и пемзы |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|69. |Комплектовщик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| |стекла и стеклоиз-|Перчатки хлопчатобумажные или пер-| |

| |делий |чатки трикотажные |24 пары |

| | | При постоянных наружных работах| |

| | | зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | | |

|70. |Контролер стеколь-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ного производства |Перчатки хлопчатобумажные или пер-| |

| | |чатки трикотажные |24 пары |

| | | При работе с листовым и блочным| |

| | | стеклом дополнительно: | |

| | |Нарукавники для защиты от режущих| |

| | |воздействий |2 пары |

| | |Гамаши для защиты от режущих воз-| |

| | |действий |2 пары |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | При работе с ЛВЖ (альфамонобром-| |

| | | нафталином) дополнительно: | |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|71. |Красильщик зеркал |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Чуни резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | | | |

|72. |Литейщик стекла |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | | | |

|73. |Машинист машин|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вытягивания стекла|Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|74. |Моллировщик стекла|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Очки защитные или экран теплозащит-| |

| | |ный |До износа |

| | | При работе на печах периодичес-| |

| | | кого действия и установок УМО| |

| | | дополнительно: | |

| | |Нарукавники |2 пары |

| | | | |

|75. |Наладчик стеколь-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ных автоматов и|Ботинки кожаные |1 пара |

| |полуавтоматов |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | | | |

|76. |Настильщик стекла |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|77. |Обжигальщик в про-|Костюм хлопчатобумажный пылезащит-|1 |

| |изводстве стекла |ный | |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |24 пары |

| | |Респиратор |До износа |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|78. |Обжигальщик мате-|Костюм хлопчатобумажный пылезащит-|1 |

| |риалов |ный | |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|79. |Отжигальщик стек-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |лоизделий |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |24 пары |

| | | | |

|80. |Отломщик стекла от|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |машин |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Нарукавники для защиты от режущих| |

| | |воздействий |2 пары |

| | |Гамаши для защиты от режущих | |

| | |воздействий |2 пары |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|81. |Паяльщик сеток и|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |шинок на стекле | | |

| | | | |

|82. |Пирометрист |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|83. |Плавильщик изделий|Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| |из кварцевого неп-|щитной пропиткой |1 |

| |розрачного стекла |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Респиратор |До износа |

| | | При выполнении работ по раздувке| |

| | | горшка дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | |Рукавицы с асбестовыми наладонника-|12 пар |

| | |ми | |

| | | | |

|84. |Полировщик стекла| При выполнении работ по полиров-| |

| |и стеклоизделий | ке листового стекла: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | При выполнении работ по полиров-| |

| | | ке стеклоизделий: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|85. |Прессовщик горяче-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |го стекла |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|86. |Рабочий | При выполнении работ на участке| |

| | | бескислородного стекла: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | При засыпке шихты дополнительно:| |

| | |Перчатки резиновые |Дежурные |

| | |Перчатки хлопчатобумажные или пер-| |

| | |чатки трикотажные |Дежурные |

| | |Фартук прорезиненный |Дежурный |

| | |Респиратор |До износа |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|87. |Разметчик стекла |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Нарукавники для защиты от режущих| |

| | |воздействий |2 пары |

| | |Гамаши для защиты от режущих воз-| |

| | |действий |2 пары |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |12 пар |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|88. |Резчик стекла |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | При выполнении работ по резке| |

| | | заготовок больших размеров из| |

| | | толстого стекла дополнительно: | |

| | |Нарукавники для защиты от режущих| |

| | |воздействий |2 пары |

| | |Валенки вместо ботинок кожаных |1 пара |

| | | При выполнении работ по резке| |

| | | толстого стекла дополнительно: | |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | | При выполнении работ по резке| |

| | | тонкого стекла дополнительно: | |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |24 пары |

| | |Фартук брезентовый |2 |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|89. |Сборщик по обрам-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |лению стекла |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|90. |Сборщик стеклоиз-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |делий | | |

| | | | |

|91. |Серебрильщик |Халат хлопчатобумажный с кислоза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|92. |Составщик шихты | При выполнении работ по приго-| |

| | | товлению оптической и техничес-| |

| | | кой шихты: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный пылезащит-| |

| | |ный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Очки защитные |До износа |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Респиратор |До износа |

| | | При выполнении работ по подго-| |

| | | товке возвратного боя стекла| |

| | | дополнительно: | |

| | |Сапоги резиновые |Дежурные |

| | |Фартук прорезиненный |Дежурный |

| | |Перчатки резиновые |Дежурные |

| | |Нарукавники для защиты от режущих| |

| | |воздействий |Дежурные |

| | |Гамаши для защиты от режущих воз-| |

| | |действий |Дежурные |

| | | При занятости на наружных рабо-| |

| | | тах зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | При выполнении работ по химичес-| |

| | | кому обогащению кварца: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислоза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|93. |Стекловар | При выполнении работ на ваннах и| |

| | | печах: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Шлем войлочный |1 |

| | |Респиратор |До износа |

| | |Экран теплозащитный |До износа |

| | | | |

|94. |Стеклодув |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|95. |Сушильщик стекло-|Фартук хлопчатобумажный |2 |

| |изделий |Перчатки хлопчатобумажные |12 пар |

| | | | |

|96. |Травильщик стекла|Халат хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| |плавиковой кисло-|щитной пропиткой |1 |

| |той |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |24 пары |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|97. |Фацетчик |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|98. |Формовщик электро-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |керамических изде-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |лий |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Очки защитные |До износа |

| | |Респиратор |До износа |

| | | При выполнении работ вручную| |

| | | дополнительно: | |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | | | |

|99. |Шихтовщик |Костюм хлопчатобумажный пылезащит-| |

| | |ный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Очки защитные |До износа |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|100.|Шлифовщик стекла |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|101.|Шлифовщик стекло-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |изделий |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| |

| 2. Оптико-механическое производство |

| |

|102.|Блокировщик стек-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |лоизделий |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |Дежурные |

| | | | |

|103.|Варщик смолки |Костюм брезентовый |1 |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | | |

|104.|Градуировщик опти-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ческих деталей |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Перчатки резиновые |Дежурные |

| | |Очки защитные |Дежурные |

| | | При выполнении работ по заполне-| |

| | | нию гравировки: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | | | |

|105.|Изготовитель све-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |тофильтров и поля-|Перчатки резиновые |6 пар |

| |роидов | При выполнении работ по изготов-| |

| | | лению просмоленных прокладок: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | | При выполнении работ по нормали-| |

| | | зации пленки: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Очки защитные |Дежурные |

| | | | |

|106.|Изготовитель шкал|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |и сеток фотоспосо-|Фартук прорезиненный |1 |

| |бом |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|107.|Классификаторщик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| |крокуса и наждака |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | При выполнении работ по приго-| |

| | | товлению раствора наждака допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|108.|Контролер оптичес-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ких деталей и при-|Перчатки трикотажные |12 пар |

| |боров |Перчатки хлопчатобумажные |4 пары |

| | |Перчатки резиновые |Дежурные |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|109.|Лаборант | При выполнении физико-химическо-| |

| | | го анализа оптических материалов| |

| | | и изделий: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |Дежурные |

| | |Перчатки резиновые |Дежурные |

| | |Фартук хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |Дежурный |

| | | | |

|110.|Лакировщик опти-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ческих деталей |Перчатки резиновые |2 пары |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |Дежурные |

| | | | |

|111.|Наладчик оборудо-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вания оптического|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |производства | | |

| | | | |

|112.|Оператор вакуумных|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |установок по нане-|Перчатки резиновые |Дежурные |

| |сению покрытий на|Костюм брезентовый |1 |

| |оптические детали |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | | |

|113.|Оператор по выра-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |щиванию кристаллов| | |

| | | | |

|114.|Оператор по нане-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |сению просветляю-|Фартук прорезиненный |Дежурный |

| |щих и защитных|Перчатки резиновые |Дежурные |

| |покрытий |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|115.|Оптик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | | | |

|116.|Оптик-механик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | | |

|117.|Плавильщик обезво-|Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| |женного кварцевого|щитной пропиткой |1 |

| |стекла |Рукавицы с асбестовыми наладонника-| |

| | |ми |4 пары |

| | | | |

|118.|Полировщик опти-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ческих деталей |Перчатки хлопчатобумажные |До износа |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|119.|Прессовщик изделий|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |из оптического|Ботинки кожаные |1 пара |

| |стекла и кристал-|Перчатки хлопчатобумажные |12 пар |

| |лов |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|120.|Прессовщик опти-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ческой керамики |Рукавицы с асбестовыми наладонника-| |

| | |ми |Дежурные |

| | |Перчатки резиновые |Дежурные |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|121.|Приготовитель оп-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |тических клеев |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|122.|Промывщик оптичес-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ких деталей |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Нарукавники |4 пары |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | При работе с ЛВЖ: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|123.|Разборщик оптичес-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |кого стекла и|Фартук брезентовый с нагрудником |2 |

| |кристаллов |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Нарукавники |2 пары |

| | |Очки защитные |До износа |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|124.|Распиловщик опти-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ческого стекла |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|125.|Резчик стекла |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Напальчники резиновые |До износа |

| | | | |

|126.|Сверловщик опти-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ческих деталей |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Напальчники резиновые |До износа |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|127.|Склейщик оптичес-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ких деталей |Перчатки резиновые |12 пар |

| | | | |

|128.|Спекальщик кювет |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|129.|Фрезеровщик опти-| При выполнении работ по обработ-| |

| |ческих деталей | ке крупногабаритных деталей: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|130.|Центрировщик опти-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ческих деталей |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | | | |

|131.|Чистильщик оптики |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|132.|Шлифовщик оптичес-| При выполнении работ по грубой| |

| |ких деталей | шлифовке: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | | При выполнении работ по мелкой| |

| | | шлифовке дополнительно: | |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|133.|Юстировщик оптиче-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ских приборов | | |

| |

| 3. Общие профессии |

| |

|134.|Кладовщик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | | |

|135.|Контролер-приемщик|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |фарфоровых, фаян-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |совых и керамичес-|Очки защитные |До износа |

| |ких изделий | | |

| | | | |

|136.|Мастер; старший |Халат хлопчатобумажный |1 |

| |мастер | При занятости на горячих участ-| |

| | | ках работ: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный вместо ха-| |

| | |лата хлопчатобумажного |1 |

| | | | |

|137.|Подсобный рабочий;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |грузчик; транспор-|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |тировщик |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Плащ непромокаемый |1 на 2 года|

| | |Респиратор |До износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | При выполнении работ по перевоз-| |

| | | ке кислот, щелочей и других хи-| |

| | | микатов дополнительно: | |

| | |Сапоги резиновые |Дежурные |

| | |Перчатки резиновые |Дежурные |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |Дежурный |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|138.|Распределитель ра-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |бот | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | | |

|139.|Укладчик-упаковщик| При выполнении работ по упаковке| |

| | | листового стекла: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | |Нарукавники для защиты от режущих| |

| | |воздействий |2 пары |

| | |Гамаши для защиты от режущих воз-| |

| | |действий |2 пары |

| | | При выполнении работ по укладке| |

| | | изделий дополнительно: | |

| | |Перчатки трикотажные |6 пар |

| |

| XIII. Производство полимерных композиционных |

| материалов (ПКМ) и изделий из них |

| |

|140.|Аппаратчик обжига | При занятости на обжиге изделий| |

| | | из ПКМ: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Белье нательное хлопчатобумажное |1 комплект |

| | |Ботинки антистатические |1 пара |

| | |Берет или косынка хлопчатобумажная |1 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Очки защитные |До износа |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|141.|Аппаратчик полиме-| При занятости на полимеризации| |

| |ризации | изделий из ПКМ: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Белье нательное хлопчатобумажное |1 комплект |

| | |Ботинки антистатические |1 пара |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Берет |1 |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|142.|Аппаратчик приго-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |товления связующих|Белье нательное хлопчатобумажное |1 комплект |

| | |Ботинки антистатические |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Респиратор |До износа |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|143.|Аппаратчик пропит-| При занятости в основном произ-| |

| |ки | водстве: | |

| | |Полукомбинезон лавсано-хлопковый |1 |

| | |Рубашка хлопчатобумажная или халат| |

| | |лавсано-хлопковый |1 |

| | |Белье нательное хлопчатобумажное |1 комплект |

| | |Ботинки антистатические |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|144.|Изготовитель плас-| При занятости на изготовлении| |

| |тмассовой аппара-| конструкций из ПКМ: | |

| |туры |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Белье нательное хлопчатобумажное |1 комплект |

| | |Ботинки антистатические |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Нарукавники брезентовые |2 пары |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Берет или косынка хлопчатобумажная |1 |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|145.|Изготовитель стек-|Костюм лавсано-хлопковый или халат| |

| |лопластиковых из-|лавсано-хлопковый |1 |

| |делий намоткой;|Ботинки антистатические |1 пара |

| |каландровщик |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Берет |1 |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|146.|Комплектовщик | При занятости на комплектовке| |

| | | изделий из ПКМ: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки антистатические |1 пара |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Берет или косынка хлопчатобумажная |1 |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|147.|Контролер качества| При занятости на контроле произ-| |

| |продукции и техно-| водства ПКМ и изделий из них: | |

| |логического про-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |цесса |Ботинки антистатические |1 пара |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Берет или косынка хлопчатобумажная |1 |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|148.|Лаборант по физи-| При занятости на испытаниях из-| |

| |ко-механическим | делий из ПКМ: | |

| |испытаниям |Халат хлопчатобумажный или полуком-| |

| | |бинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рубашка хлопчатобумажная |1 |

| | |Ботинки антистатические |1 пара |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Берет или косынка хлопчатобумажная |1 |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|149.|Лаборант химичес-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |кого анализа |Перчатки хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Берет или косынка хлопчатобумажная |1 |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|150.|Маркировщик; по-|Костюм хлопчатобумажный или халат| |

| |мощник мастера;|хлопчатобумажный |1 |

| |сновальщик; ткач;|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |укладчик-упаков- |Фартук хлопчатобумажный |2 |

| |щик; швея |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Берет или косынка хлопчатобумажная |1 |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|151.|Мастер |Костюм хлопчатобумажный или халат| |

| | |хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки антистатические |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | | | |

|152.|Оператор установок|Халат хлопчатобумажный или | |

| |изготовления сото-|костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вых пакетов; сбор-|Белье нательное хлопчатобумажное |1 комплект |

| |щик-клейщик конст-|Ботинки антистатические |1 пара |

| |рукций (из сотовых|Фартук прорезиненный |1 |

| |наполнителей) |Перчатки хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Берет или косынка хлопчатобумажная |1 |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|153.|Подсобный рабочий;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |транспортировщик |Ботинки антистатические |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Фартук брезентовый |2 |

| | |Берет |1 |

| | | На наружных работах зимой допол- | |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | | |

|154.|Резчик заготовок и| При занятости на резке и раскрое | |

| |изделий из пласти-| изделий из ПКМ: | |

| |ческих масс |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Белье нательное хлопчатобумажное |1 комплект |

| | |Ботинки антистатические |1 пара |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Очки защитные |До износа |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|155.|Слесарь механо- | При занятости в основном про- | |

| |сборочных работ; | изводстве: | |

| |токарь; фрезеров- |Халат хлопчатобумажный или | |

| |щик |костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки антистатические |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Берет |1 |

| | | | |

|156.|Слесарь-ремонтник |Костюм хлопчатобумажный или | |

| | |халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки антистатические |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Берет |1 |

| | | | |

|157.|Уборщик производ-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ственных и служеб-|Ботинки антистатические |1 пара |

| |ных помещений |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Берет или косынка хлопчатобумажная |1 |

| | | | |

|158.|Формовщик стеклоп-| При занятости на формировании| |

| |ластиковых изделий| изделий из ПКМ: | |

| | |Костюм лавсано-хлопковый или халат| |

| | |лавсано-хлопковый |1 |

| | |Ботинки антистатические |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |До износа |

| | |Берет |1 |

| | |Респиратор |До износа |

| | | | |

|159.|Электромонтер по|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ремонту и обслужи-|Берет |1 |

| |ванию электрообо-|Галоши диэлектрические |Дежурные |

| |рудования |Перчатки диэлектрические |Дежурные |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| |

| XIV. Прочие профессии авиационной |

| и оборонной промышленности |

| | |

|160.|Аппаратчик | При выполнении работ в производ-| |

| | | стве кремнийорганических соеди-| |

| | | нений: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |Дежурные |

| | | | |

|161.|Варщик селена |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Косынка или шапочка хлопчатобумаж-| |

| | |ные |2 |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|162.|Герметизаторщик |Костюм хлопчатобумажный или комби-| |

| | |незон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки антистатические или тапочки| |

| | |антистатические |1 пара |

| | |Белье нательное хлопчатобумажное |1 комплект |

| | |Носки хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |2 пары |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Очки защитные |До износа |

| | |Маска лицевая изолирующая |До износа |

| | | | |

|163.|Глазуровщик элект-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |рокерамических из-| | |

| |делий | | |

| | | | |

|164.|Дробильщик-раз- | При выполнении работ по размолке| |

| |мольщик | селена: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Косынка или шапочка хлопчатобумаж-| |

| | |ные |2 |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|165.|Клеевар | При выполнении работ по приго-| |

| | | товлению казеинового клея: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |2 |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | | При выполнении работ по приго-| |

| | | товлению клея ВИАМ-БЗ: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |Дежурные |

| | | | |

|166.|Консервировщик |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |оборудования и|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |металлоизделий | | |

| | | | |

|167.|Контролер сбороч-| При постоянной занятости на ис-| |

| |но-монтажных и ре-| пытании инжекторных подогревате-| |

| |монтных работ | лей: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|168.|Машинист компрес-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |сорных установок |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Противогаз |До износа |

| | | | |

|169.|Машинист просеива-| При выполнении работ по просеи-| |

| |ющих установок | ванию медных, свинцовых и других| |

| | | порошков: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |До износа |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|170.|Намазчик деталей | При выполнении работ по намазке| |

| | | селеном: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Косынка или шапочка хлопчатобумаж-| |

| | |ные |2 |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|171.|Обжигальщик мате-| При выполнении работ по обжигу| |

| |риалов | металлокерамических изделий: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |До износа |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|172.|Освинцевальщик | При выполнении работ по освинце-| |

| | | ванию стволов ружей: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Фартук брезентовый |2 |

| | | | |

|173.|Пескослепщик | При занятости на работах с фе-| |

| | | нольным клеем и песочной пылью: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|174.|Плавильщик металла| При выполнении работ по плавке| |

| |и сплавов | свинца: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|175.|Полировщик | При выполнении работ по полиров-| |

| | | ке лопастей авиационных винтов: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный из пы-| |

| | |ленепроницаемой ткани |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Рукавицы виброзащитные |До износа |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | При выполнении работ на полиров-| |

| | | ке деревянных частей оружия: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|176.|Правильщик вручную|Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Фартук клеенчатый |2 |

| | | | |

|177.|Прессовщик элект-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |рокерамических из-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |делий из порошко-|Респиратор |До износа |

| |вых масс |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|178.|Пропитчик | При выполнении работ в спецпро-| |

| | | изводстве: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | | | |

|179.|Протяжчик | При выполнении работ по нарезке| |

| | | стволов: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|180.|Работник | При постоянной занятости на ис-| |

| | | пытании авиационной техники в| |

| | | натурных трубах и препараторс-| |

| | | ких: | |

| | |Костюм комбинированный хлопчатобу-| |

| | |мажный с ватным вкладышем |1 на 2 года|

| | |Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| | |Ушные заглушки |До износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При занятости на испытании изде-| |

| | | лий при низких температурах в| |

| | | холодильных камерах: | |

| | |Куртка хлопчатобумажная на меху с| |

| | |меховым воротником |1 на 4 года|

| | |Брюки хлопчатобумажные на утепля-| |

| | |ющей прокладке |1 на 2 года|

| | |Валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Галоши |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки кожаные на меху |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Шапка-ушанка |1 на 2 года|

| | | | |

|181.|Рабочий | При выполнении работ по склеива-| |

| | | нию деталей клеем на дихлорэта-| |

| | | не: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |1 пара |

| | | При выполнении работ с примене-| |

| | | нием клея ВИАМ-БЗ: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | При выполнении работ по полиров-| |

| | | ке деревянных частей оружия: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|182.|Сборщик-клепальщик| При работе на самолетостроитель-| |

| | | ных заводах: | |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки виброзащитные |6 пар |

| | |Ушные заглушки |До износа |

| | | | |

|183.|Слесарь-инструмен-| При работе по ремонту свинцово-| |

| |тальщик | цинковых штампов: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|184.|Слесарь-испытатель| При постоянной занятости на мон-| |

| | | таже и испытании катапульт на| |

| | | открытом воздухе: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | | При занятости на испытании ави-| |

| | | ационных радиаторов гидравличес-| |

| | | ким способом: | |

| | |Фартук текстовиниловый |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | | При занятости на испытании мас-| |

| | | ленки сжатым воздухом: | |

| | |Фартук текстовиниловый с нагрудни-| |

| | |ком |2 |

| | |Нарукавники текстовиниловые |2 пары |

| | | При постоянной занятости на ис-| |

| | | пытании инжекторных подогревате-| |

| | | лей: | |

| | |Костюм текстовиниловый |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | При занятости на статических и| |

| | | динамических испытаниях самоле-| |

| | | тов: | |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|185.|Слесарь механо-| При выполнении работ по запрес-| |

| |сборочных работ | совке свинцовых изделий: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | При выполнении работ по сборке| |

| | | накатников и заправке их специ-| |

| | | альными жидкостями: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | При выполнении работ по монтажу| |

| | | башенных установок вне завода: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам |

| | |Валенки |По поясам |

| | | | |

|186.|Слесарь по изго-| При занятости на обработке дета-| |

| |товлению и доводке| лей из титана в горячем состо-| |

| |деталей летатель-| янии: | |

| |ных аппаратов |Фартук текстовиниловый с нагрудни-| |

| | |ком |1 |

| | |Рукавицы с асбестовыми наладонника-| |

| | |ми |12 пар |

| | | При занятости на выколоточных| |

| | | молотах: | |

| | |Фартук брезентовый с нагрудником |2 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|187.|Слесарь-ремонтник | При выполнении работ в производ-| |

| | | стве кремнийорганических соеди-| |

| | | нений: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |Дежурные |

| | | При выполнении работ по ремонту| |

| | | бензосмесительных установок: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный с огне-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |2 пары |

| | |Противогаз |Дежурный |

| | | | |

|188.|Смазчик | При выполнении работ по смазке| |

| | | готовых изделий: | |

| | |Куртка хлопчатобумажная |1 |

| | |Фартук клеенчатый |1 |

| | | При выполнении работ по смазке| |

| | | лент эмульсией: | |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|189.|Станочник широкого| При выполнении работ по обработ-| |

| |профиля | ке графита: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Очки защитные |До износа |

| | | | |

|190.|Чистильщик | При выполнении работ по чистке| |

| | | стволов после оксидирования и| |

| | | стрельбы: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|191.|Штамповщик | При выполнении работ на гидрош-| |

| | | тамповке: | |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Чуни резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 2

к постановлению Минтруда РФ

от 29 декабря 1997 г. N 68

Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам

организаций бытового обслуживания

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N | Профессия или | Наименование средств |Норма выда-|

|п/п| должность | индивидуальной защиты |чи на год|

| | | |(единицы |

| | | |или комп-|

| | | |лекты) |

|———|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| I. Предприятия химической чистки и крашения |

| |

| | | | |

| 1.|Аппаратчик химиче-| При выполнении работы по обезжи-| |

| |ской чистки | риванию растворителями: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | | | |

| 2.|Гладильщик | При выполнении работы по влажно-| |

| | | тепловой обработке вещей при по-| |

| | | мощи утюга: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | При работе на каландрах: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

| 3.|Комплектовщик из-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |делий | При выполнении работы по упаковке| |

| | | готовых заказов: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный вместо хала-| |

| | |та хлопчатобумажного |1 |

| | | | |

| 4.|Контролер качества|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |обработки изделий;| | |

| |приемщик заказов;| | |

| |модистка головных| | |

| |уборов; отделочник| | |

| |головных уборов;| | |

| |реставратор тка-| | |

| |ней, гобеленов и| | |

| |ковров; сушильщик| | |

| |изделий | | |

| | | | |

| 5.|Красильщик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | | | |

| 6.|Машинист моечных| При выполнении работы по стерили-| |

| |машин | зации бритвенных кистей: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

| 7.|Отпарщик-прессов- |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |щик, занятый рабо-|ком |1 |

| |той на прессах и| | |

| |отпаривающих уста-| | |

| |новках; швея, за-| | |

| |нятая на работах| | |

| |по наметке, под-| | |

| |порке, нашивке,| | |

| |сшивке | | |

| | | | |

| 8.|Пятновыводчик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |2 пары |

| | | При выполнении работ с мыльно-со-| |

| | | довым раствором и по чистке ков-| |

| | | ров дополнительно: | |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | | | |

| 9.|Транспортировщик | При выполнении работ по приемке,| |

| | | сдаче, разгрузке и сопровождении| |

| | | грузов: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| II. Предприятия индивидуального пошива |

| и ремонта одежды |

| |

|10.|Комплектовщик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| |материала, кроя и| | |

| |изделий; модистка| | |

| |головных уборов;| | |

| |портной, занятый| | |

| |художественной и| | |

| |простой текстиль-| | |

| |ной штопкой и ре-| | |

| |монтом одежды | | |

| | | | |

|11.|Контролер сырья и| При работе в скорняжном производ-| |

| |полуфабрикатов | стве: | |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | | | |

|12.|Красильщик меха и|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |шубной овчины |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | | | |

|13.|Плиссировщик-гоф- |Халат хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |рировщик |кивающей пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |до износа |

| | | | |

|14.|Правщик меховых|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |шкурок и скроев|ком |1 |

| |изделий; скорняк-| | |

| |раскройщик | | |

| | | | |

|15.|Приемщик материа-| При выполнении работы по приемке| |

| |лов, полуфабрика-| шкурок: | |

| |тов и готовых из-|Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| |делий | | |

| | | | |

|16.|Рабочий, занятый|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |чисткой сухих заг-| | |

| |рязнений (чистка| | |

| |карманов, швов) | | |

| | | | |

|17.|Термоотделочник | При влажно-тепловой обработке| |

| |швейных изделий | вещей при помощи утюга: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | При работе на прессах: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|18.|Чистильщик венти-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ляционных устано-| | |

| |вок; чистильщик| | |

| |оборудования | | |

| | | | |

|19.|Швея | При выполнении работ по пошиву| |

| | | меховых изделий и ремонту одежды,| |

| | | а также при работе вручную: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |1 |

| |

| III. Предприятия по ремонту бытовой техники |

| и радиотелевизионной аппаратуры |

| |

|20.|Заточник | При выполнении работы по заточке| |

| | | режущего инструмента: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|21.|Приемщик заказов | При выполнении работы по приему и| |

| | | ремонту бытовых машин и приборов:| |

| | |Фартук хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|22.|Радиомеханик по|Фартук хлопчатобумажный |1 |

| |обслуживанию и|Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |ремонту радиотеле-|Маска предохранительная |до износа |

| |визионной аппара-| При работе в сельской местности,| |

| |туры | пригородах и рабочих поселках| |

| | | дополнительно: | |

| | |Плащ непромокаемый с капюшоном |1 на 3 года|

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

|23.|Радиомонтер прием-|Плащ непромокаемый с капюшоном |1 на 3 года|

| |ных телевизионных|Ботинки кожаные |1 пара |

| |антенн, занятый на|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |наружных работах |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | При работе в сельской местности,| |

| | | пригородах и рабочих поселках: | |

| | |Сапоги кирзовые вместо ботинок кожа-| |

| | |ных |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|24.|Реставратор духо-|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |вых инструментов |ком |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | | | |

|25.|Реставратор кла-|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |вишных инструмен-|ком |2 |

| |тов; реставратор| | |

| |смычковых и щипко-| | |

| |вых инструментов;| | |

| |реставратор языч-| | |

| |ковых инструментов| | |

| | | | |

|26.|Слесарь по конт-| При выполнении работ по ремонту| |

| |рольно-измеритель-| фотоаппаратов, электросчетчиков,| |

| |ным приборам и ав-| весов и др.: | |

| |томатике |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|27.|Слесарь по ремонту| При выполнении работ по ремонту и| |

| |автомобилей | техническому обслуживанию автомо-| |

| | | билей, мотоциклов, мопедов: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | | На мойке автомобилей дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|28.|Слесарь по топлив-| При выполнении работ по регули-| |

| |ной аппаратуре | ровке и ремонту карбюраторов ав-| |

| | | томобилей, мотоколясок, мотоцик-| |

| | | лов: | |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | | |

|29.|Слесарь-ремонтник | При выполнении работ по ремонту| |

| | | сейфов, железных шкафов, весов и| |

| | | др.: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | | При выполнении работ по ремонту| |

| | | весов автомобильных зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | При выполнении работ по ремонту| |

| | | предметов домашнего обихода (ке-| |

| | | росинки, коляски, примусы и др.),| |

| | | счетных и пишущих машинок, пате-| |

| | | фонов, швейных машин и др.: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |2 |

| | | При выполнении работ по ремонту| |

| | | бытовых электроприборов (холо-| |

| | | дильников, пылесосов, электроб-| |

| | | ритв, электроплиток и др.): | |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Коврик диэлектрический |дежурный |

| | | | |

|30.|Сторож (вахтер) | При выполнении работ на открытых| |

| | | платных стоянках автомобилей и| |

| | | других транспортных средств: | |

| | |Плащ хлопчатобумажный с водоотталки-| |

| | |вающей пропиткой |1 на 3 года|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Тулуп в особом и IV поясах |дежурный |

| | |Полушубок в III поясе |дежурный |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV, III поясах |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке в осо-| |

| | |бом, IV, III поясах |по поясам |

| | |Куртка лавсано-вискозная на утепля-| |

| | |ющей прокладке во II и I поясах |по поясам |

| | |Брюки лавсано-вискозные на утепля-| |

| | |ющей прокладке во II и I поясах |по поясам |

| | |Валенки в особом, IV, III, II, I по-| |

| | |ясах |по поясам |

| | | | |

|31.|Часовщик по ремон-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ту механических| | |

| |часов; часовщик по| | |

| |ремонту электрон-| | |

| |ных кварцевых ча-| | |

| |сов | | |

| | | | |

|32.|Электромонтер по|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ремонту и обслужи-|Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |ванию электрообо-| | |

| |рудования | | |

| |

| IV. Предприятия по индивидуальному пошиву |

| и ремонту обуви |

| |

|33.|Вырубщик деталей;|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |затяжчик обуви;|ком |1 |

| |настильщик мате-| | |

| |риалов; отделочник| | |

| |изделий; раскрой-| | |

| |щик материалов;| | |

| |ремонтировщик кож-| | |

| |галантерейных из-| | |

| |делий; сборщик| | |

| |верха обуви; съем-| | |

| |щик обуви с коло-| | |

| |док | | |

| | | | |

|34.|Обработчик дета-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |лей, полуфабрика-|Очки защитные |до износа |

| |тов и изделий;| | |

| |шлифовщик изделий,| | |

| |полуфабрикатов и| | |

| |материалов | | |

| | | | |

|35.|Обувщик по индиви-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |дуальному пошиву|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |обуви; обувщик по|ком |1 |

| |пошиву ортопеди-| | |

| |ческой обуви | | |

| | | | |

|36.|Обувщик по ремонту|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |обуви; приемщик|ком из плотной ткани |2 |

| |заказов | | |

| | | | |

|37.|Ремонтировщик | При выполнении работы по чистке| |

| |обувных колодок;| обуви и колодок: | |

| |чистильщик изде-|Фартук хлопчатобумажный |1 |

| |лий, полуфабрика-| | |

| |тов и материалов | | |

| | | | |

|38.|Сборщик деталей и|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |изделий |ком |1 |

| | | При работе с клеем и растворите-| |

| | | лями дополнительно: | |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | | | |

|39.|Сборщик низа обуви|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|40.|Фрезеровщик обуви |Халат хлопчатобумажный |1 |

| |

| V. Фото- и кинопредприятия |

| |

|41.|Окантовщик фотоот-|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |печатков |ком |2 |

| | |Нарукавники хлопчатобумажные |2 пары |

| | | | |

|42.|Оконтуровщик ори-|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |гиналов |ком |2 |

| | | | |

|43.|Приемщик заказов,|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |занятый приемкой и| | |

| |сортировкой киноп-| | |

| |ленки; фотограф | | |

| | | | |

|44.|Ретушер |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Нарукавники хлопчатобумажные |2 пары |

| | | При выполнении работ по раскраске| |

| | | позитивов: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |2 |

| | | | |

|45.|Фотолаборант |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | При выполнении работ по накатке| |

| | | фотоотпечатков: | |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | | При промывке фотоотпечатков: | |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Перчатки резиновые утепленные |до износа |

| | | При выполнении работ по сортиров-| |

| | | ке-отбраковке фотоотпечатков: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | При выполнении работ по фиксиро-| |

| | | ванию: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| |

| VI. Непроизводственные виды услуг |

| |

|46.|Грузчик | При выполнении работ по погрузке,| |

| | | доставке и перевозке мебели, топ-| |

| | | лива и т.п.: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|47.|Дровокол |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|48.|Кладовщик, товаро-| При выполнении работ по приемке| |

| |вед и приемщик | вещей на хранение в ломбарде: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|49.|Няня |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|50.|Паркетчик |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|51.|Приемщик пункта|Фартук хлопчатобумажный |1 |

| |проката | | |

| | | | |

|52.|Рабочий, занятый|Фартук хлопчатобумажный из плотной| |

| |выполнением работ|ткани с нагрудником |2 |

| |по заготовке дре-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |весной коры и мо-| | |

| |чала, сушке, вязке| | |

| |в пучки, укладке,| | |

| |сортировке, прием-| | |

| |ке; рабочий, заня-| | |

| |тый работой по ус-| | |

| |тройству мочищ | | |

| | | | |

|53.|Рабочий, занятый|Фартук прорезиненный |2 |

| |выполнением работ|Сапоги резиновые |1 пара |

| |по загрузке и выг-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |рузке дублов на| | |

| |мочищах | | |

| | | | |

|54.|Рабочий, занятый|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |на работах по|Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| |сбрасыванию снега|Валенки |по поясам |

| |с крыш и набивкой| | |

| |погребов снегом | | |

| | | | |

|55.|Рабочий, занятый|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |уборкой квартир |Перчатки резиновые |6 пар |

| | | | |

|56.|Стеклопротирщик |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |

| VII. Сельхозуслуги |

| |

|57.|Пастух |Плащ хлопчатобумажный с водоотталки-| |

| | |вающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|58.|Рабочий, занятый|Фартук хлопчатобумажный |2 |

| |подготовкой мочала|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |для рогоже-кулет-| | |

| |кацкого производс-| | |

| |тва | | |

| | | | |

|59.|Рабочий, занятый|Фартук хлопчатобумажный |2 |

| |на работах по из-| | |

| |готовлению кулей,| | |

| |рогож, по вязке| | |

| |метел и веников,| | |

| |по плетению корзин| | |

| | | | |

|60.|Рабочий, занятый|Фартук хлопчатобумажный |2 |

| |на работах по за-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |готовке прута для| | |

| |корзиноплетения | | |

| |

| VIII. Предприятия ремонта мебели |

| |

|61.|Обойщик мебели |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |1 |

| | |Респиратор |до износа |

| | | При выполнении работ по перетяжке| |

| | | матрацев, кресел и другой мягкой| |

| | | мебели: | |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|62.|Отделочник изделий|Фартук хлопчатобумажный |2 |

| |из древесины |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

|63.|Плетельщик мебели;|Фартук хлопчатобумажный |2 |

| |рабочие, занятые в| | |

| |багетном производ-| | |

| |стве | | |

| | | | |

|64.|Подготовщик наби-|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |вочных материалов |ком |1 |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|65.|Станочник дерево-| При работе на стружечном станке: | |

| |обрабатывающих |Фартук хлопчатобумажный |2 |

| |станков |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |

| IX. Изготовление памятников |

| |

|66.|Камнетес |Фартук брезентовый |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|67.|Полировщик худо-| При выполнении работы по шлифовке| |

| |жественных изделий| по камню: | |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

|68.|Резчик по камню |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | | | |

|69.|Цементатор |Куртка брезентовая |1 |

| | |Брюки хлопчатобумажные |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 3

к постановлению Минтруда РФ

от 29 декабря 1997 г. N 68

Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви

и других средств индивидуальной защиты работникам

жилищно-коммунального хозяйства

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Профессия или | Наименование средств |Норма выда-|

|п/п | должность | индивидуальной защиты |чи на год|

| | | |(количество|

| | | |единиц или|

| | | |комплектов)|

|————|——————————————————|———————————————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| I. Трамвайно-троллейбусное хозяйство |

| |

| 1.|Бакелитчик (про-|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |питчик) |ком |до износа |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 2.|Бандажник |Фартук хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой |дежурный |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | | | |

| 3.|Водитель трамвая;|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |водитель троллей-|Галоши диэлектрические |дежурные |

| |буса |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | При работе в необогреваемых ва-| |

| | | гонах (кабинах, машинах) зимой| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке (жен-| |

| | |щинам - юбка утепленная) в IV, III| |

| | |поясах |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | При выполнении маневровых работ| |

| | | по перегону, обкатке и расста-| |

| | | новке вагонов (троллейбусов)| |

| | | внутри и вне территории депо: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Плащ непромокаемый |дежурный |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке (жен-| |

| | |щинам - юбка утепленная) в IV, III| |

| | |поясах |по поясам |

| | | | |

| 4.|дежурный стрелоч-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ного поста (стар-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |ший) |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

| 5.|Диспетчер; ревизор|Плащ из плащ-палатки |1 на 3 года|

| |по безопасности| | |

| |движения | | |

| | | | |

| 6.|Кондуктор; кондук-| При работе в необогреваемых ва-| |

| |тор пассажирских| гонах (машинах) трамваев и трол-| |

| |воздушно-канатных | лейбусов зимой: | |

| |дорог и фуникуле-|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |ров |Брюки на утепляющей прокладке (жен-| |

| | |щинам - юбка утепленная) в IV, III| |

| | |поясах |по поясам |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара |

| | | | |

| 7.|Маляр |Фартук клеенчатый |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При выполнении работы с пульве-| |

| | | ризатором: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 8.|Машинист железно-| При работе на шпалоподбивочной| |

| |дорожно-строитель-| машине: | |

| |ных машин |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | При работе на снегоуборочных и| |

| | | уборочных путевых машинах: | |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | При работе в необогреваемых ва-| |

| | | гонах (кабинах, машинах) зимой: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке (жен-| |

| | |щинам - юбка утепленная) в IV, III| |

| | |поясах |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

| 9.|Машинист зумпфово-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |го агрегата |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 10.|Машинист (води-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |тель) фуникулера;|Галоши диэлектрические |дежурные |

| |машинист канатно-|Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |кресельной дороги;| При работе в необогреваемых ва-| |

| |машинист канатно-| гонах (кабинах, машинах) зимой: | |

| |бугельной дороги;|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |машинист (води-|Брюки на утепляющей прокладке (жен-| |

| |тель) маятниковой|щинам - юбка утепленная) в IV, III| |

| |дороги; машинист|поясах |по поясам |

| |локомотива |Валенки |по поясам |

| | | | |

| 11.|Мойщик-уборщик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| |подвижного состава|Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

| 12.|Монтер пути; об-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ходчик пути и ис-|Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| |кусственных соору-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |жений |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

| 13.|Обойщик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

| 14.|Оператор разменных|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |автоматов; опера-|Рукавицы комбинированные |до износа |

| |тор электронно-вы-| Зимой дополнительно: | |

| |числительных машин|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 15.|Пропитчик электро-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |технических изде-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |лий |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 16.|Рабочий, занятый|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |изготовлением форм|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |для термитной|Шлем хлопчатобумажный |2 |

| |сварки | | |

| | | | |

| 17.|Резчик на пилах,|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |ножовках и станках|ком |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 18.|Рессорщик на обра-|Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| |ботке горячего ме-|щитной пропиткой |1 |

| |талла |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 19.|Сварщик термитной|Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| |сварки |щитной пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 20.|Смазчик | При выполнении работ на канавах,| |

| | | ночных и профилактических осмот-| |

| | | рах: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 21.|Слесарь механо-| При выполнении работы по изго-| |

| |сборочных работ | товлению, сборке, монтажу и ре-| |

| | | монту стрелок и путевых конст-| |

| | | рукций: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

| 22.|Слесарь по ремонту| При выполнении работ на линии и| |

| |подвижного соста-| конечных станциях: | |

| |ва; слесарь-элект-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |рик по ремонту|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |электрооборудова- |Ботинки кожаные |1 пара |

| |ния; электромонтер| Зимой дополнительно: | |

| |по ремонту и обс-|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |луживанию электро-|Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| |оборудования |Валенки |по поясам |

| | | При выполнении работ на канавах,| |

| | | ночных и профилактических осмот-| |

| | | рах: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 23.|Составитель поез-|Полуплащ из плащ-палатки |дежурный |

| |дов |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 24.|Уборщик производ-| При выполнении работ по уборке| |

| |ственных и служеб-| канав: | |

| |ных помещений |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 25.|Экипировщик |Фартук хлопчатобумажный |до износа |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 26.|Электромонтажник |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |по кабельным се-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |тям; электромон-|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |тер-линейщик по|Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |монтажу воздушных|Галоши диэлектрические |дежурные |

| |линий высокого|Пояс предохранительный |дежурный |

| |напряжения и кон-| Зимой дополнительно: | |

| |тактной сети;| Во II и I поясах: | |

| |электромонтер по|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |ремонту и обслужи-| В особом, IV и III поясах: | |

| |ванию электрообо-|Полушубок |1 на 4 года|

| |рудования; элект-|Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| |ромонтер связи;| | |

| |электромонтер уст-| | |

| |ройств сигнализа-| | |

| |ции, централизации| | |

| |и блокировки | | |

| | | | |

| 27.|Электромонтер по|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ремонту и монтажу|Сапоги резиновые |1 пара |

| |кабельных линий |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

| 28.|Электромонтер-ре- |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |лейщик |Боты диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Пояс предохранительный |дежурный |

| |

| II. Набережные, гидравлические устройства, |

| дренажные работы |

| |

| Рабочие |

| |

| 29.|Арматурщик, заня-|Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| |тый обслуживанием|талкивающей пропиткой |1 |

| |дренажных работ;|Сапоги резиновые |1 пара |

| |бетонщик; камен-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |щик; маляр строи-| | |

| |тельный; плотник;| | |

| |подсобный рабочий,| | |

| |занятый на подзем-| | |

| |ных работах; шту-| | |

| |катур | | |

| | | | |

| 30.|Дорожный рабочий | При выполнении работ на обслужи-| |

| | | вании мостов и гидротехнических| |

| | | сооружений: | |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Пояс предохранительный |дежурный |

| | |Плащ непромокаемый |дежурный |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Шлем защитный |дежурный |

| | | | |

| 31.|Машинист буровой| При выполнении работ в галереях| |

| |установки | глубокого дренажа: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 32.|Машинист насосных|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |установок |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | | |

| 33.|Оператор на решет-| При выполнении работ в галереях| |

| |ке; уборщик произ-| глубокого дренажа и в коллекто-| |

| |водственных и слу-| рах на подземных работах: | |

| |жебных помещений |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 34.|Осмотрщик гидро-|Плащ хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |технических объек-|кивающей пропиткой |1 на 3 года|

| |тов |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

| 35.|Рабочий, занятый|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |очисткой рек, от-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |мелей и карнизов|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |набережных и ко-| | |

| |лодцев | | |

| | | | |

| 36.|Рабочий, занятый|Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| |на разработке и|талкивающей пропиткой |1 |

| |устройстве набе-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |режных |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 37.|Слесарь мостовой |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Плащ непромокаемый |дежурный |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Шлем защитный |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 38.|Слесарь-ремонтник;| При выполнении работ в галереях| |

| |подсобный рабочий | глубокого дренажа, коллекторах и| |

| | | на заглубленных насосных станци-| |

| | | ях: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 39.|Электромонтер по| При выполнении работ в галереях| |

| |ремонту и обслужи-| глубокого дренажа, коллекторах и| |

| |ванию электрообо-| на насосных станциях: | |

| |рудования |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |

| Руководители и специалисты |

| |

| 40.|Мастер; инженер;| При выполнении работ в глубоком| |

| |техник; диспетчер;| дренаже и коллекторах на подзем-| |

| |производитель ра-| ных работах: | |

| |бот (прораб) |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |3 пары |

| | | | |

| 41.|Мастер мостовой |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Плащ непромокаемый |дежурный |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Шлем защитный |дежурный |

| |

| III. Газовое хозяйство |

| |

| Рабочие |

| |

| 42.|Аппаратчик испари-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |тельной установки |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 43.|Газогенераторщик |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 44.|Изолировщик на|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |гидроизоляции; |защитной пропиткой |1 |

| |изолировщик на|Сапоги резиновые |1 пара |

| |термоизоляции; |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |изолировщик-пле- | | |

| |ночник | | |

| | | | |

| 45.|Контролер газового| При выполнении работ по надзору| |

| |хозяйства; обход-| за контрольно-измерительной ап-| |

| |чик линейный | паратурой: | |

| | |Галоши резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Противогаз |до износа |

| | | | |

| 46.|Машинист газораз-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |даточной станции |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

| 47.|Монтер по защите|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |подземных трубо-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |проводов от корро-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |зии, занятый элек-|Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| |трометрическими | На наружных работах зимой допол-| |

| |измерениями на| нительно: | |

| |трассе |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

| 48.|Наполнитель балло-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |нов |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Противогаз |дежурный |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 49.|Приемщик баллонов |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | При выполнении работ по контролю| |

| | | баллонов, наполненных сжиженным| |

| | | и сжатым газами: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | | |

| 50.|Слесарь аварийно-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |восстановительных |Сапоги резиновые |1 пара |

| |работ в газовом|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |хозяйстве |Противогаз |до износа |

| | |Пояс предохранительный |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

| 51.|Слесарь по эксплу-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |атации и ремонту|Рукавицы комбинированные |2 пары |

| |газового оборудо-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |вания | При выполнении работ по профи-| |

| | | лактическому обслуживанию газо-| |

| | | наполнительных станций жидкого| |

| | | газа: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | | При выполнении работ по профи-| |

| | | лактическому обслуживанию газо-| |

| | | раздаточной станции жидкого| |

| | | газа: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При ремонте наружных газовых| |

| | | сетей и оборудования газонапол-| |

| | | нительных станций, газораспреде-| |

| | | лительных пунктов, групповых ус-| |

| | | тановок жидкого газа зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки в IV, III поясах |по поясам |

| | | При выполнении работ на газоре-| |

| | | гуляторных и газгольдерных стан-| |

| | | циях: | |

| | |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Противогаз |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | При выполнении работ по обслужи-| |

| | | ванию внутридомового газового| |

| | | оборудования: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | При опрессовке дворовых газопро-| |

| | | водов зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | | | |

| 52.|Слесарь по эксплу-| При выполнении работ по эксплу-| |

| |атации и ремонту| атации газопроводов, ликвидации| |

| |подземных газопро-| утечек газа и аварий на газопро-| |

| |водов | водах: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Противогаз |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При выполнении работ по откачке| |

| | | конденсата из сифонов и гидро-| |

| | | затворов: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При выполнении работы по обходу| |

| | | трасс газопроводов: | |

| | |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

| 53.|Сливщик-разливщик |Костюм брезентовый или |1 |

| | |Костюм прорезиненный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | |Противогаз шланговый |дежурный |

| | |Пояс предохранительный |дежурный |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| |

| Руководители и специалисты |

| |

| 54.|Механик | При выполнении работ по профи-| |

| | | лактическому обслуживанию газо-| |

| | | раздаточной станции жидкого| |

| | | газа: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| |

| IV. Водопроводно-канализационное хозяйство |

| |

| Рабочие |

| |

| 55.|Аппаратчик приго-|Костюм суконный |1 |

| |товления сернокис-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |лого глинозема |Рукавицы суконные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | При выполнении работы по белой| |

| | | варке сернокислого глинозема| |

| | | (рафинированного) дополнительно:| |

| | |Костюм резиновый |до износа |

| | | | |

| 56.|Дробильщик |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 57.|Контролер водопро-| При выполнении работ по снятию| |

| |водного хозяйства | показаний водомеров в сырых по-| |

| | | мещениях, затапливаемых водой: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

| 58.|Лаборант химико-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |бактериологическо-|Шапочка хлопчатобумажная |1 |

| |го анализа; лабо-| | |

| |рант химического| | |

| |анализа | | |

| | | | |

| 59.|Машинист насосных|Полукомбинезон хлопчатобумажный с| |

| |установок |рубашкой (блузой) |1 |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | Постоянно занятому только на| |

| | | наружных работах зимой дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

| 60.|Монтажник наружных|Комбинезон хлопчатобумажный с водо-| |

| |трубопроводов |отталкивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

| 61.|Обходчик водопро-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |водно-канализаци- |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| |онной сети | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | || 62.|Озонаторщик |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 63.|Оператор на аэро-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |тенках; оператор|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |на иловых площад-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ках; оператор на| Зимой дополнительно: | |

| |метантенках; опе-|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |ратор на отстойни-| | |

| |ках; оператор на| | |

| |эмшерах | | |

| | | | |

| 64.|Оператор водоза-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |порных сооружений |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 65.|Оператор на песко-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ловках и жиролов-|Фартук резиновый |2 |

| |ках; оператор на|Сапоги резиновые |1 пара |

| |решетке |Перчатки резиновые |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 66.|Оператор на фильт-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |рах | | |

| | | | |

| 67.|Оператор очистных|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |сооружений |Фартук резиновый |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 68.|Оператор полей|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |орошения и фильт-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |рации; оператор на|Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| |биофильтрах |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | | При выполнении работ на биостан-| |

| | | ции: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

| 69.|Оператор сооруже-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ний по удалению|Сапоги резиновые |1 пара |

| |осадка; оператор|Фартук резиновый |2 |

| |установок по обез-|Перчатки резиновые |до износа |

| |воживанию осадка;| | |

| |оператор установок| | |

| |по сушке осадка | | |

| | | | |

| 70.|Подсобный рабочий | При выполнении работ на вывозке| |

| | | ила и отбросов с насосных стан-| |

| | | ций: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | При выполнении работ на складе| |

| | | хлора, извести и коагулянта: | |

| | |Костюм суконный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы суконные |4 пары |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 71.|Пробоотборщик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | | | |

| 72.|Рабочий, занятый|Фартук брезентовый с нагрудником |1 |

| |на высадке труб |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Шлем хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

| 73.|Рабочий, занятый|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |на работах по со-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |оружению, очистке|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |и ремонту шахтных|Пояс предохранительный |дежурный |

| |колодцев и фильт-|Шлем защитный |дежурный |

| |ров | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 74.|Рабочий, занятый|Сапоги резиновые |1 пара |

| |установкой водоме-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ров в колодцах | | |

| | | | |

| 75.|Слесарь аварийно-|Комбинезон хлопчатобумажный с водо-| |

| |восстановительных |отталкивающей пропиткой |1 |

| |работ |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При выполнении работ в коллекто-| |

| | | рах канализационной сети: | |

| | |Гидрокостюм (при работе в воде с| |

| | |уровнем выше 1 метра) |дежурный |

| | |Белье нательное |1 комплект |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | При выполнении работ по ремонту| |

| | | и обслуживанию водопроводных и| |

| | | канализационных магистральных| |

| | | сетей: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Плащ прорезиненный с капюшоном |1 на 3 года|

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Рукавицы резиновые |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 76.|Слесарь-ремонтник;| При выполнении работ по ремонту| |

| |слесарь по конт-| оборудования и аппаратуры, соп-| |

| |рольно-измеритель-| рикасающихся с кислотами, масла-| |

| |ным приборам и ав-| ми и сточной жидкостью: | |

| |томатике |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | При выполнении работ по ремонту| |

| | | насосов на станции перекачки и| |

| | | пневматических автобочек: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Колпак прорезиненный |1 |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | | При выполнении работ по ремонту| |

| | | хлорного оборудования: | |

| | |Костюм суконный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы шерстяные |6 пар |

| | |Противогаз |до износа |

| | | | |

| 77.|Сливщик-разливщик;|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |оператор хлоратор-|Костюм суконный |1 |

| |ной установки; ко-|Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| |агулянщик |Рукавицы суконные |4 пары |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Противогаз |до износа |

| | | Сливщику-разливщику при выполне-| |

| | | нии работы по переливу хлора: | |

| | |Костюм суконный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы шерстяные |6 пар |

| | |Противогаз шланговый |до износа |

| | | | |

| 78.|Электромонтер по|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ремонту и обслужи-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ванию электрообо-|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |рудования |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | При постоянной работе по обслу-| |

| | | живанию и ремонту водопроводно-| |

| | | канализационных сооружений на| |

| | | открытом воздухе дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| |

| Руководители и специалисты |

| |

| 79.|Линейный персонал:|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |сменный инженер;|Сапоги резиновые |1 пара |

| |мастер; техник |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| |

| V. Жилищное хозяйство |

| |

| 80.|Истопник |Фартук хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | | | |

| 81.|Монтажник оборудо-| При диспетчеризации лифтов: | |

| |вания связи |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Пояс предохранительный |дежурный |

| | |Каска защитная |до износа |

| | | | |

| 82.|Слесарь-монтажник |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |по электрическим|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |подъемникам (лиф-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |там) |Пояс предохранительный |дежурный |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Каска защитная |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Подшлемник |до износа |

| | | | |

| 83.|Уборщик мусоропро-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |водов |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 84.|Электромеханик по|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |лифтам |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Пояс предохранительный |дежурный |

| | |Каска защитная с подшлемником |до износа |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 85.|Электромонтажник- | При выполнении работы по монтажу| |

| |наладчик | и эксплуатации лифтов: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Пояс предохранительный |дежурный |

| | |Каска защитная с подшлемником |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 86.|Электромонтер дис-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |петчерского обору-|Пояс предохранительный |дежурный |

| |дования и телеав-|Каска защитная с подшлемником |до износа |

| |томатики |Противогаз шланговый |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| VI. Садово-парковое хозяйство |

| |

| 87.|Водитель автомоби-| При выполнении работ по подго-| |

| |ля (опрыскивателя,| товке растворов и опрыскиванию| |

| |опыливателя, аэро-| растений ядохимикатами: | |

| |зольного генерато-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |ра); озеленитель |защитной пропиткой |1 |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Шлем хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак прорезиненный |1 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При выполнении работ по раскор-| |

| | | чевке, посадке, обрезке деревьев| |

| | | и кустарников и сбору древесно-| |

| | | кустарниковых семян: | |

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | | При работе по обрезке крупных| |

| | | деревьев: | |

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | |Пояс предохранительный |до износа |

| | | При выполнении работ на протрав-| |

| | | ливании семян: | |

| | |Халат хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор (при сухом протравлива-| |

| | |нии) |до износа |

| | | При выполнении работы в питомни-| |

| | | ках и цветочных хозяйствах: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

| 88.|Садовник | При выполнении работы в питомни-| |

| | | ках и цветочных хозяйствах: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

| 89.|Слесарь-ремонтник | При постоянной работе по ремонту| |

| | | опрыскивателей, опыливателей,| |

| | | аэрозольных генераторов и авто-| |

| | | машин при работе с ядохимиката-| |

| | | ми: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 90.|Уборщик территорий|Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| |

| VII. Похоронное обслуживание |

| |

| 91.|Дезинфектор; маши-|Фартук резиновый |до износа |

| |нист моечных машин|Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Колпак прорезиненный |до износа |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

| 92.|Машинист ритуаль-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ного оборудования |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 93.|Рабочий ритуальных|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |услуг |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| | | | |

| 94.|Уборщик территорий| При выполнении работ по уборке| |

| | | кладбищ: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

| 95.|Цветочница | При выполнении работ по изготов-| |

| | | лению искусственных цветов и| |

| | | венков: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| |

| VIII. Дорожно-мостовое хозяйство |

| |

| 96.|Асфальтобетонщик; |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |подсобный рабочий,|Ботинки кожаные |1 пара на 2|

| |занятый обслужива-| |года |

| |нием асфальтобе-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |тонных работ |Жилет сигнальный |1 |

| | | | |

| | | | |

| 97.|Битумщик; весов-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |щик; дозировщик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |дробленного камня|Рукавицы брезентовые |6 пар |

| |и битума; дробиль-|Очки защитные |до износа |

| |щик; машинист сме-| На наружных работах зимой допол-| |

| |сителя асфальтобе-| нительно: | |

| |тона передвижного;|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |моторист бетонос-|Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| |месительных уста-| | |

| |новок; машинист| | |

| |битумоплавильной | | |

| |передвижной уста-| | |

| |новки | | |

| | | | |

| 98.|Дорожный рабочий |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| | |Жилет сигнальный |1 |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 99.|Монтажник наружных|Костюм прорезиненный |1 |

| |трубопроводов |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|100.|Слесарь-ремонтник;|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |форсунщик |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| IX. Санитарная очистка городов |

| |

|101.|Водитель автомоби-| При выполнении работ по перевоз-| |

| |ля | ке бытовых отходов: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Рукавицы теплые |4 пары |

| | | При выполнении работ на снегоу-| |

| | | борочных машинах: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | При выполнении работ на поливоч-| |

| | | ных машинах: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|102.|Возчик | При выполнении работ по вывозке| |

| | | нечистот и гниющего мусора: | |

| | |Фартук брезентовый |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Рукавицы теплые |4 пары |

| | | | |

|103.|Грузчик | При выполнении работ по перевоз-| |

| | | ке нечистот, гниющего мусора и| |

| | | трупов животных: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы хлопчатобумажные |4 пары |

| | |Фартук прорезиненный |до износа |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

|104.|Машинист бульдозе-| При выполнении работ на свалке| |

| |ра; машинист экс-| бытовых отходов: | |

| |каватора одноков-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |шового |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|105.|Подсобный рабочий | При выполнении работ по обслужи-| |

| | | ванию мусоросжигательных печей: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Косынка хлопчатобумажная или |1 |

| | |Шапочка хлопчатобумажная |1 |

| | | По обслуживанию снегопогрузчика:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|106.|Рабочий, занятый|Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| |на мойке ассениза-|талкивающей пропиткой |1 |

| |ционных и убороч-|Перчатки резиновые |3 пары |

| |ных машин |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Фартук резиновый |до износа |

| | |Колпак прорезиненный |до износа |

| | | | |

|107.|Рабочий, занятый|Костюм прорезиненный |1 |

| |обеззараживанием |Сапоги резиновые |1 пара |

| |кож и утилизацией|Перчатки резиновые |6 пар |

| |трупов |Колпак прорезиненный |1 |

| | | | |

|108.|Рабочий, занятый|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |отловом собак и|Сапоги кирзовые |1 пара |

| |уходом за ними |Рукавицы кожаные с крагами |4 пары |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|109.|Рабочий, занятый|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |съемкой кож с жи-|Фартук прорезиненный |2 |

| |вотных и захороне-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |нием трупов |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|110.|Рабочий, занятый|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |эксплуатацией во-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |доемов |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|111.|Рабочий по благо-| При выполнении работ: | |

| |устройству насе-| На мусорных свалках: | |

| |ленных пунктов |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук брезентовый |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | На перевозке нечистот, гниющего| |

| | | мусора и трупов животных: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |до износа |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | На обслуживании пескобаз и сне-| |

| | | госвалок (при постоянной рабо-| |

| | | те): | |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | На очистке выгребных ям и кана-| |

| | | лизационных колодцев: | |

| | |Комбинезон брезентовый |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук клеенчатый |до износа |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Колпак прорезиненный |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | На обслуживании сливных станций:| |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|112.|Слесарь-ремонтник;| При выполнении работ по оборудо-| |

| |плотник; столяр | ванию и ремонту спецмашин и ас-| |

| | | сенизационного инвентаря: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| X. Утилизация и переработка бытовых отходов; |

| утилизационные заводы |

| |

|113.|Бондарь |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|114.|Весовщик |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | | | |

|115.|Водитель автомоби-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ля |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|116.|Водитель погрузчи-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ка |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|117.|Грохотовщик |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Белье нательное |1 комплект |

| | |Шлем защитный |1 |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|118.|Грузчик | При выполнении работ по уборке| |

| | | трупов павших животных: | |

| | |Костюм брезентовый |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|119.|Дезинфектор |Костюм брезентовый |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Фартук резиновый |до износа |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | | | |

|120.|Дробильщик | При выполнении работ по дробле-| |

| | | нию крупных компонентов бытового| |

| | | мусора: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | |Белье нательное |1 комплект |

| | |Шлем защитный |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|121.|Кладовщик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|122.|Машинист крана| При выполнении работ по обслужи-| |

| |(крановщик) | ванию бункеров и транспортеров,| |

| | | перегружающих мусор: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|123.|Машинист моечных| При выполнении работ по санитар-| |

| |машин | ной обработке мусоросборочных| |

| | | контейнеров: | |

| | |Костюм брезентовый |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Портянки |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Белье нательное |1 комплект |

| | |Фартук прорезиненный |до износа |

| | | | |

|124.|Прессовщик лома и|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |отходов металла |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Шлем защитный |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|125.|Рабочий | При выполнении работ: | |

| | | По съемке и загрузке трупов жи-| |

| | | вотных: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | По приемке трупов животных: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | | При обслуживании вращающегося| |

| | | биобарабана с мусором: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Шлем защитный |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | При ремонте биобарабанов: | |

| | |Костюм брезентовый |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Белье нательное |1 комплект |

| | | | |

|126.|Рабочий по благо-| При выполнении работ по уборке| |

| |устройству насе-| гниющего мусора вручную: | |

| |ленных пунктов |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Белье нательное |1 комплект |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Фартук прорезиненный |до износа |

| | |Шлем защитный |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|127.|Рабочий по стирке|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |и ремонту спец-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |одежды |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | | | |

|128.|Сепараторщик | При выполнении работ на электро-| |

| | | магнитном сепараторе: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Шлем защитный |до износа |

| | | | |

|129.|Слесарь по конт-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |рольно-измеритель-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ным приборам и ав-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |томатике |Шлем защитный |до износа |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | | |

|130.|Слесарь-ремонтник |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | При выполнении работ по ремонту| |

| | | технологического оборудования: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Белье нательное |1 комплект |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Шлем защитный |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | При выполнении работ по обслужи-| |

| | | ванию биобарабанов и другого| |

| | | технологического оборудования: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|131.|Слесарь-сантехник |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|132.|Собаковод |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук резиновый |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|133.|Транспортерщик; | При выполнении работ на конвейе-| |

| |машинист конвейера| ре-транспортере подачи бытового| |

| | | мусора в биобарабан: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Белье нательное |1 комплект |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Фартук брезентовый |до износа |

| | |Шлем защитный |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|134.|Уборщик производс-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |твенных и служеб-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ных помещений |Косынка хлопчатобумажная или |1 |

| | |Шапочка хлопчатобумажная |1 |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | | | |

|135.|Электромонтер по|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ремонту и обслужи-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ванию электрообо-|Шлем защитный |до износа |

| |рудования |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |

| XI. Общие профессии |

| |

|136.|Газосварщик; газо-|Комбинезон хлопчатобумажный с огне-| |

| |резчик |защитной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|137.|Зарядчик огнетуши-|Фартук прорезиненный |1 |

| |телей |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|138.|Машинист (кочегар)| При обслуживании бойлерных уста-| |

| |котельной | новок: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|139.|Монтер по защите|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |подземных трубоп-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |роводов от корро-|Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |зии | | |

| | | | |

|140.|Оператор котельной| При выполнении работы в газовых| |

| | | котельных: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|141.|Слесарь аварийно-|Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| |восстановительных |талкивающей пропиткой |1 |

| |работ |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|142.|Слесарь-ремонтник |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|143.|Слесарь-сантехник |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|144.|Электросварщик |Костюм брезентовый |1 |

| |ручной сварки;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |электрогазосварщик|Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Шлем защитный |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|145.|Транспортерщик | При выполнении работ на конвейе-| |

| | | ре-транспортере подачи бытового| |

| | | мусора в биобарабан: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Белье нательное |1 комплект |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Фартук брезентовый |до износа |

| | |Шлем защитный |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|146.|Электромонтер по| При работе на участках перера-| |

| |ремонту и обслужи-| ботки мусора: | |

| |ванию электрообо-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |рудования |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| |

| XII. Государственная инспекция по маломерным судам |

| |

|147.|Капитан; капитан-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |механик; капитан-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |дублер; механик |Рукавицы комбинированные |4 пары |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 4

к постановлению Минтруда РФ

от 29 декабря 1997 г. N 68

Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других

средств индивидуальной защиты работникам лесозаготовительных,

лесосплавных, лесоперевалочных, лесохозяйственных

организаций и химлесхозов

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N | Профессия или | Наименование средств |Норма выда-|

|п/п| должность | индивидуальной защиты |чи на год|

| | | |(количество|

| | | |единиц или|

| | | |комплектов)|

|———|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| I. Лесозаготовительные работы |

| |

| 1.|Вальщик леса; во-|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |дитель погрузчика,|кивающей пропиткой |1 |

| |занятый вождением|Сапоги кирзовые с защитным подноском|1 пара |

| |самоходного пог-|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |рузчика; возчик|Комплект одежды "Лес" |по поясам |

| |леса; дорожный|Валенки |по поясам |

| |рабочий, занятый| | |

| |на строительстве| | |

| |лесовозных дорог и| | |

| |усов; лебедчик на| | |

| |трелевке леса;| | |

| |лебедчик на штабе-| | |

| |левке и погрузке| | |

| |леса, занятый на| | |

| |верхнем складе;| | |

| |лесоруб; машинист| | |

| |трелевочной маши-| | |

| |ны; монтажник тре-| | |

| |левочного и погру-| | |

| |зочного оборудова-| | |

| |ния, занятый на| | |

| |лесосеках и лесо-| | |

| |возных дорогах;| | |

| |навальщик-свальщик| | |

| |лесоматериалов, | | |

| |занятый на лесосе-| | |

| |ках и верхнем| | |

| |складе; обрубщик| | |

| |сучьев, занятый на| | |

| |лесосеках и верх-| | |

| |нем складе; под-| | |

| |собный рабочий на| | |

| |лесозаготовках, | | |

| |занятый на подго-| | |

| |товке лесосек и| | |

| |верхнем складе;| | |

| |разметчик хлыстов,| | |

| |занятый на лесосе-| | |

| |ках и верхнем| | |

| |складе; раскряжев-| | |

| |щик, занятый на| | |

| |лесосеках и верх-| | |

| |нем складе; тесчик| | |

| |спецсортиментов, | | |

| |занятый на лесосе-| | |

| |ках и верхнем| | |

| |складе; тракторист| | |

| |на трелевке и вы-| | |

| |возке леса, заня-| | |

| |тый на подготовке| | |

| |лесосек к рубке,| | |

| |на строительстве| | |

| |лесовозных дорог,| | |

| |усов и на верхнем| | |

| |складе; тракторист| | |

| |и грузчик, занятые| | |

| |на трелевке и вы-| | |

| |возке живицы и ос-| | |

| |мола; штабелевщик| | |

| |древесины, занятый| | |

| |на верхнем складе | | |

| | | | |

| 2.|Водитель автомоби-|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |ля, занятый на|кивающей пропиткой |1 |

| |вывозке леса, жи-|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |вицы и осмола;| |года |

| |трелевщик; чоке-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |ровщик |Костюм зимний "Тайга" |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

| 3.|Грузчик; дорожный|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |рабочий, занятый|кивающей пропиткой |1 |

| |на обслуживании|Сапоги кирзовые с защитным подноском|1 пара на 2|

| |лесовозных дорог и| |года |

| |усов; контролер|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |деревообрабатыва- |Костюм зимний "Тайга" |по поясам |

| |ющего производст-|Валенки |по поясам |

| |ва; лебедчик на| Машинисту-крановщику, занятому| |

| |штабелевке и пог-| на погрузке, разгрузке и штабе-| |

| |рузке леса, заня-| левке древесины на лесовозных| |

| |тый на нижнем| дорогах, обрубщику сучьев, заня-| |

| |складе; машинист-| тому на нижнем складе, раскря-| |

| |крановщик, занятый| жевщику, занятому на нижнем| |

| |на погрузке, разг-| складе: | |

| |рузке и штабелевке|Комплект одежды "Лес" вместо костюма| |

| |древесины на лесо-|зимнего "Тайга" |по поясам |

| |возных дорогах;| | |

| |навальщик - сваль-| | |

| |щик лесоматериа-| | |

| |лов, занятый на| | |

| |нижнем складе,| | |

| |лесоперевалочных | | |

| |базах и биржах;| | |

| |обрубщик сучьев,| | |

| |занятый на нижнем| | |

| |складе; оператор| | |

| |раскряжевочной ус-| | |

| |тановки; оператор| | |

| |сучкорезной уста-| | |

| |новки; оператор| | |

| |автоматизированно-| | |

| |го лесотранспорте-| | |

| |ра; подсобный ра-| | |

| |бочий на лесозаго-| | |

| |товках, занятый на| | |

| |нижнем складе;| | |

| |разметчик хлыстов,| | |

| |занятый на нижнем| | |

| |складе; раскряжев-| | |

| |щик, занятый на| | |

| |нижнем складе;| | |

| |слесарь по ремонту| | |

| |лесозаготовитель- | | |

| |ного оборудования;| | |

| |транспортерщик; | | |

| |штабелевщик древе-| | |

| |сины, занятый на| | |

| |нижнем складе | | |

| | | | |

| 4.|Заготовщик |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Комплект одежды "Лес" |по поясам |

| | | | |

| 5.|Окорщик; дровокол;|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |раскряжевщик |кивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги кирзовые с защитным подноском|1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Костюм зимний "Тайга" |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

| 6.|Плотник, занятый|Костюм зимний "Тайга" |по поясам |

| |на наружных рабо-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |тах; слесарь по|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |ремонту лесозаго-| |года |

| |товительного обо-|Валенки |по поясам |

| |рудования; станоч-| Навальщику-свальщику лесоматери-| |

| |ник шпалорезного| алов, занятому у шпалорезного| |

| |станка; навальщи-| станка, слесарю по ремонту лесо-| |

| |к-свальщик лесома-| заготовительного оборудования и| |

| |териалов, занятый| станочнику шпалорезного станка| |

| |у шпалорезного| дополнительно: | |

| |станка |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой |1 |

| | | Навальщику-свальщику лесоматери-| |

| | | алов, занятому у шпалорезного| |

| | | станка: | |

| | |Сапоги кирзовые с защитным подноском|1 пара на 2|

| | |вместо сапог кирзовых |года |

| |

| II. Лесосплав |

| |

| 7.|Боновщик, занятый|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |на строительстве|кивающей пропиткой на утепляющей| |

| |бонов и запаней|прокладке |по поясам |

| |зимой |Валенки |по поясам |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 8.|Выгрузчик древеси-|Костюм брезентовый |1 на 2 года|

| |ны из воды; запан-|Сапоги кирзовые с защитным | |

| |щик; подсобный|подноском |1 пара на 2|

| |рабочий на лесосп-| |года |

| |лаве; сплавщик;|Рукавицы брезентовые |6 пар |

| |сплотчик; форми-|Жилет спасательный |1 на 2 года|

| |ровщик плотов | Сплотчику, занятому на зимней| |

| | | сплотке, дополнительно: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой на утепляющей| |

| | |прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

| 9.|Лебедчик на лесос-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| |плаве; лебедчик на|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |штабелевке и пог-| Лебедчику на лесосплаве и сплав-| |

| |рузке леса, заня-| щику дополнительно: | |

| |тый на сплавных|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |работах; машинист-| |года |

| |крановщик, заня-| | |

| |тый на сплавных| | |

| |работах; машинист| | |

| |сплоточной (сорти-| | |

| |ровочной) машины;| | |

| |сплавщик; тракто-| | |

| |рист на трелевке и| | |

| |вывозке леса, за-| | |

| |нятый на сплавных| | |

| |работах | | |

| | | | |

|10.|Сортировщик древе-|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |сины на воде |кивающей пропиткой |1 |

| | |Полуплащ брезентовый |1 на 3 года|

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|11.|Такелажник |Костюм брезентовый |1 на 2 года|

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |

| III. Подсочка леса |

| |

|12.|Аппаратчик лесохи-|Ботинки кожаные |1 пара на 2|

| |мической установ-| |года |

| |ки; выжигальщик|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |древесного угля | Выжигальщику и аппаратчику, ра-| |

| | | ботающим на открытом воздухе,| |

| | | дополнительно: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой на утепляющей| |

| | |прокладке |по поясам |

| | | | |

|13.|Вздымщик; подсоб-|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |ный рабочий на|кивающей пропиткой |1 на 2 года|

| |подсочке леса;|Сапоги кирзовые |1 пара на 3|

| |сборщик живицы | |года |

| | |Ботинки резинотекстильные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | Вздымщику и сборщику живицы,| |

| | | постоянно работающим на подрумя-| |

| | | нивании деревьев, дополнительно:| |

| | |Комплект одежды "Лес" |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | Вздымщику, занятому на работе с| |

| | | химическим воздействием, допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Костюм нитроновый |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Ботинки резинотекстильные |1 пара |

| | |Рукавицы кислотозащитные |6 пар |

| |

| Примечание. При работе в заболоченных местах рабочим, профессии|

|которых предусмотрены в пунктах 12 и 13 настоящих Норм, вместо сапог|

|кирзовых могут выдаваться сапоги резиновые со сроком носки 1 год. |

| |

| IV. Лесохозяйственные работы |

| |

|14.|Бондарь |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | | | |

|15.|Заготовщик, заня-|Рукавицы комбинированные |3 пары |

| |тый на заготовке| | |

| |щепы и драни | | |

| | | | |

|16.|Рабочий, занятый|Фартук хлопчатобумажный |1 |

| |на поливе питомни-|Рукавицы комбинированные |3 пары |

| |ков |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|17.|Рабочий, занятый|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |на разделке топоч-| | |

| |ных дров в лесу,| | |

| |на площадках | | |

| | | | |

|18.|Рабочий, занятый|Рукавицы комбинированные |3 пары |

| |на очистке и сор-| | |

| |тировке семян, на| | |

| |плодотерочных ма-| | |

| |шинах при горячей| | |

| |переработке, на| | |

| |лесопатологических| | |

| |обследованиях, | | |

| |лесоустройстве | | |

| | | | |

|19.|Рабочий, занятый|Фартук хлопчатобумажный |1 |

| |заготовкой коры |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | | | |

|20.|Рабочий, занятый|Фартук хлопчатобумажный |1 |

| |на изготовлении|Рукавицы комбинированные |3 пары |

| |ободьев, колес,| | |

| |телег, саней,| | |

| |ободного полуфаб-| | |

| |риката и клепки | | |

| | | | |

|21.|Рабочий, занятый|Рукавицы комбинированные |3 пары |

| |на замочке и выем-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ке луба | | |

| | | | |

|22.|Рабочий, занятый|Фартук хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| |на консервировании|щитной пропиткой |1 |

| |плодов с использо-|Перчатки резиновые |2 пары |

| |ванием сернистого| | |

| |ангидрида | | |

| | | | |

|23.|Рабочий, занятый|Фартук хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |ошпаркой плодов |кивающей пропиткой |1 |

| | |Перчатки резиновые |2 пары |

| | | | |

|24.|Рабочий, занятый|Перчатки резиновые |2 пары |

| |холодной обработ-| | |

| |кой плодов | | |

| | | | |

|25.|Рабочий, занятый|Рукавицы комбинированные |2 пары |

| |на шишкосемяносу-|Очки защитные |до износа |

| |шилке | | |

| | | | |

|26.|Рабочий, занятый|Костюм хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| |борьбой с вредите-|щитной пропиткой |1 |

| |лями леса ручным|Шлем суконный |1 на 2 года|

| |способом |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

|27.|Рабочий, занятый|Фартук прорезиненный с нагрудником |до износа |

| |на лесокультурных|Нарукавники прорезиненные |до износа |

| |работах |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|28.|Рабочий, занятый|Фартук прорезиненный с нагрудником |до износа |

| |на лесных пожаро-|Рукавицы комбинированные |3 пары |

| |химических стан-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |циях |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Противогаз |до износа |

| | | | |

|29.|Рабочий, занятый|Рукавицы комбинированные |3 пары |

| |на тушении лесных|Очки защитные |до износа |

| |пожаров |Респиратор |до износа |

| | |Противогаз |до износа |

| | | | |

|30.|Радиотехник и ра-|Фартук хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| |диооператор, обс-|щитной пропиткой |1 |

| |луживающие радиос-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |танции с аккумуля-|Перчатки резиновые |до износа |

| |торными установка-|Очки защитные |до износа |

| |ми на предприятиях| | |

| |лесного хозяйства | | |

| |

| V. Прочие работы |

| |

|31.|Мастер, занятый на|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |лесосеках, верхних|кивающей пропиткой |1 |

| |и нижних складах,|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |лесосплаве, ремон-| |года |

| |те и содержании|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |лесовозных дорог,|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |подсочке леса,|кивающей пропиткой на утепляющей| |

| |лесоперевалочных |прокладке |по поясам |

| |базах и биржах |Валенки |по поясам |

| | | | |

|32.|Подсобный рабочий |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Костюм зимний "Тайга" |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| |

| Примечания. 1. Сезонным рабочим, занятым на работах, перечисленных в|

|пунктах 1 и 3 настоящих Норм, на время их работы в организациях,|

|предусмотренных в настоящих Нормах, должны выдаваться следующие|

|спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: |

| Зимой: |

| |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |кивающей пропиткой на утепляющей| |

| |прокладке |по поясам |

| |Валенки |по поясам |

| |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | Летом: | |

| |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |кивающей пропиткой |1 на 2 года|

| |Сапоги кирзовые с защитным подноском|1 пара на 2|

| | |года |

| |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |

| 2. Сезонным рабочим, занятым на работах, перечисленных в пунктах 8 и|

|10 настоящих Норм, на время их работы в организациях, предусмотренных в|

|настоящих Нормах, должны выдаваться следующие спецодежда, спецобувь и|

|другие средства индивидуальной защиты: |

| |

| |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |кивающей пропиткой |1 на 2 года|

| |Сапоги резиновые |1 пара |

| |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |

| 3. Сезонным рабочим, работающим на лесозаготовке, лесосплаве и|

|перевалке леса сроком до 3 месяцев, выдаются только рукавицы|

|комбинированные сроком носки 3 месяца. |

| 4. Рабочим на лесосплаве, постоянно выполняющим работу|

|непосредственно в воде, кирзовые сапоги могут быть заменены резиновыми|

|со сроком носки 12 месяцев. |

| 5. При работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих|

|насекомых, или в районах, зараженных энцефалитным клещом, рабочим|

|должен выдаваться дополнительно следующий комплект защитной одежды: |

| |

| |Рубашка верхняя из тонкого защитного| |

| |полотна |1 на 2 года|

| |Рубашка нижняя из толстого защитного| |

| |полотна |1 на 2 года|

| |Головная накидка, пропитанная диэ-| |

| |тилтолуамидом |1 на 2 года|

| |

| 6. Работникам, занятым на работах, где имеется опасность|

|травмирования головы, работодатель по согласованию с государственным|

|инспектором по охране труда и соответствующим профсоюзным органом или|

|иным уполномоченным работниками представительным органом должен|

|выдавать следующие средства индивидуальной защиты: |

| |

| |Каска |до износа |

| |Подшлемник хлопчатобумажный |1 |

| |

| 7. Работникам, занятым на лесозаготовительных, лесосплавных и других|

|работах, предусмотренных настоящими Нормами, вместо костюма|

|хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой может выдаваться костюм|

|летний для лесозаготовителей. |

| 8. Рабочим, профессии которых предусмотрены в пунктах 7 и 8|

|настоящих Норм, вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей|

|пропиткой на утепляющей прокладке может выдаваться костюм зимний|

|универсальный для лесозаготовителей. |

| 9. Мастерам, занятым на лесосеках, верхних и нижних складах,|

|лесосплаве, ремонте и содержании лесовозных дорог, подсочке леса,|

|лесоперевалочных базах и биржах, вместо костюма хлопчатобумажного с|

|водоотталкивающей пропиткой может выдаваться костюм летний "Мастер|

|леса" и вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой|

|на утепляющей прокладке может выдаваться костюм зимний "Мастер леса". |

| 10. Рабочим, профессии которых предусмотрены в остальных пунктах|

|настоящих Норм, вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей|

|пропиткой на утепляющей прокладке может выдаваться костюм зимний|

|"Тайга". |

| 11. Работникам, занятым на лесозаготовительных, лесосплавных работах|

|и подсочке леса, вместо предусмотренных по нормам валенок могут|

|выдаваться валенки армейские. |

| |

|33.|Механик, занятый в|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |лесопунктах, на|кивающей пропиткой на утепляющей| |

| |рейдах и сплавных|прокладке |по поясам |

| |участках |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 5

к постановлению Минтруда РФ

от 29 декабря 1997 г. N 68

Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви

и других средств индивидуальной защиты работникам,

занятым на эксплуатации метрополитена

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N | Профессия или | Наименование средств |Норма выда-|

|п/п| должность | индивидуальной защиты |чи на год|

| | | |(количество|

| | | |единиц или|

| | | |комплектов)|

|———|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————|

| 1.|Бандажник; штам-| При выполнении работы по съему и| |

| |повщик | насадке колесных пар: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные с металлическим нос-| |

| | |ком |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 2.|Бригадир (освобож-| При выполнении работ по погрузке| |

| |денный) по текуще-| и замене шпал, пропитанных анти-| |

| |му содержанию и| септиками, замене и промывке щеб-| |

| |ремонту пути и ис-| ня: | |

| |кусственных соору-|Костюм брезентовый |1 |

| |жений; монтер пути|Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Жилет сигнальный зимний |1 |

| | |Жилет сигнальный летний |1 |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка из плащ-палатки |1 на 3 года|

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При работе в тоннеле зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | На работе со шпалоподбойками: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук брезентовый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы виброзащитные |4 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Жилет сигнальный зимний |1 |

| | |Жилет сигнальный летний |1 |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При работе в тоннеле зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | При производстве работ по водо-| |

| | | борьбе и очистке лотков: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Жилет сигнальный зимний |1 |

| | |Жилет сигнальный летний |1 |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При работе в тоннеле зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | При производстве других работ по| |

| | | текущему содержанию, ремонту и| |

| | | реконструкции пути и контактного| |

| | | рельса: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные с металлическим нос-| |

| | |ком |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Жилет сигнальный зимний |1 |

| | |Жилет сигнальный летний |1 |

| | | При работе с электроинструментом| |

| | | дополнительно: | |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При работе в тоннеле зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | При работе по изготовлению клее-| |

| | | болтовых стыков дополнительно: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Нарукавники прорезиненные |до износа |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

| 3.|Водитель дрезины;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |машинист автомот-|Рукавицы комбинированные |3 пары |

| |рисы; машинист|Очки защитные |до износа |

| |мотовоза; помощник| Зимой дополнительно: | |

| |водителя дрезины;|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| |помощник машиниста|Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| |автомотрисы; по-| На открытых участках: | |

| |мощник машиниста|Валенки |1 пара на 3|

| |мотовоза | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

| 4.|дежурный локомо-| При выполнении работы в депо,| |

| |тивного депо; по-| пункте оборота локомотивов и мо-| |

| |мощник дежурного| тор-вагонных электросетей: | |

| |локомотивного депо|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | Помощнику дежурного локомотивного| |

| | | депо дополнительно: | |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 5.|Дежурный по стан-| На наземных станциях и холодных| |

| |ции метрополитена;| станциях мелкого залегания зимой:| |

| |дежурный по приему|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| |и отправлению по-|Валенки |1 пара на 3|

| |ездов метрополите-| |года |

| |на; контролер ав-|Галоши на валенки |1 пара на 2|

| |томатических про-| |года |

| |пускных пунктов| | |

| |метрополитена | | |

| | | | |

| 6.|дежурный стрелоч-| На работе в тоннелях и на откры-| |

| |ного поста | тых линиях метрополитена: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Плащ из плащ-палатки |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Жилет сигнальный зимний |1 |

| | |Жилет сигнальный летний |1 |

| | | При работе на бетонном покрытии и| |

| | | пропитанных креозотом шпалах до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При работе в тоннеле зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | | |

| 7.|Дефектоскопист по| При выполнении работы по осмотру| |

| |магнитному контро-| колесных пар и других частей (де-| |

| |лю; дефектоскопист| талей) подвижного состава: | |

| |по ультразвуковому|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |контролю |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | На работах в рельсосварочных по-| |

| | | ездах: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 8.|Краскотер; маляр,|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |занятый окраской|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |подвижного соста-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ва; отделочник из-|Шлем хлопчатобумажный |до износа |

| |делий из древесины|Очки защитные |до износа |

| | | Краскотеру дополнительно: | |

| | |Нарукавники прорезиненные |до износа |

| | | При работе пульверизатором допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 9.|Мастер и старший|Костюм хлопчатобумажный |1 на 3 года|

| |мастер, занятые на|Ботинки кожаные |1 пара |

| |эксплуатационных |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| |предприятиях мет-| Зимой дополнительно: | |

| |рополитена |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | При выполнении работы по ремонту| |

| | | эскалаторов: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|10.|Машинист железно-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |дорожно-строитель-|Полуплащ брезентовый |1 на 3 года|

| |ных машин; помощ-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ник машиниста же-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |лезнодорожно-стро-|Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |ительных машин;|Галоши диэлектрические |дежурные |

| |наладчик путевых|Очки защитные |до износа |

| |машин и механиз-| Зимой дополнительно: | |

| |мов; слесарь по|Теплозащитный костюм |по поясам |

| |ремонту путевых| При выполнении работы по обслужи-| |

| |машин и механизмов| ванию уборочных, звеносборочных| |

| | | машин дополнительно: | |

| | |Специальная зимняя шапка с приспо-| |

| | |соблением, обеспечивающим нормальную| |

| | |слышимость |1 на 3 года|

| | | | |

|11.|Машинист зумпфово-|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |го агрегата; сле-|кивающей пропиткой |1 |

| |сарь зумпфового|Сапоги резиновые |1 пара |

| |агрегата; дренаж-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ник |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | При работе в тоннеле зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | Дренажнику в промерзаемых тонне-| |

| | | лях и на открытых участках зимой| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | | При работе в глубоких водостоках:| |

| | |Сапоги резиновые с высокими голени-| |

| | |щами |1 пара |

| | | | |

|12.|Машинист компрес-| При выполнении работы по ремонту,| |

| |сорных установок;| реконструкции и текущему содержа-| |

| |машинист электрос-| нию пути и тоннельных сооружений:| |

| |варочного перед-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вижного агрегата с|Ботинки кожаные |1 пара |

| |двигателем внут-|Рукавицы комбинированные |2 пары |

| |реннего сгорания |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

|13.|Машинист моечной|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |установки; маши-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |нист моечных ма-|Перчатки резиновые |до износа |

| |шин, занятый про-|Нарукавники прорезиненные |до износа |

| |мывкой и выщелачи-|Фартук прорезиненный |2 |

| |ванием состава в|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ваннах и моечных|Очки защитные |до износа |

| |машинах | При выполнении работы по очистке| |

| | | и мойке роликовых подшипников| |

| | | подвижного состава: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Перчатки кислотощелочестойкие |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |до износа |

| | |Полусапоги юфтевые с повышенными| |

| | |берцами нефтемасложирозащитные или |1 пара |

| | |Ботинки женские облегченные нефте-| |

| | |масложирозащитные |1 пара |

| | | | |

|14.|Машинист электро-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |поезда, работающий|Галоши диэлектрические |дежурные |

| |на моторвагонном|Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |электропоезде; | | |

| |машинист-инструк- | | |

| |тор локомотивных| | |

| |бригад; помощник| | |

| |машиниста электро-| | |

| |поезда, работающе-| | |

| |го на моторвагон-| | |

| |ном электропоезде | | |

| | | | |

|15.|Машинист эскалато-| При промывке водой наклонных хо-| |

| |ра; ремонтировщик| дов эскалаторов: | |

| |резиновых изделий,|Костюм прорезиненный |дежурный |

| |занятый ремонтом,|Ботинки кожаные |1 пара |

| |обслуживанием и|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ревизионными рабо-|Перчатки резиновые |до износа |

| |тами эскалаторных|Каска защитная |1 на 2 года|

| |машин; слесарь-|Шлем хлопчатобумажный |до износа |

| |электрик по обслу-| На остальных работах: | |

| |живанию и ремонту|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |эскалаторов |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Каска защитная |1 на 2 года|

| | |Шлем хлопчатобумажный |до износа |

| | | На наружных работах и при работе| |

| | | в тоннеле зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | | |

|16.|Мойщик-уборщик | На протирке механических частей| |

| |подвижного состава| под вагонами (в канавах): | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Каска защитная |1 на 2 года|

| | |Шлем хлопчатобумажный |1 |

| | | При чистке и обмывке мотор-вагон-| |

| | | ных электросекций: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Галоши резиновые (при мытье полов) |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | | |

|17.|Наладчик контроль-| При работе в путеизмерительных,| |

| |но-измерительных | путеобследовательских и дефектос-| |

| |вагонов | копных вагонах: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Полуплащ брезентовый с капюшоном |1 на 3 года|

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | | |

|18.|Облицовщик-мрамор-| На обслуживании и ремонте тон-| |

| |щик; облицовщик-| нельных сооружений: | |

| |плиточник; обли-| На работах в сухих условиях: | |

| |цовщик-полировщик |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | На работах в мокрых условиях: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Нарукавники резиновые |до износа |

| | | | |

|19.|Обрубщик; термист| При выполнении работ по обработке| |

| |на установках ТВЧ;| рельсов: | |

| |шлифовщик |Костюм брезентовый |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|20.|Обходчик пути и|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |искусственных со-|Плащ из плащ-палатки |1 |

| |оружений |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Жилет сигнальный зимний |1 |

| | |Жилет сигнальный летний |1 |

| | | При работе на щебне и пропитанных| |

| | | креозотом шпалах дополнительно: | |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При работе в тоннеле зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | | |

|21.|Оператор дефектос-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |копной тележки;|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |оператор по путе-| При работе на щебеночных участках| |

| |вым измерениям;| дополнительно: | |

| |помощник оператора|Ботинки кожаные |1 пара |

| |дефектоскопной | На наружных работах дополнитель-| |

| |тележки | но: | |

| | |Плащ из плащ-палатки или |1 |

| | |Плащ из прорезиненной ткани |1 |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

|22.|Оператор разменных| При работе на станциях: | |

| |автоматов; опера-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |тор электронно-вы-| | |

| |числительных машин| | |

| |и вычислительных| | |

| |машин | | |

| | | | |

|23.|Осмотрщик вагонов;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |слесарь по ремонту|Ботинки кожаные |1 пара |

| |подвижного соста-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ва; бригадир (ос-|Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |вобожденный) орга-|Галоши диэлектрические |дежурные |

| |низаций железнодо-|Каска |1 на 2 года|

| |рожного транспорта| Зимой дополнительно: | |

| |и метрополитена |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | На продувке подвагонного оборудо-| |

| | | вания дополнительно: | |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|24.|Отделочник | При выполнении работы по полиров-| |

| | | ке эскалаторных балюстрад: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

|25.|Подсобный рабочий | При работе по транспортировке| |

| | | колесных пар: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|26.|Рабочий, занятый| При работе на скорой технической| |

| |на скорой техни-| помощи служб метрополитена и вос-| |

| |ческой помощи;| становительных базах: | |

| |мастер, занятый на|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |скорой технической|Рукавицы комбинированные |2 пары |

| |помощи |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Щиток защитный |до износа |

| | |Шлем защитный |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

|27.|Ремонтник искусст-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |венных сооружений |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Чуни войлочные или веревочные |до износа |

| | |Каска |до износа |

| | |Пояс предохранительный (при работе| |

| | |на высоте) |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

|28.|Слесарь-ремонтник | При выполнении работы по ремонту| |

| | | стрелок, стрелочных замков, шлаг-| |

| | | баумов и по ремонту оборудования| |

| | | пневмообдувки: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Наколенники брезентовые (на вате) |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|29.|Слесарь-электрик |Костюм брезентовый |1 |

| |по обслуживанию и|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ремонту металло-|Рукавицы брезентовые |4 пары |

| |конструкций метро-|Плащ из плащ-палатки или |дежурный |

| |политена |Плащ из прорезиненной ткани |дежурный |

| | |Жилет сигнальный зимний |1 |

| | |Жилет сигнальный летний |1 |

| | | При работе в стволах и коллекто-| |

| | | рах вентиляционных шахт зимой| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|30.|Слесарь-электрик | При выполнении работ по очистке и| |

| |по ремонту и обс-| ремонту водостоков, канализации и| |

| |луживанию оборудо-| фекальных перекачек: | |

| |вания метрополите-|Костюм брезентовый |1 |

| |на |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |3 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | При выполнении работ по обслужи-| |

| | | ванию и ремонту оборудования вен-| |

| | | тиляции в тоннелях и на станциях| |

| | | метрополитена: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | При работе на электрифицированных| |

| | | агрегатах дополнительно: | |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | На наружных работах и в стволах| |

| | | линейной вентиляции зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

|31.|Слесарь-электрик |Костюм брезентовый |1 |

| |по обслуживанию и|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ремонту станцион-|Рукавицы брезентовые |4 пары |

| |ного и тоннельного|Плащ из плащ-палатки или |дежурный |

| |оборудования мет-|Плащ из прорезиненной ткани |дежурный |

| |рополитена |Жилет сигнальный зимний |1 |

| | |Жилет сигнальный летний |1 |

| | | При работах в стволах и коллекто-| |

| | | рах вентиляционных шахт зимой| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | При выполнении работы по обслужи-| |

| | | ванию и ремонту автокасс, убороч-| |

| | | ных и мраморомоечных машин, элек-| |

| | | тронагревательных приборов и дру-| |

| | | гого электрооборудования на стан-| |

| | | циях и в тоннелях: | |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | | |

|32.|Старший инженер;| При выполнении работ по обслужи-| |

| |инженер | ванию и ремонту устройств освеще-| |

| | | ния, защиты и автотелеуправления| |

| | | (по испытанию и ремонту электроп-| |

| | | риборов и электрооборудования): | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | На работах в мокрых условиях: | |

| | |Плащ из плащ-палатки или |дежурный |

| | |Плащ из прорезиненной ткани |дежурный |

| | | | |

|33.|Старший электроме-| При выполнении работы по обслужи-| |

| |ханик; электроме-| ванию и ремонту устройств автома-| |

| |ханик; электромон-| тики, телемеханики и связи, рас-| |

| |тер устройств сиг-| положенных на наружном воздухе,| |

| |нализации, центра-| на станциях, подвижном составе и| |

| |лизации, блокиров-| перегонах: | |

| |ки |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Плащ из плащ-палатки или |1 на 3 года|

| | |Плащ из прорезиненной ткани |1 на 3 года|

| | |Пояс предохранительный |дежурный |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Теплозащитный костюм |по поясам |

| | | | |

|34.|Столяр | При выполнении работ по содержа-| |

| | | нию и ремонту вестибюльных наруж-| |

| | | ных дверей, эскалаторных балюст-| |

| | | рад, других работ в метрополите-| |

| | | не: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Фартук брезентовый |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | | |

|35.|Техник | При выполнении работы по замеру| |

| | | бандажей и деталей подвижного| |

| | | состава: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|36.|Токарь; фрезеров-| При выполнении работы по обточке| |

| |щик | бандажей без выкатки колесных пар| |

| | | из-под подвижного состава: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|37.|Тоннельный рабочий| При выполнении работ по содержа-| |

| | | нию тоннельных сооружений: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Жилет сигнальный зимний |1 |

| | |Жилет сигнальный летний |1 |

| | | При выполнении работ по уходу и| |

| | | содержанию промерзаемых тоннелей| |

| | | и открытых станций зимой дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При выполнении работы по очистке| |

| | | витражей: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | При выполнении работы по ремонту| |

| | | тоннельных сооружений: | |

| | |Костюм брезентовый |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | |Плащ из плащ-палатки или |дежурный |

| | |Плащ из прорезиненной ткани |дежурный |

| | |Жилет сигнальный зимний |1 |

| | |Жилет сигнальный летний |1 |

| | | При выполнении геодезическо-марк-| |

| | | шейдерских работ: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | При работе в стволах и коллекто-| |

| | | рах вентиляционных шахт зимой| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|38.|Уборщик производс-| На уборке станций метрополитена: | |

| |твенных и служеб-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ных помещений;|Сапоги резиновые |1 пара |

| |машинист уборочных|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |машин |Перчатки резиновые |1 пара |

| | | Уборщику производственных помеще-| |

| | | ний на наружных работах зимой| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

|39.|Электромеханик | При работе на скорой технической| |

| | | помощи служб метрополитена и на| |

| | | восстановительных базах: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | | При выполнении работ по очистке и| |

| | | ремонту водостоков, канализации и| |

| | | фекальных перекачек: | |

| | |Костюм брезентовый |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |3 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | При выполнении работ по обслужи-| |

| | | ванию и ремонту оборудования вен-| |

| | | тиляции в тоннелях и на станциях| |

| | | метрополитена: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | При работе на электрифицированных| |

| | | агрегатах дополнительно: | |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | На наружных работах зимой и при| |

| | | работе в стволах линейной венти-| |

| | | ляции дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При выполнении работы по обслужи-| |

| | | ванию и ремонту автокасс, убороч-| |

| | | ных и мраморомоечных машин, элек-| |

| | | тронагревательных приборов и дру-| |

| | | гого электрооборудования на стан-| |

| | | циях и в тоннелях: | |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | При выполнении работы по электро-| |

| | | монтажу и обслуживанию тяговых| |

| | | трансформаторных понизительных| |

| | | подстанций: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | | На работах в мокрых условиях: | |

| | |Плащ из плащ-палатки или |дежурный |

| | |Плащ из прорезиненной ткани |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При работе в тоннеле зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | При выполнении работ по ремонту| |

| | | маслонаполненной аппаратуры и об-| |

| | | работке трансформаторного масла: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Пояс предохранительный |дежурный |

| | | При работе в мокрых условиях до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Плащ из плащ-палатки или |дежурный |

| | |Плащ из прорезиненной ткани |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | | При выполнении работы по проклад-| |

| | | ке кабеля, ремонту и обслуживанию| |

| | | кабельной сети в тоннелях, венти-| |

| | | ляционных шахтах, колодцах, ка-| |

| | | бельных коллекторах и по метро-| |

| | | мосту: | |

| | | На работах в сухих условиях: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Противогаз |до износа |

| | | На работах в мокрых условиях: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Плащ из плащ-палатки или |дежурный |

| | |Плащ из прорезиненной ткани |дежурный |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Противогаз |до износа |

| | | На покраске кабеля дополнительно:| |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | | На наружных работах зимой, а так-| |

| | | же в кабельных коллекторах и ко-| |

| | | лодцах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При работе в тоннеле зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | При работе по обслуживанию и ре-| |

| | | монту устройств освещения, защиты| |

| | | и автотелеуправления (по испыта-| |

| | | нию и ремонту электроприборов и| |

| | | электрооборудования): | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы брезентовые |3 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Пояс предохранительный |дежурный |

| | | На работах в мокрых условиях до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Плащ из плащ-палатки или |дежурный |

| | |Плащ из прорезиненной ткани |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | | При работе в тоннеле зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | При работе по ремонту и ревизии| |

| | | эскалаторных машин: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Каска защитная |1 на 2 года|

| | |Шлем хлопчатобумажный |до износа |

| | | На наружных работах и при работе| |

| | | в тоннеле зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | | |

|40.|Электромонтажник | При прокладке кабеля, ремонте и| |

| |по кабельным сетям| обслуживании кабельной сети в| |

| | | тоннелях, вентиляционных шахтах,| |

| | | колодцах, кабельных коллекторах и| |

| | | по метромосту: | |

| | | На работах в сухих условиях: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Противогаз |до износа |

| | | На работах в мокрых условиях: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Плащ из плащ-палатки или |дежурный |

| | |Плащ из прорезиненной ткани |дежурный |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Противогаз |до износа |

| | | На покраске кабеля дополнительно:| |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | | На наружных работах зимой, а так-| |

| | | же при работе в кабельных коллек-| |

| | | торах и колодцах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При работе в тоннеле зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | | |

|41.|Электромонтер кон-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |тактной сети |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | | |

|42.|Электромонтер по| При выполнении работы по ремонту| |

| |ремонту и обслужи-| маслонаполненной аппаратуры и об-| |

| |ванию электрообо-| работке трансформаторного масла: | |

| |рудования; элект-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ромонтер-релейщик |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Пояс предохранительный |дежурный |

| | | На работах в мокрых условиях до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Плащ из плащ-палатки или |дежурный |

| | |Плащ из прорезиненной ткани |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | | При работе по обслуживанию и ре-| |

| | | монту устройств освещения, защиты| |

| | | и автотелеуправления (по испыта-| |

| | | нию и ремонту электроприборов и| |

| | | электрооборудования): | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы брезентовые |3 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Пояс предохранительный |дежурный |

| | | На работах в мокрых условиях до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Плащ из плащ-палатки или |дежурный |

| | |Плащ из прорезиненной ткани |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | | При работе в тоннеле зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | | |

|43.|Электромонтер тя-| На электромонтаже и обслуживании| |

| |говой подстанции | тяговых трансформаторных понизи-| |

| | | тельных подстанций: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При работе в тоннеле зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | На работах в мокрых условиях: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Плащ из плащ-палатки или |дежурный |

| | |Плащ из прорезиненной ткани |дежурный |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание. Работникам текущего содержания и ремонта санитарно-технического оборудования, кабельного и осветительного хозяйства (слесари, электрики) и уборщикам производственных и служебных помещений станций выдается дополнительно халат хлопчатобумажный (дежурный).

Приложение N 6

к постановлению Минтруда РФ

от 29 декабря 1997 г. N 68

Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды,

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

работникам целлюлозно-бумажного, гидролизного

и лесохимического производств

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Профессия или | Наименование средств |Норма выда-|

|п/п | должность | индивидуальной защиты |чи на год|

| | | |(количество|

| | | |единиц или|

| | | |комплектов)|

|————|——————————————————|———————————————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| I. Целлюлозно-бумажное производство |

| |

| 1. Производство целлюлозы |

| |

| 1.|Аппаратчик пере-| При выполнении работы по произ-| |

| |гонки; аппаратчик| водству скипидара и канифоли: | |

| |скипидарной уста-|Костюм суконный |1 |

| |новки; аппаратчик|Сапоги резиновые |1 пара |

| |талловой установки|Перчатки резиновые |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | При выполнении работы по произ-| |

| | | водству таллового масла: | |

| | |Костюм суконный |1 на 2 года|

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 на 2 года|

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 2.|Варщик химической|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |древесной массы;|Сапоги резиновые |1 пара |

| |варщик целлюлозы |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | | При выполнении работ по варке| |

| | | сульфитной целлюлозы: | |

| | |Костюм суконный или |1 на 2 года|

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы суконные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Противогаз |до износа |

| | | | |

| 3.|Выпарщик щелоков |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

| 4.|Диффузорщик целлю-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |лозы |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 5.|Дробильщик колче-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |дана |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | | |

| 6.|Загрузчик колче-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |данных, серных|Фартук прорезиненный |1 |

| |печей и турм |Полусапоги мужские с внутренними| |

| | |защитными носками |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | При выполнении работы по отвозке| |

| | | огарков: | |

| | |Костюм суконный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Рукавицы суконные |12 пар |

| | |Шляпа войлочная |1 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 7.|Загрузчик сульфата|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

| 8.|Кислотчик | При выполнении работ на турмах: | |

| | |Костюм суконный |1 |

| | |Фартук резиновый |1 |

| | |Ботинки кожаные с металлическим| |

| | |носком |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | При выполнении других работ: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 на 2 года|

| | |Костюм грубошерстный |1 на 2 года|

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы суконные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Противогаз |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

| 9.|Миксовщик |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 10.|Отбельщик |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

| 11.|Промывщик целлюло-|Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| |зы |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |6 пар |

| | | | |

| 12.|Регенераторщик |Костюм суконный |1 на 2 года|

| |сернистой кислоты |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 на 2 года|

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы суконные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Противогаз |до износа |

| | | | |

| 13.|Слесарь-ремонтник | При выполнении работ по обслужи-| |

| | | ванию и ремонту кислотных, хлор-| |

| | | ных, регенерационных и варочных| |

| | | цехов: | |

| | |Костюм суконный |1 на 2 года|

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы суконные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | При выполнении работ по произ-| |

| | | водству целлюлозы щелочным спо-| |

| | | собом: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой вместо костюма| |

| | |суконного |1 на 2 года|

| | | | |

| 14.|Содовщик |Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Щиток наголовный |до износа |

| | | | |

| 15.|Хлорщик |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Фартук резиновый |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Противогаз |до износа |

| | | | |

| 16.|Электромонтер по| При выполнении работы в кислот-| |

| |ремонту и обслужи-| ных, варочных, хлорных и регене-| |

| |ванию электрообо-| рационных цехах: | |

| |рудования |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 на 2 года|

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |

| 2. Производство древесной массы и картона |

| |

| 17.|Дефибрерщик |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Ботинки кожаные с металлическим| |

| | |носком |1 пара |

| | | | |

| 18.|Древопар |Фартук резиновый с нагрудником |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | | | |

| 19.|Загрузчик балансов|Полукомбинезон хлопчатобумажный с| |

| |в дефибреры |водоотталкивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые или |1 пара |

| | |Ботинки кожаные с металлическим| |

| | |носком |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | | | |

| 20.|Оператор очистного|Полукомбинезон хлопчатобумажный с| |

| |оборудования |водоотталкивающей пропиткой |1 |

| | |Фартук резиновый с нагрудником |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

| 21.|Прессовщик картона|Полукомбинезон хлопчатобумажный с| |

| |и фибры |водоотталкивающей пропиткой |1 |

| | |Фартук резиновый с нагрудником |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

| 22.|Сушильщик бумаги,| При выполнении работ по произ-| |

| |картона, фибры и| водству картона: | |

| |изделий из них |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 на 2 года|

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | | |

| 23.|Съемщик целлюлозы,| При выполнении работ по произ-| |

| |бумаги, картона и| водству картона: | |

| |изделий из них |Полукомбинезон хлопчатобумажный с| |

| | |водоотталкивающей пропиткой |1 |

| | |Фартук резиновый с нагрудником |1 |

| | |Полусапоги резиновые |1 пара |

| |

| 3. Производство бумаги и пергамента |

| |

| 24.|Аппаратчик приго-|Фартук прорезиненный |1 |

| |товления химичес-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ких растворов |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 25.|Варщик тряпья |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 26.|Колорист |Полукомбинезон хлопчатобумажный с| |

| | |водоотталкивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 27.|Машинист моечных |Фартук резиновый |1 |

| |машин |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

| 28.|Машинист пергамен-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |тной машины |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

| 29.|Сушильщик перга-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |ментной машины |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| |

| 4. Производство бумаги "Велюр" |

| |

| 30.|Кочегар технологи-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ческих печей | | |

| | | | |

| 31.|Машинист агрегата| На проклейке, намотке и сушке| |

| |искусственного | ниток: | |

| |бархата |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | На окраске ворса: | |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| |

| 5. Производство фибры |

| |

| 32.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |вания |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | | | |

| 33.|Аппаратчик по вы-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |щелачиванию фибры |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | | | |

| 34.|Вальцовщик фибро-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |вых трубок | | |

| | | | |

| 35.|Клейщик фибры и|Фартук хлопчатобумажный |1 |

| |литых бумажных из-|Перчатки резиновые |12 пар |

| |делий | | |

| | | | |

| 36.|Лакировщик фибро-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |вых изделий | | |

| | | | |

| 37.|Мойщик фибры |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | | | |

| 38.|Окрасчик картона и|Фартук хлопчатобумажный |1 |

| |фибры |Перчатки резиновые |12 пар |

| | | | |

| 39.|Опиловщик фибры |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

| 40.|Прессовщик картона|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |и фибры | | |

| | | | |

| 41.|Сушильщик бумаги,| При выполнении работ по сушке| |

| |картона, фибры и| фибры: | |

| |изделий из них |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

| 42.|Фибровщик |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| |

| 6. Производство технических бумаг и обоев |

| |

| 43.|Закройщик картона,|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |фибры и других| | |

| |материалов | | |

| | | | |

| 44.|Машинист битумиро-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |вочной машины |Сапоги резиновые или |1 пара |

| | |Ботинки на маслобензостойкой подош-| |

| | |ве |1 пара |

| | | | |

| 45.|Машинист бумаго-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |красильной машины| | |

| |(красильщик) | | |

| | | | |

| 46.|Машинист обойно-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |печатной машины | | |

| | | | |

| 47.|Машинист сшиваль-| При выполнении работы по изго-| |

| |ной машины | товлению ящиков из битумирован-| |

| | | ного картона: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |2 пары |

| | | | |

| 48.|Перемотчик бумаги|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |и бумажной пряжи | | |

| | | | |

| 49.|Подсобный рабочий | При выполнении работы в произ-| |

| | | водстве лент: | |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

| 50.|Приготовитель |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |эмульсии |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

| 51.|Пропитчик бумаги и|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |бумажных изделий | | |

| | | | |

| 52.|Размотчик лент |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

| 53.|Слесарь-ремонтник |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |

| 7. Производство литых бумажных изделий |

| |

| 54.|Клейщик фибры и|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |литых бумажных из-|Фартук прорезиненный |1 |

| |делий |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые (лабораторные) |12 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |1 пара |

| | | | |

| 55.|Комплектовщик де-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |талей и изделий из| | |

| |бумаги | | |

| | | | |

| 56.|Машинист машины по|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |изготовлению гильз|Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 57.|Отделочник литых|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |бумажных изделий |Нарукавники прорезиненные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые (медицинские) |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Шланговый противогаз |дежурный |

| | | | |

| 58.|Отливщик литых бу-| При выполнении работ по изготов-| |

| |мажных изделий | лению бумажных изоляционных| |

| | | труб: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |6 |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | При выполнении других работ: | |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 59.|Прессовщик литых|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |бумажных изделий |Нарукавники прорезиненные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 60.|Пропитчик бумаги и|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |бумажных изделий |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Нарукавники прорезиненные |1 пара |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые (медицинские) |до износа |

| | | | |

| 61.|Резчик бумаги,|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |картона и целлюло-|Очки защитные |до износа |

| |зы |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 62.|Сборщик бумажных|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |изделий |Нарукавники прорезиненные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые (медицинские) |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 63.|Сушильщик бумаги,| При выполнении работ по сушке| |

| |картона, фибры и| литых бумажных изделий: | |

| |изделий из них |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные для сушильщиков от-| |

| | |ливного и сушильно-раскроечного| |

| | |цехов |1 пара |

| | |Рукавицы суконные |4 пары |

| | | | |

| 64.|Токарь | При выполнении работы по обра-| |

| | | ботке литых бумажных изделий и| |

| | | фибры: | |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| |

| 8. Общие профессии целлюлозно-бумажного производства |

| |

| 65.|Аппаратчик очистки|Полукомбинезон хлопчатобумажный с| |

| |сточных вод |водоотталкивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 66.|Каландровщик цел-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |люлозно-бумажного |Полуботинки кожаные |1 пара |

| |производства |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

| 67.|Машинист бумагоде-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |лательной (карто-|Перчатки хлопчатобумажные |12 пар |

| |ноделательной) |Полуботинки кожаные |1 пара |

| |машины (сеточник);| | |

| |машинист папочной| | |

| |машины; машинист| | |

| |пресс-пата (сеточ-| | |

| |ник) | | |

| | | | |

| 68.|Машинист рубитель-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ной машины |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 69.|Накатчик бумагоде-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |лательной (карто-|Полуботинки кожаные |1 пара |

| |ноделательной) | | |

| |машины; накатчик| | |

| |пресс-пата | | |

| | | | |

| 70.|Оператор очистного|Комбинезон хлопчатобумажный с водо-| |

| |оборудования |отталкивающей пропиткой |1 |

| | |Фартук хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 71.|Паяльщик |Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | | |

| 72.|Прессовщик бумаго-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |делательной (кар-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |тоноделательной) |Полуботинки кожаные |1 пара |

| |машины; прессовщик| | |

| |пресспата | | |

| | | | |

| 73.|Промывальщик во-|Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| |локнистых матери-|талкивающей пропиткой |1 |

| |алов |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 74.|Рабочий, занятый|Фартук резиновый |1 |

| |на промывке машин |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

| 75.|Рабочий на подаче|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |химикатов |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

| 76.|Размольщик |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Фартук хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

| 77.|Раскатчик-сорти- |Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ровщик бумаги | | |

| | | | |

| 78.|Резчик бумаги,|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |картона и целлюло-| | |

| |зы | | |

| | | | |

| 79.|Сгустительщик |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 80.|Сортировщик бумаж-| При выполнении работы по сорти-| |

| |ного производства | ровке бумаги, картона, фибры и| |

| | | изделий из них: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Напальчники резиновые |до износа |

| | | При выполнении работы по сорти-| |

| | | ровке сырья: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 81.|Сушильщик бумаго-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |делательной (кар-|Полуботинки кожаные |1 пара |

| |тоноделательной) |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |машины; сушильщик| | |

| |пресспата | | |

| | | | |

| 82.|Увлажнительщик бу-|Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| |маги и картона |талкивающей пропиткой |1 на 2 года|

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

| 83.|Укладчик-упаковщик|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |12 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| |

| II. Гидролизное и сульфитно-спиртовое производства |

| |

| 84.|Аппаратчик абсорб-| При выполнении работ по произ-| |

| |ции | водству глюкозы: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 85.|Аппаратчик бисуль-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |фитирования вани-|защитной пропиткой |1 |

| |лина |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 86.|Аппаратчик гашения|Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| |извести |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 87.|Аппаратчик дегид-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ратации |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 88.|Аппаратчик крис-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |таллизации |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 89.|Аппаратчик окисле-|Костюм суконный |1 |

| |ния |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | | |

| 90.|Аппаратчик пере-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |гонки |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | | |

| 91.|Аппаратчик сушки и|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |карбонизации лиг-|защитной пропиткой |1 |

| |нина и целлолигни-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |на |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 92.|Аппаратчик фильт-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |рации |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 93.|Аппаратчик экстра-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |гирования |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 94.|Варщик волокнисто-|Костюм суконный |1 |

| |го сырья; варщик|Сапоги резиновые |1 пара |

| |восковой, клеевой|Перчатки резиновые |до износа |

| |массы и пропиточ-|Противогаз |дежурный |

| |ной смеси; варщик| | |

| |тряпья; варщик| | |

| |хлопка | | |

| | | | |

| 95.|Выпарщик щелоков |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 96.|Диффузорщик целлю-|Костюм суконный |1 |

| |лозы |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | | |

| 97.|Кислотчик |Костюм суконный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | | |

| 98.|Литейщик катализа-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |тора |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 99.|Мастер; механик;| При выполнении работы в гидро-| |

| |инженер-технолог | лизно-сульфитно-спиртовых цехах| |

| | | и цехах по производству глюкозы,| |

| | | ванилина, ксилозы, триоксиглута-| |

| | | ровой кислоты: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|100.|Машинист моечных| При выполнении работы по мытью| |

| |машин | фильтрополотен и сеток: | |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | | | |

|101.|Нейтрализаторщик |Комбинезон хлопчатобумажный или |1 |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|102.|Оператор выращива-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ния дрожжей |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|103.|Оператор ионообме-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |на |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

|104.|Оператор отстаива-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ния и теплообмена |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|105.|Оператор приготов-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |ления растворов|защитной пропиткой |1 |

| |питательной среды|Сапоги резиновые |1 пара |

| |и солей |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|106.|Промывщик целлюло-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |зы |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|107.|Реакторщик |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

|108.|Сепараторщик био-|Полукомбинезон хлопчатобумажный с| |

| |массы |водоотталкивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|109.|Слесарь-ремонтник | При выполнении работы в произ-| |

| | | водстве гидролизного спирта,| |

| | | фурфурола и его производных,| |

| | | глюкозы, ксилозы, коллактивита,| |

| | | лигнина, триоксиглутаровой кис-| |

| | | лоты, ванилина: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | | |

|110.|Сушильщик | При выполнении работы в произ-| |

| | | водстве коллактевита: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|111.|Сушильщик ванили-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |на; сушильщик|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |дрожжей | | |

| | | | |

|112.|Футеровщик (кисло-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |тоупорщик) |защитной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|113.|Чистильщик |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |

| III. Лесохимическое производство |

| |

| 1. Пиролиз древесины |

| |

|114.|Аппаратчик пироли-|Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| |за |щитной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|115.|Выжигальщик дре-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |весного угля |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|116.|Загрузчик-выгруз- |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |чик |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|117.|Кочегар технологи-|Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| |ческих печей |щитной пропиткой |1 |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | | При ручной загрузке твердого| |

| | | топлива: | |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| 2. Производство уксусной кислоты |

| |

|118.|Аппаратчик очистки|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |газа |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|119.|Аппаратчик пере-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |гонки |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|120.|Аппаратчик разло-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |жения |защитной пропиткой |1 |

| | |Костюм суконный |до износа |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|121.|Аппаратчик экстра-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |гирования |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|122.|Загрузчик-выгруз- |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |чик |защитной пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|123.|Машинист моечных| При выполнении работы по промыв-| |

| |машин | ке флаконов уксусной кислоты: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Косынка хлопчатобумажная |1 |

| | |Нарукавники прорезиненные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые (медицинские) |до износа |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|124.|Сливщик-разливщик |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Сапоги резиновые |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|125.|Укладчик-упаковщик|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Нарукавники прорезиненные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые кислотощелоче-| |

| | |стойкие |до износа |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|126.|Чистильщик |Костюм суконный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| |

| 3. Производство ацетатных растворителей |

| |

|127.|Аппаратчик очистки|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |газа |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|128.|Аппаратчик этери-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| |фикации |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| 4. Производство древесно-уксусного порошка |

| |

|129.|Аппаратчик нейтра-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |лизации |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|130.|Аппаратчик очистки|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |газа |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| 5. Производство формалина |

| |

|131.|Аппаратчик дегид-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |рирования |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| |

| 6. Производство карбюризатора |

| |

|132.|Аппаратчик варки |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|133.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вания |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|134.|Аппаратчик сушки |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|135.|Машинист мельниц |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Берет хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| |

| 7. Производство антиокислителя, антиполимеризатора, |

| древесно-смоляных, флотационных, дегтярных |

| масел и литейного крепителя |

| |

|136.|Аппаратчик варки |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|137.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вания |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|138.|Аппаратчик пере-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |гонки |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|139.|Загрузчик-выгруз- |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |чик |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| 8. Канифольно-экстракционное производство |

| |

|140.|Аппаратчик экстра-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |гирования |защитной пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | | |

|141.|Загрузчик-выгруз- |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |чик |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | ||142.|Машинист моечных|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |машин |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | | |

|143.|Машинист рубитель-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ной машины |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| 9. Канифольно-терпентинное производство |

| |

|144.|Аппаратчик охлаж-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |дения |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Гетры шерстяные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|145.|Аппаратчик пере-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |гонки |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|146.|Аппаратчик плавле-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ния |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|147.|Аппаратчик фильт-|Фартук брезентовый с нагрудником |1 |

| |рации |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Гетры шерстяные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|148.|Загрузчик-выгруз- |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |чик |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Рукавицы КР |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|149.|Машинист моечных|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |машин |Рукавицы КР |12 пар |

| | | | |

|150.|Чистильщик |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| 10. Производство абиетиновой смолы из еловой серки |

| |

|151.|Аппаратчик окисле-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ния; аппаратчик|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |перегонки | | |

| | | | |

|152.|Аппаратчик экстра-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |гирования |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|153.|Загрузчик-выгруз- |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |чик |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| 11. Производство хвойного экстракта, |

| соляно-хвойного брикета и хвойной муки |

| |

|154.|Аппаратчик сепари-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |рования; аппарат-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |чик сушки; аппа-| Аппаратчику сушки: | |

| |ратчик экстрагиро-|Костюм хлопчатобумажный вместо по-| |

| |вания |лукомбинезона хлопчатобумажного |1 |

| | | | |

|155.|Дробильщик; рабо-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |чий, занятый на|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |обдирочных бараба-| | |

| |нах; укладчик-упа-| | |

| |ковщик | | |

| |

| 12. Производство камфоры (синтетической и медицинской) |

| |

|156.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| |вания |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|157.|Аппаратчик дегид-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |рирования |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|158.|Аппаратчик изоме-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ризации; аппарат-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |чик перегонки; ап-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |паратчик этерифи-|Перчатки резиновые |до износа |

| |кации | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | Аппаратчику этерификации: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой вместо костюма| |

| | |хлопчатобумажного |1 |

| | | | |

|159.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |таллизации |защитной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |2 пары |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |2 |

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|160.|Аппаратчик нейтра-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |лизации |защитной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

|161.|Аппаратчик омыле-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |ния; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |центрифугирования |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | Аппаратчику омыления дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

|162.|Аппаратчик промыв-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |ки |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | | |

|163.|Аппаратчик приго-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |товления катализа-|защитной пропиткой |2 |

| |тора |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|164.|Аппаратчик разло-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |жения |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

|165.|Аппаратчик раство-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |рения |защитной пропиткой |2 |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | | | |

|166.|Аппаратчик смеши-| При работе по производству меди-| |

| |вания | цинской камфоры: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 |

| | | | |

|167.|Аппаратчик сушки |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |2 |

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 |

| | | | |

|168.|Мастер; начальник|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |смены; механик |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | | |

|169.|Подсобный рабочий |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |2 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|170.|Слесарь-ремонтник |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

|171.|Укладчик-упаковщик|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |2 |

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 |

| |

| 13. Производство окситерпеновой смолы, окситерпенового |

| растворителя и мебельных терпеноколоксилиновых лаков |

| |

|172.|Аппаратчик окисле-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ния |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | | |

|173.|Аппаратчик получе-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ния лаков и эмалей|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |на полимеризацион-|Респиратор |до износа |

| |ных смолах |Ботинки кожаные |1 пара |

| |

| 14. Производство эфиров канифоли |

| |

|174.|Аппаратчик дегид-| При работе по производству сос-| |

| |рирования | нового масла: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|175.|Аппаратчик этери-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |фикации |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| 15. Общие профессии лесохимического производства |

| |

|176.|Аппаратчик нагрева|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |теплоносителей |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|177.|Аппаратчик нейтра-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |лизации |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|178.|Мастер; механик | При работе в пиролизных уксусно-| |

| | | кислотных, смоло-перерабатыва-| |

| | | ющих - древесных смол, ацетат-| |

| | | ных, канифольно-скипидарных,| |

| | | камфорных производствах и цехах| |

| | | по производству вторичных про-| |

| | | дуктов на основе канифоли и ски-| |

| | | пидара: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|179.|Машинист насосных|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |установок |защитной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

|180.|Слесарь-ремонтник | При выполнении работ в пиролиз-| |

| | | ном, уксусно-кислотном, ацетат-| |

| | | ном, смолоперерабатывающем, ка-| |

| | | нифольно-скипидарном, камфорном| |

| | | производствах и цехах по произ-| |

| | | водству вторичных продуктов ка-| |

| | | нифоли: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|181.|Транспортировщик |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|182.|Футеровщик (кисло-|Костюм хлопчатобумажный с кис- | |

| |тоупорщик) |лотозащитной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| |

| IV. Изготовление дефибрерных камней |

| |

|183.|Арматурщик |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|184.|Камнетес |Фартук хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|185.|Оператор заготови-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |тельного отделения|Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|186.|Подсобный рабочий |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | | | |

|187.|Стропальщик |Фартук брезентовый |1 |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | | | |

|188.|Сушильщик заполни-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |телей | | |

| | | | |

|189.|Формовщик железо-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |бетонных изделий |Сапоги резиновые |1 пара |

| |и конструкций |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | |Фартук брезентовый с нагрудником |1 |

| |

| V. Картонажное производство |

| |

|190.|Закройщик картона,|Фартук хлопчатобумажный |1 |

| |фибры и других ма-|Напальчники |12 пар |

| |териалов | | |

| | | | |

|191.|Клеильщик |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Напальчники |12 пар |

| | | | |

|192.|Машинист высекаль-|Фартук хлопчатобумажный |1 |

| |но-штамповочной |Напальчники |12 пар |

| |машины | | |

| | | | |

|193.|Подсобный рабочий |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|194.|Сборщик бумажных | При выполнении работы по сборке| |

| |изделий | коробочек из картона: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный |2 |

| |

| VI. Производство двуокиси хлора |

| |

|195.|Аппаратчик конден-|Костюм полушерстяной с полипропиле-| |

| |сации; аппаратчик|ном |1 на 2 года|

| |производства дву-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |окиси хлора |защитной пропиткой |1 на 2 года|

| | |Белье нательное |1 комплект |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Рукавицы суконные |12 пар |

| | | | |

|196.|Кислотчик |Костюм полушерстяной с полипропиле-| |

| | |ном |1 |

| | |Белье нательное |1 комплект |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Рукавицы суконные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|197.|Слесарь-ремонтник,|Костюм полушерстяной с полипропиле-| |

| |занятый в основных|ном |1 |

| |производственных |Сапоги резиновые |1 пара |

| |цехах |Рукавицы суконные |12 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|198.|Футеровщик (кисло-|Костюм полушерстяной с полипропиле-| |

| |тоупорщик) |ном |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|199.|Хлорщик |Костюм полушерстяной с полипропиле-| |

| | |ном |1 |

| | |Белье нательное |1 комплект |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Рукавицы суконные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|200.|Электромонтер по|Костюм полушерстяной с полипропиле-| |

| |ремонту и обслужи-|ном |1 |

| |ванию электрообо-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |рудования, занятый|Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |в основных произ-| | |

| |водственных цехах | | |

| |

| VII. Производство хлората натрия |

| |

|201.|Аппаратчик крис-|Костюм полушерстяной с полипропиле-| |

| |таллизации; аппа-|ном |1 |

| |ратчик осаждения;|Белье нательное |1 комплект |

| |аппаратчик приго-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |товления химичес-|Рукавицы суконные |12 пар |

| |ких растворов; ап-|Перчатки резиновые |до износа |

| |паратчик центрифу-| На наружных работах зимой допол-| |

| |гирования; аппа-| нительно: | |

| |ратчик электролиза|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| VIII. Общие профессии целлюлозно-бумажного, |

| гидролизного, лесохимического и картонажного производств, |

| производства двуокиси хлора и хлората натрия |

| |

|202.|Аппаратчик очистки|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |газа; аппаратчик|Сапоги резиновые |1 пара |

| |очистки жидкости |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|203.|Варщик битума;|Комбинезон хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| |рабочий, занятый|Ботинки кожаные |1 пара |

| |варкой смолы |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|204.|Водитель автомоби-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ля; водитель пог-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |рузчика; машинист| При работе на кранах и машинах с| |

| |крана (крановщик) | открытыми кабинами дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Плащ непромокаемый с капюшоном |1 на 3 года|

| | | На наружных работах при работе| |

| | | на кранах и машинах с неотапли-| |

| | | ваемыми кабинами зимой дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки в особом, IV и III поясах |по поясам |

| | | | |

|205.|Выгрузчик древеси-|Костюм из плащ-палатки |1 на 2 года|

| |ны из воды |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | При выполнении работы по вылову| |

| | | топлива вручную: | |

| | |Рукавицы брезентовые вместо рукавиц| |

| | |комбинированных |6 пар |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Рукавицы суконные |2 пары |

| | | | |

|206.|Грузчик; подсобный| При выполнении работы по подго-| |

| |рабочий | товке и погрузке лесных и целлю-| |

| | | лозно-бумажных грузов на судах в| |

| | | морских портах и у морских при-| |

| | | чалов предприятий: | |

| | |Куртка из ткани "Шахтерка" |1 |

| | |Полукомбинезон из ткани "Шахтерка" |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Наплечники |до износа |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Полуплащ непромокаемый с капюшоном |1 на 3 года|

| | | Постоянно занятым на наружных| |

| | | работах зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки в особом, IV и III поясах |по поясам |

| | | | |

|207.|Дробильщик | При выполнении работы на дробле-| |

| | | нии химикатов и стекла: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|208.|Изолировщик на|Сапоги резиновые |1 пара |

| |гидроизоляции; |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| |изолировщик на| | |

| |теплоизоляции | | |

| | | | |

|209.|Контролер дерево-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |обрабатывающего |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| |производства | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки в особом, IV и III поясах |по поясам |

| | | | |

|210.|Лебедчик | При выполнении работы на биржах| |

| | | сырья: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | Постоянно занятым на наружных| |

| | | работах зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки в особом, IV и III поясах |по поясам |

| | | | |

|211.|Машинист моечных| При выполнении работы по мойке| |

| |машин | технологической посуды: | |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

|212.|Машинист рубитель-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ной машины |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|213.|Обмуровщик кислот-| При выполнении работы по обму-| |

| |ных резервуаров | ровке резервуаров для агрессив-| |

| | | ной среды и деталей оборудова-| |

| | | ния: | |

| | |Костюм брезентовый |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | | |

|214.|Окорщик |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|215.|Плотник |Фартук хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|216.|Подсобный рабочий |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|217.|Прессовщик коры |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | | | |

|218.|Приемосдатчик гру-| При выполнении работы на речном| |

| |за и багажа; сдат-| транспорте и нефтеналивных судах| |

| |чик экспортных ма-| в морских портах: | |

| |териалов |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Рейтузы (женщинам) вместо | |

| | |брюк на утепляющей прокладке |1 |

| | |Валенки в особом, IV и III поясах |по поясам |

| | | | |

|219.|Сортировщик древе-| При выполнении работы по подаче| |

| |сины на воде | древесины в производство: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки в особом, IV и III поясах |по поясам |

| | | При работе в мокрых условиях| |

| | | дополнительно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | При выполнении работы на рейде и| |

| | | бирже: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный с водо-| |

| | |отталкивающей пропиткой |1 на 2 года|

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | Постоянно занятым на наружных| |

| | | работах зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки в особом, IV и III поясах |по поясам |

| | | При выполнении других работ: | |

| | |Костюм из плащ-палатки |1 на 2 года|

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|220.|Станочник-распи- |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| |ловщик |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки в особом, IV и III поясах |по поясам |

| | | | |

|221.|Стивидор |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки в особом, IV и III поясах |по поясам |

| | | | |

|222.|Транспортировщик | При выполнении работы по транс-| |

| | | портировке шлама, глины и хими-| |

| | | катов: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук резиновый |1 |

| | |Галоши резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | При выполнении других работ: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | Постоянно занятым на наружных| |

| | | работах зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV и III поясах |по поясам |

| | |Валенки в особом, IV и III поясах |по поясам |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 7

к постановлению Минтруда РФ

от 29 декабря 1997 г. N 68

Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты

работникам торговли

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N | Профессия или | Наименование средств |Норма выда-|

|п/п| должность | индивидуальной защиты |чи на год|

| | | |(единицы |

| | | |или комп-|

| | | |лекты) |

|———|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| I. Торгово-складские организации |

| |

| 1.|Комплектовщик | При выполнении работ на складах: | |

| |товаров |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | При выполнении работ на складах| |

| | | москательно-химических и посудо-| |

| | | хозяйственных товаров дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный |дежурный |

| | | | |

| 2.|Подсобный рабочий | При выполнении работ на складах и| |

| | | в магазинах по продаже москатель-| |

| | | но-химических и строительных мате-| |

| | | риалов: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный |2 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | При работе с кислотами и химиката-| |

| | | ми дополнительно: | |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

| 3.|Продавец непродо-| При выполнении работ по продаже| |

| |вольственных това-| нефтепродуктов: | |

| |ров |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | При выполнении работ по продаже| |

| | | москательных товаров: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | При выполнении работ по продаже| |

| | | посудо-хозяйственных товаров: | |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | | При выполнении работ по продаже| |

| | | стройматериалов, угля и на лесо-| |

| | | торговых базах и складах: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный или костюм| |

| | |хлопчатобумажный с водоотталкивающей| |

| | |пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные или сапоги кирзовые |1 пара |

| | | При работе зимой в неотапливаемых| |

| | | помещениях и на открытом воздухе: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | При выполнении работ по продаже| |

| | | семян, рассады, цветочной земли,| |

| | | цветов: | |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | | | |

| 4.|Продавец продо-| При выполнении работ по продаже| |

| |вольственных това-| мясных и рыбных товаров: | |

| |ров; буфетчик |Фартук прорезиненный |1 |

| | | При выполнении работ по продаже| |

| | | картофеля и овощей: | |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Нарукавники прорезиненные |1 пара |

| | | При постоянной работе в неотапли-| |

| | | ваемых палатках, киосках, ларьках| |

| | | или при разносной и развозной тор-| |

| | | говле на наружных работах зимой: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | При непосредственном обслуживании| |

| | | населения в осенне-зимний период| |

| | | на открытом воздухе или в неотап-| |

| | | ливаемых помещениях на ярмарках,| |

| | | уличных базарах, выставках-прода-| |

| | | жах: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши на валенки |1 пара |

| | | При выполнении работ по продаже| |

| | | пищевого льда: | |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |1 пара |

| | | | |

| 5.|Товаровед | При выполнении работ по разбраков-| |

| | | ке метизных, силикатных товаров и| |

| | | строительных материалов: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Нарукавники хлопчатобумажные |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |

| II. Предприятия общественного питания |

| |

| 6.|Изготовитель пище-| При выполнении работ по чистке| |

| |вых полуфабрикатов| корнеплодов: | |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | | При выполнении работ по мойке кар-| |

| | | тофеля дополнительно: | |

| | |Галоши резиновые |1 пара |

| | | | |

| 7.|Кухонный рабочий |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | | | |

| 8.|Мойщик посуды |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | | При выполнении работ по мойке кот-| |

| | | лов дополнительно: | |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | | |

| 9.|Рабочий | При выполнении работ по мойке кот-| |

| | | лов: | |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| |

| III. Рынки |

| |

|10.|Разрубщик мяса на|Фартук прорезиненный с нагрудником |дежурный |

| |рынке | | |

| | | | |

|11.|Уборщик производс-| При выполнении работ по мойке сто-| |

| |твенных и служеб-| лов: | |

| |ных помещений |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Галоши резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Нарукавники прорезиненные |1 пара |

| |

| IV. Плодоовощные и плодоперерабатывающие |

| организации |

| |

|12.|Аппаратчик сульфи-|Фартук прорезиненный |2 |

| |тации овощей и|Рукавицы комбинированные |2 пары |

| |фруктов |Противогаз |дежурный |

| | | | |

|13.|Бланшировщик |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | | | |

|14.|Варщик пищевого| При выполнении работ по варке пло-| |

| |сырья и продуктов | доовощной продукции: | |

| | | | |

| | |Фартук хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой с нагрудником |2 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |2 пары |

| | | При работе с открытыми котлами| |

| | | дополнительно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|15.|Засольщик овощей | При выполнении работ по засолке и| |

| | | замочке овощей: | |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | | | |

|16.|Машинист протироч-|Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| |ных машин |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | | | |

|17.|Мойщик посуды | При выполнении работ по мойке бо-| |

| | | чек и другой деревянной тары: | |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|18.|Подготовитель пи-| При выполнении работ по мойке пло-| |

| |щевого сырья и ма-| дов и овощей: | |

| |териалов |Фартук хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |2 пары |

| | | При выполнении работ по чистке| |

| | | овощей, плодов и ягод: | |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | | | |

|19.|Рабочий | При выполнении работ у волчков и| |

| | | финишеров: | |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | | При выполнении работ в крахмальных| |

| | | (картофелетерочных) цехах: | |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | | | |

|20.|Сортировщик в про-| При выполнении работ по переборке| |

| |изводстве пищевой| и сортировке солений: | |

| |продукции |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | | При выполнении работ в ледниках| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Валенки |дежурные |

| | |Галоши на валенки |дежурные |

| | | При выполнении работ в подвалах| |

| | | дополнительно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | При выполнении работ по переборке| |

| | | картофеля, овощей и фруктов: | |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|21.|Укладчик-упаковщик| При выполнении работ по фасовке| |

| | | готовой продукции: | |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | | При выполнении работ по фасовке| |

| | | соленых, маринованных овощей,| |

| | | фруктов и томатов дополнительно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| |

| V. Общие профессии |

| |

|22.|Машинист холодиль-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ных установок |Респиратор |до износа |

| | | | |

|23.|Слесарь-ремонтник | При выполнении работ по ремонту| |

| | | кассовых аппаратов и весоизмери-| |

| | | тельных приборов: | |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | При выполнении работ по ремонту| |

| | | холодильных установок: | |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Респиратор |до износа |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 8

к постановлению Минтруда РФ

от 29 декабря 1997 г. N 68

Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам,

занятым на геологических, топографо-геодезических,

изыскательских, землеустроительных работах

и в картографическом производстве

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N | Профессия или | Наименование средств |Норма выда-|

|п/п| должность | индивидуальной защиты |чи на год|

| | | |(количество|

| | | |единиц или|

| | | |комплектов)|

|———|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| I. Сезонные и круглогодичные геологоразведочные, геолого-съемочные, |

| поисковые, гидрогеологические, инженерно-геологические, |

| топографогеодезические, аэрогеологические, геофизические, |

|изыскательские, землеустроительные и другие работы в полевых условиях -|

| в отрядах, партиях, нефтеразведках, экспедициях и геоконторах, включая|

| отряды, партии и экспедиции научно-исследовательских институтов и |

| изыскательских организаций |

| |

|1. |Бурильщик плавуче-|Костюм брезентовый |1 |

| |го бурильного аг-|Ботинки кожаные или |1 пара |

| |регата в море;|Сапоги кирзовые |1 пара на|

| |дизелист плавучего| |1,5 года |

| |бурильного агрега-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |та в море; маши-|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| |нист буровых уста-|Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| |новок на нефть и|Рукавицы брезентовые |12 пар |

| |газ, занятый на| | |

| |плавучем бурильном| | |

| |агрегате; помощник| | |

| |бурильщика плаву-| | |

| |чего бурильного| | |

| |агрегата в море | | |

| | | | |

|2. |Бурильщик шпуров | На подземных работах: | |

| | | На сухих работах: | |

| | |Куртка брезентовая |1 на 1,5|

| | | |года |

| | |Брюки брезентовые |1 на |

| | | |9 месяцев |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на|

| | | |1,5 года |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | | На мокрых работах: | |

| | |Куртка брезентовая |1 на 1,5|

| | | |года |

| | |Брюки брезентовые |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | |Портянки суконные |4 пары |

| | | На поверхностных работах: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на |

| | | |9 месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | При работе с электросверлом до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | На проходке поверхностных горных| |

| | | выработок дополнительно: | |

| | | В IV поясе: | |

| | |Полушубок |1 на 4 года|

| | |Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| | |Рукавицы меховые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | В Омской, Новосибирской, Саха-| |

| | | линской, Оренбургской, Иркутской| |

| | | и Читинской областях, Красноярс-| |

| | | ком и Хабаровском краях, в Рес-| |

| | | публике Башкортостан, в Республи-| |

| | | ке Бурятия и в Республике Татарс-| |

| | | тан, расположенных в III поясе: | |

| | |Полушубок |1 на 5 лет |

| | |Шапка-ушанка |1 на 4 года|

| | |Рукавицы меховые |1 пара на |

| | | |3 года |

|3. |Бурильщик эксплу-|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |атационного и раз-|кивающей пропиткой и костюм брезен-| |

| |ведочного бурения|товый или |1 на 2 года|

| |скважин на нефть и|Костюм брезентовый |1 |

| |газ; машинист бу-|Сапоги кирзовые |1 пара |

| |ровой установки,|Рукавицы брезентовые |12 пар |

| |занятый на струк-|Портянки суконные |1 пара |

| |турно-поисковом | На наружных работах зимой допол-| |

| |бурении; машинист| нительно: | |

| |буровых установок|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |на нефть и газ;|Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| |моторист буровой|Валенки |по поясам |

| |установки; помощ-|Полушубок в IV поясе |1 на 4 года|

| |ник бурильщика эк-|Полушубок в Омской, Новосибирской,| |

| |сплуатационного и|Сахалинской, Оренбургской, Томской,| |

| |разведочного буре-|Пермской и Тюменской областях, в| |

| |ния скважин на|Красноярском крае, в Республике Баш-| |

| |нефть и газ; сле-|кортостан и в Республике Татарстан,| |

| |сарь по обслужива-|расположенных в III поясе |1 на 5 лет |

| |нию буровых; элек-| Помощнику бурильщика эксплуатаци-| |

| |тромонтер по обс-| онного и разведочного бурения| |

| |луживанию буровых,| скважин на нефть и газ при выпол-| |

| |занятый в составе| нении верховых работ в зимнее| |

| |буровой бригады| время в IV, III и II поясах до-| |

| |при электробурении| полнительно (если правом на полу-| |

| | | чение полушубка он не пользует-| |

| | | ся): | |

| | |Полушубок |дежурный |

| | | При работе на катушках: | |

| | |Перчатки вигоневые вместо рукавиц| |

| | |брезентовых |дежурные |

| | | | |

|4. |Взрывник | На подземных работах: | |

| | |Костюм брезентовый или | |

| | |Костюм прорезиненный |1 на |

| | | |9 месяцев |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на|

| | | |1,5 года |

| | |Перчатки вигоневые |6 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | | При работе в мокрых выработках: | |

| | |Сапоги резиновые вместо сапог кирзо-| |

| | |вых |1 пара |

| | |Портянки суконные |4 пары |

| | | На поверхностных работах: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой |1 |

| | |Полуплащ непромокаемый |дежурный |

| | |Сапоги кирзовые или |1 пара на|

| | | |1,5 года |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки вигоневые |4 пары |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | На проходке поверхностных горных| |

| | | выработок: | |

| | | В IV поясе: | |

| | |Полушубок |1 на 4 года|

| | |Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| | |Рукавицы меховые |1 пара на |

| | | |2 года |

| | | В Омской, Новосибирской, Саха-| |

| | | линской, Оренбургской, Иркутской| |

| | | и Читинской областях, Красноярс-| |

| | | ком и Хабаровском краях, в Рес-| |

| | | публике Башкортостан, в Республи-| |

| | | ке Бурятия и в Республике Татарс-| |

| | | тан, расположенных в III поясе: | |

| | |Полушубок |1 на 5 лет |

| | |Шапка-ушанка |1 на 4 года|

| | |Рукавицы меховые |1 пара на |

| | | |3 года |

| | | | |

|5. |Водитель автомоби-| При обслуживании спецмашин и дру-| |

| |ля | гих автомобилей (кроме легковых)| |

| | | в экспедиции, партии, отряде и| |

| | | геоконторе: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный или | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Полушубок в IV, III и II поясах |1 на 5 лет |

| | | | |

|6. |Возчик | При работе в экспедиции, партии и| |

| | | отряде: | |

| | |Плащ прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на|

| | | |1,5 года |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Рукавицы теплые |1 пара |

| | | В IV, III и II поясах дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Тулуп |дежурный |

| | | | |

|7. |Вышкомонтажник; |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |вышкомонтажник- |кивающей пропиткой и костюм брезен-| |

| |сварщик; вышкомон-|товый или |1 на 2 года|

| |тажник-электромон-|Костюм брезентовый |1 |

| |тер |Ботинки кожаные или |1 пара |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Пояс предохранительный |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | Зимой в IV и III поясах (в Самар-| |

| | | ской, Саратовской областях и в| |

| | | Республике Татарстан) дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Полушубок |1 на 5 лет |

| | | Вышкомонтажнику-сварщику дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Костюм брезентовый с огнезащитной| |

| | |пропиткой вместо костюма хлопчатобу-| |

| | |мажного с водоотталкивающей пропит-| |

| | |кой |1 |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Щиток защитный |дежурный |

| | | | |

|8. |Гелиотропист; за-| При работе в полевых отрядах,| |

| |мерщик на топогра-| партиях и экспедициях: | |

| |фо-геодезических и|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |маркшейдерских |кивающей пропиткой |1 |

| |работах; монтажник|Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| |геодезических зна-|Сапоги кирзовые |1 пара |

| |ков; рабочий на|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |геологосъемочных и| На наружных работах зимой допол-| |

| |поисковых рабо-| нительно: | |

| |тах; рабочий на|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |геофизических ра-|Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| |ботах; рабочий на|Валенки |по поясам |

| |гидрогеологических| Рабочему геофизических и топогра-| |

| |работах; радиомет-| фо-геодезических отрядов и партий| |

| |рист; реперщик | в IV и III поясах: | |

| | |Полушубок вместо куртки на утепля-| |

| | |ющей прокладке |1 на 5 лет |

| | | При работе в заболоченных мест-| |

| | | ностях: | |

| | |Сапоги резиновые вместо сапог кирзо-| |

| | |вых |1 пара |

| | |Портянки суконные |4 пары |

| | | Рабочим на геофизических работах,| |

| | | занятым на экспедиционных судах,| |

| | | дополнительно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Портянки суконные |2 пары |

| | | | |

|9. |Гидромониторщик; |Костюм прорезиненный |1 |

| |горнорабочий рос-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |сыпных месторожде-|Портянки суконные |4 пары |

| |ний |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | | | |

|10.|Горнорабочий; гор-| При выполнении горно-разведочных| |

| |норабочий подзем-| работ: | |

| |ный; мастер (гор-|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |ный) |кивающей пропиткой или костюм проре-| |

| | |зиненный |1 |

| | |Ботинки кожаные или сапоги резиновые|1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | | На проходке поверхностных горных| |

| | | выработок дополнительно: | |

| | | В IV поясе: | |

| | |Полушубок |1 на 4 года|

| | |Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| | |Рукавицы меховые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | В Омской, Новосибирской, Саха-| |

| | | линской, Оренбургской, Иркутской| |

| | | и Читинской областях, Красноярс-| |

| | | ком и Хабаровском краях, в Рес-| |

| | | публике Башкортостан, в Республи-| |

| | | ке Бурятия и в Республике Татарс-| |

| | | тан, расположенных в III поясе: | |

| | |Полушубок |1 на 5 лет |

| | |Шапка-ушанка |1 на 4 года|

| | |Рукавицы меховые |1 пара на 3|

| | | |года |

| | | На подземных работах: | |

| | | На сухих работах: | |

| | |Куртка брезентовая |1 на 1,5|

| | | |года |

| | |Брюки брезентовые |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | | На мокрых работах: | |

| | |Куртка брезентовая |1 |

| | |Брюки брезентовые |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Портянки суконные |4 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | | При проходке стволов шахт, шурфов| |

| | | и околоствольных выработок допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | | На работах в канавах и траншеях: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные или |1 пара |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|11.|Грохотовщик; дро-|Комбинезон хлопчатобумажный из пыле-| |

| |бильщик; загруз-|непроницаемой ткани |1 |

| |чик; сепараторщик |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | Грохотовщику на мокрых работах: | |

| | |Сапоги резиновые вместо ботинок ко-| |

| | |жаных |1 пара |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|12.|Дорожно-путевой |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |рабочий |кивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые или | |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|13.|Каротажник; маши-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |нист подъемника|Ботинки кожаные |1 пара |

| |каротажной стан-|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |ции; моторист са-|Плащ непромокаемый |дежурный |

| |моходной каротаж-| На наружных работах зимой допол-| |

| |ной станции | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|14.|Каюр |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Плащ непромокаемый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на |

| | | |2 года |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Полушубок |дежурный |

| | | | |

|15.|Контролер матери-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |алов, металлов,|Ботинки кожаные |1 пара |

| |полуфабрикатов и|Рукавицы брезентовые |6 пар |

| |изделий; опрессов-| На наружных работах зимой допол-| |

| |щик труб; установ-| нительно: | |

| |щик бурильных зам-|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |ков |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|16.|Концентраторщик; |Костюм прорезиненный |1 |

| |промывальщик гео-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |логических проб |Портянки суконные |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | Промывальщику геологических проб| |

| | | на наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|17.|Крепильщик | На работе в подземных выработках:| |

| | | На сухих работах: | |

| | |Костюм брезентовый |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | | На мокрых работах: | |

| | |Костюм брезентовый или |1 |

| | |Костюм прорезиненный |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Портянки суконные |4 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | | При креплении стволов шахт, шур-| |

| | | фов и околоствольных выработок| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | | | |

|18.|Лаборант-коллектор| При работе по замеру глинистого| |

| | | раствора: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|19.|Машинист автогрей-| При работе в экспедиции, партии и| |

| |дера; машинист| отряде: | |

| |бульдозера; маши-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |нист грейдера при-|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |цепного; тракто-| |года |

| |рист |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | При работе на машинах без кабин| |

| | | дополнительно: | |

| | |Плащ непромокаемый |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | В IV, III и II поясах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Полушубок в IV поясе |1 на 4 года|

| | |Полушубок в III и II поясах |1 на 5 лет |

| | | | |

|20.|Машинист буровой|Костюм брезентовый |1 |

| |установки; маши-|Сапоги кирзовые |1 пара |

| |нист бурильно-кра-|Рукавицы брезентовые |12 пар |

| |новой самоходной| На наружных работах зимой допол-| |

| |машины | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Полушубок в IV поясе |1 на 4 года|

| | |Полушубок в Омской, Новосибирской,| |

| | |Сахалинской, Оренбургской, Томской,| |

| | |Пермской и Тюменской областях, в| |

| | |Красноярском крае, в Республике Баш-| |

| | |кортостан и Республике Татарстан,| |

| | |расположенных в III поясе; во II по-| |

| | |ясе |1 на 5 лет |

| | | На подземных работах: | |

| | |Куртка брезентовая |1 |

| | |Брюки брезентовые |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | | На мокрых участках подземных ра-| |

| | | бот дополнительно: | |

| | |Костюм прорезиненный |2 |

| | |Костюм хлопчатобумажный вместо брюк| |

| | |брезентовых и куртки брезентовой |1 |

| | | Машинисту буровой установки до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | | | |

|21.|Машинист буровых| В экспедиции, партии и отряде при| |

| |установок на нефть| выезде на ремонт бурового, горно-| |

| |и газ; моторист| го и энергетического оборудова-| |

| |буровой установки;| ния: | |

| |слесарь по обслу-|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |живанию буровых;|кивающей пропиткой |1 |

| |электромонтер по|Ботинки кожаные |1 пара |

| |обслуживанию буро-|Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| |вых | |1,5 месяца |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | Электромонтеру по обслуживанию| |

| | | буровых дополнительно: | |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | | |

|22.|Машинист (кочегар)| При обслуживании установки на| |

| |котельной | буровых: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-| |

| | |ной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|23.|Машинист по цемен-|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |тажу скважин; ма-|кивающей пропиткой и костюм брезен-| |

| |шинист подъемника|товый или |1 на 2 года|

| |по опробованию|Костюм брезентовый |1 |

| |скважин; машинист|Ботинки кожаные или |1 пара |

| |электростанции |Сапоги кирзовые |1 пара |

| |передвижной; мото-| |на 1,5 года|

| |рист цементировоч-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |ного агрегата;| На наружных работах зимой допол-| |

| |моторист цементо-| нительно: | |

| |пескосмесительного|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |агрегата |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | При работе с кислотой дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| | |щитной пропиткой |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

|24.|Машинист электро-| На подземных работах: | |

| |воза; машинист|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |компрессорных ус-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |тановок; машинист|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |насосных устано-|Каска |1 на 2 года|

| |вок; машинист па-|Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |ровой машины и|Галоши диэлектрические |дежурные |

| |локомобиля; маши-| При проходке горных выработок в| |

| |нист подъемной| условиях капежа: | |

| |машины; машинист|Костюм прорезиненный вместо комбине-| |

| |скреперной лебедки|зона хлопчатобумажного |1 |

| | |Сапоги резиновые вместо ботинок ко-| |

| | |жаных |1 пара |

| | |Портянки суконные |4 пары |

| | | На поверхностных работах: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный с водо-| |

| | |отталкивающей пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|25.|Наладчик геофизи-| При работе на геофизических исс-| |

| |ческой аппаратуры | ледованиях в скважинах: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|26.|Обмотчик элементов| При работе на каротажных базах | |

| |электрических ма-| и в экспедициях: | |

| |шин |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|27.|Оператор передвиж-|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |ной сейсмической|кивающей пропиткой |1 |

| |установки |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Фартук из винилискожи с нагрудником |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | В IV поясе дополнительно: | |

| | |Полушубок |1 на 5 лет |

| | | | |

|28.|Оператор по цемен-| Приготовителю бурового раствора: | |

| |тажу скважин; при-|Костюм брезентовый |1 на 2 года|

| |готовитель бурово-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |го раствора |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | Оператору по цементажу скважин: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой или |1 на 2 года|

| | |Костюм брезентовый |1 |

| | |Ботинки кожаные или |1 пара |

| | |Сапоги кирзовые вместо сапог резино-|1 пара на|

| | |вых |1,5 года |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|29.|Подсобный рабочий | При работе на трубной и инстру-| |

| | | ментальной базах: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|30.|Пробоотборщик | При выполнении работ на сортиров-| |

| | | ке породы: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный из пыленеп-| |

| | |роницаемой ткани |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | | На подземных мокрых работах: | |

| | |Костюм прорезиненный вместо костюма| |

| | |хлопчатобумажного из пыленепроница-| |

| | |емой ткани |1 |

| | |Сапоги резиновые вместо ботинок ко-| |

| | |жаных |1 пара |

| | | | |

|31.|Проводник на гео-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |логических поисках|Сапоги кирзовые |1 пара |

| |и съемке |Плащ непромокаемый |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|32.|Проходчик | На подземных работах: | |

| | | На сухих работах: | |

| | |Куртка брезентовая |1 на 1,5|

| | | |года |

| | |Брюки брезентовые |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | | На мокрых работах: | |

| | |Куртка брезентовая |1 |

| | |Брюки брезентовые |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Портянки суконные |4 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | | При проходке стволов шахт, шурфов| |

| | | и околоствольных выработок допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | | На работах в канавах и траншеях: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей прокладкой |1 |

| | |Ботинки кожаные или |1 пара |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На проходке поверхностных горных| |

| | | выработок дополнительно: | |

| | | В IV поясе: | |

| | |Полушубок |1 на 4 года|

| | |Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| | |Рукавицы меховые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | В Омской, Новосибирской, Саха-| |

| | | линской, Оренбургской, Иркутской| |

| | | и Читинской областях, Красноярс-| |

| | | ком и Хабаровском краях, в Рес-| |

| | | публике Башкортостан, в Республи-| |

| | | ке Бурятия и в Республике Татарс-| |

| | | тан, расположенных в III поясе: | |

| | |Полушубок |1 на 5 лет |

| | |Шапка-ушанка |1 на 4 года|

| | |Рукавицы меховые |1 пара на |

| | | |3 года |

| | | При выполнении работ на породо-| |

| | | погрузочной машине: | |

| | | На подземных работах: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | При проходке горных выработок: | |

| | | В условиях капежа: | |

| | |Костюм прорезиненный вместо комбине-| |

| | |зона хлопчатобумажного |1 |

| | |Сапоги резиновые вместо ботинок ко-| |

| | |жаных |1 пара |

| | |Портянки суконные |4 пары |

| | | На поверхностных работах: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный с водо-| |

| | |отталкивающей пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|33.|Радиооператор |Костюм хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| | |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| | |Сапоги геологические или |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |(с увеличе-|

| | |Валенки |нием срока|

| | | |носки в 1,5|

| | | |раза) |

| | | | |

|34.|Слесарь по конт-| При работе по ремонту бурового| |

| |рольно-измеритель-| оборудования, приборов и агрега-| |

| |ным приборам и ав-| тов: | |

| |томатике; слесарь-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |-ремонтник; элект-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ромонтер по ремон-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |ту и обслуживанию| На наружных работах зимой допол-| |

| |электрооборудова- | нительно: | |

| |ния |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|35.|Слесарь по обслу-| На подземных горных работах: | |

| |живанию буровых;| На сухих работах: | |

| |электромонтер по|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ремонту и обслужи-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ванию электрообо-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |рудования; элект-|Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |рослесарь (сле-|Галоши диэлектрические |дежурные |

| |сарь) дежурный и| На мокрых работах: | |

| |по ремонту обору-|Костюм прорезиненный |1 |

| |дования |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Портянки суконные |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | На поверхностных горных работах: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | Электрослесарю (слесарю) дежурно-| |

| | | му и по ремонту оборудования и| |

| | | электромонтеру по ремонту и обс-| |

| | | луживанию электрооборудования| |

| | | дополнительно: | |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | | |

|36.|Сортировщик | При выполнении работ на сортиров-| |

| | | ке породы: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный из пыленеп-| |

| | |роницаемой ткани |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | | На подземных мокрых работах: | |

| | |Костюм прорезиненный вместо костюма| |

| | |хлопчатобумажного из пыленепроница-| |

| | |емой ткани |1 |

| | |Сапоги резиновые вместо ботинок ко-| |

| | |жаных |1 пара |

| | | | |

|37.|Сортировщик изде-| При выполнении работ на сортиров-| |

| |лий, сырья и мате-| ке пьезокварцевого сырья: | |

| |риалов |Костюм хлопчатобумажный из пыленеп-| |

| | |роницаемой ткани |1 |

| | |Валенки или ботинки кожаные |1 пара |

| | |Напальчники кожаные |12 пар |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |12 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|38.|Стволовой | При выполнении горноразведочных| |

| | | работ: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой или костюм проре-| |

| | |зиненный |1 |

| | |Ботинки кожаные или сапоги резиновые|1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | | | |

|39.|Электромонтер по|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |обслуживанию буро-|кивающей пропиткой и костюм брезен-| |

| |вых |товый или |1 на 2 года|

| | |Костюм брезентовый |1 |

| | |Ботинки кожаные или |1 пара |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на|

| | | |1,5 года |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Каска |1 на 2 года|

| | |Пояс предохранительный |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|40.|Электромонтер свя-| При работе по обслуживанию и ре-| |

| |зи | монту линий связи полевых геоло-| |

| | | горазведочных организаций: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Плащ непромокаемый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | В заболоченной местности на мон-| |

| | | таже и демонтаже опор линий: | |

| | |Сапоги резиновые вместо ботинок ко-| |

| | |жаных |1 пара |

| |

| II. Сезонные геолого-съемочные, |

| поисковые, гидрогеологические, инженерно-геологические, |

| топографо-геодезические, аэрогеологические, геофизические, |

| землеустроительные и другие сезонные работы в полевых условиях - |

| в отрядах, партиях, нефтеразведках и экспедициях, включая |

| отряды, партии и экспедиции научно-исследовательских |

| институтов и изыскательских организаций |

| |

|41.|Астроном; геобота-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| |ник; географ;|Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| |главный геолог;|Сапоги геологические или |1 пара на 3|

| |главный геофизик;| |года |

| |главный гидрогео-|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |лог; главный гид-| |года |

| |ролог; главный ин-| На наружных работах зимой допол-| |

| |женер; начальник| нительно: | |

| |экспедиции и его|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам|

| |заместители; поч-|Брюки на утепляющей прокладке |(с увеличе-|

| |вовед; технический|Валенки |нием срока|

| |руководитель | |носки в 1,5|

| | | |раза) |

| | | | |

|42.|Аэролог; аэрофото-|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |геодезист; геолог;|кивающей пропиткой |1 |

| |геофизик; гидроге-|Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| |олог; гидрограф;|Сапоги геологические или |1 пара на 2|

| |инженер по земле-| |года |

| |устройству; мас-|Сапоги кирзовые |1 пара |

| |тер; механик; кол-| Геологу и геофизику при работе на| |

| |лектор; начальник| экспедиционных судах или плавучих| |

| |нефтегазоразведки;| буровых установках дополнительно:| |

| |начальник отряда;|Сапоги резиновые |1 пара |

| |начальник партии;|Портянки суконные |2 пары |

| |производитель ра-| На наружных работах зимой допол-| |

| |бот; топограф;| нительно: | |

| |энергетик; (веду-|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |щие специалисты|Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| |всех должностей,|Валенки |по поясам |

| |перечисленных в| Инженеру по землеустройству на| |

| |п.42); инженеры и| время выполнения полевых работ,| |

| |техники всех спе-| работающему вне отряда, партии и| |

| |циальностей, заня-| экспедиции: | |

| |тые непосредствен-|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |но на полевых ра-| |года |

| |ботах |Плащ непромокаемый |дежурный |

| |

| Примечание. Аэрофотогеодезист на время выполнения аэрофотосъемочных|

|работ на борту самолета обеспечивается спецодеждой и спецобувью в|

|соответствии с п.1 Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи|

|спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам|

|гражданской авиации (п.2), как бортовой оператор. |

| |

| III. Круглогодичные геологоразведочные, |

| гидрогеологические, инженерно-геологические, |

| геофизические, топографо-геодезические и изыскательские |

| работы в полевых условиях в отрядах, партиях, |

| конторах, экспедициях и гидрогеологические |

| оползневые станции |

| |

| Руководители и специалисты |

| |

|43.|Географ; гидролог;|Костюм хлопчатобумажный или костюм|1 на 1,5|

| |главный геолог;|прорезиненный (только на подземных|года |

| |главный геофизик;|работах) |1 на 2 года|

| |главный гидрогео-|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |лог; главный инже-| |года |

| |нер; начальник|Плащ непромокаемый |дежурный |

| |обогатительной ус-| На наружных работах зимой допол-| |

| |тановки; начальник| нительно: | |

| |отряда; начальник|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам|

| |партии, конторы,|Брюки на утепляющей прокладке |(с увеличе-|

| |экспедиции и его|Валенки |нием срока|

| |заместители | |носки в 1,5|

| | | |раза) |

| | | | |

|44.|Геодезист; геолог;|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |геофизик; гидроге-|кивающей пропиткой |1 |

| |олог; гидрограф;|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |коллектор; марк-| |года |

| |шейдер; мастер|Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| |буровой; механик;| На подземных работах: | |

| |производитель ра-|Костюм прорезиненный вместо костюма| |

| |бот; энергетик;|хлопчатобумажного с водоотталкива-| |

| |топограф; (ведущие|ющей пропиткой |1 |

| |специалисты всех| Мастеру буровому на экспедицион-| |

| |должностей, пере-| ных судах или плавучих буровых| |

| |численных в п.44);| установках дополнительно: | |

| |руководители и|Сапоги резиновые |1 пара |

| |специалисты, заня-| На наружных работах зимой допол-| |

| |тые непосредствен-| нительно: | |

| |но на производстве|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | Старшему мастеру буровому и мас-| |

| | | теру буровому на наружных работах| |

| | | зимой дополнительно: | |

| | |Полушубок в IV поясе |1 на 4 года|

| | |Полушубок в Омской, Новосибирской,| |

| | |Сахалинской, Оренбургской, Томской,| |

| | |Пермской и Тюменской областях, Крас-| |

| | |ноярском крае, в Республике Башкор-| |

| | |тостан и в Республике Татарстан,| |

| | |расположенных в III поясе |1 на 5 лет |

| |

| IV. Топографо-геодезические и геологические |

| экспедиции, партии и отряды, выполняющие работы |

| в арктических и антарктических районах |

| |

|45.|Работникам, заня-| Дополнительно (если настоящими| |

| |тым на полевых| Нормами не предусмотрена их выда-| |

| |работах в Аркти-| ча): | |

| |ческих и Антаркти-|Полушубок |1 на 4 года|

| |ческих районах |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | |Валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Галоши на валенки |дежурные |

| | |Рукавицы меховые |1 пара |

| | |Перчатки шерстяные |2 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| | |Подшлемник шерстяной |1 на 2 года|

| | | На мокрых участках дополнительно:| |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| |

| V. Полевые топографо-геодезические |

| и геологические работы на континентальном шельфе |

| морей и морские гравиметрические работы |

| |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|46.| Наименование | Вид спецодежды | Сроки носки по морским |

| | профессий и | и спецобуви | районам (в годах) |

| | должностей | |———————————————————————————|

| | | | I | II | III | IV | V |

|———|——————————————————|————————————————————|————|————|—————|—————|—————|

| |Работники экспеди-|Полупальто кирзовое| | | | | |

| |ций, партий и от-|на меху | - | - | 4 | 3 | 3 |

| |рядов, непосредст-|Полушубок | - | - | - | 3 | 3 |

| |венно занятые на|Куртка на утепляющей| | | | | |

| |полевых геологи-|прокладке | 3 | 3 | 2,5| 2 | 1,5|

| |ческих работах,|Брюки на утепляющей| | | | | |

| |топографо-геодези-|прокладке | - | 3 | 2,5| 2 | 1,5|

| |ческих работах по|Валенки | - | 4 | 3 | 2 | 2 |

| |картографированию |Шапка-ушанка | - | - | - | - | 3 |

| |континентального |Рукавицы теплые | - | - | 2 | 2 | 2 |

| |шельфа морей и| | | | | | |

| |морским гравимет-| | | | | | |

| |рическим съемкам | | | | | | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Морские районы |

| |

|I морской район: Черное море южнее 44° северной широты и порт|

| Ялта |

| Каспийское море южнее 40° северной широты |

| |

|II морской район: Азовское море |

| Черное море севернее 44° северной широты |

| Бассейн низовья реки Дунай |

| Каспийское море севернее 40° северной широты |

| Аральское море |

| Балтийское море |

| |

|III морской район: Японское море |

| |

|IV морской район: Амурский лиман |

| Баренцево море |

| Белое море |

| Охотское море |

| Пролив Лаперуза |

| Татарский пролив |

| |

|V морской район: Северный Ледовитый океан |

| Карское море |

| Море Лаптевых |

| Восточно-Сибирское море |

| Чукотское море |

| Берингово море |

| Воды Антарктики |

| |

| IV. Камеральные топографо-геодезические |

| работы и картографическое производство |

| |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————|

|47.|Копировщик фильмо-| При занятости на копировании фо-| |

| |вых материалов;| тоснимков: | |

| |гальванотипист; |Халат хлопчатобумажный |1 |

| |фотолаборант |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

|48.|Лаборант-сенсито- |Халат хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| |метрист |щитной пропиткой |1 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые или медицинские |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|49.|Монтажник позитива|Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |2 пары |

| | | | |

|50.|Подсобный рабочий | При выполнении работ на доставке| |

| | | химикатов, материалов, полуфабри-| |

| | | катов, фильмокопий: | |

| | |Плащ непромокаемый |дежурный |

| | |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |6 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | На наружных работах зимой в осо-| |

| | | бом, IV, III, II и I поясах до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |дежурные |

| | | | |

|51.|Работники, занятые|Халат хлопчатобумажный |1 на 1,5|

| |вычерчиванием и| |года |

| |гравированием на| | |

| |пластиках топогра-| | |

| |фических, геогра-| | |

| |фических, геологи-| | |

| |ческих, морских и| | |

| |специальных планов| | |

| |и карт | | |

| | | | |

|52.|Работники, непос-|Халат хлопчатобумажный |1 на 1,5|

| |редственно занятые| |года |

| |на обработке то-| | |

| |пографо-геодези- | | |

| |ческих материалов| | |

| |на фотограмметри-| | |

| |ческих приборах | | |

| | | | |

|53.|Рабочий | Занятый обработкой пленки (на| |

| | | процессах печати, проявки, конт-| |

| | | роля, реставрации и подготовки к| |

| | | ним): | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки хлопчатобумажные или |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | | | |

|54.|Руководители и|Халат хлопчатобумажный |1 на 1,5|

| |специалисты, заня-| |года |

| |тые хранением,| | |

| |подготовкой и вы-| | |

| |дачей топографо-| | |

| |геодезических ма-| | |

| |териалов | | |

| | | | |

|55.|Составитель хими-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ческих растворов;|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |электролизерщик, |Сапоги резиновые |1 пара |

| |занятый регенера-|Перчатки резиновые |6 пар |

| |цией серебра |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|56.|Техник, лаборант,|Халат хлопчатобумажный |дежурный |

| |приемщик приборов| При работе с кислотами и щелочами| |

| |и механик-юстиров-| дополнительно: | |

| |щик, работающие в|Перчатки резиновые |дежурные |

| |стационарных и|Халат хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| |передвижных лабо-|щитной пропиткой вместо халата хлоп-| |

| |раториях: электро-|чатобумажного |дежурный |

| |измерительных и| При работе по проверке приборов| |

| |приемки приборов | высокой частоты дополнительно: | |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | Технику, занятому копированием| |

| | | фотоснимков: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |2 пары |

| | | | |

|57.|Травильщик | При выполнении работ на травлении| |

| | | металла или стекла: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Рукавицы кислотозащитные |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечания:

1. Рабочим всех профессий, занятым на подземных работах в условиях вечной мерзлоты, выдаются (если настоящими Нормами им не предусмотрена выдача теплой спецодежды и теплой спецобуви):

|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года

|Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2 года

|Валенки |1 пара на

| |2 года

2. Рабочим всех профессий, которым настоящими Нормами предусматривается выдача каски, выдается шлем под каску с тем же сроком носки, что и каска.

3. Работникам, профессии и должности которых перечислены в пунктах 43 и 44 настоящих Норм и работающим постоянно в полевых условиях севернее 62° северной широты (за исключением работников стационарных отрядов, партий, контор и экспедиций), выдается дополнительно полушубок со сроком носки 5 лет.

4. Работникам геологических, топографо-геодезических и землеустроительных партий, экспедиций или отрядов, работающим на территории природных очагов энцефалита, дополнительно выдается противоэнцефалитный костюм со сроком носки 3 года, а в районах массового лета гнуса и комаров - накомарник со сроком носки "до износа".

5. Работникам геологических, топографо-геодезических, изыскательских и землеустроительных партий, экспедиций или отрядов, занятым на работах в полевых условиях в областях, краях и республиках, не отнесенных к климатическим поясам, бесплатно выдается куртка на утепляющей прокладке со сроком носки 3 года.

6. При работе в высокогорных районах (с отметкой свыше 2000 метров над уровнем моря) всем работникам, непосредственно выполняющим полевые топографо-геодезические работы, выдаются: полушубок со сроком носки 5 лет, валенки со сроком носки 3 года и очки светозащитные со сроком носки "до износа", если правом на получение этих средств индивидуальной защиты они не пользуются.

7. При работе в горных районах вместо сапог выдаются специальные горные ботинки.

8. Рабочим всех профессий, поименованных в пунктах 1 и 3 настоящих Норм, которым предусмотрена выдача валенок, в случае необходимости по условиям работы могут выдаваться галоши на валенки.

9. Работникам геологических и топографо-геодезических отрядов, партий и экспедиций, занятым на полевых работах в особом и IV климатических поясах, могут выдаваться сапоги резиновые (рыбацкие) с высокими голенищами вместо сапог резиновых, кирзовых или геологических со сроком носки 1 год.

10. Работникам геологических и топографо-геодезических партий, экспедиций или отрядов, занятым на летних полевых работах в особом и IV климатических поясах, дополнительно выдаются куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке со сроком носки 2 года, портянки суконные на сезон, если их выдача не предусмотрена настоящими Нормами.

11. Работникам геологических и топографо-геодезических партий, экспедиций или отрядов (каждой маршрутной паре (бригаде)), занятым на полевых работах в малонаселенной местности, дополнительно выдается жилет сигнальный на два сезона.

12. Работникам геологических и топографо-геодезических партий, экспедиций или отрядов предусмотренные настоящими Нормами костюм хлопчатобумажный и сапоги кирзовые или резиновые выдаются: при продолжительности полевого сезона более 3,5 месяцев на 1 сезон, от 2 до 3,5 месяцев - на 2 сезона, а при продолжительности полевого сезона меньше 2 месяцев указанные виды спецодежды и спецобуви выдаются на 3 сезона.

13. Работникам, выполняющим геологоразведочные и поисковые работы на нефть и газ в районах IV климатического пояса Тюменской области (если правом на получение меховой спецодежды они не пользуются), выдаются: полушубок со сроком носки 4 года, шапка ушанка со сроком носки 3 года, меховые рукавицы со сроком носки 2 года.

14. Работникам, которым настоящими Нормами предусмотрена бесплатная выдача полушубков, допускается замена их на полупальто меховое или овчинно-шубное с тем же сроком носки, что и полушубок.

Приложение N 9

к постановлению Минтруда РФ

от 29 декабря 1997 г. N 68

Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам

производств медикаментов, медицинских и биологических

препаратов и материалов

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Профессия или | Наименование средств |Норма выда-|

|п/п | должность | индивидуальной защиты |чи на год|

| | | |(единицы, |

| | | |комплекты) |

|————|——————————————————|———————————————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| I. Химико-фармацевтические препараты |

| |

| 1. Препараты акридинового ряда |

| |

| Ацетоуксусный эфир, этилацетат абсолютированный |

| |

| 1.|Аппаратчик абсолю-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |тирования; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик гидрирова-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ния; аппаратчик|Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара |

| |нейтрализации; ап-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |паратчик осажде-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ния; аппаратчик|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |перегонки; аппа-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ратчик экстрагиро-|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |вания; мастер;|типа |дежурный |

| |механик цеха; на-| На наружных работах зимой в IV,| |

| |чальник смены;| III, II и I поясах дополнитель-| |

| |слесарь-ремонтник | но: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

| 2.|Аппаратчик конден-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |сации, занятый на|Белье нательное |2 комплекта|

| |распылении метал-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |лического натрия и|Тапочки кожаные |2 пары |

| |конденсации его с|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |этилацетатом; ме-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ханик участка,|Рукавицы комбинированные |36 пар |

| |начальник смены,|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |начальник участка,|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |занятые в отделе-|типа |дежурный |

| |нии металлического| Слесарю-ремонтнику, занятому| |

| |натрия; слесарь-| ремонтом аппаратурного оборудо-| |

| |ремонтник | вания в отделении металлическо-| |

| | | го натрия, дополнительно: | |

| | |Куртка хлопчатобумажная |дежурная |

| | |Галоши резиновые |дежурные |

| | | | |

| 3.|Аппаратчик нагрева|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |теплоносителей |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |

| Бромид |

| |

| 4.|Аппаратчик броми-|Костюм суконный |2 |

| |рования |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук резиновый |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы кислотозащитные |6 пар |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | | |

| 5.|Аппаратчик нейтра-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |лизации; аппарат-| |сяцев |

| |чик сушки; аппа-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ратчик экстрагиро-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |вания |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Риванол |

| |

| 6.|Аппаратчик амини-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |рования; аппарат-|Белье нательное |2 комплекта|

| |чик восстановле-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ния; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |кристаллизации; |Перчатки резиновые |4 пары |

| |аппаратчик осажде-|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |ния; аппаратчик|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |очистки жидкости;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |аппаратчик синте-|типа |до износа |

| |за; аппаратчик| | |

| |сушки; аппаратчик| | |

| |плавления; мастер;| | |

| |механик цеха; на-| | |

| |чальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Трипафлавин, котарнин (стиптицин), |

| опиановая кислота, тибон |

| |

| 7.|Аппаратчик алкили-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |рования; аппарат-|защитной пропиткой |2 |

| |чик ацетилирова-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ния; аппаратчик|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |конденсации; аппа-|Рукавицы КР |6 пар |

| |ратчик омыления;|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |аппаратчик синте-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |за; мастер; меха-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ник цеха; началь-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |ник смены; сле-|типа |до износа |

| |сарь-ремонтник | | |

| |

| Нитрохлорантраниловая кислота, нитрохлоракредин |

| |

| 8.|Аппаратчик гидро-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |лиза; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |конденсации; аппа-|Фартук прорезиненный |2 |

| |ратчик фильтрации;|Сапоги резиновые |2 пары |

| |аппаратчик цикли-|Перчатки резиновые |4 пары |

| |зации; мастер;|Рукавицы суконные |дежурные |

| |механик цеха; на-|Берет суконный |1 на 9 ме-|

| |чальник смены;| |сяцев |

| |слесарь-ремонтник |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Для схем циклизации и конденса-| |

| | | ции, гидролиза и фильтрации: | |

| | |Костюм суконный вместо | |

| | |костюма хлопчатобумажного |2 |

| | | | |

| 9.|Аппаратчик сушки |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| 2. Алкалоиды |

| |

| Апоморфина хлоргидрат, дионин, кодеин, наркотин очищенный, |

| омнопон, тебаин, кодеин-фосфат, кодеин-основание |

| |

| 10.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-|1 на 9 ме-|

| |ния сильнодейству-|защитной пропиткой |сяцев |

| |ющих алкалоидов и|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |кристаллических |Ботинки кожаные |1 пара |

| |гликозидов; мас-|Рукавицы КР |6 пар |

| |тер; механик цеха;|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |слесарь-ремонтник |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

| 11.|Начальник участка |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Лютенурин, мелликтин, кондельфин, элатин (разные алкалоиды) |

| |

| 12.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ния сильнодейству-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ющих алкалоидов и|Белье нательное |2 комплекта|

| |кристаллических |Рукавицы КР |6 пар |

| |гликозидов; сле-|Перчатки резиновые |6 пар |

| |сарь-ремонтник; |Фартук прорезиненный |дежурный |

| |электромонтер по|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ремонту и обслужи-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |ванию электрообо-|типа |до износа |

| |рудования | Электромонтеру по ремонту и обс-| |

| | | луживанию электрооборудования| |

| | | дополнительно: | |

| | |Перчатки диэлектрические вместо| |

| | |рукавиц КР и перчаток резиновых |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| |

| Морфин, морфин из маковой головки, побочные алкалоиды |

| |

| 13.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-|1 на 9 ме-|

| |вания; аппаратчик|защитной пропиткой |сяцев |

| |кристаллизации; |Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик осажде-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ния; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |получения сильно-|Рукавицы КР |6 пар |

| |действующих алка-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |лоидов и кристал-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |лических гликози-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |дов; аппаратчик|типа |до износа |

| |сушки; аппаратчик| | |

| |фильтрации; аппа-| | |

| |ратчик экстрагиро-| | |

| |вания; мастер;| | |

| |механик цеха; на-| | |

| |чальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Соласодин, секуринин, дигиланиды А В С и С, эхинопсин |

| |

| 14.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ния сильнодейству-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ющих алкалоидов и|Ботинки кожаные |1 пара |

| |кристаллических |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |гликозидов; мас-|Рукавицы КР |6 пар |

| |тер; механик цеха;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |начальник смены;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |слесарь-ремонтник |типа |до износа |

| | | | |

| 15.|Аппаратчик сушки |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Папаверин синтетический |

| |

| 16.|Аппаратчик алкили-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |рования, аппарат-| |сяцев |

| |чик осаждения, ап-|Белье нательное |2 комплекта|

| |паратчик центрифу-|Фартук резиновый |дежурный |

| |гирования, занятые|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |на очистке техни-| |месяцев |

| |ческого пирокате-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |хина, вератрола;|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |аппаратчик амини-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |рования, аппарат-|типа |до износа |

| |чик конденсации,| На наружных работах зимой в IV,| |

| |аппаратчик окисле-| III, II, I поясах дополнитель-| |

| |ния, аппаратчик| но: | |

| |этерификации, за-|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |нятые на получении| | |

| |параформа, верат-| | |

| |ролового альдеги-| | |

| |да, аминокарбоно-| | |

| |вой кислоты и ее| | |

| |эфира, папаверин-| | |

| |дигидрокарбоновой | | |

| |кислоты и папаве-| | |

| |рина; мастер, на-| | |

| |чальник смены,| | |

| |занятые на очистке| | |

| |технического пиро-| | |

| |катехина, вератро-| | |

| |ла, на получении| | |

| |параформа, верат-| | |

| |ролового альдеги-| | |

| |да, амидокарбоно-| | |

| |вой кислоты и ее| | |

| |эфира, папаверин-| | |

| |диандрокарбоновой | | |

| |кислоты и папаве-| | |

| |рина слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| | | | |

| 17.|Аппаратчик синте-|Костюм суконный |1 |

| |за, занятый на|Фартук резиновый |дежурный |

| |получении гиппуро-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |вой кислоты, аз-| |месяцев |

| |лактона и верат-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |раль гиппуровой|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |кислоты; слесарь-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |-ремонтник |типа |до износа |

| |

| Анабазина сульфат |

| |

| 18.|Аппаратчик диффу-| При выполнении работ на стадии| |

| |зии, аппаратчик| диффузии и экстракции: | |

| |получения сильно-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |действующих алка-| |сяцев |

| |лоидов и кристал-|Фартук хлопчатобумажный |2 |

| |лических гликози-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |дов, аппаратчик|Перчатки резиновые |дежурные |

| |экстрагирования |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

| 19.|Аппаратчик получе-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |ния сильнодейству-| |сяцев |

| |ющих алкалоидов и|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |кристаллических |Ботинки кожаные |1 пара |

| |гликозидов, аппа-|Рукавицы КР |6 пар |

| |ратчик центрифуги-|Белье нательное |2 комплекта|

| |рования, занятые|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |на получении ана-| | |

| |базина сульфата;| | |

| |сливщик-разливщик | | |

| | | | |

| 20.|Загрузчик-выгруз- |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |чик |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

| 21.|Транспортировщик; |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |мастер; механик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |цеха; начальник|Белье нательное |2 комплекта|

| |смены; слесарь-ре-|Рукавицы комбинированные или | 4 пары |

| |монтник |Рукавицы КР |4 пары |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Транспортировщику и слесарю-ре-| |

| | | монтнику на наружных работах| |

| | | зимой в IV, III, II, I поясах| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Атропина сульфат и его производные |

| (тропин, гоматропин, аэрон, гиосциамин, диплацин, скополамин) |

| |

| 22.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ния сильнодейству-| |сяцев |

| |ющих алкалоидов и|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |кристаллических |Ботинки кожаные |1 пара |

| |гликозидов; мас-|Белье нательное |2 комплекта|

| |тер; начальник|Рукавицы КР |6 пар |

| |смены; слесарь-ре-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |монтник |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Платифиллин, антифебрин |

| |

| 23.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ния сильнодейству-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ющих алкалоидов и|Ботинки кожаные |1 пара |

| |кристаллических |Перчатки резиновые |3 пары |

| |гликозидов; мас-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |тер; механик цеха;|типа |до износа |

| |начальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Сальсолина и сальсолидина хлоргидраты |

| |

| 24.|Аппаратчик крис-|Костюм суконный |1 |

| |таллизации; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик перегонки;|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |аппаратчик экстра-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |гирования |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Скополамина бромгидрат |

| |

| 25.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ния сильнодейству-| |сяцев |

| |ющих алкалоидов и|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |кристаллических |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |гликозидов; аппа-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ратчик экстрагиро-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |вания; мастер;|Перчатки резиновые |4 пары |

| |механик цеха;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |начальник смены;|типа |до износа |

| |слесарь-ремонтник | Аппаратчикам получения сильно-| |

| | | действующих алкалоидов и крис-| |

| | | таллических гликозидов и экстра-| |

| | | гирования, занятым на получении| |

| | | бромгидрата, дополнительно: | |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| |

| Эфедрина хлоргидрат, питизин, сферофизин, пахикарпин |

| |

| 26.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вания, аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |изомеризации, ап-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |паратчик кристал-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |лизации, аппарат-|Рукавицы КР |6 пар |

| |чик осаждения, ап-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |паратчик перегон-|типа |до износа |

| |ки; аппаратчик| Слесарю-ремонтнику дополнитель-| |

| |получения сильно-| но: | |

| |действующих алка-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |лоидов и кристал-| На наружных работах зимой в IV,| |

| |лических гликози-| III, II и I поясах дополнитель-| |

| |дов; аппаратчик| но: | |

| |центрифугирования,|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |аппаратчик экстра-| | |

| |гирования, занятые| | |

| |на получении кар-| | |

| |боната, бензоата,| | |

| |сферофизина, суль-| | |

| |фата, основания и| | |

| |моногидрата пахи-| | |

| |карпина; мастер;| | |

| |механик цеха; на-| | |

| |чальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| | | | |

| 27.|Аппаратчик приго-| При выполнении работ в произ-| |

| |товления химичес-| водстве эфедрина: | |

| |ких растворов |Костюм суконный |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | | |

| 28.|Резчик сырья | При выполнении работ на резке| |

| | | сырья эфедрина и пахикарпина: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Эфедрин (синтетический) |

| |

| 29.|Аппаратчик гидро-|Костюм хлопчатобумажный или |1 |

| |лиза; аппаратчик|Костюм суконный |1 |

| |конденсации; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик метоксили-|Нарукавники прорезиненные |6 пар |

| |рования; аппарат-|Фартук резиновый |дежурный |

| |чик регенерации;|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |аппаратчик синте-| |месяцев |

| |за; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |хлорирования; мас-|Перчатки резиновые |12 пар |

| |тер; начальник|Рукавицы суконные |6 пар |

| |смены; слесарь-ре-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |монтник |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| 3. Барбитураты |

| |

| Люминал, барбамил (аминал натрия) |

| |

| 30.|Аппаратчик алкили-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |рования; аппарат-| |сяцев |

| |чик бромирования;|Костюм асбестовый |дежурный |

| |аппаратчик конден-|Белье нательное |2 комплекта|

| |сации; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |кристаллизации; |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |аппаратчик омыле-| |месяцев |

| |ния; аппаратчик|Рукавицы КР |6 пар |

| |осаждения; аппа-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ратчик перегонки;|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |аппаратчик синте-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |за; аппаратчик|типа |до износа |

| |сушки; аппаратчик| На сушке люминала, щавелевой| |

| |цианирования; ап-| кислоты и дицианиамида: | |

| |паратчик этерифи-|Тапочки кожаные вместо сапог рези-| |

| |кации; мастер;|новых |2 пары |

| |механик цеха; на-| | |

| |чальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| | | | |

| 31.|Аппаратчик приго-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |товления химичес-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ких растворов;|Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара |

| |резчик металличес-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |кого натрия |Рукавицы комбинированные |36 пар |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | При работе с металлическим нат-| |

| | | рием дополнительно: | |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | | | |

| 32.|Слесарь-ремонтник | При выполнении работ в отделении| |

| | | металлического натрия: | |

| | |Куртка хлопчатобумажная |дежурная |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Барбитал натрия |

| |

| 33.|Аппаратчик пере-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-|1 на 9 ме-|

| |гонки; аппаратчик|защитной пропиткой |сяцев |

| |синтеза; аппарат-|Фартук резиновый или |дежурный |

| |чик этерификации;|Фартук полиэтиленовый |дежурный |

| |мастер; механик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |участка; начальник|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |участка; слесарь-|Рукавицы КР |6 пар |

| |ремонтник |Перчатки резиновые | |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | Слесарю-ремонтнику на наружных| |

| | | работах зимой в IV, III, II, I| |

| | | поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Гексенал |

| |

| 34.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |за, аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |этерификации, за-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |нятые на получении|Перчатки резиновые |4 пары |

| |эфиров и гексенал-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |кислоты; мастер;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |механик участка;|типа |до износа |

| |начальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| | | | |

| 35.|Аппаратчик нейтра-| При выполнении работ на получе-| |

| |лизации; аппарат-| нии гексенала натрия: | |

| |чик осаждения; ап-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |паратчик перегон-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ки; дозировщик|Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара |

| |медицинских препа-|Рукавицы комбинированные |36 пар |

| |ратов |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | При работе с металлическим нат-| |

| | | рием дополнительно: | |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| |

| Бензонал |

| |

| 36.|Аппаратчик абсолю-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |тирования; аппа-| |сяцев |

| |ратчик конденса-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ции; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |кристаллизации; |Ботинки кожаные или |1 пара |

| |аппаратчик осажде-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |ния; аппаратчик| |месяцев |

| |синтеза; аппарат-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |чик сушки; механик|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |цеха; начальник|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |смены; начальник|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |участка; рабочий,|типа |до износа |

| |занятый односта-| Слесарю-ремонтнику на наружных| |

| |дийным синтезом;| работах зимой в IV, III, II и I| |

| |слесарь-ремонтник | поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| |

| Квиэтал, тиопентал, этаминал натрия |

| |

| 37.|Аппаратчик броми-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |рования; аппарат-|Фартук резиновый |дежурный |

| |чик конденсации;|Ботинки кожаные на | |

| |аппаратчик нейтра-|латунных гвоздях |1 пара |

| |лизации; аппарат-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |чик осаждения; ап-|Перчатки резиновые |6 пар |

| |паратчик перегон-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ки; аппаратчик|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |синтеза; аппарат-|типа |до износа |

| |чик этерификации;| При работе с металлическим нат-| |

| |мастер; механик| рием дополнительно: | |

| |цеха; начальник|Белье нательное |2 комплекта|

| |смены; слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| |

| Кислота фенилуксусная |

| |

| 38.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |таллизации; аппа-| |сяцев |

| |ратчик омыления;|Фартук резиновый |дежурный |

| |мастер; механик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |цеха; начальник|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |смены; слесарь-ре-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |монтник | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Эфир малоновый и бутилмалоновый |

| |

| 39.|Аппаратчик конден-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |сации; аппаратчик| |сяцев |

| |синтеза; аппарат-|Белье нательное |2 комплекта|

| |чик цианирования;|Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик этери-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |фикации; мастер;| |месяцев |

| |механик цеха; на-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |чальник смены;|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |слесарь-ремонтник |Колпак суконный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| |

| 4. Препараты брома и йода |

| |

| Адамин, бромурал, билиграфин, нейротраст |

| |

| 40.|Аппаратчик солеоб-|Костюм суконный |дежурный |

| |разования; аппа-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |ратчик сушки; мас-|Белье нательное |2 комплекта|

| |тер; начальник|Фартук резиновый |дежурный |

| |смены; рабочий,|Сапоги резиновые |2 пары |

| |занятый односта-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |дийным синтезом;|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |слесарь-ремонтник |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| Билигност, билитраст, йодгиперсол, совкаин |

| |

| 41.|Аппаратчик йодиро-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |вания; аппаратчик| |сяцев |

| |конденсации; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик осаждения;|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |аппаратчик приго-| |месяцев |

| |товления химичес-|Костюм суконный |дежурный |

| |ких растворов; ап-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |паратчик перегон-|типа |до износа |

| |ки; аппаратчик| | |

| |синтеза; аппарат-| | |

| |чик экстрагирова-| | |

| |ния; мастер; на-| | |

| |чальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Йодолипол, йодогност, сайодин (кальциойодин) |

| |

| 42.|Аппаратчик йодиро-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |вания; аппаратчик| |сяцев |

| |осаждения; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик перегонки;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |аппаратчик синте-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |за; мастер; на-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |чальник смены;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |механик цеха; сле-|типа |до износа |

| |сарь-ремонтник | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Йодоформ |

| |

| 43.|Аппаратчик йодиро-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |вания; аппаратчик|защитной пропиткой |2 |

| |сушки; просеиваль-|Белье нательное |2 комплекта|

| |щик; мастер; меха-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ник цеха; началь-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |ник смены; сле-| |месяцев |

| |сарь-ремонтник |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Йодинол |

| |

| 44.|Аппаратчик приго-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |товления химичес-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ких растворов; ап-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |паратчик солеобра-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |зования |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Соли йода и брома, камфора однобромистая |

| |

| 45.|Аппаратчик броми-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |рования; аппарат-|Фартук резиновый |дежурный |

| |чик кристаллиза-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |ции; аппаратчик|Перчатки резиновые |дежурные |

| |солеобразования; |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |мастер; механик|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |цеха; начальник|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |смены; рабочий,|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |занятый односта-|типа |до износа |

| |дийным синтезом;| На стадии бромирования камфоры| |

| |слесарь-ремонтник | однобромистой: | |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |типа |до износа |

| |

| Пропилйодон |

| |

| 46.|Аппаратчик этери-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |фикации | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Триомбрин |

| |

| 47.|Аппаратчик ацети-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |лирования; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик восстанов-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |ления; аппаратчик| |месяцев |

| |йодирования; аппа-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |ратчик кристалли-|Фартук прорезиненный |2 |

| |зации |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Кардиотраст |

| |

| 48.|Аппаратчик гидро-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |лиза; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |йодирования; аппа-|Фартук резиновый |до износа |

| |ратчик карбоксили-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |рования; аппарат-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |чик конденсации;|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |аппаратчик хлори-|Костюм суконный |до износа |

| |рования; мастер;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |механик цеха; на-|типа |до износа |

| |чальник смены;| На наружных работах зимой в IV,| |

| |слесарь-ремонтник | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| Сергозин, кордиамин |

| |

| 49.|Аппаратчик конден-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |сации; аппаратчик| |сяцев |

| |кристаллизации; |Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик синте-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |за; мастер; меха-|Перчатки резиновые |4 пары |

| |ник цеха; началь-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |ник смены; сле-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |сарь-ремонтник |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| 5. Препараты висмута |

| |

| Висмоверол, бийохинол |

| |

| 50.|Аппаратчик солеоб-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |разования; мастер;| |сяцев |

| |механик цеха; на-|Фартук резиновый |дежурный |

| |чальник смены;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |рабочий, занятый|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |одностадийным син-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |тезом; слесарь-ре-|типа |до износа |

| |монтник | | |

| |

| Ксероформ |

| |

| 51.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный с кис- |1 на 9 ме-|

| |за; мастер; меха-|лотозащитной пропиткой |сяцев |

| |ник цеха; началь-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ник смены; сле-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |сарь-ремонтник |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Соли висмута |

| |

| 52.|Аппаратчик окисле-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |ния; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |солеобразования; |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |мастер; механик| |месяцев |

| |цеха; начальник|Перчатки резиновые |дежурные |

| |смены; слесарь-ре-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |монтник |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Аппаратчикам окисления солеоб-| |

| | | разования и слесарю-ремонтнику| |

| | | при работе с кислотами: | |

| | |Костюм суконный вместо халата хлоп-|1 на 9 ме-|

| | |чатобумажного |сяцев |

| |

| Дерматол |

| |

| 53.|Аппаратчик солеоб-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |разования; рабо-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |чий, занятый од-| |месяцев |

| |ностадийным синте-|Фартук резиновый |дежурный |

| |зом |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| 6. Гваяколовые препараты |

| |

| Гваякол |

| |

| 54.|Аппаратчик диазо-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |тирования; аппа-| |сяцев |

| |ратчик кристалли-|Фартук резиновый |дежурный |

| |зации; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |перегонки; аппа-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ратчик разложения;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |аппаратчик синте-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |за; мастер; меха-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ник цеха; началь-|Берет суконный |2 |

| |ник смены; сле-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |сарь-ремонтник |типа |до износа |

| | | При работе с кислотами: | |

| | |Костюм суконный вместо | |

| | |костюма хлопчатобумажного |дежурный |

| | |Сапоги резиновые вместо ботинок| |

| | |кожаных |1 пара |

| | | Аппаратчикам диазотирования,| |

| | | кристаллизации, перегонки, раз-| |

| | | ложения и синтеза, занятым на| |

| | | регенерации медного купороса, на| |

| | | наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах, дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Ванилин, фенилацетамид |

| |

| 55.|Аппаратчик конден-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |сации; аппаратчик| |сяцев |

| |кристаллизации; |Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик пере-|Фартук резиновый |дежурный |

| |гонки; аппаратчик|Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара |

| |экстрагирования; |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |начальник смены;|Перчатки резиновые |дежурные |

| |слесарь-ремонтник |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Дуотал, прегнантол |

| |

| 56.|Аппаратчик крис-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |таллизации; аппа-| |сяцев |

| |ратчик перегонки;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик синте-|Фартук резиновый |дежурный |

| |за; аппаратчик|Сапоги резиновые |2 пары |

| |солеобразования; |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |аппаратчик фосге-|Рукавицы суконные |4 пары |

| |нирования; сле-|Колпак суконный |2 |

| |сарь-ремонтник |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

| 57.|Аппаратчик осажде-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |ния; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |сушки |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |2 пары |

| |

| 7. Гормоны синтетические |

| |

| 58.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ния синтетических| |сяцев |

| |гормонов; слесарь-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ремонтник; механик|Фартук резиновый |дежурный |

| |цеха; начальник|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |смены | |месяцев |

| | |Рукавицы КР |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак суконный или |2 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | При работе с кислотами: | |

| | |Костюм суконный вместо костюма|1 на 9 ме-|

| | |хлопчатобумажного |сяцев |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Синэстрол, диэтифен, диэтилстильбэстрол |

| |

| 59.|Аппаратчик алкили-|Костюм суконный |дежурный |

| |рования; аппарат-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |чик бромирования;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик конден-|Фартук резиновый |дежурный |

| |сации; аппаратчик|Перчатки резиновые |дежурные |

| |кристаллизации; |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |аппаратчик получе-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |ния синтетических|типа |до износа |

| |гормонов; механик| Слесарю-ремонтнику на наружных| |

| |цеха; начальник| работах зимой в IV, III, II, I| |

| |смены; слесарь-ре-| поясах дополнительно: | |

| |монтник |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Никелевый катализатор |

| |

| 60.|Аппаратчик плавле-| При выполнении работ на приго-| |

| |ния; аппаратчик| товлении сплава катализатора: | |

| |прокаливания |Костюм суконный |1 |

| | |Валенки |1 пара |

| | |Рукавицы суконные |12 пар |

| | |Шляпа войлочная |1 |

| | | | |

| 61.|Аппаратчик приго-| При выполнении работ на травле-| |

| |товления катализа-| нии катализатора: | |

| |тора |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме- |

| | | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| |

| 8. Препараты кофеина, теобромина |

| |

| Диуретин |

| |

| 62.|Аппаратчик выпари-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |вания; аппаратчик| |сяцев |

| |нейтрализации; ап-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |паратчик смешива-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ния; мастер; рабо-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |чий, занятый од-|типа |до износа |

| |ностадийным синте-| | |

| |зом | | |

| | | | |

| |

| Кофеин (из растительного сырья) |

| |

| 63.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |таллизации; аппа-| |сяцев |

| |ратчик экстрагиро-|Фартук резиновый |дежурный |

| |вания; мастер;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |механик цеха; на-|Перчатки резиновые |4 пары |

| |чальник смены;|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |слесарь-ремонтник |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Для аппаратчиков кристаллизации| |

| | | и экстрагирования, занятых на| |

| | | диффузии и хлороформной экстрак-| |

| | | ции, дополнительно: | |

| |Белье нательное |2 комплекта|

| |

| Кофеин (синтетический), кофеин салицилат и |

| бензоат натрия |

| |

| 64.|Аппаратчик алкили-| На всех стадиях, кроме стадии| |

| |рования; аппарат-| хлорирования метилкофеина: | |

| |чик гидролиза; ап-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |паратчик кристал-|типа |до износа |

| |лизации; аппарат-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |чик осаждения; ап-| |сяцев |

| |паратчик синтеза;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик смеши-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |вания; аппаратчик|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |сушки; аппаратчик|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |экстрагирования; |Фартук резиновый |дежурный |

| |мастер; механик| Аппаратчику сушки, просеивальщи-| |

| |цеха; начальник| ку, укладчику-упаковщику, занято-| |

| |смены; просеиваль-| му на фасовке, дополнительно: | |

| |щик; слесарь-ре-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |монтник; укладчик-| | |

| |упаковщик, занятый| | |

| |на фасовке | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| 65.|Аппаратчик хлори-| На стадии хлорирования метилко-| |

| |рования; слесарь-| феина: | |

| |ремонтник |Костюм суконный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

| 66.|Начальник участка |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз |дежурный |

| |

| Теальбин |

| |

| 67.|Аппаратчик осажде-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ния; аппаратчик| |сяцев |

| |сушки; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |центрифугирования;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |слесарь-ремонтник |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Теобромин |

| |

| 68.|Аппаратчик алкили-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |рования; аппарат-| |сяцев |

| |чик ацетилирова-|Фартук резиновый |1 |

| |ния; аппаратчик|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |восстановления; | |месяцев |

| |аппаратчик выпари-|Перчатки резиновые |до износа |

| |вания; аппаратчик|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |изомеризации; ап-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |паратчик конденса-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ции; аппаратчик|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |кристаллизации; |типа |до износа |

| |аппаратчик осажде-| | |

| |ния; аппаратчик| | |

| |приготовления хи-| | |

| |мических раство-| | |

| |ров; аппаратчик| | |

| |синтеза; аппарат-| | |

| |чик цианирования;| | |

| |аппаратчик цикли-| | |

| |зации; слесарь-ре-| | |

| |монтник; мастер;| | |

| |механик цеха; на-| | |

| |чальник смены | | |

| | | | |

| 69.|Начальник участка |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Теофиллин, атофан, абсолютный спирт, |

| эфир щавелевой кислоты, эуфиллин |

| |

| 70.|Аппаратчик гидро-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |лиза; аппаратчик| |сяцев |

| |кристаллизации; |Костюм асбестовый |дежурный |

| |аппаратчик пере-|Белье нательное |2 комплекта|

| |гонки; аппаратчик|Сапоги резиновые |2 пары |

| |синтеза; аппарат-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |чик смешивания;|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |аппаратчик хлори-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |рования; мастер;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |механик цеха; на-|типа |до износа |

| |чальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| | | | |

| 71.|Начальник участка |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Эфир цианоуксусный |

| |

| 72.|Аппаратчик пере-|Костюм суконный |2 |

| |гонки; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |нейтрализации; ап-|Фартук резиновый |дежурный |

| |паратчик солеобра-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |зования; аппарат-|Перчатки резиновые |до износа |

| |чик этерификации;|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |мастер; механик|Колпак суконный |2 |

| |цеха; начальник|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |смены; слесарь-ре-|типа |дежурный |

| |монтник | | |

| | | | |

| 73.|Начальник участка |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз |дежурный |

| |

| 9. Препараты мышьяка |

| |

| Кислота нитрооксифениларсоновая |

| |

| 74.|Аппаратчик синте-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |за; мастер; меха-| |сяцев |

| |ник цеха; началь-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ник смены; сле-|Фартук резиновый |дежурный |

| |сарь-ремонтник |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Полотенце |дежурное |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| Миарсенол, новарсенол |

| |

| 75.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |за; мастер; меха-| |сяцев |

| |ник цеха; началь-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ник смены; сле-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |сарь-ремонтник |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар || | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Полотенце |дежурное |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| Осарсол |

| |

| 76.|Аппаратчик ацети-|Костюм суконный |1 |

| |лирования; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик восстанов-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |ления; аппаратчик| |месяцев |

| |осаждения; аппа-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ратчик синтеза;|Нарукавники хлопчатобумажные |2 пары |

| |мастер; механик|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |цеха; начальник|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |смены; слесарь-ре-|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |монтник |типа |дежурный |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

| 77.|Аппаратчик сушки | При выполнении работ на сушке| |

| | | мышьяковистых препаратов: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| |

| Фасовка мышьяковистых препаратов |

| |

| 78.|Дозировщик медици-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |нских препаратов;| |сяцев |

| |капиллярщик; за-|Белье нательное |2 комплекта|

| |пайщик ампул |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Полотенце |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| |

| 10. Неорганические препараты - разные |

| |

| Азота закись |

| |

| 79.|Аппаратчик плавле-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ния; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |разложения; мас-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |тер; механик цеха;|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |начальник смены;|типа |дежурный |

| |слесарь-ремонтник | | |

| | | | |

| 80.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ния закиси азота;|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| |слесарь-ремонтник |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | | |

| 81.|Электромонтер по|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ремонту и обслужи-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ванию электрообо-|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |рудования |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Противогаз |дежурный |

| |

| Бария сульфат для рентгеноскопии, |

| бария сульфат реактивный |

| |

| 82.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |за; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |сушки; мастер;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |механик цеха; на-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |чальник смены;|Рукавицы комбинированные |3 пары |

| |слесарь-ремонтник |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| Гидроперит |

| |

| 83.|Аппаратчик конден-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |сации; механик| |сяцев |

| |цеха; начальник|Фартук резиновый |дежурный |

| |смены; слесарь-ре-|Белье нательное |2 комплекта|

| |монтник |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Глина белая |

| |

| 84.|Аппаратчик промыв-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ки; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |сушки; мастер;|Сапоги резиновые |1 пара |

| |машинист мельниц;|Перчатки резиновые |дежурные |

| |просеивальщик; |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |слесарь-ремонтник |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |

| Железо, сульфат железа, железо |

| восстановленное, железа лактат |

| |

| 85.|Аппаратчик выпари-|Костюм суконный |1 |

| |вания; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |осаждения; аппара-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |тчик промывки; ап-| |месяцев |

| |паратчик солеобра-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |зования; аппарат-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |чик сушки; аппа-|Рукавицы суконные |6 пар |

| |ратчик электроли-|Респиратор фильтрующий |до износа |

| |за; мастер; меха-| | |

| |ник цеха; началь-| | |

| |ник смены; сле-| | |

| |сарь-ремонтник | | |

| |

| Карбонаты и бикарбонаты кальция и натрия |

| |

| 86.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |таллизации; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик осаждения;|Сапоги резиновые |2 пары |

| |аппаратчик смеши-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |вания; аппаратчик|Рукавицы брезентовые |6 пар |

| |солеобразования; |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |аппаратчик сушки;|Респиратор фильтрующий |до износа |

| |мастер; начальник| | |

| |смены; рабочий,| | |

| |занятый односта-| | |

| |дийным синтезом;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Глицерофосфат железа |

| |

| 87.|Аппаратчик промыв-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |ки; аппаратчик со-|Сапоги резиновые или |1 пара на 9|

| |леобразования; ап-| |месяцев |

| |паратчик сушки;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |аппаратчик фильт-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |рации |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | На наружных работах | |

| | | зимой в IV, III, II, I | |

| | | поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Кислота борная |

| |

| 88.|Аппаратчик разло-| При выполнении работ на разложе-| |

| |жения | нии боратовой руды: | |

| | |Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

| 89.|Аппаратчик фильт-| При выполнении работ на фильтра-| |

| |рации; аппаратчик| ции, кристаллизации борной кис-| |

| |кристаллизации | лоты: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

| 90.|Дробильщик; просе-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ивальщик |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

| 91.|Слесарь-ремонтник;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |мастер; механик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |цеха; начальник|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |смены |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| Карбонат магния, перекись магния |

| |

| 92.|Аппаратчик синте-|Костюм суконный |1 |

| |за; мастер; сле-|Фартук резиновый |1 |

| |сарь-ремонтник |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы суконные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| 11. Органические препараты - разные |

| |

| Натриевая соль аденозинтрифосфорной кислоты |

| |

| 93.|Аппаратчик выпари-|Костюм суконный |2 |

| |вания; аппаратчик|Костюм из асбестовой | |

| |гидролиза; аппа-|ткани со шлемом |дежурный |

| |ратчик осаждения;|Фартук резиновый |1 |

| |аппаратчик приго-|Перчатки резиновые |до износа |

| |товления стериль-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |ных растворов; ап-|Рукавицы суконные |4 пары |

| |паратчик центрифу-|Берет суконный |2 |

| |гирования; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик экстрагиро-|Респиратор фильтрующий |до износа |

| |вания; мастер;| | |

| |механик цеха; на-| | |

| |чальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Амилнитрит |

| |

| 94.|Аппаратчик конден-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |сации; аппаратчик| |сяцев |

| |этерификации; мас-|Белье нательное |2 комплекта|

| |тер; механик цеха;|Фартук резиновый |1 на 9 ме-|

| |начальник смены;| |сяцев |

| |слесарь-ремонтник |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Рукавицы суконные |4 пары |

| | |Берет суконный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Парацетамол |

| |

| 95.|Аппаратчик сушки;|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |аппаратчик крис-| |сяцев |

| |таллизации; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик центрифуги-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |рования; мастер;| |месяцев |

| |механик цеха; на-|Перчатки резиновые |6 пар |

| |чальник смены;|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |слесарь-ремонтник |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику на наружных| |

| | | работах зимой в IV, III, II, I| |

| | | поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Производство карбоновых кислот: |

| хлорнитробензойной, дихлорнитробензойной, дихлорбензойной, |

| паранитробензойной, бензойной и бензоат натрия |

| |

| 96.|Аппаратчик карбок-|Костюм суконный |2 |

| |силирования; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик конденса-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ции; аппаратчик|Сапоги резиновые |2 пары |

| |кристаллизации; |Нарукавники прорезиненные |дежурные |

| |аппаратчик нитро-|Перчатки резиновые |до износа |

| |вания; аппаратчик|Рукавицы суконные |6 пар |

| |окисления; аппа-|Берет суконный |2 |

| |ратчик омыления;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |аппаратчик осажде-|типа |до износа |

| |ния; аппаратчик| На наружных работах зимой в IV,| |

| |очистки жидкости;| III, II, I поясах дополнительно:| |

| |аппаратчик синте-|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |за; аппаратчик| | |

| |хлорирования; ап-| | |

| |паратчик циклиза-| | |

| |ции; слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| |

| Хлорэтон-ингалянт |

| |

| 97.|Аппаратчик приго-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |товления химичес-| |сяцев |

| |ких растворов |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Аминокапроновая кислота |

| |

| 98.|Аппаратчик гидро-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |лиза |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

| 99.|Аппаратчик приго-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |товления стериль-|Тапочки кожаные |2 пары |

| |ных растворов |Фартук клеенчатый |дежурный |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Билигност-кислота |

| |

|100.|Аппаратчик конден-|Костюм суконный |2 |

| |сации; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |синтеза; аппарат-|Фартук прорезиненный |2 |

| |чик хлорирования |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы суконные |6 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|101.|Аппаратчик осажде-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |ния |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |2 пары |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Диэтаноламин |

| |

|102.|Аппаратчик солеоб-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |разования |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|103.|Аппаратчик хлори-|Костюм суконный |2 |

| |рования |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы суконные |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Диазолин |

| |

|104.|Аппаратчик восста-|Костюм суконный |2 |

| |новления; аппарат-|Белье нательное |2 комплекта|

| |чик нитрозирова-|Фартук прорезиненный |2 |

| |ния; аппаратчик|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |перегонки; аппа-| |месяцев |

| |ратчик циклизации |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Этимизол |

| |

|105.|Аппаратчик алкили-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |рования; аппарат- |Белье нательное |2 комплекта|

| |чик кристаллизации|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Глюкамин |

| |

|106.|Аппаратчик восста-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |новления; аппарат-|Белье нательное |2 комплекта|

| |чик кристаллизации|Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Этилендиаминтетрауксусная кислота |

| |

|107.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |таллизации; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик перегонки;|Фартук прорезиненный |2 |

| |аппаратчик синтеза|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Сульсен |

| |

|108.|Аппаратчик синтеза|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |4 пары |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Рукавицы суконные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Сахарин |

| |

|109.|Аппаратчик синтеза|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |4 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |4 пары |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Ацефен, фенилин, коразол |

| |

|110.|Аппаратчик синтеза|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Ботинки кожаные или |1 пара |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Циазид, циазон |

| |

|111.|Аппаратчик синтеза|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Целновокаин |

| |

|112.|Аппаратчик синтеза|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Дилудин |

| |

|113.|Аппаратчик синтеза|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Ботинки кожаные или |1 пара |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Дифрил |

| |

|114.|Аппаратчик синтеза|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | При выполнении работ на синтезе| |

| | | нипагина, сульфокамфарной кисло-| |

| | | ты, мидантана, циклофосфана,| |

| | | ремантадиона, дифенацина: | |

| | |Костюм суконный или |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Бета-фенилизопропиламин, бромадамантан |

| |

|115.|Аппаратчик броми-|Костюм суконный или |1 на 9 ме-|

| |рования | |сяцев |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Цистеин |

| |

|116.|Аппаратчик восста-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |новления |Ботинки кожаные на | |

| | |резиновой подошве |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Нарукавники прорезиненные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Гексилтеобромин |

| |

|117.|Аппаратчик подго-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |товки сырья и от-| |сяцев |

| |пуска полуфабрика-|Фартук прорезиненный |до износа |

| |тов и продукции,|Ботинки кожаные или |1 пара |

| |занятый подготов-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |кой сырья; аппа-| |месяцев |

| |ратчик синтеза;|Перчатки резиновые |до износа |

| |слесарь-ремонтник |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|118.|Мастер; механик|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |цеха (участка);| |сяцев |

| |начальник участка |Фартук прорезиненный |до износа |

| | |Ботинки кожаные или |1 пара |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Салазодиметоксин |

| |

|119.|Аппаратчик подго-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |товки сырья и от-| |сяцев |

| |пуска полуфабрика-|Белье нательное |2 комплекта|

| |тов и продукции,|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |занятый подготов-|Ботинки кожаные или |1 пара |

| |кой сырья; аппа-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |ратчик синтеза;| |месяцев |

| |мастер; механик|Перчатки резиновые |дежурные |

| |цеха (участка);|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |начальник участка;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |слесарь-ремонтник |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II, I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|120.|Аппаратчик амини-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |рования; аппарат-|Белье нательное |2 комплекта|

| |чик конденсации;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |аппаратчик меток-|Перчатки резиновые |4 пары |

| |силирования; аппа-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ратчик омыления;|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |аппаратчик осажде-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ния; аппаратчик|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |сушки; аппаратчик|типа |до износа |

| |циклизации; меха-| На стадии сушки: | |

| |ник цеха (участ-|Халат хлопчатобумажный вместо | |

| |ка); слесарь-ре-|костюма хлопчатобумажного |1 на 9 ме-|

| |монтник; укладчик-| |сяцев |

| |упаковщик, занятый| На наружных работах зимой в IV,| |

| |фасовкой | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|121.|Аппаратчик хлори-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |рования; рабочий,| |сяцев |

| |занятый обработкой|Белье нательное |2 комплекта|

| |маточников произ-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |водства сульфамо-| |месяцев |

| |нометоксина |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак суконный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Противогаз |дежурный |

| |

| Ратиндан |

| |

|122.|Аппаратчик солеоб-|Костюм суконный |2 |

| |разования |Ботинки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Фтазин, нитазол |

| |

|123.|Аппаратчик ацети-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-|1 на 9 ме-|

| |лирования; аппа-|защитной пропиткой |сяцев |

| |ратчик конденса-|Куртка суконная |1 |

| |ции; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |кристаллизации; |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |аппаратчик нитро-| |месяцев |

| |вания; аппаратчик|Перчатки резиновые |дежурные |

| |фильтрации |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Берет суконный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Противогаз |дежурный |

| |

| Этамид |

| |

|124.|Аппаратчик конден-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |сации; аппаратчик| |сяцев |

| |окисления; мастер;|Белье нательное |2 комплекта|

| |начальник смены;|Ботинки кожаные или |1 пара |

| |слесарь-ремонтник |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Оксибутират натрия, лития |

| |

|125.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |за; мастер; на-| |сяцев |

| |чальник смены;|Белье нательное |2 комплекта|

| |подсобный рабочий;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |слесарь-ремонтник;|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |старший мастер |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|126.|Аппаратчик сушки |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Сильван, фурфурол |

| |

|127.|Аппаратчик гидри-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |рования |Ботинки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Дихлортолуол, 2-хлорфенитидин |

| |

|128.|Аппаратчик диазо-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |тирования; аппа-| |сяцев |

| |ратчик приготовле-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ния катализатора;|Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик хлори-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |рования; механик|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |цеха; слесарь-ре-|Рукавицы КР или |6 пар |

| |монтник |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Берет суконный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Концентрат-1, хлор-2 нафтол детойль |

| |

|129.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |за; подсобный ра-| |сяцев |

| |бочий |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук резиновый |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |дежурные |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Подсобному рабочему зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Аминазин |

| |

|130.|Аппаратчик диазо-|Комбинезон хлопчатобумажный |4 |

| |тирования; аппа-|Белье нательное |4 комплекта|

| |ратчик карбоксили-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |рования; аппарат-|Перчатки резиновые |до износа |

| |чик конденсации;|Портянки хлопчатобумажные |6 пар |

| |аппаратчик крис-|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |таллизации; аппа-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ратчик нейтрализа-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |ции; аппаратчик|типа |до износа |

| |окисления; аппа-| | |

| |ратчик осаждения;| | |

| |аппаратчик пере-| | |

| |гонки; аппаратчик| | |

| |приготовления ка-| | |

| |тализатора; аппа-| | |

| |ратчик синтеза;| | |

| |аппаратчик хлори-| | |

| |рования; аппарат-| | |

| |чик циклизации;| | |

| |мастер; начальник| | |

| |смены; слесарь-ре-| | |

| |монтник; уборщик| | |

| |служебных и произ-| | |

| |водственных поме-| | |

| |щений; укладчик-| | |

| |упаковщик, занятый| | |

| |фасовкой; электро-| | |

| |монтер по ремонту| | |

| |и обслуживанию| | |

| |электрооборудова- | | |

| |ния | | |

| |

| Хлорацетобутиролактон |

| |

|131.|Аппаратчик хлори-|Костюм суконный |2 |

| |рования |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Берет суконный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Анестезин, новокаин, новокаиновые |

| основания, дикаин, метилтиоурацил |

| |

|132.|Аппаратчик восста-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |новления; аппарат-| |сяцев |

| |чик конденсации;|Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик крис-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |таллизации; аппа-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ратчик осаждения;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |аппаратчик пере-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |гонки; аппаратчик|типа |до износа |

| |синтеза; аппарат-| На производстве новокаина и| |

| |чик хлорирования;| анестезина дополнительно: | |

| |аппаратчик экстра-|Белье нательное |2 комплекта|

| |гирования; мастер;| | |

| |механик цеха; на-| | |

| |чальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| | | | |

|133.|Начальник участка |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз |дежурный |

| |

| Тримекаин |

| |

|134.|Аппаратчик алкили-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |рования; аппарат-| |сяцев |

| |чик конденсации;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик синте-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |за; аппаратчик|Перчатки резиновые |4 пары |

| |этерификации; мас-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |тер; механик цеха;|Фартук прорезиненный |2 |

| |начальник смены;|Берет суконный |1 |

| |слесарь-ремонтник |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику и аппаратчи-| |

| | | кам алкилирования, конденсации,| |

| | | синтеза, этерификации на наруж-| |

| | | ных работах зимой в IV, III, II| |

| | | и I поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|135.|Начальник участка |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | |Противогаз |дежурный |

| |

| Новокаинамид |

| |

|136.|Аппаратчик конден-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |сации; аппаратчик| |сяцев |

| |кристаллизации; |Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик осажде-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |ния; мастер; на-| |месяцев |

| |чальник смены;|Перчатки резиновые |6 пар |

| |слесарь-ремонтник |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику и аппаратчи-| |

| | | кам конденсации, кристаллизации| |

| | | и осаждения на наружных работах| |

| | | зимой в IV, III, II и I поясах| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Антиформин |

| |

|137.|Аппаратчик хлори-|Костюм суконный |2 |

| |рования |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы суконные |6 пар |

| | |Берет суконный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Тетурам |

| |

|138.|Аппаратчик алкили-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |рования; аппарат-| |сяцев |

| |чик конденсации;|Сапоги резиновые или |1 пара |

| |аппаратчик крис-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |таллизации; аппа-|Фартук резиновый |1 |

| |ратчик синтеза;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |аппаратчик сушки;|Перчатки резиновые |дежурные |

| |аппаратчик хлори-|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |рования; мастер;|типа |до износа |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Ацетилхолинхлорид |

| |

|139.|Аппаратчик амини-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |рования; аппарат-| |сяцев |

| |чик ацетилирова-|Фартук резиновый |2 |

| |ния; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |конденсации; аппа-|Перчатки резиновые |3 пары |

| |ратчик синтеза;|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |аппаратчик сушки;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |дозировщик меди-|типа |до износа |

| |цинских препара-| | |

| |тов; мастер; сле-| | |

| |сарь-ремонтник | | |

| |

| Бензонафтол, салол |

| |

|140.|Аппаратчик крис-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |таллизации; аппа-| |сяцев |

| |ратчик этерифика-|Фартук резиновый |2 |

| |ции; мастер; меха-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |ник цеха; началь-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ник смены; сле-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |сарь-ремонтник |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Цетазол |

| |

|141.|Аппаратчик синте-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |за; начальник сме-| |сяцев |

| |ны; слесарь-ремон-|Белье нательное |2 комплекта|

| |тник; |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику и аппаратчику| |

| | | синтеза на наружных работах| |

| | | зимой в IV, III, II и I поясах| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Бигумаль, фенотиазин |

| |

|142.|Аппаратчик диазо-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |тирования; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик изомериза-|Фартук резиновый |1 |

| |ции; аппаратчик|Сапоги резиновые |2 пары |

| |конденсации; аппа-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |ратчик кристалли-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |зации; аппаратчик|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |синтеза; аппарат-|типа |до износа |

| |чик сушки; сле-| | |

| |сарь-ремонтник | | |

| |

| Гексахлорэтан |

| |

|143.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |таллизации; аппа-| |сяцев |

| |ратчик перегонки;|Фартук резиновый |дежурный |

| |мастер; начальник|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |смены; слесарь-ре-| |месяцев |

| |монтник |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику и аппаратчи-| |

| | | кам кристаллизации и перегонки| |

| | | на наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Бутадион |

| |

| Отделение гидразобензола |

| |

|144.|Аппаратчик конден-|Комбинезон хлопчатобумажный |4 |

| |сации; аппаратчик|Сапоги резиновые |2 пары |

| |синтеза; лаборант|Белье нательное |4 комплекта|

| |химического анали-|Портянки хлопчатобумажные |6 пар |

| |за; мастер; рабо-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |чий по стирке и и|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |ремонту спецодеж-|Колпак хлопчатобумажный |4 |

| |ды; уборщик произ-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |водственных и слу-|типа |до износа |

| |жебных помещений,| | |

| |занятый на уборке| | |

| |производственных | | |

| |помещений | | |

| |

| Цианбензил, бензоин |

| |

|145.|Аппаратчик пере-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |гонки; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |цианирования; ап-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |паратчик этерифи-|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |кации; начальник|типа |до износа |

| |смены; слесарь-ре-| Аппаратчикам перегонки, цианиро-| |

| |монтник | вания и этерификации и слесарю-| |

| | | ремонтнику дополнительно: | |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | Слесарю-ремонтнику и аппаратчи-| |

| | | кам перегонки, цианирования и| |

| | | этерификации зимой в IV, III, II| |

| | | и I поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Общее отделение |

| |

|146.|Аппаратчик пере-|Костюм суконный |2 |

| |гонки; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |цианирования; ап-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |паратчик этерифи-|Портянки хлопчатобумажные |2 пары |

| |кации; мастер;|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |механик цеха; сле-|Колпак суконный |2 |

| |сарь-ремонтник |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Отделение бутиломалонового эфира |

| |

|147.|Аппаратчик конден-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |сации; аппаратчик| |сяцев |

| |синтеза; аппарат-|Белье нательное |2 комплекта|

| |чик этерификации;|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |начальник смены;| |месяцев |

| |начальник участка |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Дикетен |

| |

|148.|Аппаратчик конден-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |сации; аппаратчик| |сяцев |

| |перегонки; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик прокалива-|Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара |

| |ния; аппаратчик|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |синтеза; начальник|типа |до износа |

| |смены; слесарь-ре-| Аппаратчикам конденсации, пере-| |

| |монтник | гонки, прокаливания и синтеза и| |

| | | слесарю-ремонтнику дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | | Слесарю-ремонтнику и аппаратчи-| |

| | | кам конденсации, перегонки, про-| |

| | | каливания и синтеза зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнитель-| |

| | | но: | |

| | | Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Валидол, изафенин |

| |

|149.|Аппаратчик пере-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |гонки; аппаратчик| |сяцев |

| |этерификации; мас-|Фартук резиновый |дежурный |

| |тер; начальник|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |смены; слесарь-ре-| |месяцев |

| |монтник |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | | Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Гептилрезорцин |

| |

|150.|Аппаратчик восста-|Комбинезон хлопчатобумажный |2 на 8 ме-|

| |новления; аппарат-| |сяцев |

| |чик конденсации;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик крис-|Фартук резиновый |дежурный |

| |таллизации; аппа-|Ботинки кожаные |2 пары |

| |ратчик омыления;|Перчатки резиновые |дежурные |

| |аппаратчик синте-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |за; слесарь-ремон-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |тник |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Дипрофиллин |

| |

|151.|Аппаратчик конден-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |сации; аппаратчик| |сяцев |

| |осаждения; аппа-|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |ратчик перегонки;| |месяцев |

| |аппаратчик синте-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |за; аппаратчик|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |этерификации; ме-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ханик цеха; на-|Очки защитные |дежурные |

| |чальник смены;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |слесарь-ремонтник |типа |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику и аппаратчикам| |

| | | конденсации, осаждения, перегон-| |

| | | ки, синтеза, этерификации зимой в| |

| | | IV, III, II и I поясах дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Нафтизин |

| |

|152.|Аппаратчик синте-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |за; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |хлорирования |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Нафтизин-порошок |

| |

|153.|Аппаратчик конден-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |сации |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Гемоспоридин |

| |

|154.|Аппаратчик восста-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-|1 на 9 ме-|

| |новления; аппарат-|защитной пропиткой |сяцев |

| |чик конденсации;|Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик крис-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |таллизации; аппа-| |месяцев |

| |ратчик нитрования;|Перчатки резиновые |12 пар |

| |аппаратчик синте-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |за; мастер; сле-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |сарь-ремонтник |типа |до износа |

| | | | |

| |

| Гистидин |

| |

|155.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |вания; аппаратчик| |сяцев |

| |гашения извести;|Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик гидро-|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |лиза; аппаратчик| |месяцев |

| |нейтрализации; ап-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |паратчик приготов-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |ления химических|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |растворов; аппа-|Костюм суконный |дежурный |

| |ратчик фильтрации |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|156.|Подсобный рабочий;|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |слесарь-ремонтник | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |2 пары |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|157.|Мастер; механик|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |цеха; начальник| |сяцев |

| |смены |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |

| Глюкоза медицинская и реактивная |

| |

|158.|Аппаратчик крис-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |таллизации; мастер|Фартук резиновый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор противопылевой |до износа |

| |

| Дибазол |

| |

|159.|Аппаратчик восста-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |новления; аппарат-| |сяцев |

| |чик конденсации;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик крис-|Фартук резиновый |дежурный |

| |таллизации; аппа-|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |ратчик синтеза | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор противопылевой |до износа |

| |

| Корвалол |

| |

|160.|Аппаратчик пере-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |гонки; аппаратчик|Фартук резиновый |2 |

| |приготовления хи-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |мических раство-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |ров; аппаратчик|типа |до износа |

| |этерификации | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Диметиламинопропанол |

| |

|161.|Аппаратчик алкили-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |рования; аппарат-| |сяцев |

| |чик гидрирования;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик конден-|Фартук резиновый |дежурный |

| |сации; аппаратчик|Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара на 9|

| |синтеза; аппарат-| |месяцев |

| |чик экстрагирова-|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |ния |Колпак суконный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Метиловый эфир дихлоруксусной кислоты |

| |

|162.|Аппаратчик конден-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |сации; аппаратчик| |сяцев |

| |перегонки |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Дисульформин |

| |

|163.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |за; мастер; на-|Фартук резиновый |дежурный |

| |чальник смены;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |слесарь-ремонтник |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Дифеин |

| |

|164.|Аппаратчик синте-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |за; слесарь-ремон-| |сяцев |

| |тник |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Тионилхлорид |

| |

|165.|Аппаратчик хлори-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |рования | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Берет суконный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Нарукавники комбинированные |дежурные |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Этиловый спирт |

| |

|166.|Аппаратчик этери-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |фикации; начальник| |сяцев |

| |смены; слесарь-ре-|Белье нательное |2 комплекта|

| |монтник |Фартук резиновый |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Карбонат с сахаром, железо закиси |

| |

|167.|Аппаратчик солеоб-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |разования; мастер;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |слесарь-ремонтник |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| Кальцекс |

| |

|168.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вания; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |осаждения; аппа-|Перчатки резиновые |2 пары |

| |ратчик сушки; мас-|Фартук резиновый |дежурный |

| |тер; механик цеха;|Нарукавники резиновые |2 пары |

| |начальник смены;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |слесарь-ремонтник |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| Кальция глицерофосфат, кальция фруктозодифосфат |

| |

|169.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вания; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |омыления; аппарат-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |чик осаждения; ап-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |паратчик солеобра-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |зования; аппарат-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |чик сушки; аппа-|типа |до износа |

| |ратчик фильтрации;| | |

| |аппаратчик этери-| | |

| |фикации; слесарь-| | |

| |ремонтник | | |

| |

| Кальция глюконат |

| |

|170.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вания; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |кристаллизации; |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |аппаратчик осажде-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ния; аппаратчик|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |очистки жидкости;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |аппаратчик элект-|типа |до износа |

| |ролиза | | |

| | | | |

|171.|Мастер; механик|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |цеха; начальник|Фартук резиновый |1 |

| |смены; слесарь-ре-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |монтник |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Кислота адениловая |

| |

|172.|Аппаратчик выпари-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |вания; аппаратчик| |сяцев |

| |гидролиза; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик промывки;|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |аппаратчик разло-| |месяцев |

| |жения |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|173.|Механик цеха; на-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |чальник смены | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|174.|Подсобный рабочий;|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |слесарь-ремонтник | |сяцев |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Кислота глютаминовая |

| |

|175.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |вания; аппаратчик|защитной пропиткой |2 |

| |гидролиза; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик кристалли-|Фартук резиновый |дежурный |

| |зации; мастер;|Ботинки кожаные |2 пары |

| |начальник смены;|Перчатки резиновые |12 пар |

| |начальник участка;|Колпак суконный |2 |

| |слесарь-ремонтник |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Кислота молочная и ее соли |

| |

|176.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вания; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |гашения извести;|Перчатки резиновые |3 пары |

| |аппаратчик нейтра-|Нарукавники резиновые |2 пары |

| |лизации; аппарат-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |чик осаждения; ап-|типа |до износа |

| |паратчик солеобра-| | |

| |зования; аппарат-| | |

| |чик фильтрации;| | |

| |мастер; начальник| | |

| |смены; слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| |

| Кислота стеариновая |

| |

|177.|Аппаратчик плавле-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ния; слесарь-ре-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |монтник |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| Кислота трихлоруксусная |

| |

|178.|Аппаратчик пере-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |гонки; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |окисления; мастер;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |механик цеха; на-|Перчатки резиновые |3 пары |

| |чальник смены;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |начальник участка;|Белье нательное |2 комплекта|

| |слесарь-ремонтник |Костюм суконный |дежурный |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Ланолин (фармакопейный) |

| |

|179.|Аппаратчик экстра-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |гирования; мастер;|Фартук резиновый |дежурный |

| |слесарь-ремонтник |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |

| Линетол, линол |

| |

|180.|Аппаратчик экстра-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |гирования; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик этерифика-|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |ции; начальник| |месяцев |

| |смены; начальник|Перчатки резиновые |дежурные |

| |участка; слесарь-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ремонтник |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | | Слесарю-ремонтнику на наружных| |

| | | работах зимой в IV, III, II и I| |

| | | поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Ларусан |

| |

|181.|Аппаратчик осажде-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ния; аппаратчик| |сяцев |

| |синтеза; мастер;|Белье нательное |2 комплекта|

| |начальник смены;|Фартук резиновый |дежурный |

| |слесарь-ремонтник |Ботинки кожаные на | |

| | |латунных гвоздях |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Литий бензойнокислый |

| |

|182.|Аппаратчик солеоб-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |разования; рабо-| |сяцев |

| |чий, занятый од-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ностадийным синте-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |зом; слесарь-ре-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |монтник |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| Мезатон |

| |

|183.|Аппаратчик синте-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |за; механик цеха;| |сяцев |

| |начальник смены;|Белье нательное |2 комплекта|

| |слесарь-ремонтник |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы суконные |6 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Ментол кристаллический |

| |

|184.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |таллизации; аппа-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ратчик омыления;|Перчатки резиновые |дежурные |

| |аппаратчик синте-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |за; аппаратчик эк-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |страгирования; ап-|типа |до износа |

| |паратчик этерифи-| | |

| |кации; мастер;| | |

| |механик цеха; на-| | |

| |чальник смены | | |

| |

| Наганин, прозерин, карбохолин, |

| диэтилкарбинолхлорид |

| |

|185.|Аппаратчик алкили-| Производство техни- | |

| |рования; аппарат-| ческих препаратов: | |

| |чик аминирования;|Костюм суконный |2 |

| |аппаратчик конден-|Белье нательное |2 комплекта|

| |сации; аппаратчик|Сапоги резиновые |2 пары |

| |кристаллизации; |Перчатки резиновые |6 пар |

| |аппаратчик плавле-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |ния; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |синтеза; аппарат-|Берет суконный |2 |

| |чик сульфирования;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |аппаратчик фосге-|типа |до износа |

| |нирования; аппа-| На наружных работах зимой в IV,| |

| |ратчик хлорирова-| III, II и I поясах дополнительно:| |

| |ния; механик цеха;|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |начальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Производство фармакопейных препаратов |

| |

|186.|Аппаратчик крис-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |таллизации; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик синтеза |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные на латунных гвоздях|2 пары |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Берет хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| Натрий нуклеиново-кислый, нуклеиновая кислота |

| |

|187.|Аппаратчик гидро-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |лиза; аппаратчик| |сяцев |

| |осаждения; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик фильтрации;|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |аппаратчик центри-| |месяцев |

| |фугирования; мас-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |тер; рабочий, за-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |нятый одностадий-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |ным синтезом; сле-|типа |до износа |

| |сарь-ремонтник | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Пантоцид |

| |

|188.|Аппаратчик сушки;|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |аппаратчик фильт-| |месяцев |

| |рации; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |хлорирования; мас-|Фартук резиновый |дежурный |

| |тер; слесарь-ре-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |монтник | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы суконные |6 пар |

| | |Берет суконный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Полиглюкин |

| |

|189.|Аппаратчик приго-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |товления стериль-| |сяцев |

| |ных растворов; ап-|Фартук резиновый |1 |

| |паратчик средова-|Тапочки кожаные |2 пары |

| |рения; аппаратчик|Перчатки резиновые |до износа |

| |стерилизации; ап-|Рукавицы КР |6 пар |

| |паратчик фермента-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |ции препаратов би-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |осинтеза; аппарат-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |чик фильтрации;|типа |до износа |

| |мастер; слесарь-| На наружных работах зимой в IV,| |

| |ремонтник | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| Промедол, гексамидин |

| |

|190.|Аппаратчик алкили-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |рования; аппарат-| |сяцев |

| |чик гидратации;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик дегид-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратации; аппарат-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |чик конденсации;| |месяцев |

| |аппаратчик крис-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |таллизации; аппа-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |ратчик нейтрализа-|Колпак суконный |1 на 9 ме-|

| |ции; аппаратчик| |сяцев |

| |омыления; аппарат-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |чик осаждения; ап-|типа |до износа |

| |паратчик перегон-| При выполнении работ в литиевом| |

| |ки; аппаратчик| отделении на наружных работах| |

| |синтеза; аппарат-| зимой в IV, III, II и I поясах| |

| |чик сушки; аппа-| дополнительно: | |

| |ратчик циклизации;|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |аппаратчик экстра-| | |

| |гирования; механик| | |

| |цеха; слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| | | | |

|191.|Мастер; начальник|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |смены |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара |

| |

| Резорцин чистый и медицинский |

| |

|192.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |таллизации; мас-|Фартук резиновый |1 |

| |тер; механик цеха;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |начальник смены;|Перчатки резиновые |до износа |

| |слесарь-ремонтник |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| Сантонин |

| |

|193.|Аппаратчик выщела-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |чивания; аппарат-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |чик кристаллиза-|Перчатки резиновые |3 пары |

| |ции; аппаратчик|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |перегонки |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|194.|Аппаратчик гашения|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |извести |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|195.|Аппаратчик нейтра-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |лизации; аппарат-|Фартук прорезиненный |2 |

| |чик смешивания |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|196.|Аппаратчик экстра-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |гирования |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|197.|Слесарь-ремонтник;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |мастер; механик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |цеха; начальник|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |смены |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Солюсурьмин |

| |

|198.|Аппаратчик омыле-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ния; аппаратчик| |сяцев |

| |осаждения; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик перегонки;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |аппаратчик получе-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ния комплексных|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |соединений; аппа-|типа |до износа |

| |ратчик разложения;| | |

| |аппаратчик синте-| | |

| |за; аппаратчик| | |

| |этерификации; мас-| | |

| |тер; начальник| | |

| |смены; слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| | | | |

| |

| Таннин, таннальбин, галловая кислота |

| |

|199.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |вания; аппаратчик| |сяцев |

| |кристаллизации; |Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик осажде-|Ботинки кожаные или |1 пара |

| |ния; аппаратчик|Сапоги резиновые |1 пара |

| |очистки жидкости;|Рукавицы комбинированные или |4 пары |

| |аппаратчик раство-|Перчатки резиновые |4 пары |

| |рения; аппаратчик|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |синтеза; аппарат-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |чик солеобразова-|типа |до износа |

| |ния; аппаратчик| | |

| |сушки; аппаратчик| | |

| |фильтрации; аппа-| | |

| |ратчик экстрагиро-| | |

| |вания; рабочий,| | |

| |занятый односта-| | |

| |дийным синтезом | | |

| | | | |

|200.|Мастер; механик|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |цеха; начальник|Ботинки кожаные |1 пара |

| |смены; слесарь-ре-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |монтник |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Терпингидрат |

| |

|201.|Аппаратчик гидра-| При выполнении работ на гидрата-| |

| |тации; аппаратчик| ции: | |

| |кристаллизации; |Костюм суконный |1 |

| |аппаратчик экстра-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |гирования |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | | | |

|202.|Аппаратчик крис-| При выполнении работ на растворе-| |

| |таллизации, аппа-| нии и кристаллизации терпингидра-| |

| |ратчик экстрагиро-| та: | |

| |вания |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|203.|Мастер; начальник|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |смены; слесарь-ре-| |сяцев |

| |монтник |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Фенолфталеин |

| |

|204.|Аппаратчик конден-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |сации; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |кристаллизации; |Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик осажде-|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |ния; мастер; сле-| |месяцев |

| |сарь-ремонтник |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Фитин |

| |

|205.|Аппаратчик осажде-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ния; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |экстрагирования; |Перчатки резиновые |3 пары |

| |мастер; механик|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |цеха; начальник|типа |до износа |

| |смены; слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| |

| Цинкундан |

| |

|206.|Аппаратчик приго-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |товления медицинс-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ких масс и мазей;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |аппаратчик синтеза|Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | |Очки защитные |дежурные |

| | | | |

|207.|Слесарь-ремонтник |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Фтивазид, метазид, тубазид, солюзид растворимый |

| Схема начальная |

| |

|208.|Аппаратчик конден-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |сации; аппаратчик | |сяцев |

| |осаждения; аппа- |Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик перегонки; |Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик разло-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |жения; аппаратчик| |месяцев |

| |синтеза; аппарат-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |чик солеобразова-|Рукавицы суконные |6 пар |

| |ния; аппаратчик|Колпак суконный |2 |

| |хлорирования; ап-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |паратчик центрифу-|типа |до износа |

| |гирования; аппа-| На наружных работах зимой в IV,| |

| |ратчик экстрагиро-| III, II и I поясах дополнительно:| |

| |вания; аппаратчик|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |этерификации; ме-| | |

| |ханик цеха; рабо-| | |

| |чий, занятый од-| | |

| |ностадийным синте-| | |

| |зом; слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| |

| Схема фармакопейная |

| |

|209.|Аппаратчик сушки;|Халат хлопчатобумажный |2 на 1,5|

| |мастер | |года |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|210.|Начальник смены |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара |

| |

| Солютизон |

| |

|211.|Аппаратчик ацети-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |лирования; аппа-| |сяцев |

| |ратчик восстанов-|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |ления; аппаратчик| |месяцев |

| |конденсации; аппа-|Перчатки резиновые |6 пар |

| |ратчик окисления;|Фартук прорезиненный |2 |

| |аппаратчик синте-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |за; слесарь-ремон-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |тник |типа |до износа |

| | | | |

|212.|Мастер; начальник|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |участка |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз |дежурный |

| |

| Этоксид |

| |

|213.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |таллизации; аппа-| |сяцев |

| |ратчик осаждения;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик синте-|Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара |

| |за; начальник сме-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |ны; слесарь-ремон-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |тник |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Берет суконный |1 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику и аппаратчи-| |

| | | кам кристаллизации, осаждения,| |

| | | синтеза на наружных работах| |

| | | зимой в IV, III, II и I поясах| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Фурамон |

| |

|214.|Аппаратчик алкили-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |рования; аппарат-| |сяцев |

| |чик аминирования;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик йодиро-|Фартук резиновый |дежурный |

| |вания; аппаратчик|Ботинки кожаные или |1 пара |

| |осаждения; аппа-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ратчик перегонки;|Перчатки резиновые |дежурные |

| |аппаратчик синте-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |за; мастер; на-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |чальник смены;|Берет суконный |2 |

| |слесарь-ремонтник |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Фурациллин |

| |

|215.|Аппаратчик ацети-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |лирования; аппа-| |сяцев |

| |ратчик гидролиза;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик нитро-|Фартук резиновый |дежурный |

| |вания; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |получения комплек-|Перчатки резиновые |2 пары |

| |сных соединений;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |аппаратчик синте-|типа |до износа |

| |за; мастер; на-| | |

| |чальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Хинозол, хлоралгидрат, ятрен |

| |

|216.|Аппаратчик восста-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |новления; аппарат-|Белье нательное |2 комплекта|

| |чик конденсации;|Фартук резиновый |1 |

| |аппаратчик пере-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |гонки; аппаратчик| |месяцев |

| |синтеза; аппарат-|Перчатки резиновые |4 пары |

| |чик хлорирования;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |мастер; механик|Костюм суконный |дежурный |

| |цеха; начальник|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |смены; слесарь-ре-|типа |до износа |

| |монтник | | |

| | | | |

|217.|Аппаратчик испаре-| При выполнении работ на хлорной| |

| |ния | станции: | |

| | |Костюм суконный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|218.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |таллизации; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик сушки |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| Хлороформ |

| |

|219.|Аппаратчик пере-|Костюм суконный |дежурный |

| |гонки; мастер;|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |механик цеха; на-| |сяцев |

| |чальник смены;|Белье нательное |2 комплекта|

| |слесарь-ремонтник |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа | |

| | | Аппаратчику перегонки, занятому| |

| | | на очистке хлороформа: | |

| | |Сапоги резиновые вместо ботинок|1 пара на 9|

| | |кожаных |месяцев |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| Хлорэтил, хлорэтан |

| |

|220.|Аппаратчик конден-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |сации; аппаратчик| |сяцев |

| |перегонки; аппа-|Фартук резиновый |1 |

| |ратчик приготовле-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |ния химических| |месяцев |

| |растворов; мастер;|Перчатки резиновые |дежурные |

| |слесарь-ремонтник |Нарукавники прорезиненные |3 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты |

| |

|221.|Аппаратчик этери-|Костюм суконный |2 |

| |фикации |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Рукавицы хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Азафен |

| |

|222.|Аппаратчик нейтра-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |лизации |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Нарукавники прорезиненные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|223.|Аппаратчик синтеза|Костюм хлопчатобумажный или |1 |

| | |Костюм суконный |1 |

| | |Ботинки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| |

| Препараты пиперазинового ряда: |

| дитразиноснование, дитразин цитрат этаперазин |

| |

|224.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |за; мастер; меха-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ник цеха (участ-|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |ка); слесарь-рере-| |месяцев |

| |монтник; технолог |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | При работе с кислотами: | |

| | |Костюм суконный вместо костюма| |

| | |хлопчатобумажного |2 |

| | |Сапоги резиновые вместо ботинок| |

| | |кожаных |2 пары |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Пиперазин и его производные |

| |

|225.|Аппаратчик конден-|Костюм суконный |1 |

| |сации; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |кристаллизации; |Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик нейтра-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |лизации; аппарат-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |чик перегонки; ап-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |паратчик получения|типа |до износа |

| |комплексных соеди-| | |

| |нений; аппаратчик| | |

| |разложения; аппа-| | |

| |ратчик синтеза;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Дитразин-фосфат |

| |

|226.|Аппаратчик синте-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |за; мастер; меха-| |сяцев |

| |ник цеха; началь-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ник смены; сле-|Фартук резиновый |дежурный |

| |сарь-ремонтник |Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак суконный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Кислота изоникотиновая, кислота никотиновая |

| (из бетаникотина), цетазол |

| |

|227.|Аппаратчик крис-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |таллизации; аппа-| |сяцев |

| |ратчик окисления;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик осажде-|Фартук резиновый |1 |

| |ния; аппаратчик|Сапоги резиновые |2 пары |

| |очистки жидкости;|Перчатки резиновые |6 пар |

| |аппаратчик пере-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |гонки; аппаратчик|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |получения комплек-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |сных соединений;|типа |до износа |

| |аппаратчик разло-| На наружных работах зимой в IV,| |

| |жения; аппаратчик| III, II и I поясах дополнительно:| |

| |синтеза; аппарат-|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |чик сушки; аппа-| | |

| |ратчик центрифуги-| | |

| |рования; аппарат-| | |

| |чик экстрагирова-| | |

| |ния; механик цеха;| | |

| |начальник смены;| | |

| |просеивальщик; | | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Никодин |

| |

|228.|Аппаратчик амини-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |рования; аппарат-| |сяцев |

| |чик конденсации;|Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик меток-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |силирования; аппа-| |месяцев |

| |ратчик синтеза;|Перчатки резиновые |6 пар |

| |аппаратчик этери-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |фикации; мастер;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |начальник смены;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |слесарь-ремонтник |типа |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику на наружных| |

| | | работах зимой в IV, III, II и I| |

| | | поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Кислота никотиновая из анабазина и никотина |

| |

|229.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |вания; аппаратчик| |сяцев |

| |окисления; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик перегонки;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |аппаратчик центри-|Перчатки резиновые |4 пары |

| |фугирования; мас-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |тер; механик цеха;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |начальник смены;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |слесарь-ремонтник |типа |до износа |

| |

| Кислота пропиновая, этилпропионат, |

| хлористый пропионил |

| |

|230.|Аппаратчик омыле-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |ния; аппаратчик| |сяцев |

| |очистки жидкости;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик пере-|Фартук резиновый |2 |

| |гонки; механик|Сапоги резиновые |2 пары |

| |цеха; начальник|Перчатки резиновые |12 пар |

| |смены; слесарь-ре-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |монтник |Колпак суконный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| 12. Препараты ряда синтомицина и левомицетина |

| и их полупродукты |

| |

| Паранитроацетофенон |

| |

|231.|Аппаратчик гидро-| При выполнении работ на стадиях| |

| |лиза; аппаратчик| получения паранитроальфаметок-| |

| |приготовления хи-| систирола, паранитроацетофено-| |

| |мических раство-| на, регенерации метанола: | |

| |ров; слесарь-ре-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |монтник; электро-|Белье нательное |2 комплекта|

| |монтер по ремонту|Сапоги резиновые |1 пара |

| |и обслуживанию|Рукавицы КР |дежурные |

| |электрооборудова- |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ния |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Аппаратчикам гидролиза и приго-| |

| | | товления химических растворов| |

| | | на наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|232.|Аппаратчик испаре-| При выполнении работ на стадиях| |

| |ния; аппаратчик| получения метилового эфира| |

| |перегонки; аппа-| хлоргидрина, стирола и его нит-| |

| |ратчик синтеза;| ровании: | |

| |аппаратчик хлори-|Костюм суконный |2 |

| |рования; слесарь-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ремонтник |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Берет суконный |1 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|233.|Мастер; механик|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |цеха; начальник|Белье нательное |2 комплекта|

| |смены |Ботинки кожаные |1 пара |

| |

| Оксиметильное соединение |

| |

|234.|Аппаратчик амини-| При выполнении работ на стадиях| |

| |рования; аппарат-| аминирования окиси паранитрости-| |

| |чик ацетилирова-| рола, ацетилирования "оксиами-| |

| |ния; аппаратчик| на", окисления "оксиацетильно-| |

| |окисления; сле-| го", оксиметилирования "оцетиль-| |

| |сарь-ремонтник | ного" и получения "оксиметильно-| |

| | | го" соединения" | |

| | |Костюм суконный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Берет суконный |1 |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|235.|Аппаратчик ацети-| При выполнении работ на стадиях| |

| |лирования; аппа-| приготовления раствора гипохло-| |

| |ратчик конденса-| рита кальция и получения хлор-| |

| |ции; аппаратчик| гидрина стирола: | |

| |растворения; аппа-|Костюм суконный |2 |

| |ратчик хлорирова-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ния; аппаратчик|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |центрифугирования;| |месяцев |

| |слесарь-ремонтник |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Берет суконный |1 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику на наружных| |

| | | работах зимой в IV, III, II и I| |

| | | поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|236.|Аппаратчик конден-| При выполнении работ на стадиях| |

| |сации; аппаратчик| получения бромкетона, хлоргидра-| |

| |осаждения; сле-| та, аминокетона, ацетильного со-| |

| |сарь-ремонтник | единения и получения "оксиме-| |

| | | тильного" соединения: | |

| | |Костюм суконный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|237.|Аппаратчик нитро-| При выполнении работ на стадиях| |

| |вания; аппаратчик| получения окиси паранитростиро-| |

| |омыления; аппарат-| ла: | |

| |чик осаждения; ап-|Костюм суконный |2 |

| |паратчик перегон-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ки; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |этерификации; сле-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |сарь-ремонтник | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Берет суконный |1 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|238.|Мастер; механик|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |цеха; начальник|Ботинки кожаные |1 пара |

| |отделения |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Синтомицин, эусинтомицин |

| |

|239.|Аппаратчик ацети-|Костюм суконный |2 |

| |лирования; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик восстанов-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ления; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |выпаривания; аппа-| |месяцев |

| |ратчик конденса-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ции; аппаратчик|Рукавицы КР |6 пар |

| |метоксилирования; |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |аппаратчик нейтра-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |лизации; аппарат-|типа |до износа |

| |чик нитрования;| На наружных работах зимой в IV,| |

| |аппаратчик окисле-| III, II и I поясах дополнительно:| |

| |ния; аппаратчик|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |омыления; аппарат-| | |

| |чик осаждения; ап-| | |

| |паратчик перегон-| | |

| |ки; аппаратчик| | |

| |получения комплек-| | |

| |сных соединений;| | |

| |аппаратчик синте-| | |

| |за; аппаратчик| | |

| |центрифугирования;| | |

| |аппаратчик этери-| | |

| |фикации; слесарь-| | |

| |ремонтник | | |

| | | | |

|240.|Аппаратчик конден-| При выполнении работ на стадии| |

| |сации; аппаратчик| получения альфа, 1-треомина | |

| |нитрования; аппа-|Костюм суконный |2 |

| |ратчик перегонки;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик хлори-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |рования; аппарат-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |чик бромирования;|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |аппаратчик крис-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |таллизации; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик омыления;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |аппаратчик осажде-|типа |до износа |

| |ния; аппаратчик| На наружных работах зимой в IV,| |

| |смешивания; аппа-| III, II и I поясах дополнительно:| |

| |ратчик этерифика-|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |ции, слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| | | | |

|241.|Аппаратчик конден-| При выполнении работ на стадии| |

| |сации; аппаратчик| получения альфа, 1-треомина,| |

| |растворения; аппа-| синтомицина, абсолютирования| |

| |ратчик хлорирова-| изопропилового спирта: | |

| |ния; слесарь-ре-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |монтник |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|242.|Мастер; механик|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |цеха; начальник|Белье нательное |2 комплекта|

| |смены |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|243.|Рабочие | При выполнении работ на резке| |

| | | алюминиевой стружки: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |

| Левомицетин, эулевомицетин |

| |

|244.|Аппаратчик амини-| За исключением работ по получе-| |

| |рования; аппарат-| нию бромкетона: | |

| |чик ацетилирова-|Халат хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| |ния; аппаратчик|щитной пропиткой |2 |

| |восстановления; |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |аппаратчик конден-| |месяцев |

| |сации; аппаратчик|Перчатки резиновые |12 пар |

| |кристаллизации; |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |аппаратчик меток-|Фартук резиновый |1 |

| |силирования; аппа-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ратчик нитрования;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |аппаратчик окисле-|типа |до износа |

| |ния; аппаратчик| На наружных работах зимой в IV,| |

| |омыления; аппарат-| III, II и I поясах дополнительно:| |

| |чик осаждения; ап-|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |паратчик получения| | |

| |комплексных соеди-| | |

| |нений; аппаратчик| | |

| |разложения; аппа-| | |

| |ратчик синтеза;| | |

| |аппаратчик этери-| | |

| |фикации; механик| | |

| |цеха; рабочий,| | |

| |занятый односта-| | |

| |дийным синтезом;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| | | | |

|245.|Аппаратчик броми-| При выполнении работ по получе-| |

| |рования; аппарат-| нию бромкетона: | |

| |чик гидролиза; ап-|Костюм суконный |2 |

| |паратчик приготов-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ления химических|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |растворов; аппа-| |месяцев |

| |ратчик синтеза;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик хлори-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |рования; слесарь-|Рукавицы суконные |6 пар |

| |ремонтник |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| 13. Препараты пирамидона-фенацетина |

| |

| Анальгин, антипирин |

| |

|246.|Аппаратчик алкили-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |рования; аппарат-|Фартук резиновый |дежурный |

| |чик гидролиза; ап-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |паратчик кристал-|Перчатки резиновые |6 пар |

| |лизации; аппарат-|Нарукавники прорезиненные |3 пары |

| |чик синтеза; аппа-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |ратчик центрифуги-|типа |до износа |

| |рования; мастер;| Аппаратчикам алкилирования, гид-| |

| |механик цеха; на-| ролиза, кристаллизации, синтеза| |

| |чальник смены;| и центрифугирования и слесарю-| |

| |слесарь-ремонтник | ремонтнику на работах по получе-| |

| | | нию антипирина и динатриевой| |

| | | соли: | |

| | |Костюм суконный вместо | |

| | |костюма хлопчатобумажного |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые вместо ботинок| |

| | |кожаных |1 пара |

| | | Аппаратчикам алкилирования, гид-| |

| | | ролиза, кристаллизации, синтеза| |

| | | и центрифугирования на наружных| |

| | | работах зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Амидопирин (пирамидон) |

| |

|247.|Аппаратчик алкили-| При выполнении работ в цехе тех-| |

| |рования; аппарат-| нического пирамидона: | |

| |чик восстановле-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |ния; аппаратчик| |сяцев |

| |насыщения; аппа-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ратчик нитрозиро-|Белье нательное |2 комплекта|

| |вания; аппаратчик|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |осаждения; аппа-|Перчатки резиновые |4 пары |

| |ратчик синтеза;|Фартук резиновый |1 |

| |аппаратчик экстра-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |гирования; мастер;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |механик цеха; на-|типа |до износа |

| |чальник смены;| Аппаратчикам алкилирования, вос-| |

| |слесарь-ремонтник | становления, насыщения, нитрози-| |

| | | рования, осаждения, синтеза, эк-| |

| | | страгирования на наружных рабо-| |

| | | тах зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|248.|Аппаратчик восста-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |новления; аппарат-| |сяцев |

| |чик гидролиза; ап-|Белье нательное |2 комплекта|

| |паратчик диазоти-|Фартук резиновый |дежурный |

| |рования; аппарат-|Перчатки резиновые |4 пары |

| |чик конденсации;|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |мастер; начальник|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |смены; слесарь-ре-| |месяцев |

| |монтник |Колпак суконный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|249.|Аппаратчик крис-| При выполнении работ на стадии| |

| |таллизации; аппа-| получения пирамидона-фабриката: | |

| |ратчик осаждения;|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |аппаратчик сушки;| |сяцев |

| |аппаратчик цикли-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |зации; аппаратчик|Перчатки резиновые |дежурные |

| |экстрагирования |Нарукавники хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Салипирин |

| |

|250.|Аппаратчики, заня-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |тые в производст-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ве салипирина;|Ботинки кожаные или |1 пара |

| |мастер; механик|Сапоги резиновые |1 пара |

| |цеха; начальник|Перчатки резиновые |дежурные |

| |смены; рабочий,|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |занятый односта-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |дийным синтезом;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Фенацетин |

| |

|251.|Аппаратчик алкили-| При выполнении работ на стадиях| |

| |рования; аппарат-| получения нитрофенетола и фена-| |

| |чик ацетилирова-| цитина на водно-спиртовой крис-| |

| |ния; аппаратчик| таллизации: | |

| |восстановления; |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |аппаратчик карбок-| |сяцев |

| |силирования; аппа-|Костюм суконный |1 |

| |ратчик конденса-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ции; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |кристаллизации; |Ботинки кожаные или |1 пара |

| |аппаратчик насыще-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ния; аппаратчик|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |перегонки; аппа-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ратчик осаждения;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |аппаратчик синте-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |за; аппаратчик|типа |до износа |

| |сушки; мастер;| | |

| |механик цеха; на-| | |

| |чальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| | | | |

|252.|Аппаратчик алкили-| При выполнении работы по получе-| |

| |рования; аппарат-| нию фенацетина: | |

| |чик конденсации;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |аппаратчик синте-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |за; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |циклизации; мас-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |тер; механик цеха;|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |начальник смены;|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |слесарь-ремонтник |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Эфир метиловый бензолсульфокислоты |

| |

|253.|Аппаратчик этери-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |фикации; мастер;| |сяцев |

| |механик цеха; на-|Белье нательное |2 комплекта|

| |чальник смены;|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |слесарь-ремонтник | |месяцев |

| | |Фартук резиновый |2 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | На стадии подготовки сырья бен-| |

| | | зосульфохлорида: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный вместо кос-|1 на 9 ме-|

| | |тюма суконного |сяцев |

| |

| 14. Препараты ртути |

| |

| Каломель и сулема |

| |

|254.|Аппаратчик солеоб-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |разования; мастер;|защитной пропиткой с капюшоном |2 |

| |слесарь-ремонтник |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Моносепт |

| |

|255.|Аппаратчик диазо-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |тирования; аппа-| |сяцев |

| |ратчик осаждения;|Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик разло-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |жения; аппаратчик|Перчатки резиновые |дежурные |

| |синтеза; мастер;|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |механик цеха; на-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |чальник смены;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |слесарь-ремонтник |типа |до износа |

| |

| Диоцид |

| |

|256.|Аппаратчик броми-|Костюм суконный |дежурный |

| |рования; аппарат-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |чик конденсации;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик осажде-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ния; аппаратчик|Ботинки кожаные или |1 пара |

| |приготовления хи-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |мических раство-|Перчатки резиновые |4 пары |

| |ров; аппаратчик|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |синтеза; мастер;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |начальник смены;|типа |до износа |

| |слесарь-ремонтник | Слесарю-ремонтнику и аппаратчи-| |

| | | кам бромирования, конденсации,| |

| | | осаждения, приготовления хими-| |

| | | ческих растворов, синтеза на| |

| | | наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Разные препараты ртути |

| |

|257.|Рабочий, занятый|Халат хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| |одностадийным син-|щитной пропиткой |2 |

| |тезом; мастер;|Белье нательное |2 комплекта|

| |механик цеха; на-|Фартук прорезиненный |3 |

| |чальник смены;|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |слесарь-ремонтник | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| 15. Салициловые препараты |

| |

| Аспирин (кислота ацетилсалициловая) из |

| уксусного ангидрида, ацесол |

| |

|258.|Аппаратчик ацети-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |лирования; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик возгонки;|Ботинки кожаные или |1 пара |

| |аппаратчик карбок-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |силирования; аппа-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ратчик перегонки;|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |аппаратчик центри-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |фугирования; мас-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |тер; механик цеха;|типа |до износа |

| |начальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Аспирин (ацетилсалициловая кислота) из |

| уксусной кислоты и треххлористого фосфора |

| |

|259.|Аппаратчик ацети-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |лирования; аппа-| |сяцев |

| |ратчик возгонки;|Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик карбок-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |силирования; аппа-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ратчик перегонки;|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |аппаратчик центри-|Колпак суконный |2 |

| |фугирования; мас-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |тер; механик цеха;|типа |до износа |

| |начальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Кислота салициловая |

| |

|260.|Аппаратчик возгон-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |ки; аппаратчик| |сяцев |

| |карбоксилирования;|Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик конден-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |сации; подсобный|Перчатки резиновые |дежурные |

| |рабочий; мастер;|Рукавицы суконные |6 пар |

| |механик цеха; на-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |чальник смены;|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |слесарь-ремонтник |типа |до износа |

| |

| Оксафенамид |

| |

|261.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |таллизации; аппа-| |сяцев |

| |ратчик конденса-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ции; аппаратчик|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |перегонки; мастер;| |месяцев |

| |начальник смены;|Перчатки резиновые |6 пар |

| |слесарь-ремонтник |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику и аппаратчи-| |

| | | кам кристаллизации, конденсации,| |

| | | перегонки на наружных работах| |

| | | зимой в IV, III, II и I поясах| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Натрия салицилат, бензойнокислый натрий |

| |

|262.|Аппаратчик солеоб-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |разования; аппа-| |сяцев |

| |ратчик сушки; мас-|Фартук резиновый |дежурный |

| |тер; механик цеха;|Сапоги резиновые |2 пары |

| |начальник смены;|Перчатки резиновые |дежурная |

| |рабочий, занятый|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |одностадийным син-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |тезом; слесарь-ре-|типа |до износа |

| |монтник | | |

| |

| Эфиры салициловой кислоты и производство бепаска |

| |

|263.|Аппаратчик этери-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |фикации; мастер;| |сяцев |

| |механик цеха; на-|Фартук резиновый |дежурный |

| |чальник смены;|Сапоги резиновые |2 пары |

| |слесарь-ремонтник |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| 16. Препараты серебра |

| |

| Альбаргин, колларгол, проторгол |

| |

|264.|Аппаратчик гидро-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |лиза; аппаратчик| |сяцев |

| |осаждения; мастер;|Фартук резиновый |дежурный |

| |механик цеха; на-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |чальник смены;|Перчатки резиновые |4 пары |

| |рабочий, занятый|Нарукавники резиновые |4 пары |

| |одностадийным син-|Рукавицы суконные |6 пар |

| |тезом |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| 17. Сульфаниламидные препараты |

| |

| Мета-фенилендиамин, амид, натрий, сульфохлорид, |

| амино-пиридин, белый стрептоцид, стрептоцид |

| растворимый, сульфоцил натрия, уросульфан, |

| этазол, сульфодимизин |

| |

|265.|Аппаратчик амини-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |рования; аппарат-| |сяцев |

| |чик ацетилирова-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ния; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |восстановления; |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |аппаратчик гидро-| |месяцев |

| |лиза; аппаратчик|Перчатки резиновые |дежурные |

| |изомеризации; ап-|Рукавицы суконные |4 пары |

| |паратчик конденса-|Берет суконный |2 |

| |ции; аппаратчик|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |кристаллизации; |типа |до износа |

| |аппаратчик омыле-| На наружных работах зимой в IV,| |

| |ния; аппаратчик| III, II и I поясах дополнительно:| |

| |осаждения; аппа-|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |ратчик перегонки;| | |

| |аппаратчик плавле-| | |

| |ния; аппаратчик| | |

| |разложения; аппа-| | |

| |ратчик синтеза;| | |

| |аппаратчик солеоб-| | |

| |разования; аппа-| | |

| |ратчик сульфирова-| | |

| |ния; аппаратчик| | |

| |хлорирования; ап-| | |

| |паратчик центрифу-| | |

| |гирования; аппа-| | |

| |ратчик этерифика-| | |

| |ции; мастер; меха-| | |

| |ник цеха; началь-| | |

| |ник участка; сле-| | |

| |сарь-ремонтник | | |

| |

| Кристаллизация, фильтрация, сушка |

| |

|266.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |таллизации; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик сушки; мас-|Фартук резиновый |дежурный |

| |тер; слесарь-ре-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |монтник |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Сульгин |

| |

|267.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный или |2 |

| |таллизации; аппа-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |ратчик синтеза;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик центри-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |фугирования |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |2 |

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Сульфапиридазин натрия, мефенаминовая кислота |

| |

|268.|Аппаратчик восста-| При выполнении работ на получе-| |

| |новления; аппарат-| нии мефенаминовой кислоты: | |

| |чик конденсации;|Костюм хлопчатобумажный с кислото-|1 на 9 ме-|

| |аппаратчик нитро-|защитной пропиткой |сяцев |

| |вания |Куртка суконная |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Берет суконный |2 |

| | |Очки защитные |дежурные |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|269.|Аппаратчик синтеза|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Берет суконный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| 18. Производство норсульфазола |

| |

|270.|Аппаратчик восста-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |новления; аппарат-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |чик гашения извес-| |месяцев |

| |ти; аппаратчик|Рукавицы суконные |4 пары |

| |конденсации; аппа-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ратчик нейтрализа-|Противогаз |дежурный |

| |ции; аппаратчик|Очки защитные |до износа |

| |омыления; аппарат-|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |чик осаждения; ап-|типа |до износа |

| |паратчик приготов-| На стадиях хлорирования, I и II| |

| |ления химических| конденсации, омыления дополни-| |

| |растворов; аппа-| тельно: | |

| |ратчик синтеза;|Костюм суконный |дежурный |

| |аппаратчик солеоб-| | |

| |разования; аппа-| | |

| |ратчик хлорирова-| | |

| |ния; мастер; меха-| | |

| |ник цеха; началь-| | |

| |ник смены; сле-| | |

| |сарь-ремонтник | | |

| | | | |

| |

| 19. Препараты сульфотинового ряда |

| |

| Сульфотин, сулюсульфон, сульфодиамин, |

| диаминдифенилсульфон |

| |

|271.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |за; мастер; меха-| |сяцев |

| |ник цеха; началь-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ник смены; сле-|Фартук резиновый |дежурный |

| |сарь-ремонтник |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| 20. Производство эпилина |

| |

|272.|Аппаратчик восста-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |новления; аппарат-| |сяцев |

| |чик диазотирова-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ния; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |конденсации; аппа-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ратчик кристалли-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |зации; аппаратчик|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |омыления; аппарат-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |чик экстрагирова-|типа |до износа |

| |ния; мастер; меха-| | |

| |ник цеха; началь-| | |

| |ник участка; рабо-| | |

| |чий, занятый од-| | |

| |ностадийным синте-| | |

| |зом; слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| |

| Фталазол |

| |

|273.|Аппаратчик конден-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |сации; начальник|Ботинки кожаные |1 пара |

| |смены; слесарь-ре-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |монтник |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику и аппаратчику| |

| | | конденсации на наружных работах| |

| | | зимой в IV, III, II и I поясах| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| Мадрибон |

| |

|274.|Аппаратчик конден-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |сации; аппаратчик| |сяцев |

| |кристаллизации; |Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик омыле-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |ния; аппаратчик| |месяцев |

| |осаждения; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик перегонки;|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |аппаратчик приго-|Колпак суконный |1 |

| |товления химичес-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |ких растворов; ап-|типа |до износа |

| |паратчик синтеза;| Слесарю-ремонтнику на наружных| |

| |аппаратчик этери-| работах зимой в IV, III, II и I| |

| |фикации; мастер;| поясах дополнительно: | |

| |начальник смены;|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |слесарь-ремонтник | | |

| | | | |

|275.|Аппаратчик крис-| При выполнении работ на стадиях| |

| |таллизации; аппа-| кристаллизации, фильтрации и| |

| |ратчик сушки; ап-| сушки мадрибона: | |

| |паратчик фильтра-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |ции; мастер; на-|Белье нательное |2 комплекта|

| |чальник смены;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |слесарь-ремонтник |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | На стадии сушки: | |

| | |Халат хлопчатобумажный вместо кос-|1 на 9 ме-|

| | |тюма хлопчатобумажного |сяцев |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|276.|Механик участка;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |механик цеха; на-|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |чальник участка | | |

| |

| 21. Экраны рентгеновские (просвечивающие и усиливающие) |

| |

|277.|Аппаратчик изго-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |товления рентге-|Фартук резиновый |дежурный |

| |новских экранов;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |аппаратчик осажде-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ния; аппаратчик|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |получения составов| Аппаратчику получения составов| |

| |для рентгеновских| для рентгеновских экранов на при-| |

| |экранов; аппарат-| готовлении смесей: | |

| |чик промывки; мас-|Рукавицы брезентовые вместо | |

| |тер; механик цеха;|перчаток резиновых |12 пар |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| 22. Производство трифтазина |

| |

|278.|Аппаратчик ацети-| При выполнении работ на ста- | |

| |лирования; аппа-| диях хлорирования, восстанов- | |

| |ратчик восстанов-| ления, ацетилирования, кон- | |

| |ления; аппаратчик| денсации с бромбензолом: | |

| |конденсации; аппа-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |ратчик нитрования;| |сяцев |

| |аппаратчик омыле-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ния; аппаратчик|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |хлорирования; под-| |месяцев |

| |собный рабочий,|Рукавицы суконные |4 пары |

| |слесарь-ремонтник |Берет суконный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|279.|Аппаратчик крис-| При выполнении работы на стадии| |

| |таллизации; под-| получения готового продукта: | |

| |собный рабочий;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |слесарь-ремонтник |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Берет хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|280.|Мастер; механик|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |цеха; начальник|защитной пропиткой |1 |

| |смены |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | | | |

|281.|Слесарь по конт-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-|1 на 9 ме-|

| |рольно-измеритель-|защитной пропиткой |сяцев |

| |ным приборам и ав-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |томатике; электро-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |монтер по ремонту| | |

| |и обслуживанию| | |

| |электрооборудова- | | |

| |ния | | |

| |

| II. Реактивы и фармакопейные органические красители |

| |

| Азур I, азур-эозин, азур II, азарин, антрахинон, амидоазобензол, |

| бриллиантовая зелень, гимза сухая, диазоамидобензол, |

| диметиламидоазобензол, диметиламида-бензольдегид, индигокармин, |

| иодэозин, кислота антраниловая, кислота сульфаниловая, кристаллвиолет,|

| конго красный, лейшман сухой, майгрюнвальд сухой, метиловая голубая |

|медицинская, метиловый зеленый, метиловый красный, метиловый оранжевый,|

| нитрозодиметиламин, нитрозодиметиланилин, нитрозобетанафтол, судан I, |

|судан III, тимолфталеин, тионин, тропеолин 00, тропеолин 000, феноловый|

| красный, эозин-К, эозин-натрий, эритрозин, тропеолин |

| |

|282.|Аппаратчик возгон-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ки; аппаратчик| |сяцев |

| |кристаллизации; |Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик осажде-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ния; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |приготовления хи-|Перчатки резиновые |4 пары |

| |мических раство-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |ров; аппаратчик|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |производства хими-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |ческих реактивов;|типа |до износа |

| |аппаратчик солеоб-| | |

| |разования; мастер;| | |

| |рабочий, занятый| | |

| |одностадийным син-| | |

| |тезом; слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| | | | |

| |

| Ацетаты аммония, бария, калия; сульфаты калия, кальция, натрия, |

| кадмия; хлориды бария, кальция, натрия, аммония; барий едкий, |

| роданистые соли, соль Мора |

| |

|283.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |таллизации; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик осаждения;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |аппаратчик солеоб-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |разования; мастер;|Респиратор фильтрующий |до износа |

| |механик цеха; на-| При работе с кислотами: | |

| |чальник смены;|Костюм суконный вместо костюма| |

| |рабочий, занятый|хлопчатобумажного |1 |

| |одностадийным син-| | |

| |тезом; слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| |

| Кислота виннокаменная, кислота лимонная |

| реактивная, виннокислые соли, лимоннокислые |

| соли, щавелевые соли, нафталин для внутреннего |

| употребления, молочный сахар, крахмал растворимый |

| |

|284.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |таллизации; аппа-| |сяцев |

| |ратчик осаждения;|Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик приго-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |товления химичес-| |месяцев |

| |ких растворов; ап-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |паратчик производ-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |ства химических|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |реактивов; аппа-| Аппаратчикам кристаллизации,| |

| |ратчик синтеза;| осаждения, приготовления хими-| |

| |мастер; рабочий,| ческих растворов, производства| |

| |занятый односта-| химических реактивов, синтеза,| |

| |дийным синтезом;| занятым на подсобных работах: | |

| |слесарь-ремонтник |Тапочки кожаные вместо | |

| | |сапог резиновых |2 пары |

| | | | |

| |

| Квасцы, нитрат натрия, тиосульфат натрия (гипосульфит), ферроцианид |

| калия (желтая кровяная соль), формиат натрия, фосфаты, цинковые соли |

| |

|285.|Аппаратчик алкили-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |рования; аппарат-| |сяцев |

| |чик конденсации;|Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик крис-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |таллизации; аппа-|Перчатки резиновые |3 пары |

| |ратчик синтеза;|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |аппаратчик сушки;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |аппаратчик хлори-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |рования; мастер;|типа |до износа |

| |слесарь-ремонтник | Аппаратчикам алкилирования, кон-| |

| | | денсации, кристаллизации, синте-| |

| | | за, сушки, хлорирования, занятым| |

| | | на подсобных работах: | |

| | |Тапочки кожаные вместо ботинок ко-| |

| | |жаных |2 пары |

| |

| Соль карлсбадская, детская присыпка, гальманин |

| |

|286.|Аппаратчик смеши-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |вания; слесарь-ре-| |сяцев |

| |монтник |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

| |

| Уротропин |

| |

|287.|Аппаратчик сушки;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |мастер; механик|Фартук резиновый |1 |

| |цеха; начальник|Ботинки кожаные |1 пара |

| |смены; рабочий,|Перчатки резиновые |2 пары |

| |занятый односта-|Нарукавники хлопчатобумажные |2 пары |

| |дийным синтезом;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Производство малотоннажных препаратов методом многостадийного |

| синтеза: апрессин, апрофен, армин, бензамон, гексоний, |

| гидрокодеинон, димедрол, дипрофен, допан, изадрин, лейкоген, |

| мезаконин, миелосан, пантамин, пентоксил, пиральдин, сарколизин, |

| спазмолитин, тетридин, триметин, тропацин, унитиол, фенадон, |

| феназол, тифен, фенамин, фенатин, фосфакол, этамид, азидин, |

| диколин, димеколин, трихомонацид, фепранон, аминохинол, нафтамон, |

| хлоракон-циклозилин, бета-фенилизопропиламин, амизил, циклодол, |

| рединол, дифенин, метилурацил, азлактон, бензил, бензиловая |

| кислота, дифенилуксусная кислота, цистамин, амиказол, хлорбутин, |

| аминокапроновая кислота, диазолин, димекарбин, никотиновая кислота, |

| никотинамид, ментол рацемический, пирофос, нибуфин |

| |

|288.|Аппаратчик алкили-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|| |рования; аппарат-| |сяцев |

| |чик аминирования;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик броми-|Фартук прорезиненный |2 |

| |рования; аппарат-|Ботинки кожаные или | |

| |чик восстановле-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |ния; аппаратчик| |месяцев |

| |конденсации; аппа-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ратчик кристалли-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |зации; аппаратчик|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |окисления; аппа-|типа |до износа |

| |ратчик перегонки;| При работе с кислотами: | |

| |аппаратчик приго-|Костюм суконный вместо костюма|1 на 9 ме-|

| |товления химичес-|хлопчатобумажного |сяцев |

| |ких растворов; ап-| На наружных работах зимой в IV,| |

| |паратчик синтеза;| III, II и I поясах дополнительно:| |

| |аппаратчик солеоб-|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |разования; аппа-| | |

| |ратчик хлорирова-| | |

| |ния; мастер; на-| | |

| |чальник смены;| | |

| |рабочий, занятый| | |

| |одностадийным син-| | |

| |тезом; слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| |

| III. Синтетические витамины |

| |

| Метилвинилкетон |

| |

|289.|Аппаратчик разло-| При выполнении работ на получе-| |

| |жения; слесарь-ре-| нии хлоргидрата диэтиламина: | |

| |монтник |Костюм суконный |1 |

| | |Белье нательное |2 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|290.|Аппаратчик синте-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |за; мастер; сле-| |сяцев |

| |сарь-ремонтник |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | При выполнении работ по получе-| |

| | | нию хлоргидрата основания Манни-| |

| | | ха и пиролиза, на стадии регене-| |

| | | рации диэтиламина: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Полусапоги взрывобезопасные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На разливе дополнительно: | |

| | |Костюм прорезиненный |дежурный |

| |

| Витамин А |

| |

|291.|Аппаратчик ацети-| При выполнении работ на получе-| |

| |лирования; аппа-| нии А-ацетата экстракта витами-| |

| |ратчик дегидрата-| на: | |

| |ции |Костюм суконный |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|292.|Аппаратчик броми-| При выполнении работ на получе-| |

| |рования | нии бромистоводородной кислоты: | |

| | |Костюм суконный |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук резиновый |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы КР |4 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|293.|Аппаратчик гидри-| При выполнении работ на получе-| |

| |рования | нии диола С20: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы КР |дежурные |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|294.|Аппаратчик изоме-| При выполнении работ на получе-| |

| |ризации | нии первичного ацетиленового| |

| | | карбинола | |

| | |Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|295.|Аппаратчик конден-| При выполнении работ на | |

| |сации | получении диолина С20: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|296.|Аппаратчик конден-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |сации; мастер;| |сяцев |

| |механик цеха; сле-|Белье нательное |2 комплекта|

| |сарь-ремонтник |Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику на наружных| |

| | | работах зимой в IV, III, II и I| |

| | | поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|297.|Аппаратчик приго-| При выполнении работ на получе-| |

| |товления катализа-| нии палладиевого катализатора: | |

| |тора |Костюм суконный |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Рукавицы КР |4 пары |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|298.|Аппаратчик приго-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |товления химичес-| |сяцев |

| |ких растворов, ап-|Белье нательное |2 комплекта|

| |паратчик этерифи-|Фартук прорезиненный |2 |

| |кации, занятые на|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |получении этилово-| |месяцев |

| |го эфира монохло-|Перчатки резиновые |4 пары |

| |руксусной кислоты;|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |аппаратчик этери-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |фикации, занятый в|Берет шерстяной |1 |

| |подготовительном |Очки защитные |до износа |

| |отделении |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|299.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |за, занятый на| |сяцев |

| |получении альдеги-|Белье нательное |2 комплекта|

| |да С14; мастер;|Фартук прорезиненный |2 |

| |начальник смены |Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара |

| | |Рукавицы КР |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Витамин А (французская технология). Реакционное отделение |

| синтеза (получение ацеталей, оксиацеталей, ретиненгидрохинона, |

| кетона, витамина А, ацетилметиониноктила) |

| |

|300.|Аппаратчик гидро-|Костюм суконный или |1 |

| |лиза; аппаратчик|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |конденсации; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик подготовки|Фартук прорезиненный |2 |

| |сырья и отпуска|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |полуфабрикатов и| |месяцев |

| |продукции; аппа-|Перчатки резиновые |до износа |

| |ратчик синтеза;|Рукавицы комбинированные или |12 пар |

| |аппаратчик экстра-|Рукавицы КР |12 пар |

| |гирования; аппа-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |ратчик этерифика-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ции; мастер; на-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |чальник смены;|Очки защитные |до износа |

| |слесарь-ремонтник |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Отделение получения этилата натрия |

| |

|301.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |за; слесарь-ремон-|Костюм прорезиненный |дежурный |

| |тник |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |2 пары |

| | |Сапоги резиновые |дежурные |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Нарукавники прорезиненные |6 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Отделение ректификации растворителей |

| |

|302.|Аппаратчик пере-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |гонки; начальник| |сяцев |

| |смены |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Плащ прорезиненный с капюшоном |дежурный |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|303.|Кладовщик |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|304.|Лаборант химичес-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |кого анализа; хи-|Тапочки кожаные |2 пары |

| |мик |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|305.|Подсобный рабочий |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|306.|Слесарь по конт-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |рольно-измеритель-| |сяцев |

| |ным приборам и ав-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |томатике |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Рукавицы хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Берет хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|307.|Слесарь-ремонтник |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Ботинки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|308.|Электромонтер по|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ремонту и обслужи-| |сяцев |

| |ванию электрообо-|Белье нательное |2 комплекта|

| |рудования |Ботинки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Берет хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Микровит |

| |

|309.|Аппаратчик грану-|Комбинезон хлопчатобумажный |2 |

| |лирования; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик подготовки|Полусапоги резиновые |1 пара на 9|

| |сырья и отпуска| |месяцев |

| |полуфабрикатов и|Перчатки резиновые |12 пар |

| |продукции; аппа-|Очки защитные |до износа |

| |ратчик приготовле-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |ния эмульсии |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|310.|Аппаратчик пере- |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |гонки, занятый на |Белье нательное |2 комплекта|

| |молекулярной дис- |Ботинки кожаные |2 пары |

| |тилляции кетона, |Перчатки резиновые |12 пар |

| |ацеталя, ретинена,|Рукавицы комбинированные |дежурные |

| |витамина; аппарат-|Фартук хлопчатобумажный с водоот-| |

| |чик установки |талкивающей пропиткой |2 |

| |опытного производ-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |ства |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке | дежурная |

| | | | |

|311.|Инженер-технолог; |Халат хлопчатобумажный |1 |

| |механик цеха|Тапочки кожаные |2 пары |

| |(участка); началь-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ник смены; началь-|Химику дополнительно: | |

| |ник участка; стар-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ший химик; химик | | |

| | | | |

|312.|Кладовщик |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | | | |

|313.|Лаборант химичес-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |кого анализа | |сяцев |

| | |Тапочки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|314.|Мастер по ремонту;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |начальник участка |Ботинки кожаные |1 пара |

| |КИП и автоматики; |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |энергетик цеха | | |

| | | | |

|315.|Подсобный рабочий |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|316.|Слесарь по конт-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |рольно-измеритель-| |сяцев |

| |ным приборам и ав-|Белье нательное |2 комплекта|

| |томатике; электро-|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |монтер по ремонту| |месяцев |

| |и обслуживанию|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |электрооборудова- |Галоши диэлектрические |дежурные |

| |ния |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|317.|Слесарь-ремонтник |Комбинезон хлопчатобумажный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Полусапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Витамин В1 |

| |

|318.|Аппаратчик амини-| При выполнении работ на получе-| |

| |рования | нии формамида: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|319.|Аппаратчик амини-| При выполнении работ на получе-| |

| |рования, аппарат-| нии хлоргидрата ацетиленового| |

| |чик фильтрации | эфира и хлоргидрата ацетамидина:| |

| | |Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки КР |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|320.|Аппаратчик броми-| При выполнении работ на стадии| |

| |рования | бромацепропилацетата: | |

| | |Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы КР |4 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|321.|Аппаратчик броми-| При выполнении работ на получе-| |

| |рования; аппарат-| нии бромаминопиридина, хлорис-| |

| |чик синтеза; аппа-| того и бромистого водорода: | |

| |ратчик фильтрации;|Костюм суконный |1 |

| |аппаратчик экстра-|Белье нательное |2 комплекта|

| |гирования; мастер;|Фартук прорезиненный |2 |

| |механик цеха; сле-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |сарь-ремонтник | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы КР |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|322.|Аппаратчик броми-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |рования, аппарат-| |сяцев |

| |чик синтеза, аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик фильтрации,|Фартук прорезиненный |2 |

| |аппаратчик экстра-|Полусапоги взрывобезопасные |1 пара на 9|

| |гирования, занятые| |месяцев |

| |на стадии выделе-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |ния аминопиридина;|Рукавицы КР |12 пар |

| |аппаратчик регене-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |рации, занятый на|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |регенерации раст-|Очки защитные |до износа |

| |ворителей |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|323.|Аппаратчик выпари-| При выполнении работ на | |

| |вания; аппаратчик | получении медицинского | |

| |кристаллизации; | витамина В1: | |

| |аппаратчик центри-|Халат хлопчатобумажный белый |1 |

| |фугирования; мас- |Белье нательное |2 комплекта|

| |тер |Фартук хлопчатобумажный с во- | |

| | |доотталкивающей пропиткой |2 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|324.|Аппаратчик конден-| При выполнении работ на получе-| |

| |сации, занятый на| нии бета-этоксипропионитрила: | |

| |получении бета-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |этоксипропионитри-| |сяцев |

| |ла |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Полусапоги взрывобезопасные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные или |6 пар |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|325.|Аппаратчик конден-| При выполнении работ на получе-| |

| |сации; аппаратчик| нии технического витамина В1: | |

| |перегонки; аппа-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ратчик сушки; ап-| |сяцев |

| |паратчик центрифу-|Белье нательное |2 комплекта|

| |гирования |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Полусапоги взрывобезопасные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные или |6 пар |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|326.|Аппаратчик пере-| При выполнении работ на разгон-| |

| |гонки; аппаратчик| ке тиазола и отгонке хлороформа| |

| |фильтрации | стадии тиазола: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|327.|Аппаратчик синте-| При выполнении работ на получе-| |

| |за; аппаратчик| нии тиазола и омылении тиазола: | |

| |омыления; аппарат-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |чик фильтрации | |месяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные или |6 пар |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|328.|Аппаратчик синте-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |за, занятый на по-| |сяцев |

| |лучении спиртового|Белье нательное |2 комплекта|

| |раствора аминопи-|Фартук прорезиненный |2 |

| |ридина; мастер;|Полусапоги взрывобезопасные |1 пара на 9|

| |начальник смены | |месяцев |

| | |Рукавицы КР |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|329.|Аппаратчик этери-| При выполнении работ на получе-| |

| |фикации | нии этилформиата: | |

| | |Костюм суконный |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные или |6 пар |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|330.|Рабочий, занятый| При выполнении работ на получе-| |

| |одностадийным син-| нии ацетонитрила: | |

| |тезом |Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные или |6 пар |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | При выполнении работ на получе-| |

| | | нии этилата натрия: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Полусапоги взрывобезопасные |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы КР |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|331.|Резчик металличес-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |кого натрия | |сяцев |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы КР |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Витамин В2 |

| |

|332.|Аппаратчик броми-| При выполнении работ на получе-| |

| |рования; аппарат-| нии бромксилидина: | |

| |чик перегонки;|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |мастер; начальник| |сяцев |

| |смены; подсобный|Белье нательное |2 комплекта|

| |рабочий; слесарь-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |ремонтник |Фартук резиновый с нагрудником |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Берет суконный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику и аппаратчику| |

| | | на наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|333.|Аппаратчик выпари-| При выполнении работ на получе-| |

| |вания; аппаратчик| нии Д-арабоната калия: | |

| |конденсации; аппа-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ратчик окисления | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Полусапоги взрывобезопасные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Рукавицы КР |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |до износа |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|334.|Аппаратчик выпари-| При выполнении работ на полу-| |

| |вания; аппаратчик| чении рибоновой кислоты, упар-| |

| |изомеризации; ап-| ке ее и получении рибонолакто-| |

| |паратчик кристал-| на: | |

| |лизации; аппарат-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |чик осаждения;| |сяцев |

| |мастер смены |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Полусапоги взрывобезопасные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Берет суконный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|335.|Аппаратчик гидри-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |рования; аппарат-| |сяцев |

| |чик конденсации;|Белье нательное |2 комплекта|

| |аппаратчик пере-|Полусапоги взрывобезопасные |1 пара на 9|

| |гонки, занятые на| |месяцев |

| |получении 3, 4 -|Рукавицы комбинированные или |6 пар |

| |ксилидин-NД-рибо- |Рукавицы КР |6 пар |

| |пиранозида, 3, 4 -|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |ксилил-NД-риботи- |Фартук прорезиненный |2 |

| |ламина, регенера-|Берет шерстяной |1 |

| |ции спирта, азори-|Очки защитные |до износа |

| |битиламина, барби-|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |туровой кислоты,|типа |до износа |

| |технического ри-| | |

| |бофлавина; мастер;| | |

| |начальник смены | | |

| | | | |

|336.|Аппаратчик конден-| При выполнении работ на получе-| |

| |сации; аппаратчик| нии медицинского рибофлавина: | |

| |кристаллизации; |Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |аппаратчик сушки | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Полусапоги взрывобезопасные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Берет суконный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|337.|Аппаратчик приго-| При выполнении работ на приго-| |

| |товления химичес-| товлении едкого калия: | |

| |ких растворов |Комбинезон хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Рукавицы КР |4 пары |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | При выполнении работ на приготов-| |

| | | лении раствора серной кислоты: | |

| | |Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Рукавицы КР |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|338.|Аппаратчик регене-| При выполнении работ на перера-| |

| |рации | ботке отходов: | |

| | |Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Рукавицы КР |2 пары |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|339.|Рабочий, занятый| При выполнении работ на получе-| |

| |одностадийным син-| нии ксилидина: | |

| |тезом |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|340.|Рабочий, занятый| При выполнении работ на получе-| |

| |одностадийным син-| нии Д-рибозы: | |

| |тезом; подсобный|Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| |рабочий; слесарь-|талкивающей пропиткой |2 |

| |-ремонтник; элект-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ромонтер по ремон-|Сапоги резиновые |2 пары |

| |ту и обслуживанию|Перчатки комбинированные |4 пары |

| |электрооборудова- |Нарукавники прорезиненные |4 пары |

| |ния; механик цеха;|Фартук прорезиненный |4 |

| |начальник участка |Берет суконный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику на наружных| |

| | | работах зимой в IV, III, II и I| |

| | | поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | Электромонтеру по ремонту и обс-| |

| | | луживанию электрооборудования: | |

| | | | |

| | |Перчатки диэлектрические вместо| |

| | |перчаток комбинированных |дежурные |

| |

| Витамин В3 (пантотенат кальция) |

| |

|341.|Аппаратчик амини-| При выполнении работ на стадии| |

| |рования; слесарь-| получения фталимида: | |

| |ремонтник |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|342.|Аппаратчик вакуу-| При выполнении работ на стадии| |

| |мирования | вакуумразгонки лактона, регене-| |

| | | рации метанола, ацетона и полу-| |

| | | чения спиртового раствора панто-| |

| | | тената кальция: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | |Нарукавники брезентовые |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | | |

|343.|Аппаратчик гашения|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |извести |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|344.|Аппаратчик крис-| При выполнении работ на получе-| |

| |таллизации | нии пантотената кальция: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Перчатки КР |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|345.|Аппаратчик нейтра-| При выполнении работ на получе-| |

| |лизации | нии кальциевой соли бета-алани-| |

| | | на: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Нарукавники прорезиненные |дежурные |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | | |

|346.|Аппаратчик омыле-| При выполнении работ на получе-| |

| |ния | нии фталимидопропионитрила: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | | |

|347.|Рабочий, занятый| При выполнении работ на получе-| |

| |одностадийным син-| нии фталимидопропионитрила и на| |

| |тезом; слесарь-ре-| применении цианистых соединений| |

| |монтник | и других аналогичных веществ: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники прорезиненные |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | При работе с кислотами: | |

| | |Костюм суконный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Очки защитные |дежурные |

| |

| Витамин В3 (оптически активный) |

| |

|348.|Аппаратчик гидро-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |лиза, занятый на|Белье нательное |2 комплекта|

| |стадиях перекрис-|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |таллизации (+) -| |месяцев |

| |треоамина, получе-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ния натриевой соли|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |Д-пантоевой кисло-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ты, расщепления|Берет суконный |1 на 9 ме-|

| |натриевой соли;| |сяцев |

| |аппаратчик конден-|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |сации, занятый на|типа |дежурный |

| |стадии получения| | |

| |медицинского вита-| | |

| |мина В3 оптически| | |

| |активного; аппа-| | |

| |ратчик омыления,| | |

| |занятый на получе-| | |

| |нии пантолактона и| | |

| |рацемации панто-| | |

| |лактона; аппарат-| | |

| |чик экстрагирова-| | |

| |ния | | |

| |

| Витамин В6 (пиридоксин) |

| |

|349.|Аппаратчик гидро-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |лиза, аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |экстрагирования, |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |занятые на получе-| |месяцев |

| |нии технического|Фартук резиновый |2 |

| |пиридоксина; аппа-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |ратчик кристалли-|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |зации, занятый на|Перчатки резиновые |дежурные |

| |перекристаллизации|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |пиридоксина; аппа-|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |ратчик сушки |типа |дежурный |

| | | | |

|350.|Аппаратчик конден-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |сации, аппаратчик|Костюм суконный |дежурный |

| |сушки, аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |циклизации, заня-|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |тые на получении| |месяцев |

| |цианоксипиридона; |Сапоги резиновые |1 пара |

| |аппаратчик циани-|Фартук резиновый |2 |

| |рования, аппарат-|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |чик этерификации,|Перчатки резиновые |дежурные |

| |занятые на получе-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |нии циануксусного|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |эфира |типа |дежурный |

| | | | |

|351.|Аппаратчик крис-| При выполнении работ на получе-| |

| |таллизации; аппа-| нии нитроцианоксипиридона: | |

| |ратчик нитрования;|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |аппаратчик сушки |Костюм суконный |дежурный |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | | |

|352.|Аппаратчик меток-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |силирования, аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик конденса-|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |ции, аппаратчик| |месяцев |

| |перегонки, аппа-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ратчик этерифика-|Костюм прорезиненный |дежурный |

| |ции, занятые на|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |получении метило-|Перчатки брезентовые |дежурные |

| |вого эфира меток-|Рукавицы брезентовые |12 пар |

| |сиуксусной кисло-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ты; резчик метал-|Очки защитные |до износа |

| |лического натрия |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | | |

| | | | |

|353.|Аппаратчик регене-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |рации; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |сушки; рабочий,|Фартук резиновый |2 |

| |занятый односта-|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |дийным синтезом | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|354.|Аппаратчик синтеза| При выполнении работ на гидриро-| |

| | | вании хлорида, приготовлении| |

| | | катализатора, диазотировании,| |

| | | регенерации катализатора, выпа-| |

| | | ривании и сушке эфира пиридокси-| |

| | | на: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Костюм суконный |дежурный |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| |

| Витамин Е |

| |

|355.|Аппаратчик пере-| При выполнении работ на счистке| |

| |гонки | альфа-токоферилацитата методом| |

| | | молекулярной дистилляции: | |

| | |Халат хлопчатобумажный белый |1 |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Фартук резиновый |2 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |2 |

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 |

| | | | |

|356.|Механик цеха; на- |Халат хлопчатобумажный |1 |

| |чальник смены; на-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |чальник участка | | |

| | | | |

|357.|Рабочий, занятый| При выполнении работ на получе-| |

| |одностадийным син-| нии альфатокоферилацетата: | |

| |тезом; слесарь-ре-|Костюм суконный |1 |

| |монтник |Белье нательное |1 комплект |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | |Берет суконный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Витамин С (аскорбиновая кислота) |

| |

|358.|Автоклавщик, аппа-| При выполнении работ на стадии| |

| |ратчик гидрирова-| гидрирования глюкозы: | |

| |ния, начальник|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |смены | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Нарукавники прорезиненные |до износа |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|359.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |вания; аппаратчик| |сяцев |

| |кристаллизации; |Ботинки кожаные |1 пара |

| |аппаратчик сушки;|Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик центри-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |фугирования; маши-|Перчатки резиновые |12 пар |

| |нист мельниц, за-|Рукавицы КР |6 пар |

| |нятый на размоле|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |сорбозы |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|360.|Аппаратчик еноли-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |зации, аппаратчик| |сяцев |

| |центрифугирования,|Белье нательное |1 комплект|

| |занятые на получе-| |на 9 меся-|

| |нии технической| |цев |

| |аскорбиновой кис-|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |лоты, на регенера-| |месяцев |

| |ции дихлорэтана;|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |мастер; начальник|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |смены |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные или |12 пар |

| | |Рукавицы КР |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Щиток защитный |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|361.|Аппаратчик конден-|Костюм суконный |1 |

| |сации, аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |экстрагирования, |Ботинки кожаные |1 пара |

| |занятые на ацето-|Перчатки резиновые |12 пар |

| |нировании сорбозы|Рукавицы комбинированные или |12 пар |

| |и экстракции диа-|Рукавицы КР |12 пар |

| |цетонсорбозы; сле-|Фартук прорезиненный |1 |

| |сарь-ремонтник; |Берет суконный |1 |

| |мастер; начальник|Очки защитные |до износа |

| |смены |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику на наружных| |

| | | работах зимой в IV, III, II и I| |

| | | поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|362.|Аппаратчик нейтра-|Костюм суконный |1 |

| |лизации, занятый|Ботинки кожаные |1 пара |

| |на очистке диаце-|Фартук прорезиненный |2 |

| |тонсорбозы, ректи-|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |фикации ацетона;|Перчатки резиновые |12 пар |

| |аппаратчик пере-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |гонки |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Щиток защитный |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|363.|Аппаратчик окисле-| При выполнении работ на получе-| |

| |ния | нии диацетонсорбозы: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные или |12 пар |

| | |Рукавицы КР |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|364.|Аппаратчик приго-| При выполнении работ на приго-| |

| |товления катализа-| товлении алюмо-никелевого ката-| |

| |тора | лизатора: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Фартук резиновый с нагрудником |2 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|365.|Аппаратчик синте-| При выполнении работ на полу-| |

| |за; аппаратчик| чении медицинской аскорбиновой| |

| |регенерации акти-| кислоты: | |

| |вированного угля;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |аппаратчик сушки;|Тапочки кожаные |2 пары |

| |аппаратчик центри-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |фугирования; мас-|Нарукавники прорезиненные |дежурные |

| |тер |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|366.|Аппаратчик хлори-| При выполнении работ на полу-| |

| |рования | чении хлористого водорода и на| |

| | | насыщении этилового спирта| |

| | | хлористым водородом: | |

| | |Костюм суконный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Берет суконный |1 |

| | |Щиток защитный |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|367.|Рабочий, занятый| При выполнении работ на выделе-| |

| |одностадийным син-| нии гидрата ДКГК, промывке,| |

| |тезом | центрифугировании и сушке гид-| |

| | | рата: | |

| | |Костюм суконный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Берет суконный |1 |

| | |Щиток защитный |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Холинхлорид |

| |

|368.|Мастер; начальник| При выполнении работ на получе-| |

| |участка; рабочий,| нии холинхлорида: | |

| |занятый односта-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |дийным синтезом | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| |

| Витамины, получаемые методом молекулярной дистилляции |

| Витамины А, Д2, Е, Р, дрожжевой биостимулятор |

| |

|369.|Мастер; начальник|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |смены; начальник|Тапочки кожаные |2 пары |

| |участка |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|370.|Рабочий, занятый| При выполнении работ на получе-| |

| |одностадийным син-| нии витаминов А, Д2, Е, Р мето-| |

| |тезом | дом молекулярной дистилляции: | |

| | |Халат хлопчатобумажный белый |1 |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук резиновый |2 |

| | | При работах на облучательных ус-| |

| | | тановках дополнительно: | |

| | |Очки темные защитные |до износа |

| |

| Витамины и пищевые красители из растительного сырья |

| Пищевые красители |

| |

|371.|Аппаратчик экстра-| При выполнении работ на получе-| |

| |гирования | нии пищевых красителей: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Тапочки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | | Для мойки оборудования дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| |

| Производство сиропа с витаминами С и Р из шиповника |

| |

|372.|Аппаратчик экстра-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |гирования |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Фартук хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Производство масла с витамином Е из шиповника |

| |

|373.|Аппаратчик экстра-| При выполнении работ на получе-| |

| |гирования | нии масла с витамином Е методом| |

| | | экстракции дихлорэтаном: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Ботинки кожаные на | |

| | |латунных гвоздях |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Витамин В12 |

| |

|374.|Аппаратчик ионооб-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |менной очистки|Белье нательное |2 комплекта|

| |химико-фармацевти-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ческих препаратов;|Сапоги резиновые или |1 пара |

| |аппаратчик приго-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |товления стериль-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |ных растворов; ап-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |паратчик сепариро-| На наружных работах зимой в IV,| |

| |вания; аппаратчик| III, II и I поясах дополнительно:| |

| |средоварения; ап-|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |паратчик стерили-| | |

| |зации; аппаратчик| | |

| |ферментации препа-| | |

| |ратов биосинтеза;| | |

| |аппаратчик фильт-| | |

| |рации; аппаратчик| | |

| |химической очистки| | |

| |препаратов биосин-| | |

| |теза; мастер; ме-| | |

| |ханик цеха; сле-| | |

| |сарь-ремонтник | | |

| |

| Витамины, получаемые в результате |

| микробиологических процессов витамина В12 |

| |

|375.|Аппаратчик сепари-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |рования, аппарат-|Белье нательное |2 комплекта|

| |чик сушки, занятые|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |на сепарации и|Ботинки кожаные |1 пара |

| |сушке биомассы|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |витамина В12; сле-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |сарь-ремонтник, |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |занятый на обслу-|типа |до износа |

| |живании и ремонте| | |

| |оборудования; мас-| | |

| |тер | | |

| | | | |

|376.|Механик цеха |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Витамин Д3, видеин Д3 |

| |

|377.|Рабочий, занятый| При выполнении работ на получе-| |

| |одностадийным син-| нии холекальциферола и витамина| |

| |тезом; слесарь-ре-| Д3: | |

| |монтник |Костюм суконный |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | Слесарю-ремонтнику на наружных| |

| | | работах зимой в IV, III, II и I| |

| | | поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | | | |

|378.|Механик цеха; на-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |чальник смены |Костюм суконный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| |

| Витамин Д2 |

| |

|379.|Аппаратчик выпари-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |вания; аппаратчик|Тапочки кожаные |2 пары |

| |перегонки; аппа-|Перчатки резиновые |12 пар |

| |ратчик растворения|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|380.|Аппаратчик подго-|Костюм суконный |1 |

| |товки сырья и от-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |пуска полуфабрика-|Перчатки резиновые |12 пар |

| |тов и продукции |Рукавицы хлопчатобумажные |12 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|381.|Аппаратчик получе-| При выполнении работ по фитохи-| |

| |ния сильнодейству-| мическому синтезу: | |

| |ющих алкалоидов и|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |кристаллических |Тапочки кожаные |2 пары |

| |гликозидов |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы хлопчатобумажные |12 пар |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|382.|Аппаратчик приго-|Костюм суконный |1 |

| |товления химичес-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ких растворов;|Перчатки резиновые |12 пар |

| |транспортировщик |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На транспортировке: | |

| | |Рукавицы суконные вместо перчаток| |

| | |резиновых |12 пар |

| | | | |

|383.|Аппаратчик синтеза|Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | | |

|384.|Аппаратчик хлори-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |рования |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | | |

|385.|Аппаратчик экстра-| При выполнении работ по экстра-| |

| |гирования | гированию эргостерина: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы хлопчатобумажные |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|386.|Аппаратчик этери-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |фикации |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|387.|Контролер |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|388.|Машинист компрес-| При выполнении работ в основном| |

| |сорных установок | производстве: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы хлопчатобумажные |12 пар |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Сапоги диэлектрические |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|389.|Приемщик сырья,|Костюм суконный |1 |

| |полуфабрикатов и|Сапоги резиновые |1 пара |

| |готовой продукции |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы хлопчатобумажные |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный с | |

| | |нагрудником |2 |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|390.|Слесарь-ремонтник |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Фолиевая кислота |

| |

|391.|Аппаратчик гидри-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |рования; аппарат-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |чик синтеза, заня-|Фартук прорезиненный |2 |

| |тый на получении|Перчатки резиновые |12 пар |

| |нитрозодиаминоок- |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |сипиримидина |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|392.|Аппаратчик конден-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |сации; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |очистки жидкости;|Перчатки резиновые |12 пар |

| |аппаратчик фильт-|Фартук прорезиненный |2 |

| |рации |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|393.|Аппаратчик конден-| При выполнении работ на получе-| |

| |сации | нии нитробензоилглутаминовой| |

| | | кислоты: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|394.|Аппаратчик приго-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |товления химичес-|Тапочки кожаные |2 пары |

| |ких растворов |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|395.|Аппаратчик хлори-|Костюм хлопчатобумажный или |1 |

| |рования |Костюм суконный |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Берет суконный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|396.|Машинист мельниц |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | |Наушники противошумные |до износа |

| | | | |

|397.|Подсобный рабочий |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Малотоннажные витамины, витаминные |

| препараты и полупродукты для витаминов |

| |

| Изофитол |

| |

|398.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |за; мастер; на-| |сяцев |

| |чальник смены;|Белье нательное |2 комплекта|

| |слесарь-ремонтник |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | | | |

| |

| Псевдоионон, бета-ионон |

| |

|399.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |за; мастер; на-| |сяцев |

| |чальник смены;|Белье нательное |2 комплекта|

| |слесарь-ремонтник |Ботинки кожаные или | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | При работе с кислотами: | |

| | |Костюм суконный вместо костюма|1 на 9 ме-|

| | |хлопчатобумажного |сяцев |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Липоевая кислота, липамид |

| |

|400.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |за; мастер; на-|Костюм суконный |дежурный |

| |чальник смены;|Белье нательное |2 комплекта|

| |слесарь-ремонтник |Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| |

| Витамин В-15 (пангамат кальция) |

| |

|401.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |за; мастер; на-|Тапочки кожаные |2 пары |

| |чальник смены;|Рукавицы хлопчатобумажные |12 пар |

| |слесарь-ремонтник |Нарукавники прорезиненные |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| |

| Витамин "И" (метилметионинсульфония хлорид) |

| |

|402.|Аппаратчик синте-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |за; мастер; на-|Костюм суконный |дежурный |

| |чальник смены;|Белье нательное |2 комплекта|

| |слесарь-ремонтник |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Производство водорода (электролизом воды) |

| |

|403.|Аппаратчик элект-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ролиза; машинист| |сяцев |

| |компрессорных ус-|Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара |

| |тановок |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Компримирование и очистка азота |

| |

|404.|Машинист компрес-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |сорных установок | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Производство поливинилпирролидина |

| и метилпирролидина |

| |

|405.|Аппаратчик амини-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |рования; аппарат-| |сяцев |

| |чик дегидрирова-|Ботинки кожаные на | |

| |ния; аппаратчик|латунных гвоздях |1 пара на 9|

| |перегонки; аппа-| |месяцев |

| |ратчик полимериза-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |ции; аппаратчик|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |синтеза; аппарат-|Очки защитные |до износа |

| |чик экстрагирова-|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |ния; слесарь-ре-|типа |до износа |

| |монтник | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|406.|Аппаратчик нагрева|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |теплоносителей | |месяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Берет шерстяной |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|407.|Аппаратчик сушки |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| IV. Антибиотики |

| |

| Отделение штаммов |

| |

|408.|Препаратор произ-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |водства биосинте-|Фартук резиновый |дежурный |

| |тических лечебных|Тапочки кожаные |2 пары |

| |средств |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Отделение средоварки |

| |

|409.|Аппаратчик средо-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |варения; аппарат-|Фартук резиновый |1 |

| |чик приготовления|Ботинки кожаные |1 пара |

| |химических раство-|Рукавицы комбинированные или |6 пар |

| |ров; мастер; сле-|Рукавицы КР |6 пар |

| |сарь-ремонтник, |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |занятый обслужива-| На наружных работах зимой в IV,| |

| |нием оборудования | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| Отделение глубинной ферментации, коагуляции и |

| предварительной очистки культуральной жидкости |

| |

|410.|Аппаратчик очистки| При выполнении работ на подго-| |

| |жидкости; аппарат-| товке нативного раствора, на| |

| |чик приготовления| осаждении щелочно-земельных ме-| |

| |химических раство-| таллов, на обработке готового| |

| |ров; аппаратчик| концентрата активированным углем| |

| |регенерации; аппа-| и на приготовлении активирован-| |

| |ратчик стерилиза-| ного угля: | |

| |ции; аппаратчик|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |химической очистки|Ботинки кожаные |1 пара |

| |препаратов биосин-|Перчатки резиновые |6 пар |

| |теза |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | | | |

|411.|Аппаратчик приго-| При выполнении работ на стериль-| |

| |товления стериль-| ной фильтрации: | |

| |ных растворов |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|412.|Аппаратчик фермен-| При выполнении работ на фермен-| |

| |тации препаратов| тации, на посевных аппаратах: | |

| |биосинтеза; мас-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |тер; слесарь-ре-|Тапочки кожаные |2 пары |

| |монтник |Перчатки резиновые | дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные или |6 пар |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | Для отделения мясной воды в про-| |

| | | изводстве пиоцида и при очистке| |

| | | ферментеров: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный вместо| |

| | |халата хлопчатобумажного |дежурный |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Сапоги резиновые вместо | |

| | |тапочек кожаных |1 пара |

| | | При зарядке воздушных фильтров| |

| | | стеклянной ватой: | |

| | |Комбинезон прорезиненный вместо|1 на 9 ме-|

| | |халата хлопчатобумажного |сяцев |

| | |Сапоги резиновые вместо тапочек| |

| | |кожаных |1 пара |

| | | | |

|413.|Аппаратчик фильт-| При выполнении работ: | |

| |рации | На фильтрации препаратов биосин-| |

| | | теза: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные или |6 пар |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | На коагуляции: | |

| | |Сапоги резиновые вместо ботинок| |

| | |кожаных |1 пара |

| | | | |

|414.|Слесарь-ремонтник |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные или |6 пар |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Отделение химочистки и регенерации растворителей |

| |

|415.|Аппаратчик ионооб-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |менной очистки|Фартук резиновый |дежурный |

| |химико-фармацевти-|Ботинки кожаные или |1 пара |

| |ческих препаратов;|Сапоги резиновые |1 пара |

| |аппаратчик обессо-|Перчатки резиновые |12 пар |

| |ливания воды; ап-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |паратчик химводо-|Рукавицы КР |6 пар |

| |очистки | | |

| | | | |

|416.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |таллизации; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик регенера-|Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара |

| |ции; аппаратчик|Перчатки резиновые |6 пар |

| |химической очистки|Нарукавники прорезиненные |3 пары |

| |препаратов биосин-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |теза; мастер; на-|Рукавицы КР |6 пар |

| |чальник участка;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| | | | |

|417.|Аппаратчик пропит-| При выполнении работ на приго-| |

| |ки | товлении антибактериальных дис-| |

| | | ков: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | На упарке элюатов, концентрата и| |

| | | промывных вод дополнительно: | |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | На получении новоциллина и гра-| |

| | | мицидина дополнительно: | |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | | | |

|418.|Аппаратчик хими-| При выполнении работ на приго-| |

| |ческой очистки| товлении антибактериальных дис-| |

| |препаратов биосин-| ков: | |

| |теза |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | На упарке элюатов, концентрата и| |

| | | промывных вод дополнительно: | |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | На получении новоциллина и гра-| |

| | | мицидина дополнительно: | |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | | При выполнении работ на получе-| |

| | | нии дигидрострептомицина: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | При загрузке боргидриднатрия: | |

| | |Сапоги резиновые вместо ботинок| |

| | |кожаных |1 пара |

| |

| Отделение разлива и укупорки |

| |

|419.|Аппаратчик сушки | При выполнении работ на замора-| |

| | | живании и сушке препаратов (ли-| |

| | | офильная и распылительная сушка)| |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | На замораживании дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |дежурные |

| | |Валенки |дежурные |

| | |Шапка-ушанка |дежурная |

| | |Рукавицы меховые |дежурные |

| | | При выполнении работ по обслужи-| |

| | | ванию вакуумдиффузного агрегата:| |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | | |

|420.|Дозировщик меди-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |цинских препара-|Тапочки кожаные |2 пары |

| |тов; закатчик ме-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |дицинской продук-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ции; контролер| Стерилизаторщику материалов и| |

| |продукции медицин-| препаратов дополнительно: | |

| |ского назначения;|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |просмотрщик про-| | |

| |дукции медицинско-| | |

| |го назначения;| | |

| |стерилизаторщик | | |

| |материалов и пре-| | |

| |паратов; укладчик-| | |

| |упаковщик | | |

| | | | |

|421.|Мастер; начальник|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |смены; начальник|Тапочки кожаные |2 пары |

| |участка |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|422.|Машинист моечных|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |машин |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | На мойке фильтрополотен и сеток:| |

| | |Сапоги резиновые вместо ботинок ко-|1 пара на 9|

| | |жанных |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | | |

|423.|Механик цеха; сле-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |сарь-ремонтник | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Рукавицы комбинированные или |6 пар |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | | | |

|424.|Мойщик посуды и|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |ампул |Фартук резиновый |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|425.|Просеивальщик; ук-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |ладчик-упаковщик, |Перчатки резиновые |дежурные |

| |занятый фасовкой |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| Лекарственные формы антибиотиков |

| |

|426.|Аппаратчик хими-| При выполнении работ в производ-| |

| |ческой очистки| стве лекарственных форм антиби-| |

| |препаратов биосин-| отиков: | |

| |теза |Халат хлопчатобумажный или |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|427.|Мастер; слесарь-|Халат хлопчатобумажный или |2 |

| |ремонтник |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|428.|Механик цеха (ос-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |новного); началь-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ник участка | | |

| |

| V. Галеновые и фармацевтические препараты |

| |

| Настойки, экстракты (жидкие, густые, сухие, галеновые и |

| неогаленовые препараты), спирты (камфорный, мыльный, гебры и др.) |

| Адонизид, кристаллические гликозиды, хологон, холосас, |

| эризид, сок подорожника, бумага бактерицидная |

| |

|429.|Аппаратчик выпари-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |вания; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |кристаллизации; |Ботинки кожаные |1 пара |

| |аппаратчик осажде-|Перчатки резиновые |дежурный |

| |ния; аппаратчик|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |перколяции; аппа-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ратчик получения|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |сильнодействующих |типа |до износа |

| |алкалоидов и крис-| При производстве бактерицидной| |

| |таллических глико-| бумаги: | |

| |зидов; аппаратчик|Галоши резиновые вместо | |

| |приготовления ме-|ботинок кожаных |2 пары |

| |дицинских масс и| Слесарю-ремонтнику на наружных| |

| |мазей; аппаратчик| работах зимой дополнительно: | |

| |приготовления хи-|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |мических раство-| | |

| |ров; аппаратчик| | |

| |пропитки; аппарат-| | |

| |чик сушки; аппа-| | |

| |ратчик фильтрации;| | |

| |аппаратчик центри-| | |

| |фугирования; аппа-| | |

| |ратчик экстрагиро-| | |

| |вания; мастер;| | |

| |механик цеха; на-| | |

| |чальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Производство антрогликозидов |

| Экстракт марены красильной |

| |

|430.|Аппаратчик выпари-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |вания; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |кристаллизации; |Перчатки резиновые |дежурные |

| |аппаратчик экстра-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |гирования |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурные |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|431.|Дробильщик | При выполнении работ на дробле-| |

| | | нии сырья: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|432.|Слесарь-ремонтник |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |

| Полиспонин |

| |

|433.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |ния сильнодейству-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ющих алкалоидов и|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |кристаллических | |месяцев |

| |гликозидов; меха-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |ник цеха (участ-|Перчатки резиновые |4 пары |

| |ка); начальник|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |смены; слесарь-ре-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |монтник |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|434.|Аппаратчик этери-| При выполнении работ с этиловым| |

| |фикации | эфиром: | |

| | |Костюм суконный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Сапоги резиновые |дежурные |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Абицин |

| |

|435.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |ния сильнодейству-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ющих алкалоидов и|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |кристаллических | |месяцев |

| |гликозидов; меха-|Рукавицы КР |6 пар |

| |ник цеха (участ-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ка); начальник|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |смены; слесарь-ре-|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |монтник |типа |дежурный |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Целанид |

| |

|436.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |ния сильнодейству-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ющих алкалоидов и|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |кристаллических | |месяцев |

| |гликозидов; меха-|Рукавицы КР |6 пар |

| |ник цеха (участ-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ка); начальник|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |смены; слесарь-ре-|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |монтник |типа |дежурный |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Глауцин гидрохлорид |

| |

|437.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |ния сильнодейству-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ющих алкалоидов и|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |кристаллических | |месяцев |

| |гликозидов; меха-|Рукавицы КР |6 пар |

| |ник цеха (участ-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ка); начальник|Колпак хлопчатобумажный |2 пары |

| |смены; слесарь-ре-|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |монтник |типа |дежурный |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Гиндарин гидрохлорид |

| |

|438.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |ния сильнодейству-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ющих алкалоидов и|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |кристаллических | |месяцев |

| |гликозидов; меха-|Рукавицы КР |6 пар |

| |ник цеха (участ-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ка); начальник|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |смены; слесарь-ре-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |монтник |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Анабазина гидрохлорид |

| |

|439.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |ния сильнодейству-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ющих алкалоидов и|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |кристаллических | |месяцев |

| |гликозидов; меха-|Рукавицы КР |6 пар |

| |ник цеха (участ-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ка); начальник|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |смены; слесарь-ре-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |монтник |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Гипсофилин |

| |

|440.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |ния сильнодейству-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ющих алкалоидов и|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |кристаллических | |месяцев |

| |гликозидов; меха-|Рукавицы КР |6 пар |

| |ник цеха (участ-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ка); начальник|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |смены; слесарь-ре-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |монтник |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Тауремизин, келлин-порошок |

| |

|441.|Аппаратчик крис-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |таллизации; аппа-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ратчик экстрагиро-|Перчатки резиновые |3 пары |

| |вания |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| Алкалоиды |

| |

| Колхамин-порошок |

| |

|442.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ния сильнодейству-| |сяцев |

| |ющих алкалоидов и|Ботинки кожаные |1 пара |

| |кристаллических |Перчатки резиновые |3 пары |

| |гликозидов, заня-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |тый в производстве|Респиратор фильтрующий |до износа |

| |алкалоидов; аппа-| | |

| |ратчик экстрагиро-| | |

| |вания; мастер;| | |

| |механик цеха| | |

| |(участка); старший| | |

| |мастер | | |

| |

| Бревиколин, берберинбисульфат |

| |

|443.|Аппаратчик получе-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ния сильнодейству-| |сяцев |

| |ющих алкалоидов и|Ботинки кожаные |1 пара |

| |кристаллических |Перчатки резиновые |3 пары |

| |гликозидов; аппа-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ратчик центрифуги-|Респиратор фильтрующий |до износа |

| |рования; аппарат-| | |

| |чик экстрагирова-| | |

| |ния; мастер; меха-| | |

| |ник цеха (участ-| | |

| |ка); старший мас-| | |

| |тер; слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| | | | |

|444.|Дробильщик | При выполнении работ на дробле-| |

| | | нии сырья: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| Рутин, фламин |

| |

|445.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вания; аппаратчик|Фартук резиновый |2 |

| |кристаллизации; |Ботинки кожаные |1 пара |

| |аппаратчик осажде-|Перчатки резиновые |3 пары |

| |ния; аппаратчик|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |перегонки; аппа-|типа |до износа |

| |ратчик сушки; ап-| | |

| |паратчик фильтра-| | |

| |ции; аппаратчик| | |

| |экстрагирования; | | |

| |мастер; механик| | |

| |цеха; начальник| | |

| |смены; слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| |

| Флицид |

| |

|446.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вания; аппаратчик|Ботинки кожаные на латун- | |

| |кристаллизации; |ных гвоздях |1 пара |

| |аппаратчик осажде-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |ния; аппаратчик|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |перегонки; аппа-|типа |до износа |

| |ратчик сушки; ап-| | |

| |паратчик фильтра-| | |

| |ции; аппаратчик| | |

| |экстрагирования; | | |

| |подсобный рабочий;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Зоокумарин, неодикумарин |

| |

|447.|Аппаратчик алкили-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |рования; аппарат- |Белье нательное |2 комплекта|

| |чик конденсации; |Фартук резиновый |дежурный |

| |аппаратчик крис- |Ботинки кожаные |1 пара |

| |таллизации; аппа- |Перчатки резиновые |4 пары |

| |ратчик синтеза; |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |аппаратчик сушки; |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |аппаратчик хлори- |типа |до износа |

| |рования; мастер; | | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Препараты фитохимические |

| Ависан, анетин, даукарин, коргликон, кордигит, |

| плантаклюцид, раунатин, строфантин и др. |

| |

|448.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-|1 на 9 ме-|

| |вания; аппаратчик|защитной пропиткой |сяцев |

| |осаждения; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик перколяции;|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |аппаратчик приго-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |товления химичес-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ких растворов; ап-|Очки защитные |дежурные |

| |паратчик сушки;|Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| |аппаратчик фильт-|типа |дежурный |

| |рации; аппаратчик|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |экстрагирования; |типа |дежурный |

| |начальник смены | | |

| | | | |

|449.|Начальник участка |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Тапочки кожаные |1 пара |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|450.|Слесарь-ремонтник |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Галеновые препараты |

| Бальзам Шостаковского (винилин) |

| |

|451.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вания; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |осаждения; аппа-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ратчик перколяции;|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |аппаратчик приго-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |товления химичес-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ких растворов; ап-|Рукавицы КР |6 пар |

| |паратчик фильтра-| | |

| |ции; аппаратчик| | |

| |экстрагирования; | | |

| |мастер; механик| | |

| |цеха; начальник| | |

| |смены; слесарь-ре-| | |

| |монтник | | |

| |

| Мыло К (препарат К) |

| |

|452.|Аппаратчик перко-|Костюм суконный |1 |

| |ляции; аппаратчик|Белье нательное |2 комплекта|

| |приготовления ме-|Фартук резиновый |дежурный |

| |дицинских масс и|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |мазей; мастер;| |месяцев |

| |механик цеха; на-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |чальник смены;|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |слесарь-ремонтник |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Дезинсекталь, лизоформ, паста гексахлорановая, |

| паста мыльно-сольвентная, пиретрум, |

| эмульсия гексахлорана и ДДТ |

| |

|453.|Аппаратчик перко-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ляции; аппаратчик| |сяцев |

| |приготовления ме-|Белье нательное |2 комплекта|

| |дицинских масс и|Фартук резиновый |2 |

| |мазей; мастер;|Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| |механик цеха; на-| |месяцев |

| |чальник смены;|Перчатки резиновые (кроме начальни-| |

| |слесарь-ремонтник |ка смены и механика цеха) |дежурные |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| |

| Линименты |

| |

|454.|Аппаратчик приго-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |товления медицинс-| |сяцев |

| |ких масс и мазей;|Фартук резиновый |2 |

| |аппаратчик фильт-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |рации |Нарукавники резиновые |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При работе с кислотами и щелоча-| |

| | | ми дополнительно: | |

| | |Костюм суконный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|455.|Мастер; механик|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |цеха; начальник|Ботинки кожаные |1 пара |

| |смены; начальник|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |участка | | |

| | | | |

|456.|Слесарь-ремонтник | При выполнении работ по обслужи-| |

| | | ванию и ремонту технологического| |

| | | оборудования: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| Дусты аэрозольные, инсектициды, ДДТ, ДФА |

| |

|457.|Аппаратчик перко-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ляции; аппаратчик|Белье нательное |1 комплект|

| |сушки; мастер;| |на 9 меся-|

| |слесарь-ремонтник | |цев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| Гидроксал, жидкость Бурова (электролизом) |

| |

|458.|Аппаратчик приго-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |товления химичес-| |сяцев |

| |ких растворов;|Фартук резиновый |дежурный |

| |мастер; начальник|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |смены; слесарь-ре-| |месяцев |

| |монтник |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |

| Мази, пластыри, пасты и растирания |

| |

|459.|Аппаратчик приго-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |товления медицинс-|Фартук резиновый |2 |

| |ких масс и мазей;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |мастер; начальник|Перчатки резиновые |дежурные |

| |смены; слесарь-ре-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |монтник |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Масла медицинские: |

| беленое, камфарное, нейтральное и др. |

| Смеси: парафино-масляная и др. |

| (кроме мыльно-крезоловой смеси) |

| |

|460.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вания; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |перколяции; аппа-|Перчатки резиновые |3 пары |

| |ратчик приготовле-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ния медицинских|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |масс и мазей; ап-|типа |до износа |

| |паратчик сушки;| | |

| |аппаратчик экстра-| | |

| |гирования; мастер;| | |

| |начальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник;| | |

| |укладчик-упаковщик| | |

| |

| Масса БЛО, масса липкая для мух |

| |

|461.|Аппаратчик осажде-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ния; аппаратчик| |сяцев |

| |смешивания; аппа-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ратчик солеобразо-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |вания; аппаратчик|Перчатки резиновые |3 пары |

| |сушки |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|462.|Мастер; начальник|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |смены; начальник|Тапочки кожаные |1 пара |

| |участка |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |

| Мыло гексахлорановое, мыло ДДТ, |

| смесь мыльно-крезоловая |

| |

|463.|Аппаратчик приго-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |товления медицинс-|Белье нательное |1 комплект |

| |ких масс и мазей;|Фартук резиновый |дежурный |

| |слесарь-ремонтник |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | | Слесарю-ремонтнику дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |

| Горчичники и лейкопластыри |

| |

|464.|Аппаратчик приго-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |товления медицинс-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ких масс и мазей;|Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара |

| |аппаратчик рекупе-|Перчатки резиновые |3 пары |

| |рации; аппаратчик|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |экстрагирования; |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |вальцовщик; намот-| | |

| |чик материалов и| | |

| |полуфабрикатов; | | |

| |резчик полуфабри-| | |

| |катов изделий ме-| | |

| |дицинского назна-| | |

| |чения; слесарь-ре-| | |

| |монтник; шпредин-| | |

| |гист | | |

| | | | |

|465.|Машинист расфасо-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вочно-упаковочных |Тапочки кожаные |2 пары |

| |машин; мастер;|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |начальник смены,| | |

| |занятый фасовкой | | |

| |

| Желатоза |

| |

|466.|Аппаратчик гидро-|Халат хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| |лиза |щитной пропиткой |1 |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Ингаляторы карманные |

| |

|467.|Аппаратчик йодиро-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |вания; аппаратчик|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |осаждения; аппа-| | |

| |ратчик пропитки;| | |

| |зарядчик ингалято-| | |

| |ров | | |

| |

| Капсулы желатиновые мягкие и жесткие |

| |

|468.|Формовщик медицин-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ских препаратов,|Перчатки резиновые |3 пары |

| |полуфабрикатов и|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |изделий; мастер | | |

| |

| Карандаши медицинские |

| |

|469.|Аппаратчик приго-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |товления медицинс-|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |ких масс и мазей | | |

| |

| Облатки крахмальные |

| |

|470.|Приготовитель сме-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |сей и масс меди-|Фартук резиновый |дежурный |

| |цинского назначе-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ния; мастер; сле-| | |

| |сарь-ремонтник; | | |

| |формовщик медицин-| | |

| |ских препаратов,| | |

| |полуфабрикатов и| | |

| |изделий | | |

| |

| Свечи, шарики |

| |

|471.|Аппаратчик приго-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |товления медицинс-|Фартук резиновый |1 |

| |ких масс и мазей;|Тапочки кожаные |2 пары |

| |мастер; слесарь-|Перчатки резиновые |4 пары |

| |ремонтник; формов-| | |

| |щик медицинских| | |

| |препаратов, полу-| | |

| |фабрикатов и изде-| | |

| |лий | | |

| |

| Производство готовых лекарственных форм |

| (таблетки, драже, капсулы, суспензии, инъекционные формы) |

| |

|472.|Аппаратчик приго-| При работе с препаратами групп| |

| |товления стериль-| 4, 3: | |

| |ных растворов |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 2: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Полотенце |2 |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 1: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Полотенце |2 |

| | |Противогаз |до износа |

| | | | |

|473.|Аппаратчик приго-| При работе с препаратами группы| |

| |товления химичес-| 4: | |

| |ких растворов |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | При работе с препаратами всех| |

| | | групп на наружных работах зимой| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|474.|Аппаратчик произ-| При работе с препаратами групп| |

| |водства ферментов;| 4, 3: | |

| |варщик сиропов,|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |соков, экстрактов|Чувяки кожаные |2 пары |

| |и плазмозаменяющих|Перчатки резиновые |12 пар |

| |препаратов; грану-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |лировщик; дражи-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ровщик; машинист|Респиратор |до износа |

| |мельниц; машинист-|Очки защитные |до износа |

| |таблетировщик; |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |просеивальщик; |Фартук прорезиненный |2 |

| |таблетировщик | При работе с препаратами группы| |

| | | 2: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Полотенце |2 |

| | |Пневмошлем или |дежурный |

| | |Пневмомаска |дежурная |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 1: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Носки трикотажные |6 пар |

| | |Полотенце |2 |

| | |Пневмошлем или |дежурный |

| | |Пневмомаска |дежурная |

| | | | |

|475.|Аппаратчик смеши-| При работе с препаратами группы| |

| |вания | 4: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 3: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Пневмошлем или |дежурный |

| | |Пневмомаска |дежурная |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Полотенце |2 |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 2: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Пневмошлем или |дежурный |

| | |Пневмомаска |дежурная |

| | |Полотенце |2 |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Бахилы хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Шлем хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |24 пары |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 1: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Пневмошлем или |дежурный |

| | |Пневмомаска |дежурная |

| | |Полотенце |2 |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Бахилы хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Шлем хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |24 пары |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | | | |

|476.|Аппаратчик стери-| При работе с препаратами групп| |

| |лизации; наполни-| 4, 3: | |

| |тель ампул; стери-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |лизаторщик матери-|Чувяки кожаные |2 пары |

| |алов и препаратов |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | При работе с препаратами групп| |

| | | 2, 1: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | | | |

|477.|Аппаратчик сушки | При работе с препаратами группы| |

| | | 4: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 3: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Пневмошлем или |дежурные |

| | |Пневмомаска | |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 2: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Пневмошлем или |дежурный |

| | |Пневмомаска |дежурная |

| | |Полотенце |2 |

| | |Нарукавники хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Фартук хлопчатобумажный |2 |

| | |Бахилы хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Шлем хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |24 пары |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 1: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Пневмошлем или |дежурный |

| | |Пневмомаска |дежурная |

| | |Полотенце |2 |

| | |Нарукавники хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Фартук хлопчатобумажный |2 |

| | |Бахилы хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Шлем хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |24 пары |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | | При работе с препаратами всех| |

| | | групп на замораживании дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |дежурные |

| | |Валенки |дежурные |

| | |Рукавицы меховые |дежурные |

| | |Шапка-ушанка |дежурная |

| | | | |

|478.|Дозировщик меди-| При работе с препаратами групп| |

| |цинских препара-| 4, 3: | |

| |тов; закатчик ме-|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |дицинской продук-|Чувяки кожаные |2 пары |

| |ции; укладчик-упа-|Перчатки резиновые |12 пар |

| |ковщик |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 2: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Полотенце |2 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 1: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Полотенце |2 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Противогаз |до износа |

| | | | |

|479.|Запайщик ампул | При работе с препаратами групп| |

| | | 4, 3: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 2: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |24 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Полотенце |2 |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 1: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |24 пары |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Бахилы |2 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Полотенце |2 |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|480.|Капиллярщик | При работе с препаратами группы| |

| | | 4: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 3: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 2: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Полотенце |2 |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 1: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Полотенце |2 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | | | |

|481.|Контролер продук-| При выполнении работ на браков-| |

| |ции медицинского| ке ампул: | |

| |назначения |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Напальчники резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|482.|Мастер; старший|Костюм хлопчатобумажный или |1 на 9 ме-|

| |мастер; начальник| |сяцев |

| |смены; начальник|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |участка; начальник| |сяцев |

| |цеха |Ботинки кожаные или |2 пары |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|483.|Машинист моечных|Костюм хлопчатобумажный или |2 |

| |машин; мойщик по-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |суды и ампул |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Ботинки кожаные или |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | Мойщику посуды и ампул дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |24 пары |

| | | | |

|484.|Механик цеха; сле-| При работе с препаратами групп| |

| |сарь-ремонтник | 4, 3: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Каска защитная |до износа |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 2: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Каска защитная |до износа |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Полотенце |2 |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 1: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 на 1,5|

| | | |года |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Каска защитная |до износа |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Полотенце |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | | При работе с препаратами всех| |

| | | групп на наружных работах зимой| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | При работе с летучими, пахучими,| |

| | | раздражающими и удушающими ве-| |

| | | ществами дополнительно: | |

| | |Противогаз |до износа |

| | | | |

|485.|Наполнитель ампул | При работе с препаратами групп| |

| | | 4, 3: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 2: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-|12 пар |

| | |ные |12 пар |

| | |Полотенце |2 |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 1: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Полотенце |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | | | |

|486.|Оплавщик стекла |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Фартук клеенчатый |2 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |6 пар |

| | | | |

|487.|Печатник флексо-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |графской печати |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|488.|Подсобный рабочий |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|489.|Приемщик сырья,|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |полуфабрикатов и| |сяцев |

| |готовой продукции |Ботинки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|490.|Просмотрщик ампул|Костюм хлопчатобумажный |2 |

| |с инъекционными|Фартук хлопчатобумажный |2 |

| |растворами; прос-|Чувяки кожаные |2 пары |

| |мотрщик продукции|Перчатки резиновые |12 пар |

| |медицинского наз-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |начения; контролер|Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Нарукавники хлопчатобумажные |2 пары |

| | | | |

|491.|Рабочий | При выполнении работ на резке| |

| | | заусенцев: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | При работе с сильнодействующими| |

| | | и ядовитыми веществами дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Носки трикотажные или |6 пар |

| | |Гольфы трикотажные |6 пар |

| | | | |

|492.|Разливщик стериль-| При работе с препаратами групп| |

| |ных растворов | 4, 3: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 2: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Полотенце |2 |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 1: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Полотенце |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | | | |

|493.|Резчик ампул и|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |трубок |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Напальчники резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|494.|Уборщик производс-| В производстве препаратов групп| |

| |твенных и служеб-| 4, 3: | |

| |ных помещений |Костюм хлопчатобумажный или |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Галоши резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | | В производстве препаратов групп| |

| | | 2, 1: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный или |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Галоши резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | | | |

|495.|Укладчик продукции|Костюм хлопчатобумажный или |1 на 9 ме-|

| |медицинского наз-| |сяцев |

| |начения |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | | | |

|496.|Укладчик-упаковщик|Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Чувяки кожаные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Фартук хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При упаковке в крупную тару: | |

| | |Ботинки кожаные вместо | |

| | |чувяков кожаных |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные вместо | |

| | |перчаток резиновых |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|497.|Укладчик-упаковщик| При выполнении работ по фасовке| |

| |и распределитель| сыпучих материалов: | |

| |работ | При работе с препаратами групп| |

| | | 4, 3: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 2: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Фартук хлопчатобумажный |2 || | |Нарукавники хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Пневмошлем или |дежурный |

| | |Пневмомаска |дежурная |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 1: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Фартук хлопчатобумажный |2 |

| | |Нарукавники хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Шлем хлопчатобумажный |2 |

| | |Бахилы хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Пневмошлем или |дежурный |

| | |Пневмомаска |дежурная |

| | | При выполнении работ по фасовке| |

| | | жидких и густых препаратов: | |

| | | При работе с препаратами групп| |

| | | 4, 3: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 2: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | | При работе с препаратами группы| |

| | | 1: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |2 |

| | |Чувяки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки трикотажные хлопчатобумаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Бахилы хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | | При фасовке препаратов в крупную| |

| | | тару: | |

| | |Ботинки кожаные вместо чувяков ко-|1 пара на 9|

| | |жаных |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные вместо| |

| | |перчаток резиновых |6 пар |

| |

| Примечания: |

| К 1 группе препаратов относятся: ядовитые и сильнодействующие|

|медицинские препараты групп А и Б, проникающие через неповрежденную|

|кожу; медицинские препараты, способные вызвать отдаленные эффекты|

|(мутагенный, канцерогенный, повреждающий репродуктивную функцию);|

|медицинские препараты, обладающие резко раздражающим, либо прижигающим|

|действием, либо фотосенсибилизирующим действием, либо вызывающие|

|пигментацию и обесцвечивание кожи, красящие. Ко 2 группе препаратов|

|относятся: медицинские препараты, обладающие сенсибилизирующим|

|эффектом; малотоксичные медицинские препараты, обладающие раздражающими|

|свойствами. |

| К 3 группе препаратов относятся: ядовитые и сильнодействующие|

|медицинские препараты (групп А и Б), не проникающие через|

|неповрежденную кожу. |

| К 4 группе препаратов относятся: малотоксичные медицинские|

|препараты (не относящиеся к группам А и Б), не проникающие через|

|неповрежденную кожу и не действующие на нее. |

| |

| Эндокринные препараты (гормональные) |

| |

|498.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вания; аппаратчик|Фартук резиновый |дежурный |

| |осаждения; аппа-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ратчик приготовле-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |ния стерильных|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |растворов; аппа-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ратчик сушки; ап-| Аппаратчикам выпаривания, осаж-| |

| |паратчик фильтра-| дения, приготовления стерильных| |

| |ции; аппаратчик| растворов, сушки, фильтрации,| |

| |экстрагирования; | экстрагирования и слесарю-ремон-| |

| |резчик сырья; мас-| тнику на наружных работах зимой| |

| |тер; механик цеха;| дополнительно: | |

| |начальник смены;|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |начальник участка;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| |

| Галаскорбин, иманин, спленин, желудочный сок |

| |

|499.|Аппаратчик экстра-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |гирования; мастер;|Фартук резиновый |дежурный |

| |начальник смены;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |слесарь-ремонтник |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|500.|Механик цеха |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |

| VI. Перевязочные материалы |

| |

| Бинты |

| |

|501.|Аппаратчик сушки;|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |заготовщик полу-|Тапочки кожаные |2 пары |

| |фабрикатов перевя-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |зочных материалов;| | |

| |машинист расфасо-| | |

| |вочно-упаковочных | | |

| |машин; намотчик| | |

| |материалов и полу-| | |

| |фабрикатов; прием-| | |

| |щик сырья, полу-| | |

| |фабрикатов и гото-| | |

| |вой продукции;| | |

| |прессовщик перевя-| | |

| |зочных материалов;| | |

| |резчик полуфабри-| | |

| |катов изделий ме-| | |

| |дицинского назна-| | |

| |чения | | |

| | | | |

|502.|Мастер; начальник|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |смены; начальник|Тапочки кожаные |1 пара |

| |участка |Колпак хлопчатобумажный или |2 |

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 |

| | | | |

|503.|Слесарь-ремонтник |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Перевязочные пакеты, салфетки |

| |

|504.|Аппаратчик пропит-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |ки; вальцовщик;| |сяцев |

| |заготовщик полу-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |фабрикатов перевя-|Тапочки кожаные |2 пары |

| |зочных материалов;| | |

| |просмотрщик про-| | |

| |дукции медицинско-| | |

| |го назначения;| | |

| |сборщик перевязоч-| | |

| |ных материалов;| | |

| |сварщик пластмасс;| | |

| |стерилизаторщик | | |

| |материалов и пре-| | |

| |паратов; укладчик-| | |

| |упаковщик | | |

| | | | |

|505.|Мастер | При выполнении работ на участке| |

| | | изготовления перевязочных паке-| |

| | | тов: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Тапочки кожаные |1 пара |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |2 |

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 |

| | | | |

|506.|Мастер; начальник|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |участка изготовле-|Тапочки кожаные |2 пары |

| |ния салфеток |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | | | |

|507.|Слесарь-ремонтник |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Кетгут |

| |

|508.|Аппаратчик промыв-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ки; аппаратчик|Фартук резиновый |1 |

| |пропитки; заклад-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |чик хирургического|Перчатки резиновые |дежурные |

| |шовного материала;|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |запайщик ампул;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |изготовитель кет-| | |

| |гута; мастер; сле-| | |

| |сарь-ремонтник; | | |

| |стерилизаторщик | | |

| |материалов и пре-| | |

| |паратов; фиксатор-| | |

| |щик; шлифовщик| | |

| |медицинских изде-| | |

| |лий | | |

| |

| VII. Зубоврачебные материалы |

| |

| Зубы стальные |

| |

|509.|Модельщик выплав-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ляемых моделей | | |

| | | | |

|510.|Плавильщик |Костюм суконный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | | | |

|511.|Шлифовщик медицин-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ских изделий | | |

| |

| Зубы из пластмасс |

| |

|512.|Комплектовщик по-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |луфабрикатов меди-|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |цинских изделий;| | |

| |лакировщик; моде-| | |

| |лировщик искусст-| | |

| |венных зубов; мон-| | |

| |тировщик искусст-| | |

| |венных зубов; при-| | |

| |емщик сырья, полу-| | |

| |фабрикатов и гото-| | |

| |вой продукции;| | |

| |сортировщик; фор-| | |

| |мовщик искусствен-| | |

| |ных зубов; уклад-| | |

| |чик-упаковщик; | | |

| |шлифовщик медицин-| | |

| |ских изделий | | |

| | | | |

|513.|Подборщик расцве-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ток искусственных|Перчатки резиновые |до износа |

| |зубов |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |

| Зубы фарфоровые |

| |

|514.|Автоматчик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|515.|Дробильщик | При выполнении работ на разбивке| |

| | | вручную крупных кусков сырья: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|516.|Калибровщик изде-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |лий медицинского|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |назначения; моде-| | |

| |лировщик искусст-| | |

| |венных зубов; при-| | |

| |готовитель смесей| | |

| |и масс медицинско-| | |

| |го назначения;| | |

| |подборщик расцве-| | |

| |ток искусственных| | |

| |зубов; приемщик| | |

| |сырья, полуфабри-| | |

| |катов и готовой| | |

| |продукции; сорти-| | |

| |ровщик; формовщик| | |

| |искусственных зу-| | |

| |бов; шлифовщик| | |

| |медицинских изде-| | |

| |лий | | |

| | | | |

|517.|Обжигальщик фарфо-|Костюм суконный |1 |

| |ровых и фаянсовых|Ботинки кожаные |1 пара |

| |изделий |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |

| Зуболечебные материалы |

| |

|518.|Аппаратчик приго-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |товления зубовра-|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |чебных материалов |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| |

| Восковые и термопластические массы, |

| воск технический и оттискные массы |

| |

|519.|Аппаратчик варки;|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |аппаратчик приго-|Фартук прорезиненный |1 |

| |товления зубовра-|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |чебных материалов;| | |

| |вальцовщик; фор-| | |

| |мовщик медицинских| | |

| |препаратов, полу-| | |

| |фабрикатов и изде-| | |

| |лий | | |

| |

| Легкоплавкий металл |

| |

|520.|Плавильщик |Халат хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |

| Полиметилакрилаты и полистирол |

| |

|521.|Аппаратчик дозиро-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |вания; аппаратчик| |сяцев |

| |полимеризации; ап-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |паратчик промывки;|Перчатки резиновые |дежурные |

| |аппаратчик рассе-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |ва; аппаратчик| | |

| |сушки; комплектов-| | |

| |щик | | |

| |

| Медицинские изделия из пластмасс |

| |

|522.|Литейщик пласт-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |масс; прессовщик|Рукавицы комбинированные или |12 пар |

| |изделий из пласт-|Перчатки хлопчатобумажные |12 пар |

| |масс |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|523.|Обработчик изделий|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |из пластмасс; шли-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |фовщик медицинских|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |изделий | | |

| |

| Препараты для зубопротезирования: |

| АКР, ЭГ-массы 12, гипс зуботехнический |

| для слепков и др. |

| |

|524.|Аппаратчик приго-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |товления зубовра-|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |чебных материалов;| | |

| |машинист-таблети- | | |

| |ровщик; прессовщик| | |

| |изделий из пласт-| | |

| |масс; шлифовщик| | |

| |медицинских изде-| | |

| |лий | | |

| |

| Амальгамы медные |

| |

|525.|Аппаратчик приго-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |товления зубовра-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |чебных материалов;|Перчатки резиновые |6 пар |

| |аппаратчик плавле-|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |ния | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Медицинский цемент |

| |

|526.|Аппаратчик приго-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |товления химичес-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ких растворов |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|527.|Приготовитель сме-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |сей и масс медици-|Рукавицы хлопчатобумажные |6 пар |

| |нского назначения | | |

| | | | |

|528.|Укладчик-упаковщик| При выполнении работ на фасовке| |

| | | и упаковке цементной жидкости и| |

| | | порошка: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Производство карборундовых изделий |

| |

|529.|Аппаратчик приго-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |товления зубовра-|Перчатки резиновые |6 пар |

| |чебных материалов;| | |

| |аппаратчик прока-| | |

| |ливания | | |

| | | | |

|530.|Формовщик медицин-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ских препаратов,|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |полуфабрикатов и| | |

| |изделий | | |

| |

| Карборундовые сепарационные диски на |

| вулканитовой связке и на металлической основе |

| |

|531.|Аппаратчик приго-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |товления зубовра-|Фартук брезентовый |1 |

| |чебных материалов |Перчатки резиновые |6 пар |

| | | | |

|532.|Аппаратчик смеши-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |вания; вальцовщик |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | Вальцовщику дополнительно: | |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | | | |

|533.|Накатчик полиро-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |вальных кругов;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |формовщик абразив-| | |

| |ных изделий на| | |

| |керамической связ-| | |

| |ке; формовщик аб-| | |

| |разивных изделий| | |

| |на бакелитовой и| | |

| |эпоксидной связках| | |

| | | | |

|534.|Мастер цеха; на-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |чальник участка |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |

| Круги для бормашин, шлифмашин и |

| карборундовые головки на металлическом стержне |

| |

|535.|Приготовитель сме-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |сей и масс медици-|Перчатки резиновые |6 пар |

| |нского назначения | | |

| | | | |

|536.|Формовщик медицин-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ских препаратов,| При выполнении работы по формов-| |

| |полуфабрикатов и| ке эластичных кругов дополни-| |

| |изделий | тельно: | |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Лед искусственный |

| |

|537.|Машинист крана|Куртка на утепляющей прокладке |1 |

| |(крановщик) |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 1,5|

| | | |года |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы брезентовые |3 пары |

| | |Портянки суконные |4 пары |

| | | | |

|538.|Машинист холодиль-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ных установок |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |

| VIII. Производство систем переливания и взятия крови |

| |

|539.|Аппаратчик приго-| При выполнении работ с раствора-| |

| |товления химичес-| ми перекиси водорода: | |

| |ких растворов |Комбинезон хлопчатобумажный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|540.|Дробильщик; маши-|Халат шелковый |2 |

| |нист экструдера |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Рукавицы суконные |6 пар |

| | |Колпак шелковый |2 |

| | | | |

|541.|Комплектовщик по-|Халат шелковый |2 |

| |луфабрикатов меди-|Тапочки кожаные |2 пары |

| |цинских изделий;|Колпак шелковый или |2 |

| |литейщик пласт-|Косынка шелковая |2 |

| |масс; мастер; ма-| | |

| |шинист гранулиро-| | |

| |вания пластических| | |

| |масс; начальник| | |

| |смены; подсобный| | |

| |рабочий; приемщик| | |

| |сырья, полуфабри-| | |

| |катов и готовой| | |

| |продукции; сборщик| | |

| |изделий из пласт-| | |

| |масс; сборщик ин-| | |

| |ъекционных игл;| | |

| |сварщик пластмасс;| | |

| |техник-технолог; | | |

| |ткач | | |

| | | | |

|542.|Машинист моечных|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |машин |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|543.|Машинист расфасо-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |вочно-упаковочных |Тапочки кожаные |2 пары |

| |машин; инженер-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |технолог; механик| При работе на расфасовочно-упа-| |

| |цеха (участка);| ковочных машинах дополнительно: | |

| |начальник участка;|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |просмотрщик про-| | |

| |дукции медицинско-| | |

| |го назначения;| | |

| |старший мастер | | |

| | | | |

|544.|Прессовщик изделий|Халат шелковый |2 |

| |из пластмасс | При работе на штангпрессах: | |

| | |Рукавицы суконные |12 пар |

| | | | |

|545.|Резчик заготовок и|Халат шелковый |2 |

| |изделий из пласти-|Тапочки кожаные |1 пара |

| |ческих масс |Перчатки резиновые |12 пар |

| | |Колпак шелковый |2 |

| | | | |

|546.|Слесарь-ремонтник |Костюм хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|547.|Стеклодув |Халат шелковый |1 |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Очки защитные |дежурные |

| | | | |

|548.|Укладчик-упаков- |Халат хлопчатобумажный |2 |

| |щик, занятый фа-|Тапочки кожаные |2 пары |

| |совкой |Колпак шелковый |2 |

| |

| IX. Участок стерилизации изделий из пластмасс |

| медицинского назначения на гамма-установках |

| |

|549.|Аппаратчик стери-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |лизации; дозимет-|Тапочки кожаные |2 пары |

| |рист |Перчатки хлопчатобумажные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|550.|Слесарь-ремонтник;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |мастер; механик|Тапочки кожаные |2 пары |

| |цеха (участка);|Перчатки хлопчатобумажные |12 пар |

| |электромонтер по|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |ремонту и обслужи-| При работе в камере облучения| |

| |ванию электрообо-| дополнительно: | |

| |рудования |Халат хлопчатобумажный | дежурный |

| |

| X. Производство оправ для очков |

| |

|551.|Изготовитель очко-|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |вых оправ; прес-|ком |2 |

| |совщик изделий из| | |

| |пластмасс | | |

| | | | |

|552.|Протяжчик | При выполнении работ на протяжке| |

| | | целлулоида: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |2 |

| | |Перчатки резиновые |2 пары |

| | | | |

|553.|Рабочий | При выполнении работ по заготов-| |

| | | ке материалов для оправ: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |2 |

| | |Рукавицы брезентовые |2 пары |

| |

| XI. Производство пластических масс |

| |

|554.|Аппаратчик подго-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |товки сырья и от-|Рукавицы хлопчатобумажные |6 пар |

| |пуска полуфабрика-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |тов и продукции |Очки защитные |до износа |

| |

| XII. Баллоны стеклянные аэрозольные с |

| защитным полиэтиленовым покрытием |

| |

|555.|Градуировщик |Фартук хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|556.|Изготовитель тра-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |фаретов, шкал и| | |

| |плат; оператор ус-| | |

| |тановки вымерения| | |

| |объема | | |

| | | | |

|557.|Печатник флексо-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |графской печати |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|558.|Рабочий | При выполнении работ по наплавке| |

| | | пластмассы на стекло: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |6 пар |

| |

| XIII. Общие профессии |

| |

|559.|Антикоррозийщик; |Костюм хлопчатобумажный или |1 на 9 ме-|

| |мастер | |сяцев |

| | |Костюм суконный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Ботинки кожаные или |1 пара |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|560.|Аппаратчик обессо-| При выполнении работ на получе-| |

| |ливания воды; ап-| нии дистиллированной воды: | |

| |паратчик перегонки|Халат хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные или |4 пары |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|561.|Аппаратчик пере-| При выполнении работ на регене-| |

| |гонки | рации растворителей: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные или |6 пар |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|562.|Водитель электро-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |и автотележки |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|563.|Газогенераторщик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные на латунных гвоздях|1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|564.|Кладовщик; подсоб-| При выполнении работ на складе| |

| |ный рабочий | горючих и смазочных материалов: | |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | При выполнении работ на складе| |

| | | кислот, щелочей и других хими-| |

| | | ческих материалов: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы КР |2 пары |

| | | | |

|565.|Освинцевальщик |Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные или |1 пара |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | | | |

|566.|Подсобный рабочий;| При выполнении работ на транс-| |

| |распределитель ра-| портировке сырья, готовой про-| |

| |бот | дукции (кроме кислот и щело-| |

| | | чей), на уборке отходов и тары| |

| | | из цехов: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|567.|Пошивщик шорно-се-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |дельных изделий;| | |

| |смазчик | | |

| | | | |

|568.|Промывальщик-про- | При выполнении работ на промыв-| |

| |парщик цистерн | ке и очистке цистерн, резерву-| |

| | | аров из-под нефтепродуктов,| |

| | | кислот и других едких химичес-| |

| | | ких веществ: | |

| | |Костюм брезентовый |дежурный |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |дежурные |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | | |

|569.|Рабочий по благо-|Костюм брезентовый |1 |

| |устройству (на|Сапоги резиновые |1 пара |

| |работах по удале-|Рукавицы брезентовые |12 пар |

| |нию нечистот вруч-| На наружных работах зимой допол-| |

| |ную) | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|570.|Рабочий по стирке|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |и ремонту спец-|Фартук резиновый |дежурный |

| |одежды |Галоши резиновые |1 пара |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|571.|Сатураторщик |Куртка хлопчатобумажная |1 на 1,5|

| | | |года |

| | |Шапочка хлопчатобумажная |1 |

| | | | |

|572.|Слесарь-сантехник |Костюм брезентовый |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы брезентовые |4 пары |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|573.|Стерилизаторщик | При выполнении работ на стери-| |

| |материалов и пре-| лизации в автоклаве: | |

| |паратов |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|574.|Такелажник | При выполнении работ в действу-| |

| | | ющих цехах: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые или |6 пар |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|575.|Транспортировщик | При выполнении работ по доставке| |

| | | кислот и едких щелочей в цеха: | |

| | |Костюм суконный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы суконные или |4 пары |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|576.|Уборщик производс-| На уборке цеха, душевой, убор-| |

| |твенных и служеб-| ной, бани, умывальных комнат: | |

| |ных помещений |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Галоши резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | На уборке цеха дополнительно: | |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|577.|Футеровщик (кисло-|Костюм суконный |1 |

| |тоупорщик) |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | | | |

|578.|Электромонтер по|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ремонту и обслужи-|Галоши диэлектрические |дежурные |

| |ванию электрообо-|Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |рудования (кроме| | |

| |предусмотренных по| | |

| |отдельным произ-| | |

| |водствам) | | |

| |

| К И П |

| |

|579.|Слесарь механосбо-| При выполнении работ по сборке| |

| |рочных работ | медицинских приборов: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные или |1 пара |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|580.|Слесарь по конт-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |рольно-измеритель-|Рукавицы комбинированные или |12 пар |

| |ным приборам и ав-|Рукавицы КР |12 пар |

| |томатике; мастер;| Слесарю-ремонтнику дополнитель-| |

| |слесарь-ремонтник;| но: | |

| |электромонтер по|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ремонту и обслужи-| Слесарю-ремонтнику на наружных| |

| |ванию электрообо-| работах зимой в IV, III, II и I| |

| |рудования | поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | Электромонтеру по ремонту и обс-| |

| | | луживанию электрооборудования| |

| | | дополнительно: | |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | | |

|581.|Слесарь по конт-| При выполнении работ в цехах,| |

| |рольно-измеритель-| производящих препараты с сильно-| |

| |ным приборам и ав-| действующими ядовитыми вещества-| |

| |томатике; механик| ми: | |

| |цеха |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|582.|Слесарь-электро- | При выполнении работ по ремонту| |

| |монтажник | и наладке электромедицинских| |

| | | приборов и аппаратуры: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Растительное сырье |

| |

|583.|Аппаратчик сушки;|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |приемщик сырья,|Рукавицы комбинированные или |6 пар |

| |полуфабрикатов и|Рукавицы КР |6 пар |

| |готовой продукции;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |резчик сырья; сор-| | |

| |тировщик | | |

| | | | |

|584.|Дробильщик; мас-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |тер; машинист|Белье нательное |2 комплекта|

| |мельниц; просеи-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |вальщик |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|585.|Машинист моечных| При выполнении работ на промыв-| |

| |машин | ке растительного сырья: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Галоши резиновые |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|586.|Подсобный рабочий |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |2 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |

| Регенерация активированного угля |

| |

|587.|Аппаратчик регене-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |рации | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Рукавицы суконные или |6 пар |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| |

| Фасовка |

| |

|588.|Контролер продук-| При выполнении работ на участке| |

| |ции медицинского| фасовки медицинских препаратов: | |

| |назначения; под-|Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| |собный рабочий;| |сяцев |

| |слесарь-ремонтник |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Рукавицы комбинированные (кроме| |

| | |контролера продукции медицинского| |

| | |назначения) |12 пар |

| | | | |

|589.|Начальник смены |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|590.|Распределитель | При фасовке сыпучих лекарствен-| |

| |работ; мастер; ук-| ных препаратов: | |

| |ладчик-упаковщик |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | | При фасовке жидких и густых пре-| |

| | | паратов в мелкое стекло и в мел-| |

| | | кую тару: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | При фасовке жидких и густых пре-| |

| | | паратов в крупную тару: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | При фасовке сильнодействующих и| |

| | | ядовитых химфармпрепаратов: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | При фасовке реактивов, индикато-| |

| | | ров и красящих препаратов: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Белье нательное |1 комплект|

| | | |на 9 меся-|

| | | |цев |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | | На фасовке бийохинола: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | | | |

|591.|Сортировщик | При выполнении работ на сорти-| |

| | | ровке таблеток | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки медицинские |дежурные |

| | |Респиратор |дежурный |

| | |Очки защитные |дежурные |

| |

| Цехи и склады готовой продукции |

| |

|592.|Заведующий скла-| При выполнении работ с сильно-| |

| |дом; кладовщик | действующими и ядовитыми вещес-| |

| | | твами: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | Кладовщику на наружных работах| |

| | | зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|593.|Укладчик-упаковщик| При выполнении работ на упаков-| |

| | | ке в крупную тару: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | | При выполнении работ на упаков-| |

| | | ке в мелкую тару: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|594.|Штемпелевщик эти-| При выполнении работ на упаков-| |

| |кеток | ке в мелкую тару: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| Подготовка стеклянной и другой тары |

| |

|595.|Контролер; прием-| На подготовке стеклянной тары: | |

| |щик сырья, полу-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |фабрикатов и гото-| | |

| |вой продукции | | |

| | | | |

|596.|Машинист моечных| На мойке бочек, стеклянной и| |

| |машин | другой тары: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | | | |

|597.|Мойщик посуды и|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ампул |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| |

| XIV. Контрольно-аналитическая группа и |

| опытно-производственные установки |

| |

|598.|Аппаратчик ионооб-|Костюм суконный или |1 |

| |менной очистки|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |химико-фармацевти-|Фартук резиновый |дежурный |

| |ческих препаратов;|Ботинки кожаные или |1 пара |

| |аппаратчик синте-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |за; аппаратчик|Перчатки резиновые |дежурные |

| |сушки; аппаратчик|Рукавицы комбинированные или |4 пары |

| |ферментации препа-|Рукавицы КР |6 пар |

| |ратов биосинтеза;|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |аппаратчик хими-| При работе с сильнодействующими| |

| |ческой очистки| ядовитыми веществами дополни-| |

| |препаратов биосин-| тельно: | |

| |теза; мастер; ме-| Белье нательное |2 комплекта|

| |ханик цеха; на-| | |

| |чальник смены;| | |

| |слесарь-ремонтник | | |

| | | | |

|599.|Виварщик |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|600.|Контролер продук-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ции медицинского|Фартук резиновый |дежурный |

| |назначения; пробо-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |отборщик |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Рукавицы КР |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|601.|Лаборант-микроби- |Халат хлопчатобумажный |1 |

| |олог; лаборант|Тапочки кожаные |2 пары |

| |химического анали-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |за; паратор произ-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |водства биосинте-| | |

| |тических лечебных| | |

| |средств; препара-| | |

| |тор производства| | |

| |стекловидного | | |

| |тела; начальник| | |

| |микологической | | |

| |лаборатории; на-| | |

| |чальник микробио-| | |

| |логической лабора-| | |

| |тории | | |

| | | | |

|602.|Лаборант химичес-| При выполнении работ в цеховой| |

| |кого анализа | лаборатории: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | | |

|603.|Подсобный рабочий | При выполнении работ в лабора-| |

| | | тории: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|604.|Химик | При выполнении работ в химичес-| |

| | | кой и аналитической лаборатори-| |

| | | ях: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |

| XV. Лаборатории научно-исследовательских институтов |

| |

|605.|Лаборант; препара-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |тор производства|Фартук прорезиненный с нагрудником |дежурный |

| |биосинтетических |Перчатки резиновые |дежурные |

| |лечебных средств;|Нарукавники прорезиненные |до износа |

| |препаратор произ-|Очки защитные |до износа |

| |водства стекловид-|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |ного тела; инже-|Противогаз |до износа |

| |нер; химик; млад-| | |

| |ший научный сот-| | |

| |рудник | | |

| |

| Примечания к настоящим Нормам: |

| 1. Средства индивидуальной защиты (предохранительный пояс,|

|диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз|

|и скафандр) должны выдаваться как дежурные всем работникам в|

|зависимости от характера и условий выполняемых работ. |

| 2. Выдача белья нательного работникам производств, предусмотренных|

|в настоящих Нормах, осуществляется при условии их обязательного|

|прохождения через санпропускник. |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 10

к постановлению Минтруда РФ

от 29 декабря 1997 г. N 68

Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви

и других средств индивидуальной защиты работникам

микробиологической промышленности

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N | Профессия или | Наименование средств |Норма выда-|

|п/п| должность | индивидуальной защиты |чи на год|

| | | |(количество|

| | | |единицы или|

| | | |комплектов)|

|———|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| I. Производство белково-витаминных |

| концентратов и кормовых дрожжей |

| |

| 1.|Аппаратчик выпари-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вания |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 2.|Мастер; механик;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |начальник смены |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

| 3.|Оператор выращива-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ния дрожжей |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 4.|Оператор выращива-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ния чистой культу-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |ры дрожжей |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | | |

| 5.|Оператор отстаива-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ния и теплообмена |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

| 6.|Оператор приготов-|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |ления растворов|кивающей пропиткой |1 |

| |питательной среды|Сапоги резиновые |1 пара |

| |и солей |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

| 7.|Рабочий, обслужи-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |вающий озонаторную|Ботинки кожаные |1 пара |

| |установку |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

| 8.|Сепараторщик био-|Полукомбинезон хлопчатобумажный с| |

| |массы |водоотталкивающей пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | | При выполнении работ на мойке| |

| | | сепараторов дополнительно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | | | |

| 9.|Слесарь-ремонтник |Костюм хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Очки защитные |дежурные |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|10.|Сушильщик дрожжей |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|11.|Укладчик-упаковщик|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| II. Производство фурфурола |

| |

|12.|Аппаратчик пере-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |гонки |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | | При выполнении работ по обслужи-| |

| | | ванию фурфурольной установки: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки юфтевые взрывобезопасные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| |

| III. Производство полиэфиров |

| |

|13.|Аппаратчик гидри-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |рования; аппарат-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |чик перегонки; ап-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |паратчик сушки;|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |машинист насосных|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |установок |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|14.|Аппаратчик охлаж-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |дения; машинист|Ботинки кожаные на латунных гвоздях |1 пара |

| |холодильных уста-|Противогаз фильтрующе-поглощающего|дежурный |

| |новок |типа | |

| | | | |

|15.|Аппаратчик очистки|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |газа |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | | |

|16.|Аппаратчик полиме-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ризации |Ботинки кожаные на латунных гвоздях |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | | |

|17.|Слесарь-ремонтник |Костюм хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| | |Костюм суконный |1 на 2 года|

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| |

| IV. Производство фурилового и тетрагидрафурилового |

| спирта |

| |

|18.|Аппаратчик гидри-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |рования; аппарат-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |чик переработки|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |отходов химическо-|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |го производства |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|19.|Машинист компрес-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |сорных установок |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|20.|Слесарь-ремонтник |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|21.|Сливщик-разливщик |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные на латунных | |

| | |гвоздях |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Фартук брезентовый |дежурный |

| |

| V. Производство коллактивита |

| |

|22.|Аппаратчик фильт-|Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| |рации | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|23.|Реакторщик |Костюм суконный |1 на 9 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы суконные |12 пар |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | | |

|24.|Слесарь-ремонтник |Костюм суконный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы суконные |12 пар |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | | |

|25.|Сушильщик |Костюм суконный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Берет шерстяной |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| VI. Производство антибиотиков немедицинского назначения, |

| бактериальных препаратов, средств защиты растений, |

| кормовых витаминов и аминокислот |

| |

|26.|Аппаратчик вакуу-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |мирования; аппа-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ратчик сушки |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | При выполнении работ по очистке| |

| | | сушилок дополнительно: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный из | |

| | |пыленепроницаемой ткани |дежурный |

| | |Шлем хлопчатобумажный из пыленепро-| |

| | |ницаемой ткани |дежурный |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|27.|Аппаратчик выпари-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |вания; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |осаждения; аппа-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ратчик фильтрации;|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |аппаратчик хими-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ческой очистки| При выполнении работ по мойке| |

| |препаратов биосин-| салфеток, рам и плит фильтра до-| |

| |теза | полнительно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|28.|Аппаратчик дозиро-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |вания; дробильщик;|Белье нательное |2 комплекта|

| |машинист мельниц;|Тапочки кожаные |2 пары |

| |машинист расфасо-|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |вочно-упаковочных |Очки защитные |до износа |

| |машин; просеиваль-|Респиратор фильтрующий |до износа |

| |щик; размольщик;|Перчатки резиновые |дежурные |

| |укладчик-упаковщик| | |

| | | | |

|29.|Аппаратчик ионооб-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |менной очистки|Ботинки кожаные |1 пара |

| |химико-фармацевти-|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |ческих препаратов |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | | |

|30.|Аппаратчик приго-| При выполнении работ по обслужи-| |

| |товления химичес-| ванию щелочных и кислотных уста-| |

| |ких растворов | новок: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| | |щитной пропиткой с нагрудником |2 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | | |

|31.|Аппаратчик сепари-|Полукомбинезон хлопчатобумажный с| |

| |рования |водоотталкивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|32.|Аппаратчик средо-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |варения; аппарат-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |чик стерилизации;|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |слесарь-ремонтник;|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |стерилизаторщик |Фартук прорезиненный |дежурный |

| |материалов и пре-|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |паратов |типа |до износа |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III, II и I поясах дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

|33.|Аппаратчик фермен-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |тации препаратов|Тапочки кожаные |2 пары |

| |биосинтеза; иноку-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ляторщик |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | При выполнении работ по очистке| |

| | | ферментов дополнительно: | |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | | | |

|34.|Аппаратчик центри-|Халат хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |фугирования |кивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|35.|Лаборант-микроби- |Халат хлопчатобумажный |1 |

| |олог; препаратор|Тапочки кожаные |2 пары |

| |производства био-|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |синтетических ле-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |чебных средств |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|36.|Мастер; механик|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |цеха; начальник|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |смены | | |

| | | | |

|37.|Машинист перегру-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |жателей |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|38.|Машинист холодиль-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ных установок |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| |

| VII. Производство растворителей |

| |

|39.|Аппаратчик варки;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |аппаратчик смеши-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |вания; оператор|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |приготовления за-|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |тора; стерилиза-|Очки защитные |до износа |

| |торщик питательных|Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| |сред |типа |до износа |

| | | | |

|40.|Аппаратчик пере-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |гонки |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | | При выполнении работ по обслужи-| |

| | | ванию бутиловых колонн: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный вместо хала-|1 |

| | |та хлопчатобумажного | |

| | | | |

|41.|Аппаратчик рекупе-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |рации; машинист|Ботинки кожаные |1 пара |

| |компрессорных ус-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |тановок |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|42.|Аппаратчик фермен-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |тации затора; сле-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |сарь-ремонтник |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|43.|Инокуляторщик |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | | |

|44.|Мастер; механик|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |цеха; начальник|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |смены | | |

| | | | |

|45.|Машинист насосных|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |установок |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|46.|Приготовитель ме-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |лассного сусла;|Сапоги резиновые |1 пара |

| |приготовитель пи-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |тательных раство-|Фартук прорезиненный |2 |

| |ров |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| VIII. Производство пекарских дрожжей |

| |

|47.|Аппаратчик фильт-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |рации; машинист|Сапоги резиновые |1 пара |

| |расфасовочно-упа- |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |ковочных машин;|Фартук прорезиненный |1 |

| |прессовщик-отжим- |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |щик пищевой про-| | |

| |дукции | | |

| | | | |

|48.|Маркировщик; ук-|Фартук хлопчатобумажный |1 |

| |ладчик-упаковщик |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|49.|Мастер; механик|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |цеха; начальник|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |смены | | |

| | | | |

|50.|Машинист газодув-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ных машин |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|51.|Машинист холодиль-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ных установок |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Противогаз фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |дежурный |

| | | | |

|52.|Оператор выращива-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ния дрожжей |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | | |

|53.|Оператор выращива-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ния культуры дрож-|Тапочки кожаные |2 пары |

| |жей |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | | |

|54.|Оператор приготов-|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |ления растворов|кивающей пропиткой |1 |

| |питательной среды|Сапоги резиновые |1 пара |

| |и солей |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|55.|Сборщик изделий из|Фартук хлопчатобумажный |1 |

| |древесины |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|56.|Сепараторщик био-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |массы |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Фартук хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой с нагрудником |1 |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| IX. Производство товарного солода |

| |

|57.|Аппаратчик сушки;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |сушильщик |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|58.|Выбивальщик мягкой|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |тары; машинист|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |перегружателей; |Очки защитные |до износа |

| |мельник; размоль-|Респиратор фильтрующий |до износа |

| |щик | | |

| | | | |

|59.|Мастер; механик|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |цеха; начальник|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |смены | | |

| | | | |

|60.|Машинист дробиль-|Фартук хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |ных установок; со-|кивающей пропиткой с нагрудником |1 |

| |лодовщик |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|61.|Сепараторщик био-|Фартук хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |массы |кивающей пропиткой с нагрудником |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | При выполнении работ по обслужи-| |

| | | ванию зерноочистительных машин: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный из пыле-| |

| | |непроницаемой ткани |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|62.|Слесарь-ремонтник |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|63.|Транспортерщик |Комбинезон хлопчатобумажный из пыле-| |

| | |непроницаемой ткани |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| X. Производство премиксов |

| |

|64.|Аппаратчик смеши-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вания; рабочий,|Ботинки кожаные |1 пара |

| |занятый на загруз-|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |ке антибиотиков и|Респиратор фильтрующий |до износа |

| |метонина, смешива-| | |

| |нии и дроблении| | |

| |витаминов, перера-| | |

| |ботке минеральных| | |

| |добавок | | |

| | | | |

|65.|Аппаратчик сушки |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|66.|Дробильщик |Комбинезон хлопчатобумажный из пыле-| |

| | |непроницаемой ткани |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|67.|Маркировщик; ук-|Халат хлопчатобумажный из пыленепро-| |

| |ладчик-упаковщик |ницаемой ткани |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | | | |

|68.|Мастер; начальник|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |смены |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|69.|Оператор главного|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |пульта управления;|Тапочки кожаные |2 пары |

| |подсобный рабочий;|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |слесарь-ремонтник |Респиратор фильтрующий |до износа |

| |

| XI. Производство ферментных препаратов |

| |

|70.|Аппаратчик выпари-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |вания |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|71.|Аппаратчик регене-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |рации |Ботинки кожаные на латунных гвоздях |1 пара |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |2 пары |

| | | | |

|72.|Аппаратчик сепари-|Костюм хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |рования; аппарат-|кивающей пропиткой |1 |

| |чик центрифугиро-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |вания |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|73.|Аппаратчик средо-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |варения |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|74.|Аппаратчик стери-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |лизации; аппарат-|Тапочки кожаные |2 пары |

| |чик ферментации|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |препаратов биосин-|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |теза |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | При выполнении работ на чистке и| |

| | | мойке ферментов дополнительно: | |

| | |Фартук резиновый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|75.|Аппаратчик сушки |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|76.|Аппаратчик фильт-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |рации; аппаратчик|Ботинки кожаные |1 пара |

| |химической очистки|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |препаратов биосин-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |теза |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующе-поглощающего| |

| | |типа |до износа |

| | | | |

|77.|Весовщик; транс-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |портерщик |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|78.|Дробильщик; уклад-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |чик-упаковщик |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|79.|Лаборант-микроби- |Халат хлопчатобумажный |1 |

| |олог; оператор|Тапочки кожаные |2 пары |

| |выращивания чистой|Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| |культуры дрожжей;|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |лаборант; химик |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|80.|Начальник смены |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

| | | | |

|81.|Растильщик грибни-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |цы |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Головной убор хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Респиратор фильтрующий |до износа |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 11

к постановлению Минтруда РФ

от 29 декабря 1997 г. N 68

Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других

средств индивидуальной защиты работникам организаций здравоохранения

и социальной защиты населения, медицинских научно-исследовательских

организаций и учебных заведений, производств бактерийных

и биологических препаратов, материалов, учебных наглядных пособий,

по заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Профессия или | Наименование средств |Норма выда-|

|п/п | должность | индивидуальной защиты |чи на год|

| | | |(количество|

| | | |единицы или|

| | | |комплектов)|

|————|——————————————————|———————————————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| I. Лечебно-профилактические учреждения, учреждения |

| судебно-медицинской экспертизы и социальной |

| защиты населения |

| |

| 1.|Врач и средний|Фартук непромокаемый |дежурный |

| |медицинский персо-|Перчатки резиновые |до износа |

| |нал операционных,| При работе в операционных с| |

| |перевязочных и| электроинструментарием дополни-| |

| |гипсовальных ком-| тельно: | |

| |нат, родовых и|Галоши диэлектрические |дежурные |

| |послеродовых па-| При работе кварцевых ламп допол-| |

| |лат; средний меди-| нительно: | |

| |цинский персонал|Очки защитные |до износа |

| |фельдшерско-аку- | | |

| |шерских пунктов | | |

| | | | |

| 2.|Врач, средний и|Фартук непромокаемый |дежурный |

| |младший медицинс-|Перчатки резиновые |до износа |

| |кий персонал фель-|Костюм меховой |1 на 4 года|

| |дшерско-акушерских|Унты меховые |1 пара на 4|

| |пунктов, выезжа-| |года |

| |ющие на места для|Рукавицы меховые |1 пара на 2|

| |обслуживания насе-| |года |

| |ления в районах|Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| |Крайнего Севера и| При работе в операционных с| |

| |приравненных к ним| электроинструментарием дополни-| |

| |местностях | тельно: | |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | При работе кварцевых ламп допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 3.|Врач, средний ме-|Фартук непромокаемый |дежурный |

| |дицинский персонал|Перчатки резиновые |до износа |

| |процедурных каби-| | |

| |нетов, хирургичес-| | |

| |ких, гинекологи-| | |

| |ческих, урологи-| | |

| |ческих, стоматоло-| | |

| |гических и кожно-| | |

| |венерологических | | |

| |отделений и каби-| | |

| |нетов | | |

| | | | |

| 4.|Врач, средний и|Платье хлопчатобумажное или |3 на 3 года|

| |младший медицинс-|Костюм хлопчатобумажный |3 на 3 года|

| |кий персонал, кас-|Перчатки резиновые |до износа |

| |телянша, сестра-|Тапочки кожаные на резиновой подош-| |

| |хозяйка, обслужи-|ве или |1 пара |

| |вающие инфекцион-|Тапочки кожаные на кожаной подошве |1 пара |

| |ных, туберкулезных|Чулки хлопчатобумажные или |2 пары |

| |и лепрозных боль-|Носки хлопчатобумажные |2 пары |

| |ных в стационарах |Респиратор марлевый |до износа |

| |

| Примечание. Административно-хозяйственному персоналу|

|противолепрозных учреждений для работы на клиническом дворе должны|

|выдаваться: халат хлопчатобумажный, колпак или косынка|

|хлопчатобумажные, галоши, куртка на утепляющей прокладке, перчатки|

|резиновые технические, рукавицы комбинированные. Указанный комплект|

|должен находиться в проходной клинического двора лепрозория и не|

|подлежит выносу на хозяйственный двор. |

| |

| 5.|Врач и средний|Очки защитные |до износа |

| |медицинский персо-| | |

| |нал, обслуживающие| | |

| |больных трахомой | | |

| | | | |

| 6.|Врач-отоларинголог|Фартук непромокаемый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

| 7.|Врач, средний и|Костюм хлопчатобумажный |дежурный |

| |младший медицинс-|Сапоги кирзовые |1 пара |

| |кий персонал, за-|Рукавицы комбинированные |дежурные |

| |нятые на работах в|Каска |дежурная |

| |шахтах | На участках мокрых работ: | |

| | |Костюм брезентовый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | |Каска с подшлемником |дежурная |

| | | | |

| 8.|Врач и средний|Фартук непромокаемый |дежурный |

| |медицинский персо-|Галоши резиновые |дежурные |

| |нал, занятые на|Перчатки резиновые |до износа |

| |работе с трупами и|Нарукавники клеенчатые |дежурные |

| |трупным материалом|Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 9.|Врач, средний и| При выездах и выходах на участки| |

| |младший медицинс-| и линии: | |

| |кий персонал |Плащ из ткани "плащ-палатка" с ка-| |

| | |пюшоном или |дежурный |

| | |Плащ из ткани "дрилл-саржа" с капю-| |

| | |шоном |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Полуботинки (ботинки) кожаные |2 пары |

| | |Сапоги зимние кожаные |2 пары |

| | | При обслуживании работников| |

| | | участков отгонного животноводст-| |

| | | ва дополнительно: | |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара |

| | | В зимнее время в сельской мест-| |

| | | ности дополнительно: | |

| | |Тулуп в особом, IV и III поясах |дежурный |

| | |Полушубок во II поясе |дежурный |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в I| |

| | |поясе |дежурная |

| | |Валенки в особом, IV, III и II по-|1 пара на 3|

| | |ясах |года |

| | | В районах Крайнего Севера и при-| |

| | | равненных к ним местностях: | |

| | |Унты меховые вместо валенок |1 пара на 4|

| | | |года |

| | |Рукавицы меховые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| | | На время полетов в самолетах| |

| | | (вертолетах), связанных с оказа-| |

| | | нием медицинской помощи населе-| |

| | | нию: | |

| | |Костюм меховой |дежурный |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Сапоги кирзовые |дежурные |

| | |Унты с галошами |дежурные |

| | |Перчатки кожаные на меху |дежурные |

| | |Подшлемник хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Шлем кожаный на меху |дежурный |

| | | | |

| 10.|Врач и средний|Костюм меховой |1 на 4 года|

| |медицинский персо-|Унты меховые |1 пара на 4|

| |нал, обслуживающие| |года |

| |оленеводов, охот-|Рукавицы меховые |1 пара на 2|

| |ников и рыбаков в| |года |

| |районах Крайнего|Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| |Севера и прирав-| | |

| |ненных к ним мест-| | |

| |ностях | | |

| | | | |

| 11.|Врач и средний|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |медицинский персо-|Сапоги кирзовые |1 пара на|

| |нал, обслуживающие| |1,5 года |

| |магистральные тру-|Плащ из непромокаемой ткани с капю-| |

| |бопроводы |шоном |дежурный |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

| 12.|Врач и средний|Комбинезон хлопчатобумажный |дежурный |

| |медицинский персо-|Ботинки кожаные |дежурные |

| |нал, обслуживающие|Рукавицы комбинированные |дежурные |

| |цехи металлурги-| | |

| |ческих и химичес-| | |

| |ких предприятий | | |

| | | | |

| 13.|Врач и средний|Костюм хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| |медицинский персо-|Плащ из ткани "плащ-палатка" | |

| |нал, обслуживающие|с капюшоном |дежурный |

| |геолого-съемочные,|Сапоги кирзовые |1 пара на 3|

| |поисковые, топог-| |года |

| |рафо-геодезичес- |Накомарник |до износа |

| |кие, гидрогеологи-| При работе на территории природ-| |

| |ческие, геофизи-| ных очагов клещевого энцефалита:| |

| |ческие и другие|Костюм противоэнцефалитный | |

| |разведывательные |хлопчатобумажный вместо | |

| |экспедиции, партии|костюма хлопчатобумажного |1 |

| |и отряды в полевых| На время выезда в поле зимой| |

| |условиях | дополнительно: | |

| | |Полушубок в особом и IV поясах |дежурный |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в| |

| | |III, II и I поясах |дежурная |

| | |Валенки в особом, IV, III и II по-| |

| | |ясах |дежурные |

| | | | |

| 14.|Врач, средний и|Фартук из просвинцованной резины |дежурный |

| |младший медицинс-|Юбка из просвинцованной резины |дежурная |

| |кий персонал, ра-|Перчатки из просвинцованной резины |дежурные |

| |ботающие в рентге-|Перчатки хлопчатобумажные |дежурные |

| |новских кабинетах |Очки для адаптации |до износа |

| | | При проявлении рентгеновских| |

| | | пленок дополнительно: | |

| | |Фартук непромокаемый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

| 15.|Врач, средний и|Халат хлопчатобумажный |дежурный |

| |младший медицинс-|Перчатки резиновые |до износа |

| |кий персонал, ру-|Шапочка хлопчатобумажная |дежурная |

| |ководители и спе-| При работе с бета-излучателями| |

| |циалисты, работа-| дополнительно: | |

| |ющие с закрытыми|Очки из органического стекла |дежурные |

| |радиоактивными ис-| | |

| |точниками | | |

| | | | |

| 16.|Врач, средний и| | |

| |младший медицинс-| | |

| |кий персонал, ру-| | |

| |ководители и спе-| | |

| |циалисты, работа-| | |

| |ющие с открытыми| | |

| |радиоактивными | | |

| |веществами: | | |

| |а) суммарной ак-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |тивностью до 1 кБк|Фартук пленочный |дежурный |

| |(килобеккерель) |Перчатки хирургические |до износа |

| | |Нарукавники пленочные |дежурные |

| | |Шапочка хлопчатобумажная |2 |

| | |Полотенце |12 |

| |б) суммарной ак-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |тивностью от 10 до|Фартук пленочный или |дежурный |

| |100 кБк (килобек-|Полукомбинезон пленочный |дежурный |

| |керель) |Нарукавники пленочные |дежурные |

| | |Перчатки хирургические |до износа |

| | |Шапочка хлопчатобумажная |2 |

| | |Полотенце |12 |

| |в) суммарной ак-|Комбинезон хлопчатобумажный |4 |

| |тивностью от 1 до|Белье нательное хлопчатобумажное |2 комплекта|

| |10 МБк (мегабекке-|Фартук пленочный или |дежурный |

| |рель) |Полукомбинезон пленочный или |дежурный |

| | |Пневмокостюм ЛГ-2 |дежурный |

| | |Тапочки кожаные или |1 пара |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Галоши или |дежурные |

| | |Бахилы |дежурные |

| | |Перчатки хирургические |до износа |

| | |Носки хлопчатобумажные неокрашенные|4 пары |

| | |Шапочка хлопчатобумажная |4 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Полотенце |12 |

| | | | |

| 17.|Врач, средний и|Халат хлопчатобумажный |дежурный |

| |младший медицинс-|Фартук прорезиненный с нагрудником |дежурный |

| |кий персонал лабо-|Перчатки резиновые |до износа |

| |раторий |Нарукавники непромокаемые |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На мойке посуды дополнительно: | |

| | |Галоши резиновые |дежурные |

| | | При работе в химических и биохи-| |

| | | мических лабораториях дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | | |

| 18.|Врач и средний ме-|Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |дицинский персонал|Очки защитные |до износа |

| |светоэлектролечеб-| | |

| |ных кабинетов | | |

| | | | |

| 19.|Врач, занятый от-|Перчатки резиновые |до износа |

| |пуском грязелечеб-| | |

| |ных процедур | | |

| | | | |

| 20.|Зубной техник |Фартук непромокаемый |дежурный |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 21.|Лифтер | При выполнении работ в стациона-| |

| | | рах: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| | |Колпак хлопчатобумажный или |2 на 2 года|

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 на 2 года|

| | | | |

| 22.|Младший медицинс-|Комбинезон хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |кий персонал, за-|Галоши резиновые |дежурные |

| |нятый на работе с|Фартук непромокаемый |дежурный |

| |трупами и трупным|Перчатки резиновые |до износа |

| |материалом |Нарукавники клеенчатые |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 23.|Младший медицинс-|Платье хлопчатобумажное или |2 на 2 года|

| |кий персонал, за-|Костюм хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |нятый отпуском|Фартук непромокаемый |дежурный |

| |грязелечебных про-|Сандалии кожаные |1 пара |

| |цедур |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | При транспортировке грязи внутри| |

| | | грязелечебниц и вытруске брезен-| |

| | | тов: | |

| | |Сапоги резиновые вместо сандалий| |

| | |кожаных |1 пара |

| | | | |

| 24.|Младший медицинс-|Фартук непромокаемый |дежурный |

| |кий персонал, за-|Галоши резиновые |дежурные |

| |нятый мойкой су-|Перчатки резиновые |до износа |

| |ден, плевательниц| | |

| |и другого медицин-| | |

| |ского инвентаря | | |

| | | | |

| 25.|Механик; слесарь-| При выполнении работ на смесите-| |

| |ремонтник; рабочий| лях и насосах по ремонту, пере-| |

| | | качке и подогреву сероводород-| |

| | | ной, радоновой и других мине-| |

| | | ральных вод и подаче их в ванны| |

| | | и душевые и по обслуживанию| |

| | | штольни: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | | |

| 26.|Парикмахер женс-| При обслуживании больных в ин-| |

| |кий; парикмахер| фекционных, противотуберкулезных| |

| |мужской | и противолепрозных учреждениях: | |

| | |Платье хлопчатобумажное или |3 на 3 года|

| | |Костюм хлопчатобумажный |3 на 3 года|

| | |Тапочки кожаные |1 пара |

| | |Респиратор марлевый |до износа |

| | | | |

| 27.|Рабочие, занятые у|Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| |мусоросжигательных|щитной пропиткой или |1 |

| |печей и печей по|Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| |кипячению остатков|талкивающей пропиткой |1 |

| |пищи из туберку-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |лезных и инфекци-|Перчатки резиновые |до износа |

| |онных учреждений |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 28.|Рабочий, занятый|Костюм брезентовый или |2 на 2 года|

| |добычей, обработ-|Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| |кой грязи и ее|талкивающей пропиткой |2 на 2 года|

| |транспортировкой к|Фартук прорезиненный |1 |

| |грязелечебницам |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | | На наружных работах зимой в осо-| |

| | | бом, IV, III, II и I поясах до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |дежурные |

| | | | |

| 29.|Рабочий, занятый|Костюм хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |на вытруске и мой-|Фартук прорезиненный |1 |

| |ке брезентов в|Сапоги резиновые |1 пара |

| |грязелечебнице |Перчатки резиновые |1 пара |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 30.|Рабочий, занятый|Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |раздачей минераль-|Фартук клеенчатый |1 |

| |ной воды на источ-|Перчатки резиновые |до износа |

| |никах |Колпак хлопчатобумажный или |2 на 2 года|

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 на 2 года|

| | | | |

| 31.|Средний медицинс-|Сандалии кожаные |1 пара |

| |кий персонал, за-|Перчатки резиновые |до износа |

| |нятый отпуском| | |

| |грязелечебных про-| | |

| |цедур | | |

| | | | |

| 32.|Средний и младший|Фартук непромокаемый с нагрудником |дежурный |

| |медицинский персо-|Галоши резиновые |дежурные |

| |нал, занятый от-|Перчатки резиновые |до износа |

| |пуском водолечеб-| При приготовлении раствора для| |

| |ных процедур | сероводородных ванн: | |

| | |Сапоги резиновые вместо галош рези-| |

| | |новых |до износа |

| | | Дополнительно: | |

| | |Противогаз |дежурный |

| | |Респиратор |до износа |

| | | При приготовлении раствора для| |

| | | радоновых ванн: | |

| | |Фартук пластикатовый вместо фартука| |

| | |непромокаемого с нагрудником |дежурный |

| | |Нарукавники пластикатовые |дежурные |

| | | | |

| 33.|Средний и младший | На наружных работах | |

| |медицинский персо-| в особом, IV, III, II и | |

| |нал, обслуживающий| I поясах зимой: | |

| |психически больных|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |и больных туберку-| | |

| |лезом | | |

| | | | |

| 34.|Слесарь-ремонтник | При выполнении работ в грязеле-| |

| | | чебнице: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | |Противогаз |дежурный |

| |

| II. Санитарно-профилактические учреждения |

| |

| 35.|Врач, средний и| При выездах и выходах на участки| |

| |младший медицинс-| и линии: | |

| |кий персонал сани-|Плащ из ткани "плащ-палатка" с ка-| |

| |тарно-эпидемиоло- |пюшоном |дежурный |

| |гических и дезин-|Галоши резиновые или |дежурные |

| |фекционных станций|Сапоги резиновые |1 пара |

| | | При обслуживании персонала учас-| |

| | | тков отгонного животноводства| |

| | | дополнительно: | |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара |

| | | В зимнее время в сельской мест-| |

| | | ности дополнительно: | |

| | |Тулуп в особом, IV и III поясах |дежурный |

| | |Полушубок во II поясе |дежурный |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в I| |

| | |поясе |дежурная |

| | |Валенки в особом, IV, III и II по-|1 пара на 3|

| | |ясах |года |

| | | В районах Крайнего Севера и при-| |

| | | равненных к ним местностях: | |

| | |Унты меховые |1 пара на 4|

| | | |года |

| | |Рукавицы меховые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| | | | |

| 36.|Врач и средний|Комбинезон хлопчатобумажный |дежурный |

| |медицинский персо-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |нал санитарно-эпи-|Рукавицы комбинированные |дежурные |

| |демиологических | | |

| |станций, обслужи-| | |

| |вающие цехи метал-| | |

| |лургических и хи-| | |

| |мических предприя-| | |

| |тий | | |

| | | | |

| 37.|Врач, средний и|Платье хлопчатобумажное или |дежурное |

| |младший медицинс-|Костюм хлопчатобумажный |дежурный |

| |кий персонал, ра-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ботающие по профи-|Перчатки резиновые анатомические| |

| |лактической дезин-|или |дежурные |

| |фекции |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При газовой дезинфекции дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | При работе в полевых условиях| |

| | | дополнительно: | |

| | |Накомарник |до износа |

| | | При обследовании и обработке| |

| | | территории природных очагов кле-| |

| | | щевого энцефалита: | |

| | |Костюм противоэнцефалитный вместо| |

| | |костюма хлопчатобумажного или| |

| | |платья хлопчатобумажного |1 |

| | |Сапоги кирзовые или |1 пара |

| | |Валенки вместо сапог резиновых |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV, III, II и I поясах |дежурная |

| | |Брюки на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV и III поясах |дежурные |

| | | | |

| 38.|Врач, средний и|Платье хлопчатобумажное или |3 на 3 года|

| |младший медицинс-|Костюм хлопчатобумажный |3 на 3 года|

| |кий персонал, за-|Перчатки резиновые |до износа |

| |нятые эвакуацией|Тапочки кожаные |1 пара |

| |инфекционных боль-|Чулки хлопчатобумажные или |2 пары |

| |ных, в т.ч. на|Носки хлопчатобумажные |2 пары |

| |станциях (отделе-|Респиратор |до износа |

| |ниях) скорой и не-| | |

| |отложной медицинс-| | |

| |кой помощи | | |

| | | | |

| 39.|Врач (в т.ч. ле-| При выездах в очаги инфекционных| |

| |чебно-профилакти- | заболеваний: | |

| |ческих учрежде-|Перчатки резиновые |до износа |

| |ний), выезжающий в|Респиратор марлевый |до износа |

| |очаги инфекционных|Очки защитные |до износа |

| |заболеваний | При газовой дезинфекции дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Противогаз |до износа |

| | | | |

| 40.|Врач, средний и|Комбинезон хлопчатобумажный |дежурный |

| |младший медицинс-|Ботинки кожаные |дежурные |

| |кий персонал, обс-|Перчатки резиновые анатомические |до износа |

| |луживающие дезин-|Нарукавники из непромокаемой ткани |дежурные |

| |фекционные камеры|Чулки хлопчатобумажные или |2 пары |

| |и грязные отделе-|Носки хлопчатобумажные |2 пары |

| |ния санпропускника|Респиратор |до износа |

| | | При работе в помещении дезинфек-| |

| | | ционной камеры дополнительно: | |

| | |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При работе в дезинфекционных| |

| | | камерах на открытом воздухе| |

| | | зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV, III, II и I поясах |дежурная |

| | |Брюки на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV и III поясах |дежурные |

| | | | |

| 41.|Врач, средний и|Халат хлопчатобумажный |дежурный |

| |младший медицинс-|Фартук прорезиненный с нагрудником |дежурный |

| |кий персонал лабо-|Нарукавники непромокаемые |дежурные |

| |раторий |Очки защитные |до износа |

| | | На мойке посуды дополнительно: | |

| | |Галоши резиновые |дежурные |

| | | При работе в химических и биохи-| |

| | | мических лабораториях дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | | |

| 42.|Врач, средний и|Халат противочумного образца |дежурный |

| |младший медицинс-|Пижама хлопчатобумажная или |3 на 3 года|

| |кий персонал, ве-|Платье хлопчатобумажное для женщин |3 на 3 года|

| |теринарный врач,|Тапочки кожаные |1 пара |

| |биолог, энтомолог,|Фартук непромокаемый |дежурный |

| |зоолог, научный|Перчатки резиновые |до износа |

| |сотрудник, вивар-|Косынка противочумного образца |дежурная |

| |щик, занятые в от-|Чулки хлопчатобумажные или |2 пары |

| |делах, лаборатори-|Носки хлопчатобумажные |2 пары |

| |ях и боксах особо|Респиратор |дежурный |

| |опасной инфекции |Очки защитные |до износа |

| | |Полотенце |2 |

| | | При выезде в очаги особо опасных| |

| | | инфекций дополнительно: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный или |3 на 3 года|

| | |Платье хлопчатобумажное |3 на 3 года|

| | |Плащ непромокаемый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV, III, II и I поясах |дежурная |

| | |Брюки на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV и III поясах |дежурные |

| | |Валенки в особом, IV, III и II по-| |

| | |ясах |дежурные |

| | | | |

| 43.|Инженер и техник|Комбинезон хлопчатобумажный |дежурный |

| |санитарно-эпидеми-|Рукавицы комбинированные |дежурные |

| |ологических стан-| | |

| |ций, контролиру-| | |

| |ющие эффективность| | |

| |работы вентиляци-| | |

| |онных установок | | |

| | | | |

| 44.|Работник, выполня-|Комбинезон хлопчатобумажный |2 |

| |ющий лабораторные|Белье нательное |2 комплекта|

| |работы, связанные|Носки хлопчатобумажные неокрашенные|4 пары |

| |с возможностью|Тапочки кожаные или |2 пары |

| |поступления радио-|Ботинки кожаные |2 пары |

| |активных аэрозолей|Перчатки резиновые |до износа |

| |в воздух рабочего|Шапочка хлопчатобумажная |2 |

| |помещения (работы|Респиратор ШБ-1 "Лепесток" |до износа |

| |с радиоактивными|Полотенце |12 |

| |порошками, прием,| | |

| |сортировка и де-| | |

| |зактивация спецо-| | |

| |дежды, загрязнен-| | |

| |ной радиоактивными| | |

| |веществами, выпа-| | |

| |ривание радиоак-| | |

| |тивных растворов и| | |

| |т.д.) вне зависи-| | |

| |мости от общей ак-| | |

| |тивности | | |

| | | | |

| 45.|Средний медицинс-| При выезде на места: | |

| |кий персонал, за-|Платье хлопчатобумажное или |3 на 3 года|

| |нятый дезинфекцией|Костюм хлопчатобумажный |3 на 3 года|

| |в очагах инфекци-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |онных заболеваний |Фартук непромокаемый с нагрудником |дежурный |

| | |Перчатки резиновые анатомические |до износа |

| | |Нарукавники непромокаемые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | |Чулки хлопчатобумажные или |2 пары |

| | |Носки хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Берет или шлем |дежурный |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При газовой дезинфекции дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Фильтрующий промышленный противогаз| |

| | |с патроном марки А |дежурный |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV, III, II и I поясах |дежурная |

| | |Брюки на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV и III поясах |дежурные |

| | | | |

| 46.|Средний и младший| На время уборки помещения: | |

| |медицинский персо-|Фартук непромокаемый |дежурный |

| |нал, обслуживающие|Галоши резиновые |дежурные |

| |чистое отделение| | |

| |санпропускника | | |

| |

| Противочумные учреждения |

| |

| 47.|Врач санитарно-ка-|Плащ непромокаемый |дежурный |

| |рантинной службы|Перчатки резиновые |до износа |

| |(отдела, отделения| На наружных работах зимой допол-| |

| |или пункта) | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV, III, II и I поясах |дежурная |

| | |Валенки в особом,IV, III, II, I по-| |

| | |ясах |дежурные |

| | | При выполнении работы в аэропор-| |

| | | тах на время выхода на старт: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке ком-| |

| | |бинированная с меховым воротником| |

| | |вместо куртки на утепляющей прок-| |

| | |ладке |дежурная |

| | |Галоши резиновые на валенки |дежурные |

| | | | |

| 48.|Врач; средний и|Халат противочумного образца |6 на 2 года|

| |младший медицинс-|Комбинезон из ткани "плащ-палатка" |3 на 2 года|

| |кий персонал; би-|Пижама |2 на 2 года|

| |олог; зоолог |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук непромокаемый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники непромокаемые |дежурные |

| | |Носки хлопчатобумажные или |2 пары на 4|

| | | |месяца |

| | |Чулки хлопчатобумажные |2 пары на 4|

| | | |месяца |

| | |Косынка противочумного образца |6 на 2 года|

| | |Респиратор марлевый |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Полотенце |2 на 2 года|

| | | На время выезда дополнительно: | |

| | |Халат противочумного образца |2 на 2 года|

| | |Комбинезон из ткани "плащ-палатка" |1 на 2 года|

| | |Белье нательное |1 комплект |

| | |Плащ непромокаемый с капюшоном |дежурный |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Чулки хлопчатобумажные или |3 пары |

| | |Носки хлопчатобумажные |3 пары |

| | |Косынка противочумного образца |2 на 2 года|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | В условиях работы на эпизоотиях| |

| | | и вспышках дополнительно: | |

| | |Полушубок |дежурный |

| |

| Примечание. Для зоологов, принимающих участие только в|

|санитарно-профилактической работе, нормы бесплатной выдачи спецодежды,|

|спецобуви и других средств индивидуальной защиты устанавливаются в|

|соответствии с пунктом 53 настоящих Норм. |

| |

| 49.|Водитель автомоби-|Комбинезон из ткани "плащ-палатка" |1 на 2 года|

| |ля, занятый на|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |грузовой и специ-| |года |

| |ализированной ма-|Рукавицы комбинированные с двумя| |

| |шине; кучер |пальцами |2 пары |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | |Валенки (водителям автомобилей,| |

| | |занятым на машинах с неотапливаемы-|1 пара на 2|

| | |ми кабинами) |года |

| | | | |

| 50.|Рабочий, занятый|Комбинезон из ткани "плащ-палатка" |1 |

| |на истребительных|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |работах в свежих| |года |

| |эпизоотических |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| |точках |Полотенце |2 на 2 года|

| | | | |

| 51.|Работник, занятый|Халат противочумного образца |2 |

| |на работах по им-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |мунизации животных|Комбинезон из ткани "плащ-палатка" |2 на 2 года|

| | |Фартук клеенчатый |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Нарукавники клеенчатые |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | |Косынка противочумного образца |2 |

| | |Колпак |2 на 2 года|

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Полотенце |2 на 2 года|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV, III, II и I поясах |1 на 2 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV, III, II и I поясах |1 на 2 года|

| | | | |

| 52.|Средний медицинс-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |кий персонал сани-|Плащ непромокаемый |дежурный |

| |тарно-карантинной |Перчатки резиновые |до износа |

| |службы (отдела,| На наружных работах в особом,| |

| |отделения или пун-| IV, III, II и I поясах зимой| |

| |кта) | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Валенки |дежурные |

| | | При выполнении работы в аэропор-| |

| | | тах на время выхода на старт: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке ком-| |

| | |бинированная с меховым воротником| |

| | |вместо куртки на утепляющей прок-| |

| | |ладке |дежурная |

| | |Галоши резиновые на валенки |дежурные |

| | | | |

| 53.|Средний и младший|Перчатки резиновые |до износа |

| |медицинский персо-|Колпак хлопчатобумажный |3 на 2 года|

| |нал, занятый на|Очки защитные |до износа |

| |работах по уничто-|Противогаз |дежурный |

| |жению грызунов |Полотенце |2 на 2 года|

| | | На время выезда дополнительно: | |

| | |Комбинезон из ткани "плащ-палатка" |2 |

| | |Плащ из ткани "плащ-палатка" с ка-| |

| | |пюшоном |1 на 2 года|

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Рукавицы брезентовые |2 пары |

| | | В условиях работы на эпизоотиях| |

| | | и вспышках: | |

| | |Сапоги резиновые вместо сапог кир-|1 пара на 2|

| | |зовых |года |

| | |Полушубок |дежурный |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3 года|

| | |Валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

| 54.|Средний и младший|Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |медицинский персо-|Комбинезон из ткани "плащ-палатка" |2 на 2 года|

| |нал, занятый при-|Перчатки резиновые |1 пара |

| |готовлением отрав-|Рукавицы комбинированные |2 пары |

| |ленных приманок |Респиратор от пылевидных ядов |до износа |

| | |Противогаз |дежурный |

| | |Полотенце |2 на 2 года|

| | |Очки защитные |до износа |

| |

| III. Аптечные учреждения |

| |

| 55.|Кладовщик; подсоб-| При выполнении работ на приеме| |

| |ный рабочий | лекарственного растительного| |

| | | сырья: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Респиратор |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV, III, II и I поясах |дежурная |

| | | | |

| 56.|Младший медицинс-| При выполнении работ на мойке: | |

| |кий персонал |Фартук прорезиненный с нагрудником |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Галоши |дежурные |

| | |Очки защитные (при мытье посуды| |

| | |из-под кислот) |до износа |

| | | | |

| 57.|Подсобный рабочий |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 58.|Работник, занятый|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ремонтом очков |Напальчники резиновые |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 59.|Фармацевтический |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |персонал, непос-|ком |дежурный |

| |редственно занятый| При работе с ядовитыми вещества-| |

| |изготовлением, | ми, оказывающими раздражающее| |

| |контролем и фасов-| действие на кожу, дополнительно:| |

| |кой лекарств |Фартук прорезиненный вместо фартука| |

| | |хлопчатобумажного с нагрудником |дежурный |

| | |Сапоги резиновые (при работе с кис-| |

| | |лотами и щелочами) |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Нарукавники резиновые |дежурные |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |

| IV. Медицинские научно-исследовательские |

| учреждения и учебные заведения |

| |

| 60.|Научный сотрудник,|Фартук непромокаемый |дежурный |

| |педагогический |Галоши резиновые |дежурные |

| |работник и лабо-|Перчатки резиновые |до износа |

| |рант, работающие в|Нарукавники клеенчатые |дежурные |

| |прозекторских и|Очки защитные |до износа |

| |моргах с трупами и| | |

| |трупным материалом| | |

| | | | |

| 61.|Научный сотрудник| На время полетов в самолетах| |

| |и педагогический| (вертолетах), связанных с оказа-| |

| |работник | нием медицинской помощи населе-| |

| | | нию: | |

| | |Костюм меховой |дежурный |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Унты с галошами |дежурные |

| | |Перчатки кожаные на меху |дежурные |

| | |Подшлемник хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Шлем кожаный на меху |дежурный |

| | | | |

| 62.|Научный сотрудник,|Фартук из просвинцованной резины |дежурный |

| |педагогический |Юбка из просвинцованной резины |дежурная |

| |работник, лабо-|Перчатки из просвинцованной резины |до износа |

| |рант, руководители|Перчатки хлопчатобумажные |дежурные |

| |и специалисты,|Очки для адаптации |до износа |

| |занятые на работе| При проявлении рентгеновских| |

| |в рентгеновских| пленок дополнительно: | |

| |кабинетах |Фартук непромокаемый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

| 63.|Научный сотрудник,|Халат хлопчатобумажный |дежурный |

| |педагогический |Перчатки резиновые |до износа |

| |работник, лабо-|Шапочка хлопчатобумажная |дежурная |

| |рант, руководители| При работе с бета-излучателями| |

| |и специалисты,| дополнительно: | |

| |работающие с зак-|Очки из органического стекла |дежурные |

| |рытыми радиоактив-| | |

| |ными источниками | | |

| | | | |

| 64.|Научный сотрудник,| | |

| |педагогический | | |

| |работник, лабо-| | |

| |рант, руководители| | |

| |и специалисты,| | |

| |работающие с отк-| | |

| |рытыми радиоактив-| | |

| |ными веществами: | | |

| |а) суммарной ак-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |тивностью до 1 кБк|Фартук пленочный |дежурный |

| |(килобеккерель) |Нарукавники пленочные |дежурные |

| | |Перчатки хирургические |до износа |

| | |Шапочка хлопчатобумажная |2 |

| | |Полотенце |12 |

| |б) суммарной ак-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |тивностью от 10 до|Фартук пленочный или |дежурный |

| |100 кБк (килобек-|Полукомбинезон пленочный |дежурный |

| |керель) |Нарукавники пленочные |дежурные |

| | |Перчатки хирургические |до износа |

| | |Шапочка хлопчатобумажная |2 |

| | |Полотенце |12 |

| |в) суммарной ак-|Комбинезон хлопчатобумажный |4 |

| |тивностью от 1 до|Белье нательное хлопчатобумажное |2 комплекта|

| |10 МБк (мегабекке-|Фартук пленочный или |дежурный |

| |рель) |Полукомбинезон пленочный или |дежурный |

| | |Пневмокостюм ЛГ-2 |дежурный |

| | |Нарукавники пленочные |дежурные |

| | |Перчатки хирургические |до износа |

| | |Тапочки кожаные или |1 пара |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Галоши или |дежурные |

| | |Бахилы |дежурные |

| | |Носки хлопчатобумажные неокрашенные|4 пары |

| | |Шапочка хлопчатобумажная |4 |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Полотенце |12 |

| | | | |

| 65.|Научный сотрудник;|Халат хлопчатобумажный |дежурный |

| |лаборант; руково-|Фартук прорезиненный с нагрудником |дежурный |

| |дители и специа-|Перчатки резиновые |до износа |

| |листы лаборатории |Нарукавники непромокаемые |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На мойке посуды дополнительно: | |

| | |Галоши резиновые |дежурные |

| |

| V. Производство бактерийных и биологических |

| препаратов и материалов |

| |

| 66.|Аппаратчик произ-| При выполнении работ в холодиль-| |

| |водства бактерий-| ных камерах: | |

| |ных препаратов;|Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |лаборант; мастер |Чувяки хромовые |2 пары |

| | |Ботинки хромовые утепленные или |1 пара |

| | |Галоши валяные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |3 на 2 года|

| | |Косынка хлопчатобумажная |3 на 2 года|

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Перчатки шерстяные |дежурные |

| | | | |

| 67.|Аппаратчик стери-|Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |лизации и рабочие,|Фартук клеенчатый |дежурный |

| |занятые в авто-|Чувяки хромовые |2 пары |

| |клавной |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Нарукавники непромокаемые |дежурные |

| | |Косынка хлопчатобумажная или |3 на 2 года|

| | |Колпак хлопчатобумажный |3 на 2 года|

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 68.|Бактериолог; био-|Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |лог; биохимик; ин-|Перчатки резиновые |до износа |

| |женер; контролер;|Косынка хлопчатобумажная или |2 на 2 года|

| |лаборант; препара-|Колпак хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |тор; пробоотбор-| | |

| |щик; просмотрщик| | |

| |ампул с инъекцион-| | |

| |ными растворами;| | |

| |подсобный рабочий,| | |

| |занятый в отделе-| | |

| |нии, лаборатории,| | |

| |цехе; слесарь-ре-| | |

| |монтник; техник;| | |

| |укладчик-упаков- | | |

| |щик; электромонтер| | |

| |по ремонту и обс-| | |

| |луживанию электро-| | |

| |оборудования; мас-| | |

| |тер; начальник| | |

| |лаборатории; на-| | |

| |чальник отделения;| | |

| |начальник смены;| | |

| |начальник участка;| | |

| |начальник цеха | | |

| | | | |

| 69.|Дозировщик меди-| При выполнении работ в стериль-| |

| |цинских препара-| ных боксах: | |

| |тов; закатчик ме-|Халат хлопчатобумажный или |2 на 2 года|

| |дицинской продук-|Костюм хирургический |2 на 2 года|

| |ции; запайщик ам-|Белье нательное |1 комплект |

| |пул; наполнитель|Чувяки хромовые |2 пары |

| |ампул; укладчик-|Бахилы |2 пары |

| |упаковщик; лабо-|Перчатки резиновые |4 пары |

| |рант; биолог; мик-|Колпак хлопчатобумажный или |3 на 3 года|

| |робиолог и маши-|Косынка хлопчатобумажная |3 на 3 года|

| |нист сублимацион-|Очки защитные |до износа |

| |ных установок |Респиратор марлевый |до износа |

| | | Запайщику ампул дополнительно: | |

| | |Перчатки трикотажные |12 пар |

| | | | |

| 70.|Кладовщик, работа-|Халат хлопчатобумажный |3 на 3 года|

| |ющий в холодильной|Фартук клеенчатый |1 |

| |камере для хране-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ния полуфабрикатов|Косынка хлопчатобумажная или |3 на 3 года|

| |и готовых препара-|Колпак хлопчатобумажный |3 на 3 года|

| |тов |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | | | |

| 71.|Лаборант и аппара-| При выполнении работ в производ-| |

| |тчики всех наиме-| стве бактерийных препаратов: | |

| |нований |Халат хлопчатобумажный или |2 на 2 года|

| | |Костюм хирургический |2 на 2 года|

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Нарукавники непромокаемые |2 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный |3 на 2 года|

| | | | |

| 72.|Мойщик посуды и|Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |ампул |Косынка хлопчатобумажная или |3 на 2 года|

| | |Колпак хлопчатобумажный |3 на 2 года|

| | |Фартук клеенчатый |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Нарукавники непромокаемые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | | |

| 73.|Печатник флексог-| При выполнении работ по марки-| |

| |рафской печати | ровке ампул с готовой продук-| |

| | | цией: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| | |Чувяки хромовые |2 пары |

| | |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |1 |

| | |Перчатки резиновые |24 пары |

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 на 2 года|

| | | | |

| 74.|Работник, непос-|Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |редственно работа-|Костюм хирургический |5 |

| |ющий с возбудите-|Халат противочумного образца |4 |

| |лями инфекционных|Галоши резиновые |3 пары |

| |заболеваний I и II|Чувяки хромовые |2 пары |

| |групп |Носки хлопчатобумажные |4 пары |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |6 на 2 года|

| | |Косынка хлопчатобумажная |6 на 2 года|

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

| 75.|Работники пункта|Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |сбора крови и сы-|Чувяки хромовые |2 пары |

| |вороток |Перчатки резиновые |6 пар |

| | |Бахилы |2 пары на 2|

| | | |года |

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 на 2 года|

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | | |

| 76.|Стерилизаторщик |Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |материалов и пре-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |паратов |Тапочки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Косынка хлопчатобумажная или |3 на 2 года|

| | |Колпак хлопчатобумажный |3 на 2 года|

| | |Очки защитные |до износа |

| |

| VI. Обслуживание животных |

| |

| 77.|Виварщик | При выполнении работы в питомни-| |

| | | ке и виварии по непосредственно-| |

| | | му обслуживанию лабораторных| |

| | | животных: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| | |Фартук клеенчатый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Нарукавники клеенчатые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |2 на 2 года|

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 на 2 года|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV, III, II и I поясах |1 на 2 года|

| | | При выполнении работ по уходу за| |

| | | крупными подопытными животными и| |

| | | обслуживанием иммунизационных| |

| | | животных: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Косынка хлопчатобумажная или |3 на 2 года|

| | |Колпак хлопчатобумажный |3 на 2 года|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV, III, II и I поясах |дежурная |

| | | | |

| 78.|Работники иммуни-|Халат хлопчатобумажный |3 на 2 года|

| |зационных отделе-|Фартук клеенчатый |дежурный |

| |ний |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Нарукавники непромокаемые |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Колпак хлопчатобумажный |3 на 2 года|

| |

| VII. Производство учебно-наглядных пособий |

| |

| 79.|Виварщик | При выполнении работ в виварии и| |

| | | террариуме: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| | |Фартук клеенчатый |дежурный |

| | |Нарукавники клеенчатые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV, III, II и I поясах |1 на 2 года|

| | | | |

| 80.|Возчик |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Плащ из ткани "плащ-палатка" с ка-| |

| | |пюшоном |дежурный |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Рукавицы ватные |1 пара |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | При работе в мацерационном отде-| |

| | | лении дополнительно: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

| 81.|Контролер нагляд-|Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |ных пособий; окан-|Перчатки резиновые |до износа |

| |товщик отпечатков;| При работе во влажных условиях| |

| |препаратор; раск-| дополнительно: | |

| |расчик диапозити-|Нарукавники непромокаемые |дежурные |

| |вов и фотоотпечат-| | |

| |ков; мастер | | |

| | | | |

| 82.|Мацератор | При выполнении работы по обра-| |

| | | ботке костей человека и крупных| |

| | | животных: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный или |3 на 2 года|

| | |Платье хлопчатобумажное |3 на 2 года|

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | |Перчатки резиновые медицинские |до износа |

| | |Нарукавники клеенчатые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |дежурные |

| | |Полотенце |2 |

| | | При выполнении работы по обра-| |

| | | ботке костей мелких животных,| |

| | | птиц и рыб: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |3 на 2 года|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые медицинские |до износа |

| | |Нарукавники клеенчатые |дежурные |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Косынка хлопчатобумажная или |2 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Полотенце |2 |

| | | | |

| 83.|Модельщик нагляд-|Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |ных пособий |Фартук непромокаемый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | При работе во влажных условиях| |

| | | дополнительно: | |

| | |Нарукавники непромокаемые |дежурные |

| | | | |

| 84.|Монтировщик влаж-| При выполнении работ по изготов-| |

| |ных препаратов | лению влажных (натуральных) пре-| |

| | | паратов: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук непромокаемый с нагрудником |дежурный |

| | |Нарукавники клеенчатые |дежурные |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |2 |

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 |

| | | При варке замазки и раствора| |

| | | дополнительно: | |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

| 85.|Монтировщик кост-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ных препаратов;|Фартук непромокаемый с нагрудником |2 |

| |монтировщик осте-| При выполнении работы по распи-| |

| |ологических кол-| ловке и сверлению костей допол-| |

| |лекций; монтиров-| нительно: | |

| |щик скелетов мел-|Косынка хлопчатобумажная или |2 |

| |ких животных |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

| 86.|Муляжист | При выполнении работы по изго-| |

| | | товлению муляжей и костновоско-| |

| | | вых препаратов, искусственных| |

| | | скелетов и моделей: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |2 |

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 |

| | | При работе с кислотами и щелоча-| |

| | | ми дополнительно: | |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | | При работе с пластмассой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

| 87.|Обрезчик анатоми-| При выполнении работ по обработ-| |

| |ческого материала | ке костей человека и крупных| |

| | | животных: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный или |3 на 2 года|

| | |Платье хлопчатобумажное |3 на 2 года|

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки резиновые медицинские |до износа |

| | |Нарукавники клеенчатые |дежурные |

| | |Полотенце |2 |

| | | При выполнении работ по обработ-| |

| | | ке костей мелких животных, птиц| |

| | | и рыб: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |3 на 2 года|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Перчатки резиновые медицинские |до износа |

| | |Нарукавники клеенчатые |дежурные |

| | |Косынка хлопчатобумажная или |2 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Полотенце |2 |

| | | | |

| 88.|Отборщик анатоми-|Костюм хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |ческого материала|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |и работник, заня-|Белье нательное |2 комплекта|

| |тый сбором, эваку-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ацией и захороне-|Плащ непромокаемый с капюшоном |дежурный |

| |нием трупов и|Сапоги резиновые |1 пара |

| |трупных органов|Перчатки резиновые |до износа |

| |человека и живот-|Нарукавники клеенчатые |дежурные |

| |ных |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |2 |

| | |Косынка хлопчатобумажная |2 |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | Зимой при выезде на линию свыше| |

| | | 50 км дополнительно: | |

| | |Полушубок |дежурный |

| | |Валенки с галошами |дежурные |

| | | | |

| 89.|Подсобный рабочий| При выполнении работы в мацера-| |

| |и уборщик произ-| ционном отделении: | |

| |водственных и слу-|Костюм хлопчатобумажный |3 на 2 года|

| |жебных помещений |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | При работе в цехах, кроме маце-| |

| | | рационного отделения: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | При мытье полов дополнительно: | |

| | |Галоши резиновые |1 пара |

| | | На наружных работах подсобному| |

| | | рабочему зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 90.|Препаратор биоло-| При выполнении работы по обра-| |

| |гических объектов| ботке биосырья: | |

| |и лаборант |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Нарукавники клеенчатые |дежурные |

| | | | |

| 91.|Препаратор по мик-|Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |розоологии; заго-|Колпак хлопчатобумажный или |2 на 2 года|

| |товитель блоков по|Косынка хлопчатобумажная |2 на 2 года|

| |гистологии, цито-| | |

| |логии, эмбриологии| | |

| | | | |

| 92.|Препаратор скеле-|Халат хлопчатобумажный |3 на 2 года|

| |тов мелких живот-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |ных |Перчатки резиновые медицинские |дежурные |

| | |Нарукавники клеенчатые |дежурные |

| | |Полотенце |2 |

| | | | |

| 93.|Препаратор срезов| При выполнении работ по обработ-| |

| |по анатомии | ке костей человека и крупных| |

| | | животных: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный или |3 на 2 года|

| | |Платье хлопчатобумажное |3 на 2 года|

| | |Белье нательное |2 комплекта|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки резиновые медицинские |до износа |

| | |Нарукавники клеенчатые |дежурные |

| | |Полотенце |2 |

| | | | |

| 94.|Приемщик биологи-|Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |ческих материалов |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

| 95.|Слесарь-ремонтник | При выполнении работ в мацераци-| |

| | | онном отделении: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

| 96.|Таксидермист |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук непромокаемый с нагрудником |дежурный |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |1 |

| | |Косынка хлопчатобумажная |1 |

| | | | |

| 97.|Укладчик-упаковщик|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

| 98.|Электромонтер по| При выполнении работ в мацераци-| |

| |ремонту и обслужи-| онном отделении: | |

| |ванию электрообо-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |рудования |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |

| VIII. Заготовка, выращивание и обработка |

| медицинских пиявок |

| |

| 99.|Заведующий загото-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |вительным пунктом;|Плащ непромокаемый с капюшоном |1 на 4 года|

| |диспетчер |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|100.|Лаборант по выра-| При выполнении работ по разведе-| |

| |щиванию медицинс-| нию и выращиванию медицинских| |

| |ких пиявок | пиявок: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Галоши резиновые |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |3 на 2 года|

| | |Косынка хлопчатобумажная |3 на 2 года|

| | | При выполнении работ на базе| |

| | | летнего и зимнего хранения пия-| |

| | | вок: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |3 на 2 года|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Галоши резиновые |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |3 на 2 года|

| | |Косынка хлопчатобумажная |3 на 2 года|

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | | При выполнении работ по разведе-| |

| | | нию и выращиванию пиявок в пру-| |

| | | дах и водоемах: | |

| | |Плащ непромокаемый |1 на 4 года|

| | |Сапоги резиновые с длинными голени-| |

| | |щами вместо галош резиновых |1 пара |

| | | | |

|101.|Научный сотрудник;| При выполнении работ по разведе-| |

| |заведующий лабора-| нию и выращиванию медицинских| |

| |торией | пиявок: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Галоши резиновые |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |дежурные |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |3 на 2 года|

| | |Косынка хлопчатобумажная |3 на 2 года|

| | | | |

|102.|Товаровед; уклад-| При выполнении работ на базе| |

| |чик-упаковщик | летнего и зимнего хранения пия-| |

| | | вок: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |3 на 2 года|

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Галоши резиновые |1 пара |

| | |Нарукавники прорезиненные |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |3 на 2 года|

| | |Косынка хлопчатобумажная |3 на 2 года|

| | | | |

|103.|Уборщик производс-| При выполнении работ в помещени-| |

| |твенных и служеб-| ях: | |

| |ных помещений;|Халат хлопчатобумажный |2 на 2 года|

| |подсобный рабочий |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Галоши резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Колпак хлопчатобумажный или |3 на 2 года|

| | |Косынка хлопчатобумажная |3 на 2 года|

| |

| IX. Прачечные |

| |

|104.|Аппаратчик белье-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |вых сушильных ус-|Косынка хлопчатобумажная или |1 |

| |тановок, гладиль-|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |щик, контролер,| | |

| |маркировщик, заня-| | |

| |тые в сушильно-| | |

| |гладильных цехах| | |

| |(отделениях); при-| | |

| |емщик заказов,| | |

| |занятый на выдаче| | |

| |чистого белья | | |

| | | | |

|105.|Аппаратчик мылова-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |рения |Фартук непромокаемый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|106.|Комплектовщик | При выполнении работ в отделени-| |

| |белья; контролер| ях приемки и сортировки грязного| |

| |качества обработки| белья: | |

| |одежды и белья;|Халат хлопчатобумажный |2 на 1,5|

| |приемщик заказов;| |года |

| |подсобный рабочий;|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |учетчик |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Косынка хлопчатобумажная или |2 на 1,5|

| | | |года |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 на 1,5|

| | | |года |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|107.|Лаборант химико-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |бактериологическо-|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |го анализа; химик | | |

| | | | |

|108.|Оператор стираль-| При выполнении работ на ручной и| |

| |ных машин | механизированной стирке, на за-| |

| | | мочке белья: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 на 1,5|

| | | |года |

| | |Фартук непромокаемый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Портянки |2 пары |

| | |Косынка хлопчатобумажная или |2 на 1,5|

| | | |года |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 на 1,5|

| | | |года |

| | | | |

|109.|Отжимщик белья на|Халат хлопчатобумажный |2 на 1,5|

| |центрифугах | |года |

| | |Фартук непромокаемый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Портянки |2 пары |

| | |Косынка хлопчатобумажная или |2 на 1,5|

| | | |года |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 на 1,5|

| | | |года |

| | | | |

|110.|Подсобный рабочий | При выполнении работ на всех| |

| | | участках (кроме участка приемки| |

| | | белья): | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук непромокаемый |дежурный |

| | |Косынка хлопчатобумажная или |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | | На наружных работах зимой допол-| || | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV, III и II поясах |по поясам |

| | | | |

|111.|Слесарь-ремонтник;| При выполнении работ по ремонту| |

| |электромонтер по| и обслуживанию прачечного обору-| |

| |ремонту и обслужи-| дования, водопровода и канализа-| |

| |ванию электрообо-| ции: | |

| |рудования |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|112.|Уборщик производс-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |твенных и служеб-|Галоши резиновые |1 пара |

| |ных помещений |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Косынка хлопчатобумажная или |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |

| X. Протезное производство |

| |

|113.|Комплектовщик по-| При выполнении работы по подбору| |

| |луфабрикатов меди-| металлических полуфабрикатов для| |

| |цинских изделий | протезов: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный |2 |

| | | | |

|114.|Ординатор-ортопед-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |протезист; инже-|Колпак хлопчатобумажный |2 |

| |нер-протезист; | | |

| |младшая медицинс-| | |

| |кая сестра по ухо-| | |

| |ду за больными;| | |

| |техник-протезист | | |

| | | | |

|115.|Пошивщик шорно-се-|Фартук хлопчатобумажный |1 |

| |дельных изделий |Нарукавники хлопчатобумажные |2 пары |

| | | | |

|116.|Рабочий | При выполнении работ: | |

| | | По блоковке деталей из жесткой| |

| | | кожи: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный |2 |

| | |Нарукавники клеенчатые |2 пары |

| | | По изготовлению и подгонке гла-| |

| | | зопротезов: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | По изготовлению гипсовых моделей| |

| | | для протезно-ортопедических из-| |

| | | делий: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | По изготовлению, ремонту и под-| |

| | | гонке деревопротезов: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный |2 |

| |

| XI. Общие профессии |

| |

|117.|Водитель автомоби-| При работе на санитарном автомо-| |

| |ля | биле: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |2 пары |

| | | Зимой при работе на автомобиле с| |

| | | неотапливаемой кабиной дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2,5|

| | | |года |

| | | | |

|118.|Полотер | При выполнении работ немеханизи-| |

| | | рованным способом: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|119.|Электромеханик по|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ремонту и обслужи-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ванию медицинского| При выходе и выезде в другие ор-| |

| |оборудования; | ганизации дополнительно: | |

| |электромеханик по|Плащ непромокаемый |дежурный |

| |ремонту и обслужи-| При выезде в другие населенные| |

| |ванию медицинского| пункты: | |

| |рентгеновского |Тулуп в особом, IV и III поясах |дежурный |

| |оборудования; |Полушубок во II поясе |дежурный |

| |электромеханик по|Куртка на утепляющей прокладке в| |

| |ремонту и обслужи-|других районах |дежурная |

| |ванию электронной|Валенки в особом, IV, III и II по-| |

| |медицинской аппа-|ясах |дежурные |

| |ратуры; электроме-| | |

| |ханик по ремонту и| | |

| |обслуживанию меди-| | |

| |цинских оптических| | |

| |приборов; электро-| | |

| |механик по ремонту| | |

| |и обслуживанию| | |

| |наркозно-дыхатель-| | |

| |ной аппаратуры;| | |

| |руководители и| | |

| |специалисты, не-| | |

| |посредственно | | |

| |занятые на монта-| | |

| |же, демонтаже и| | |

| |ремонте медицинс-| | |

| |кого оборудования| | |

| |и аппаратуры | | |

| | | | |

| |

| Примечание. Работникам, должности которых предусмотрены в пунктах 13|

|и 37 настоящих Норм, а также работникам противочумных учреждений при|

|работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых|

|или зараженных энцефалитным клещом, в Республике Башкортостан,|

|Республике Бурятия, Республике Карелия, Республике Коми, Республике|

|Татарстан, Удмуртской Республике, Алтайском крае, Краснодарском крае,|

|Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Архангельской|

|области, Вологодской области, Иркутской области, Кемеровской области,|

|Кировской области, Курганской области, Нижегородской области,|

|Новосибирской области, Омской области, Пермской области, Самарской|

|области, Свердловской области, Тверской области, Томской области,|

|Тюменской области, Челябинской области, Читинской области выдается|

|дополнительно следующий комплект защитной одежды: |

| |

| |Рубашка верхняя из тонкого трико-| |

| |тажного полотна |1 на 2 года|

| |Рубашка нижняя из толстого трико-| |

| |тажного полотна |1 на 2 года|

| |Головная накидка, пропитанная диэ-| |

| |тилтолуамидом |1 на 2 года|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 12

к постановлению Минтруда РФ

от 29 декабря 1997 г. N 68

Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам

сельского и водного хозяйств

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Профессия или | Наименование средств |Норма выда-|

|п/п | должность | индивидуальной защиты |чи на год|

| | | |(единицы |

| | | |или комп-|

| | | |лекты) |

|————|——————————————————|———————————————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| I. Полеводство и землеустройство |

| |

|1. |Аппаратчик муко-| При выполнении работ на механи-| |

| |мольного производ-| зированном зерноочистительном| |

| |ства | пункте: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | |Респиратор |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|2. |Машинист; рабочий | При молотьбе и выполнении работ| |

| | | на соломокопнителе: | |

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|3. |Объездчик; сторож|Плащ хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |(полевой) |кивающей пропиткой |дежурный |

| | | | |

|4. |Оператор заправоч-| При выполнении работ по заправке| |

| |ных станций | трактора, комбайна и других са-| |

| | | моходных сельскохозяйственных| |

| | | машин: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный с кис-| |

| | |лотозащитной пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | При работе с этилированным бен-| |

| | | зином дополнительно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|5. |Оператор полей|Сапоги резиновые |1 пара |

| |орошения и фильт-|Рукавицы комбинированные |3 пары |

| |рации | | |

| | | | |

|6. |Рабочий, занятый в|Сапоги резиновые |1 пара |

| |дошнике на кваше-| | |

| |нии капусты | | |

| | | | |

|7. |Рабочий, занятый в|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |теплице |Фартук хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | При обработке баклажан во время| |

| | | цветения дополнительно: | |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|8. |Рабочий, занятый|Фартук клеенчатый с нагрудником |1 |

| |изготовлением тор-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |фоперегнойных гор-|Респиратор |до износа |

| |шочков | | |

| | | | |

|9. |Рабочий, занятый|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |на вязке, подвеши-|Респиратор |до износа |

| |вании и снятии| | |

| |табачных гаванок и| | |

| |гирлянд махорки,| | |

| |на увлажнении, ук-| | |

| |ладке, сортировке| | |

| |табака и махорки;| | |

| |уборщик производс-| | |

| |твенных и служеб-| | |

| |ных помещений | | |

| | | | |

|10. |Рабочий, занятый|Респиратор |до износа |

| |на гренажном заво-| | |

| |де | | |

| | | | |

|11. |Рабочий, занятый|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |на дроблении, сме-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |шивании и высеве|Респиратор |до износа |

| |минеральных удоб-|Очки защитные |до износа |

| |рений | | |

| | | | |

|12. |Рабочий, занятый|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |на обмолоте лубя-|Рукавицы комбинированные |2 пары |

| |ных культур; рабо-|Очки защитные |до износа |

| |чий занятый на| При выполнении работ на ворохо-| |

| |ворохоочистителе | очистителе: | |

| |хлопка-сырца |Респиратор |до износа |

| | | | |

|13. |Рабочий, занятый|Комбинезон хлопчатобумажный |дежурный |

| |на обмолоте ядови-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |тых лекарственно-|Респиратор |до износа |

| |технических куль-|Очки защитные |до износа |

| |тур | При выполнении работ на бараба-|до износа |

| | | нах дополнительно: | |

| | |Шлем брезентовый (для занятых на| |

| | | | |

|14. |Рабочий, занятый|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |на обработке пло-|Фартук хлопчатобумажный |1 |

| |довых культур са-|Рукавицы комбинированные |2 пары |

| |доводства и на об-| На обработке кустарников облепи-| |

| |резке деревьев,| хи: | |

| |кустарников и ви-|Костюм из плотной ткани вместо фар-| |

| |ноградных лоз |тука хлопчатобумажного |1 на 2 года|

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка лавсано-вискозная на утепля-| |

| | |ющей прокладке |1 на 3 года|

| | | | |

|15. |Рабочий, занятый|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |на огневой сушке|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |табака в сушилках | | |

| | | | |

|16. |Рабочий, занятый|Фартук хлопчатобумажный |1 |

| |на очистке льнот-|Рукавицы комбинированные |2 пары |

| |ресты и сушке хме-|Респиратор |до износа |

| |ля | | |

| | | | |

|17. |Рабочий, занятый|Фартук хлопчатобумажный с водоот-| |

| |на очистке свеклы |талкивающей пропиткой с нагрудником|1 на 2 года|

| | | | |

|18. |Рабочий, занятый|Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| |на пасынковании и|талкивающей пропиткой |1 |

| |вершковании таба-|Респиратор |до износа |

| |ка, ломке, низке| | |

| |табачного листа,| | |

| |рубке и вязке в| | |

| |снопики махорки | | |

| | | | |

|19. |Рабочий, занятый|Сапоги резиновые |1 пара |

| |на посеве и про-| | |

| |полке риса | | |

| | | | |

|20. |Рабочий, занятый|Сапоги резиновые |1 пара |

| |на ручной косьбе в| | |

| |заболоченных мес-| | |

| |тах | | |

| | | | |

|21. |Рабочий, занятый|Рукавицы комбинированные |2 пары |

| |на ручной уборке и|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |сортировке овощей | | |

| | | | |

|22. |Рабочий, занятый|Полукомбинезон хлопчатобумажный с| |

| |на сборе чая |водоотталкивающей пропиткой |1 |

| | |Нарукавники хлорвиниловые |2 пары |

| | | | |

|23. |Рабочий, занятый|Халат хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| |на сборе ядовитых|Фартук прорезиненный |2 |

| |лекарственных рас-|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |тений |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|24. |Рабочий, занятый|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |на упаковке, ка-|ком |дежурный |

| |либровке, мойке и|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |дроблении плодов | | |

| | | | |

|25. |Рабочий, занятый|Комбинезон хлопчатобумажный с кис-| |

| |приготовлением |лотозащитной пропиткой |1 |

| |растворов ядохими-|Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| |катов, приманок,|Шлем хлопчатобумажный |1 |

| |протравливанием |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| |семян, заправкой| |года |

| |растворами ядохи-|Перчатки резиновые |3 пары |

| |микатов емкостей и|Нарукавники |до износа |

| |машин, опрыскива-|Респиратор |до износа |

| |нием, опылением,|Очки защитные |до износа |

| |разбрасыванием | На сухом протравливании семян: | |

| |ядовитых приманок,|Комбинезон хлопчатобумажный из пы-| |

| |испытанием ядов в|ленепроницаемой ткани вместо комби-| |

| |полевых условиях |незона хлопчатобумажного с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |1 |

| | | | |

|26. |Рабочий и мастер,|Комбинезон хлопчатобумажный с водо-| |

| |занятые на паровой|отталкивающей пропиткой |дежурный |

| |морилке коконов |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | | | |

|27. |Рабочий и техник,|Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| |занятые обнаруже-| |года |

| |нием саранчи в|Шлем хлопчатобумажный с накомарни-| |

| |плавнях рек и озер|ком из марли |2 |

| | | | |

|28. |Рабочий парниково-|Фартук хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| |го хозяйства на|Ботинки тканевые на деревянной по-| |

| |биотопливе |дошве |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | | | |

|29. |Тракторист-маши- |Костюм хлопчатобумажный из пыленеп-| |

| |нист сельскохозяй-|роницаемой ткани |1 |

| |ственного произ-|Рукавицы комбинированные |2 пары |

| |водства |Очки защитные |до износа |

| | | При работе на электротракторе| |

| | | дополнительно: | |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | Для женщин дополнительно: | |

| | |Блуза и головной убор |2 комплекта|

| | | |на 2 года |

| | | На наружных работах на тракторе| |

| | | зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке или |по поясам |

| | |Костюм утепленный для механизаторов| |

| | |сельского хозяйства |по поясам |

| | | При работе на дождевальных по-| |

| | | ливных машинах, механизмах и| |

| | | насосных станциях на сточных| |

| | | водах дополнительно: | |

| | |Плащ непромокаемый |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Шлем непромокаемый |до износа |

| | | При выполнении работ по поливу| |

| | | сельскохозяйственных культур: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | При выполнении работ на комбай-| |

| | | не: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный из пылене-| |

| | |проницаемой ткани |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При выполнении работ по обслу-| |

| | | живанию барабана дополнительно: | |

| | |Шлем брезентовый |1 |

| | | Для женщин дополнительно: | |

| | |Блуза и головной убор |2 комплекта|

| | | |на 2 года |

| | | При выполнении работ по извест-| |

| | | кованию и внесению удобрений в| |

| | | почву: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный из пылене-| |

| | |проницаемой ткани |1 |

| | |Шлем хлопчатобумажный из пыленепро-| |

| | |ницаемой ткани |до износа |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | Для женщин дополнительно: | |

| | |Блуза и головной убор |2 комплекта|

| | | |на 2 года |

| | | Постоянно занятым на работах по| |

| | | известкованию и внесению удобре-| |

| | | ний в почву зимой дополнительно:| |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке или|по поясам |

| | |Костюм утепленный для механизаторов| |

| | |сельского производства |по поясам |

| |

| Примечание. |

| Трактористам-машинистам: |

| при выполнении транспортных работ на тракторе зимой и в поле|

|дополнительно выдаются валенки на срок носки "по поясам"; |

| при работе на дождевальных поливочных машинах и механизмах вместо|

|плаща непромокаемого дежурного может выдаваться костюм для|

|трактористов-машинистов при работе на поливочных машинах на срок носки|

|1 год. |

| |

|30. |Хронометражист | При выполнении работ по испыта-| |

| | | нию сельскохозяйственной техники| |

| | | в полевых условиях: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный из| |

| | |пыленепроницаемой ткани |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Очки защитные |до износа |

| |

| II. Животноводство, птицеводство, ветеринария |

| |

|31. |Бригадир; оператор|Комплект для работниц сельского| |

| |животноводческих |хозяйства или халат хлопчатобумаж-| |

| |комплексов и меха-|ный |1 |

| |низированных ферм |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | Оператору животноводческих комп-| |

| | | лексов и механизированных ферм| |

| | | при выполнении работ по выращи-| |

| | | ванию телят и на обслуживании| |

| | | коров-кормилиц с телятами допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Жилет утепленный из лавсановой тка-| |

| | |ни |1 на 2 года|

| | | | |

|32. |Бригадир; оператор|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |птицефабрик и ме-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |ханизированных | При выполнении работ в инкубато-| |

| |ферм | ре: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | При выполнении работ в кормоце-| |

| | | хе: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | При выполнении работ на яйцеск-| |

| | | ладе: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|33. |Бригадир; рабочий | При выполнении работ по сор- | |

| | | тировке молодняка птиц: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|34. |Бригадир; оператор|Комплект для работниц сельского| |

| |свиноводческих |хозяйства или халат хлопчатобумаж-| |

| |комплексов и меха-|ный с водоотталкивающей пропиткой |1 |

| |низированных ферм;|Фартук прорезиненный |1 |

| |свиновод |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|35. |Ветеринарный врач;|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ветеринарный |Безрукавка утепленная |1 на 2 года|

| |фельдшер; санитар|Фартук прорезиненный |1 на 2 года|

| |ветеринарный сель-|Сапоги резиновые или галоши резино-|1 пара на 2|

| |скохозяйственных |вые |года |

| |предприятий, вете-|Перчатки резиновые |2 пары |

| |ринарных и ветери-| | |

| |нарно-санитарных | | |

| |станций (станций| | |

| |по борьбе с болез-| | |

| |нями животных),| | |

| |ветеринарных по-| | |

| |ликлиник, лечеб-| | |

| |ниц, участков и| | |

| |пунктов, погранич-| | |

| |ных и охранно-ка-| | |

| |рантинных ветпунк-| | |

| |тов и лабораторий,| | |

| |смотровых ветпунк-| | |

| |тов на скотопро-| | |

| |гонных трассах;| | |

| |ветеринарный врач,| | |

| |ветеринарный | | |

| |фельдшер, санитар| | |

| |ветеринарный по| | |

| |обработке и уходу| | |

| |за животными-про-| | |

| |дуцентами сибире-| | |

| |язвенных и преци-| | |

| |питирующих сыворо-| | |

| |ток в биопромыш-| | |

| |ленности | | |

| | | | |

|36. |Ветеринарный врач,|Совик меховой |1 на 4 года|

| |ветеринарный |Плащ хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |фельдшер, зоотех-|кивающей пропиткой |1 на 3 года|

| |ник, санитар вете-|Тобоки оленьи |1 пара на 2|

| |ринарный тундровых| |года |

| |ветеринарных отря-|Накомарник |1 на 2 года|

| |дов, ветучастков и|Бродни кожаные |1 пара на 2|

| |экспедиций по| |года |

| |борьбе с эпизооти-| | |

| |ями в районах| | |

| |Крайнего Севера | | |

| | | | |

|37. |Ветеринарный врач,|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ветеринарный |Колпак или косынка хлопчатобумажные|1 |

| |фельдшер, санитар| | |

| |ветеринарный ве-| | |

| |тинспекции на же-| | |

| |лезнодорожном | | |

| |транспорте; вете-| | |

| |ринарный врач,| | |

| |лаборант, санитар| | |

| |ветеринарный вет-| | |

| |лаборатории, лабо-| | |

| |ратории по иссле-| | |

| |дованию кожмех-| | |

| |сырья, по ветса-| | |

| |нэкспертизе пище-| | |

| |вых продуктов сан-| | |

| |лабораторий, эпи-| | |

| |зоотических отря-| | |

| |дов и мясоконт-| | |

| |рольных станций | | |

| | | | |

|38. |Ветеринарный врач,|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ветеринарный |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| |фельдшер, санитар| |года |

| |ветеринарный, ла-|Колпак или косынка хлопчатобумажные|1 |

| |борант, препаратор| | |

| |цеха биопромышлен-| | |

| |ности по обработке| | |

| |животных-продуцен-| | |

| |тов, сывороточных| | |

| |производств каран-| | |

| |тинов, изоляторов,| | |

| |производств сиби-| | |

| |реязвенных и пре-| | |

| |ципитирующих сыво-| | |

| |роток, а также по| | |

| |изготовлению диаг-| | |

| |ностических и вак-| | |

| |цинных препаратов | | |

| | | | |

|39. |Ветеринарный врач,|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ветеринарный |Плащ непромокаемый |1 на 3 года|

| |фельдшер, санитар|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |ветеринарный отря-| |года |

| |дов постоянно дей-|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |ствующих противо-| На наружных работах зимой допол-| |

| |ящурных экспедиций| нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | На наружных работах зимой в IV и| |

| | | особом поясах: | |

| | | Вместо куртки на утепляющей| |

| | | прокладке и брюк на утепляющей| |

| | | прокладке: | |

| | |Совик меховой |1 на 4 года|

| | |Тобоки оленьи |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Рукавицы меховые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Шапка-ушанка |1 на 3 года|

| | | | |

|40. |Ветеринарный врач,|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |инженер-химик, |Фартук с нагрудником из поливинил-| |

| |лаборант, занятый|хлоридного пластика |дежурный |

| |в радиологических|Чулки пластиковые из пленки Р80-277| |

| |отделах ветеринар-|или Р80-193 |1 пара |

| |ных лабораторий |Нарукавники из поливинилхлоридного| |

| | |пластика |1 пара |

| | |Перчатки нейритовые |4 пары |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|41. |Ветеринарный |Комбинезон прорезиненный |1 на 2 года|

| |фельдшер, санитар|Нарукавники прорезиненные |дежурные |

| |ветеринарный де-|Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |зинфекционных от-|Фартук прорезиненный |дежурный |

| |рядов, дезопромс-|Перчатки резиновые технические |дежурные |

| |танций и дезопром-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |пунктов, ветери-| Зимой дополнительно: | |

| |нарно-санитарных |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |отрядов |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки с галошами |по поясам |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|42. |Возчик | При выполнении работ на подвозке| |

| | | жидких кормов: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | | | |

|43. |Гуртовщик (провод-|Плащ непромокаемый |дежурный |

| |ник по сопровожде-|Сапоги кирзовые |1 пара на|

| |нию животных) | |1,5 года |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |дежурные |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Рукавицы теплые |1 пара |

| | | Проводники скота по железной| |

| | | дороге дополнительно: | |

| | |Тулуп в IV и III поясах |дежурный |

| | |Полушубок вместо куртки на утепля-| |

| | |ющей прокладке во II и I поясах |дежурный |

| | | | |

|44. |Дояр; оператор ма-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |шинного доения |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Жилет утепленный из вискозно-лавса-| |

| | |новой ткани |1 на 2 года|

| | | | |

|45. |Животновод | При выполнении работ на скотном| |

| | | дворе (подвозка и раздача кор-| |

| | | мов, уборка навоза и другие ра-| |

| | | боты внутри ферм и станций ис-| |

| | | кусственного осеменения): | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | | При пастьбе скота дополнительно:| |

| | |Плащ непромокаемый с водоотталкива-| |

| | |ющей пропиткой или плащ прорезинен-| |

| | |ный удлиненный |1 на 2 года|

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | При выполнении работ по уходу за| |

| | | верблюдами и волами: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|46. |Жокей; тренер ло-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |шадей |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

|47. |Заведующий лабора-| При работе в лабораторных комна-| |

| |торией, отделом и| тах (микроскопия, серологические| |

| |другими подразде-| гистологические исследования) в| |

| |лениями ветеринар-| условиях обычного режима: | |

| |ных научно-иссле-|Халат хлопчатобумажный |2 |

| |довательских инс-|Колпак или косынка хлопчатобумажные|2 |

| |титутов, станций;|Полотенце |1 |

| |биолог, ветеринар-| При выполнении работ в лаборато-| |

| |ный врач, лабо-| риях, на экспериментальных базах| |

| |рант, научные сот-| в условиях закрытого режима (с| |

| |рудники (младшие и| санитарным пропускником): | |

| |старшие), препара-|Халат противочумного образца |2 |

| |тор, санитар, ра-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ботающие с живыми|Чулки (носки) хлопчатобумажные |3 пары на 1|

| |культурами возбу-| |год |

| |дителей сибирской|Косынка противочумного образца |2 |

| |язвы, бруцеллеза,|Тапочки кожаные |2 пары |

| |туберкулеза, сапа,|Полотенце |1 |

| |лептоспироза, | При работе в стерильном боксе: | |

| |паратифа, пасте-|Халат хлопчатобумажный |дежурный |

| |реллеза, рожи,|Колпак или косынка хлопчатобумажные|дежурные |

| |ящура, чумы, лей-|Фартук прорезиненный или полиэтиле-| |

| |коза, анаэробных и|новый |дежурный |

| |других бактериаль-|Тапочки кожаные |дежурные |

| |ных вирусных ин-|Полотенце |дежурное |

| |фекций или с мате-| При заражении подопытных живот-| |

| |риалами, заражен-| ных и контроле биологических| |

| |ными возбудителями| препаратов в вивариях: | |

| |этих инфекций, а|Халат хлопчатобумажный |дежурный |

| |также с патогенны-|Косынка или колпак хлопчатобумажные|дежурные |

| |ми грибами, токси-|Фартук прорезиненный с нагрудником |дежурный |

| |нами и эктопарази-|Нарукавники прорезиненные |дежурные |

| |тами |Галоши резиновые |дежурные |

| | |Полотенце |дежурное |

| | |Безрукавка теплая или куртка на| |

| | |утепляющей прокладке |дежурная |

| | | При вскрытии трупов зараженных| |

| | | подопытных животных и взятии| |

| | | пастматериала для исследований| |

| | | во вскрывочных (секционных) по-| |

| | | мещениях: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|1 |

| | |Галоши резиновые |1 пара |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Нарукавники прорезиненные или поли-| |

| | |этиленовые |1 пара |

| | |Полотенце |1 |

| | | При работе с культурами возбуди-| |

| | | телей сапа и респираторных ин-| |

| | | фекций: | |

| | |Респиратор |1 |

| | |Очки защитные |1 |

| | | При работе в очагах распростра-| |

| | | нения клещей и других опасных| |

| | | для человека насекомых: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Сетка защитная для головы |до износа |

| | |Перчатки резиновые |1 пара |

| | | | |

|48. |Консервировщик |Фартук хлопчатобумажный с водоот-| |

| |пантов |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Нарукавники хлопчатобумажные с во-| |

| | |доотталкивающей пропиткой |1 пара |

| | | | |

|49. |Конюх |Фартук хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|50. |Кроликовод, зверо-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |вод, бригадир зве-|Фартук прорезиненный |2 |

| |роводческой и кро-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |лиководческой ферм|Сапоги резиновые |1 пара |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | При выполнении работы по непос-| |

| | | редственному обслуживанию зверей| |

| | | дополнительно: | |

| | |Рукавицы кожаные |1 пара |

| | | | |

|51. |Наездник |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|52. |Оленевод, бригадир|Полушубок |1 на 6 лет |

| |оленеводческой |Валенки |1 пара на 3|

| |бригады | |года |

| | | | |

|53. |Оператор овцевод-| При выполнении работ на электро-| |

| |ческих комплексов| стригальном пункте: | |

| |и механизированных|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |ферм |ком |1 |

| | |Нарукавники хлопчатобумажные или| |

| | |прорезиненные |1 пара |

| | | | |

|54. |Препаратор; сани-| При постоянной работе: | |

| |тар | Во вскрывочных (секционных) по-| |

| | | мещениях на вскрытии трупов по-| |

| | | допытных животных, зараженных| |

| | | возбудителями инфекционных бо-| |

| | | лезней, указанных в пункте 47| |

| | | настоящих Норм, а также при обс-| |

| | | луживании трупосжигательных| |

| | | печей: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Колпак хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Нарукавники клеенчатые |дежурные |

| | |Перчатки резиновые |1 пара |

| | |Безрукавка теплая |1 на 2 года|

| | |Полотенце |дежурное |

| | |Респиратор |до износа |

| | | В вивариях по уходу за подопыт-| |

| | | ными животными, зараженными па-| |

| | | тогенными микробами, вирусами,| |

| | | грибами и токсинами: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Фартук прорезиненный или клеенчатый|1 на 2 года|

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники клеенчатые |1 пара |

| | |Полотенце |1 |

| | |Респиратор |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Шлем зимний |по поясам |

| | | На мойке посуды и в автоклавных| |

| | | помещениях: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | |Косынка хлопчатобумажная |1 |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником| |

| | |или с полиэтиленовым нагрудником |дежурный |

| | |Нарукавники прорезиненные |дежурные |

| | |Галоши резиновые |дежурные |

| | | | |

|55. |Рабочие, обслужи-|Плащ хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |вающие скот на вы-|кивающей пропиткой |1 на 2 года|

| |гонах и отгонных|Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| |пастбищах при| |года |

| |круглогодовой пас-|Полушубок |1 на 3 года|

| |тьбе (животновод,|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| |коневод, чабан и|Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| |бригадир) |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | | При работе на отгонных пастбищах| |

| | | дополнительно: | |

| | |Тулуп на бригаду |1 на 4 года|

| | | Чабану: | |

| | |Бекеша удлиненная вместо полушубка |1 на 4 года|

| | | Животноводу, занятому на пастьбе| |

| | | скота: | |

| | |Плаща из прорезиненной ткани вместо| |

| | |хлопчатобумажного с водоотталкиваю-| |

| | |щей пропиткой |1 на 2 года|

| | | | |

|56. |Рабочий | При выполнении работ на засолке| |

| | | каракуля и смушки: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Перчатки резиновые |1 пара |

| | | При выполнении работ на заточке| |

| | | режущих пар стригальных машинок| |

| | | и их регулировке: | |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Фартук брезентовый с нагрудником |дежурный |

| | | При выполнении работ на биоочис-| |

| | | тных сооружениях навозотрупосжи-| |

| | | гательных печей: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | |на 2 года |

| | |Противогаз |до износа |

| | |Рукавицы брезентовые |2 пары |

| | | При выполнении работ по уходу и| |

| | | обработке животных - продуцентов| |

| | | сибиреязвенных и бруцеллезных| |

| | | преципитирующих сывороток: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |2 |

| | |Фартук хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 на 2 года|

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |1 пара |

| | |Шлем хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| | |Галоши резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

|57. |Рабочий по уходу и|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |обработке животных|Фартук хлопчатобумажный с водоот-| |

| |сывороточных про-|талкивающей пропиткой |1 |

| |изводств, каранти-|Чуни резиновые |1 пара |

| |нов, изоляторов,|Рукавицы комбинированные |1 пара |

| |цехов по изготов-| Для рабочих малеиновых цехов| |

| |лению диагности-| дополнительно: | |

| |ческих и вакцинных|Очки защитные |до износа |

| |препаратов; авток-| | |

| |лавщик, машинист| | |

| |моечных машин,| | |

| |монтажист и рабо-| | |

| |чий по приготовле-| | |

| |нию и варке сред,| | |

| |растворов, по сня-| | |

| |тию шкур, разделке| | |

| |туш, рабочий| | |

| |утильцеха | | |

| | | | |

|58. |Рыбовод |Фартук хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Плащ прорезиненный |дежурный |

| | | | |

|59. |Санитар ветеринар-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ный, дезинфектор|Фартук прорезиненный |1 |

| |ветеринарно-бакте-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |риологических и|Рукавицы комбинированные |1 пара |

| |других лабораторий|Нарукавники |1 пара |

| |по вскрытию трупов|Очки защитные |до износа |

| |павших животных,| | |

| |по уходу за подо-| | |

| |пытными животными,| | |

| |ветинспекции на| | |

| |железнодорожном | | |

| |транспорте и в би-| | |

| |опромышленности | | |

| | | | |

|60. |Электромонтер по| При выполнении работ в стериль-| |

| |ремонту и обслужи-| ных боксах и лабораторных комна-| |

| |ванию электрообо-| тах по ремонту специального обо-| |

| |рудования, сле-| рудования: | |

| |сарь-ремонтник |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| |

| III. Молочное и мясное скотоводство, |

| коневодство, охотоводство, ветеринария и рыболовство в |

| районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных |

| к районам Крайнего Севера |

| |

|61. |Ветеринарный врач,|Брюки меховые |1 на 2 года|

| |ветеринарный |Совик меховой |1 на 4 года|

| |фельдшер, зоотех-|Чулки меховые |1 пара |

| |ник, санитар вете-|Шапка-ушанка |1 на 2 года|

| |ринарный предпри-|Рукавицы меховые |1 пара |

| |ятий сельского|Торбаза из оленьих и конских каму-|1 пара на 2|

| |хозяйства в ветсе-|сов |года |

| |ти (ветпунктов,| | |

| |ветучастков, отря-| | |

| |дов, экспедиций и| | |

| |станций по борьбе| | |

| |с болезнями живот-| | |

| |ных, районных| | |

| |ветеринарных стан-| | |

| |ций, участковых| | |

| |ветеринарных ле-| | |

| |чебниц, ветеринар-| | |

| |ных лабораторий) | | |

| | | | |

|62. |Дояр; оператор|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |животноводческих |Жилет меховой |1 на 2 года|

| |комплексов и меха-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |низированных ферм;|Валенки на резиновой подошве |1 на 2 года|

| |оператор машинного| | |

| |доения | | |

| | | | |

|63. |Животновод |Валенки на резиновой подошве |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Шапка-ушанка меховая |1 на 2 года|

| | | | |

|64. |Конюх (в том числе|Совик меховой (двойной) |1 на 3 года|

| |бригадир) |Брюки меховые |1 на 2 года|

| | |Торбаза из оленьих и конских каму-|1 пара на 2|

| | |сов |года |

| | |Чулки меховые |1 пара |

| | |Рукавицы меховые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

|65. |Оленевод (брига-|Совик суконный или камлея из хлоп-| |

| |дир, рабочий, ра-|чатобумажной ткани |1 на 2 года|

| |бочий чумов, пас-|Сапоги резиновые высокие объемные| |

| |тух) |под утеплитель |1 пара |

| | |Накомарник |1 на 3 года|

| | |Очки защитные |1 на 3 года|

| | |Совик меховой двойной (зимний) |1 на 2 года|

| | |Брюки двойные (из камусов и телячь-| |

| | |их шкур) |1 на 2 года|

| | |Плащ из водонепроницаемой ткани |1 |

| | |Тобоки |1 пара |

| | |Чулки из оленьих шкур |3 пары |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Шапка меховая |1 на 2 года|

| | |Рукавицы из оленьих лап |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

|66. |Охотник промысло-|Куртка из шинельного сукна |1 на 2 года|

| |вый |Брюки из шинельного сукна |1 на 2 года|

| | |Сапоги резиновые высокие объемные| |

| | |под утеплитель |1 пара |

| | |Накомарник |1 на 3 года|

| | |Очки защитные |1 на 3 года|

| | |Доха из оленьих шкур |1 на 2 года|

| | |Брюки из оленьих шкур |1 на 2 года|

| | |Чулки из оленьих шкур |3 пары |

| | |Рукавицы из оленьих лап |2 пары |

| | |Унты из оленьих лап |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Плащ брезентовый |1 на 2 года|

| | |Спальный мешок |1 на 2 года|

| | | | |

|67. |Рыбак прибрежного| При выполнении работ по подвод-| |

| |лова | ному и прибрежному лову: | |

| | |Костюм рыбацкий |1 |

| | |Плащ прорезиненный |1 на 2 года|

| | |Полушубок |1 на 2 года|

| | |Фартук прорезиненный (при обработке| |

| | |рыбы) |1 |

| | |Нарукавники прорезиненные |1 пара |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Валенки |1 пара на|

| | | |1,5 года |

| | |Шапка-ушанка |1 на 2 года|

| | |Рукавицы меховые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные или пер-| |

| | |чатки резиновые на трикотажной ос-| |

| | |нове |4 пары |

| | |Жилет рабочий страховочный |1 на 2 года|

| | |Накомарник |1 на 3 года|

| | |Очки защитные |1 на 3 года|

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| |

| IV. Станции и пункты искусственного осеменения |

| сельскохозяйственных животных |

| |

|68. |Ветеринарный врач |Халат хлопчатобумажный (белый) |1 |

| | | | |

|69. |Зоотехник |Халат хлопчатобумажный (белый) |1 |

| | | | |

|70. |Лаборант | При выполнении работ с жидким| |

| | | азотом: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|71. |Оператор по искус-| При выполнении работ по искусст-| |

| |ственному осемене-| венному осеменению: | |

| |нию животных и|Халат хлопчатобумажный (белый) |дежурный |

| |птиц |Халат хлопчатобумажный (темный) |1 |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При работе с жидким азотом до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | При выполнении работ по взятию| |

| | | спермы у производителей: | |

| | |Халат хлопчатобумажный (темный) |1 |

| | |Халат хлопчатобумажный (белый) |дежурный |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | | | |

|72. |Уборщик произ-| При выполнении работ на станции| |

| |водственных и слу-| искусственного осеменения: | |

| |жебных помещений |Халат хлопчатобумажный (темный) |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| |

| V. Госинспекция по качеству сельхозпродуктов |

| |

|73. |Государственный | При выполнении работ по проверке| |

| |инспектор по ка-| качества картофеля и плодоовощей| |

| |честву сельскохо-| на холодильниках (агрономы; то-| |

| |зяйственной про-| вароведы): | |

| |дукции и продуктов|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |ее переработки | При выполнении работ по проверке| |

| | | качества скота, птицы, мяса,| |

| | | молока, кожевенно-мехового| |

| | | сырья, кишечного и вторичного| |

| | | сырья технических культур на| |

| | | льно-пенькозаводах, сахарных| |

| | | заводах и других предприятиях и| |

| | | приемозаготовительных базах (зо-| |

| | | отехник, ветеринарный врач и аг-| |

| | | роном): | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Перчатки резиновые |1 пара |

| | | В районах Крайнего Севера и в| |

| | | местностях, приравненных к райо-| |

| | | нам Крайнего Севера: | |

| | |Совик меховой |1 на 4 года|

| | |Плащ хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой |1 на 3 года|

| | |Тобоки оленьи |1 пара на 2|

| | | |года |

| |

| VI. Водное хозяйство |

| |

|74. |Багермейстер | При выполнении работ на земсна-| |

| | | ряде: | |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|75. |Бурильщик шпуров;|Костюм брезентовый |1 |

| |машинист буровой|Рукавицы брезентовые |дежурные |

| |установки | При работе в сыром грунте допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|76. |Взрывник |Плащ хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой |дежурный |

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | | При работе в мокром грунте до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|77. |Гидромониторщик | При выполнении работ в забое: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | | | |

|78. |Машинист насосных| При выполнении работ по перекач-| |

| |установок | ке сточных и дренажных вод на| |

| | | полях орошения: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Перчатки резиновые |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | | |

|79. |Мостовщик | При выполнении работ по мощению| |

| | | откосов гидротехнических соору-| |

| | | жений: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Наколенники |12 пар |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|80. |Обходчик пути и|Плащ хлопчатобумажный с водооттал-| |

| |искусственных со-|кивающей пропиткой |1 на 4 года|

| |оружений |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | | | |

|81. |Проходчик на по-| При выполнении работ в шурфах: | |

| |верхностных рабо-|Рукавицы брезентовые |6 пар |

| |тах, крепильщик | При работе в сыром грунте: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|82. |Рабочий | При выполнении работ на ремонте| |

| | | осушительного канала дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | При выполнении работ на рытье| |

| | | колодцев для канализации, стро-| |

| | | ительстве колодцев и рытье кот-| |

| | | лованов: | |

| | |Костюм брезентовый |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | При выполнении работ по обходу и| |

| | | учету распределения сточных вод| |

| | | на полях орошения: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Плащ непромокаемый |дежурный |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | При выполнении работ по ремонту| |

| | | и обслуживанию оросительных,| |

| | | дренажных и канализационных| |

| | | сетей с сооружениями на них, ис-| |

| | | пользуемыми для транспортировки| |

| | | сточных вод на полях орошения: | |

| | |Костюм прорезиненный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Шлем непромокаемый |дежурный |

| | |Перчатки резиновые |6 пар |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | При выполнении работ на укладке| |

| | | дренажных труб: | |

| | |Костюм прорезиненный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| |

| Примечание: |

| Рабочим, занятым на укладке дренажных труб в районах Нечерноземной|

|зоны, выдается дополнительно костюм зимний из лавсано-вискозной ткани|

|артикул 86020 с масловодозащитной пропиткой на срок носки - 2 года. |

| |

|83. |Рабочий, занятый|Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| |на мелиоративных,|талкивающей пропиткой |1 |

| |ирригационных ра-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ботах, при работе|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |на экскаваторе-| Зимой дополнительно: | |

| |землечерпалке; |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |тракторист-маши- |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| |нист и водитель| | |

| |автомобиля машин-| | |

| |но-мелиоративных | | |

| |станций, занятые| | |

| |на мелиоративных и| | |

| |ирригационных ра-| | |

| |ботах | | |

| |

| VII. Креолиновое производство |

| |

|84. |Аппаратчик варки;| При выполнении работ в креолино-| |

| |подсобный рабочий;| вом производстве: | |

| |слесарь-ремонтник |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|85. |Пробоотборщик |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|86. |Промывальщик-про- |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |парщик цистерн |защитной пропиткой |1 |

| | |Сапоги кожаные на деревянных гвоз-| |

| | |дях |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Противогаз |дежурный |

| | | | |

|87. |Рабочий | При выполнении работ на выработ-| |

| | | ке мыла ТИМ: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | При выполнении работ на выработ-| |

| | | ке дезинсекталина: | |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | | |

|88. |Слесарь-ремонтник | При выполнении работ на ремонт-| |

| | | ных работах в хранилищах: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| |

| VIII. Камышитовые заводы |

| |

|89. |Заготовщик трост-|Костюм брезентовый |1 |

| |ника |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на|

| | | |1,5 года |

| | | | |

|90. |Рабочий | При выполнении работ на обрезке| |

| | | матов на пиле: | |

| | |Нарукавники хлопчатобумажные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Респиратор |до износа |

| | | При выполнении работ на погрузке| |

| | | и выгрузке камыша: | |

| | |Куртка брезентовая |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Плащ брезентовый |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|91. |Рабочий, занятый|Фартук брезентовый |1 на 9 ме-|

| |заготовкой крюч-| |сяцев |

| |ков; рабочий, за-|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |нятый на разборке,|Очки защитные |дежурные |

| |резке, рубке,| | |

| |сборке камыша;| | |

| |возчик; транспор-| | |

| |тировщик | | |

| |

| IX. Общие профессии предприятий сельского |

| и водного хозяйств |

| |

|92. |Аппаратчик регене-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |рации |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|93. |Водитель автомоби-| При выполнении работ на ветери-| |

| |ля | нарных спецмашинах (ДУК и ВДН): | |

| | | Дополнительно к нормам, установ-| |

| | | ленным для водителей автомобилей| |

| | | всех марок грузовых и специаль-| |

| | | ных автомашин по отраслевым нор-| |

| | | мам: | |

| | |Фартук прорезиненный |1 |

| | |Перчатки резиновые |1 пара |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | | | |

|94. |Кладовщик | При выполнении работ на отпуске| |

| | | бензина и смазочных материалов: | |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | При работе с этилированным бен-| |

| | | зином: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Нарукавники резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки резиновые |1 пара |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|95. |Кладовщик, подсоб-|Комбинезон из пыленепроницаемой| |

| |ный рабочий, заня-|ткани |1 |

| |тые приемом, от-|Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| |пуском, хранением,|Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| |упаковкой, расфа-| |года |

| |совкой и сортиров-|Перчатки резиновые |3 пары |

| |кой, транспорти-|Рукавицы комбинированные |1 пара |

| |ровкой, погрузкой|Шлем хлопчатобумажный |1 |

| |и разгрузкой ядо-|Очки защитные |до износа |

| |химикатов и мине-|Респиратор |до износа |

| |ральных удобрений | Рабочим на погрузке и разгрузке| |

| | | при наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | | |

|96. |Кузнец ручной ков-|Фартук брезентовый |2 |

| |ки |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|97. |Кучер | При выполнении работ на легковом| |

| | | транспорте: | |

| | |Плащ хлопчатобумажный с водооттал-| |

| | |кивающей пропиткой |дежурный |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | | | |

|98. |Лаборант | При выполнении работ с этилиро-| |

| | | ванным бензином: | |

| | |Фартук резиновый с нагрудником |1 на 2 года|

| | |Нарукавники резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Перчатки резиновые |1 пара |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|99. |Мастер | При выполнении работ на обслужи-| |

| | | вании и ремонте машинно-трактор-| |

| | | ного парка в полевых условиях: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | | | |

|100.|Машинист моечных| При выполнении работ на мойке| |

| |машин | тракторов и сельскохозяйственных| |

| | | машин и их деталей: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой с нагрудником |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | При выполнении работ на мойке| |

| | | деталей в ваннах: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой с нагрудником |2 |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Нарукавники хлопчатобумажные с кис-| |

| | |лотозащитной пропиткой |2 пары |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|101.|Машинист холодиль-| При выполнении работ по обслужи-| |

| |ных установок | ванию холодильно-газового агре-| |

| | | гата: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы брезентовые |2 пары |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Противогаз |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|102.|Монтажник по мон-| При выполнении работ по монтажу| |

| |тажу стальных и| установок с ветродвигателями: | |

| |железобетонных |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |конструкций |Пояс предохранительный |до износа |

| | | Зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |дежурные |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|103.|Моторист электро-| При выполнении работ на обслужи-| |

| |двигателей | вании дизельной электростанции: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | | |

|104.|Начальник базы,| При выполнении работ на торговой| |

| |кладовщик, опера-| нефтебазе: | |

| |тор товарный |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Противогаз шланговый |дежурный |

| | |Плащ из непромокаемой ткани |дежурный |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|105.|Плотник |Фартук хлопчатобумажный |2 |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Пояс предохранительный |дежурный |

| | | | |

|106.|Подсобный рабочий | При выполнении работ на дорожках| |

| | | ипподрома: | |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | | | |

|107.|Пчеловод |Халат хлопчатобумажный |1 на 2 года|

| | |Предохранительная сетка |до износа |

| | | В районах Сибири и Дальнего Вос-| |

| | | тока дополнительно: | |

| | |Костюм противоэнцефалитный |1 на 2 года|

| | | | |

|108.|Работник, выполня-|Комбинезон и шлем хлопчатобумажные| |

| |ющий работу по|из пыленепроницаемой ткани |1 |

| |подаче сигналов |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Плащ с капюшоном с кислотозащитной| |

| | |пропиткой |1 на 3 года|

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | Постоянно занятым только на на-| |

| | | ружных работах зимой дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке в| |

| | |особом, IV и III поясах | по поясам |

| | | | |

|109.|Работник, занятый|Комбинезон хлопчатобумажный из пы-| |

| |дезинфекцией, де-|ленепроницаемой ткани |1 |

| |зинсекцией и дера-|Шлем хлопчатобумажный из пыленепро-| |

| |тизацией складс-|ницаемой ткани |1 |

| |ких, животновод-|Белье нательное |2 комплекта|

| |ческих и производ-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |ственных помеще-|Рукавицы кислотозащитные КР |3 пары |

| |ний, а также теп-|Очки защитные |до износа |

| |лиц, парников,|Респиратор |до износа |

| |железнодорожных | При работе с жидкими ядохимика-| |

| |вагонов, судов и| тами: | |

| |других объектов |Комбинезон хлопчатобумажный с кис-| |

| | |лотозащитной пропиткой вместо ком-| |

| | |бинезона хлопчатобумажного из пыле-| |

| | |непроницаемой ткани |1 |

| | |Шлем хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| | |щитной пропиткой вместо шлема хлоп-| |

| | |чатобумажного из пыленепроницаемой| |

| | |ткани |1 |

| | |Фартук прорезиненный |2 |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | При наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|110.|Работник, занятый|Комбинезон хлопчатобумажный с кис-| |

| |обработкой живот-|лотозащитной пропиткой |1 |

| |ных и уничтожением|Шлем суконный |1 на 2 года|

| |насекомых - пере-|Фартук хлопчатобумажный с кислото-| |

| |носчиков болезней|защитной пропиткой |2 |

| |ядохимикатами в|Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| |жидкой, сыпучей и| |года |

| |аэрозольной формах|Перчатки резиновые |3 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|111.|Работник научно-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |исследовательских |Перчатки резиновые |дежурные |

| |организаций, заня-| В полевых условиях дополнитель-| |

| |тый разработкой и| но: | |

| |испытанием новых|Комбинезон хлопчатобумажный с кис-| |

| |средств и способов|лотозащитной пропиткой |дежурный |

| |борьбы с вредите-|Сапоги резиновые |1 пара |

| |лями и болезнями|Очки защитные |до износа |

| |сельскохозяйствен-|Респиратор |до износа |

| |ных растений | | |

| | | | |

|112.|Работник по каран-|Комбинезон хлопчатобумажный из пы-| |

| |тину растений,|ленепроницаемой ткани |1 |

| |занятый досмотром|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |и экспертизой под-|Очки защитные |до износа |

| |карантинных мате-|Респиратор |до износа |

| |риалов, а также| | |

| |работник по защите| | |

| |растений с приме-| | |

| |нением ядохимика-| | |

| |тов | | |

| | | | |

|113.|Работники фумига-|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |ционных отрядов: |защитной пропиткой |1 |

| |водитель автомоби-|Сапоги резиновые или ботинки кожа-| |

| |ля, лаборант, на-|ные |1 пара |

| |чальник отряда,|Плащ непромокаемый с капюшоном с| |

| |рабочий, старший|пленочным покрытием |1 на 3 года|

| |специалист (агро-|Берет суконный |1 на 2 года|

| |ном, инженер),|Перчатки резиновые, рукавицы бре-| |

| |старший техник,|зентовые, рукавицы кислотозащитные| |

| |техник |КР |2 пары |

| | | Рабочим отрядов при наружных| |

| | | работах зимой дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | | |

|114.|Рабочий | При выполнении работ на приемке,| |

| | | сортировке и браковке грязных и| |

| | | промасленных крупных деталей: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |дежурный |

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| | | При выполнении работ на укладке| |

| | | дерна: | |

| | |Наколенники |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | | При выполнении работ по приему,| |

| | | отпуску, хранению, заправке,| |

| | | транспортировке и внесению в| |

| | | почву аммиачной воды и жидкого| |

| | | аммиака: | |

| | | При работе с аммиачной водой: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный с водо-| |

| | |отталкивающей пропиткой |1 |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | При работе с жидким аммиаком: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой с нагрудником |2 |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный с кис-| |

| | |лотозащитной пропиткой |1 |

| | |Шлем хлопчатобумажный с кислотоза-| |

| | |щитной пропиткой |1 |

| | |Перчатки резиновые кислото-, щело-| |

| | |честойкие |4 пары |

| | |Сапоги резиновые кислото-, щелочес-| |

| | |тойкие |1 пара |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Респиратор |до износа |

| | | На наружных работах зимой всем| |

| | | дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|115.|Слесарь по ремонту| При выполнении работ по ремонту| |

| |автомобилей, в том| автомобилей, работающих на эти-| |

| |числе занятый на| лированном бензине: | |

| |мойке двигателей|Фартук резиновый с нагрудником |1 на 2 года|

| |автомобилей |Перчатки резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | | |

|116.|Слесарь-ремонтник | При выполнении работ по ремонту| |

| | | машин, емкостей и специальной| |

| | | аппаратуры, используемых для| |

| | | опыления и опрыскивания растений| |

| | | ядохимикатами: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | | На наружных работах зимой допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | При выполнении работ на обслужи-| |

| | | вании и ремонте машинно-трактор-| |

| | | ного парка в полевых условиях: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы комбинированные |2 пары |

| | | | |

|117.|Сортировщик | При выполнении работ на приемке,| |

| | | сортировке и браковке грязных и| |

| | | промасленных крупных деталей: | |

| | |Фартук хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |дежурный |

| | |Рукавицы комбинированные |3 пары |

| |

| Примечание: |

| Нормы настоящего раздела распространяются также на работников|

|станций по защите зеленых насаждений. |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 13

к постановлению Минтруда РФ

от 29 декабря 1997 г. N 68

Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды,

специальной обуви и других средств индивидуальной

защиты работникам рыбной промышленности

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Профессия или | Наименование средств |Норма выда-|

|п/п | должность | индивидуальной защиты |чи на год|

| | | |(единицы |

| | | |или комп-|

| | | |лекты) |

|————|——————————————————|———————————————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| I. Суда производственного флота и обслуживающие суда при работе |

| на добыче рыбы в промысловых районах Баренцева, Гренландского, |

| Норвежского, Северного, Охотского и Берингова морей, в северной и |

| северо-западной частях Атлантического океана, а также в Тихом океане |

| севернее 42° северной широты и в Антарктике южнее 40° южной широты |

| |

|1. |Бондарь; матрос | При выполнении бондарных работ| |

| | | и ремонте тары: | |

| | |Костюм брезентовый |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Костюм рыбацкий |1 на 5,5|

| | | |месяца |

| | |Костюм утепленный для рыбаков |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Свитер полушерстяной |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье теплое |2 комплекта|

| | | |на 8 меся-|

| | | |цев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |3 пары |

| | |Портянки шерстяные |2 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |24 пары |

| | |Перчатки резиновые |24 пары |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16|

| | | |месяцев |

| | | | |

|2. |Боцман; мастер по|Костюм брезентовый |1 на 8 ме-|

| |добыче рыбы; мас-| |сяцев |

| |тер по обработке|Костюм рыбацкий |1 на 3,5|

| |рыбы; матрос всех| |месяца |

| |наименований, кро-|Костюм утепленный для рыбаков |1 на 8 ме-|

| |ме матроса-водола-| |сяцев |

| |за, матроса (обра-|Свитер полушерстяной |1 на 16 ме-|

| |ботчика), матроса| |сяцев |

| |(уборщика), матро-|Белье нательное |3 пары |

| |са (официанта);|Сапоги кожаные |2 комплекта|

| |плотник; прием-|Нарукавники прорезиненные |3 пары |

| |щик-сдатчик пище-|Перчатки хлопчатобумажные | |

| |вой продукции;|трикотажные |48 пар |

| |столяр |Перчатки резиновые |24 пары |

| | |Портянки шерстяные |2 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |24 пары |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | При выполнении работ на промыс-| |

| | | ловых судах: | |

| | |Сапоги жиростойкие вместо сапог|1 пара на 8|

| | |кожаных |месяцев |

| | | | |

|3. |Буфетчик; матрос|Халат хлопчатобумажный |3 |

| |(официант) |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | |Передник |3 |

| | | | |

|4. |Бухгалтер; инженер|Костюм хлопчатобумажный или халат| |

| |(экономист); инс-|хлопчатобумажный |1 |

| |пектор; перевод-|Куртка на утепляющей прокладке |1 пара на|

| |чик; счетовод | |16 месяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | | | |

|5. |Водолаз всех наи-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |менований; матрос-| |сяцев |

| |водолаз |Плащ прорезиненный с капюшоном |1 на 2 года|

| | |Сапоги кожаные высокие |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Рукавицы кожаные |3 пары |

| | |Полушубок |1 на 32 ме-|

| | | |сяца |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Галоши на валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Шапка-ушанка с кожаным верхом |1 на 32 ме-|

| | | |сяца |

| | | Шерстяное белье: | |

| | |Свитер |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Рейтузы |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Феска |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Перчатки |3 пары |

| | |Чулки |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Носки |3 пары |

| | |Чулки меховые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Варежки |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| |

| Примечания: |

| 1. Шерстяное белье выдается в личное пользование каждому водолазу и|

|надевается только на время спуска в воду. При работах на больших|

|глубинах и в особо холодное время норма выдачи шерстяного белья|

|увеличивается в два раза. |

| 2. Водолазным специалистам на время спуска в воду шерстяное белье|

|выдается как дежурное по нормам, предусмотренным для выдачи шерстяного|

|белья водолазов. |

| 3. Водолазам легкого снаряжения при спуске в воду выдается только|

|шерстяное белье (свитер, рейтузы, чулки), а также подшлемник и кеды со|

|сроком носки - до износа. |

| |

|6. |Врач; медицинская|Халат медицинский |3 |

| |сестра; фельдшер |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Свитер полушерстяной |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | | | |

|7. |Гидроакустик; на-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |чальник радиостан-| |сяцев |

| |ции; начальник|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| |судового пункта| |сяцев |

| |радиоконтроля; |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| |радиооператор всех| |месяцев |

| |наименований; |Свитер полушерстяной |1 на 16 ме-|

| |радиотехник; элек-| |сяцев |

| |трорадионавигатор |Перчатки хлопчатобумажные трико- | |

| | |тажные |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Шапка вязаная |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|8. |Главный технолог;|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |инженер по норми-| |сяцев |

| |рованию труда; ин-|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| |женер-электрик | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трико- | |

| | |тажные |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|9. |Заведующий продо-|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| |вольствием; на-| |сяцев |

| |чальник снабжения;|Брюки на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| |подшкипер | |сяцев |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|10. |Инженер по добыче|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |рыбы; инженер-тех-| |сяцев |

| |нолог |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Свитер полушерстяной |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Перчатки резиновые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | | | |

|11. |Инспектор безопас-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |ности мореплавания| |сяцев |

| |и портового надзо-|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| |ра; капитан-нас-| |сяцев |

| |тавник; начальник|Плащ прорезиненный |1 на 16 ме-|

| |промысловой экспе-| |сяцев |

| |диции (флотилии);|Сапоги кожаные |1 пара |

| |начальник промыс-|Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| |лового района |ные |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|12. |Камбузник |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук прорезиненный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | | |

|13. |Капитан-директор; |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |капитан; помощник| |сяцев |

| |капитана всех на-|Костюм утепленный для рыбаков |1 на 16 ме-|

| |именований | |сяцев |

| | |Плащ прорезиненный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|14. |Кастелянша; сани-|Халат хлопчатобумажный |3 |

| |тар |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | | | |

|15. |Кладовщик; подсоб-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |ный рабочий | |сяцев |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|16. |Матрос (обработ-|Костюм брезентовый |1 на 8 ме-|

| |чик) | |сяцев |

| | |Костюм рыбацкий |1 на 5,5|

| | | |месяца |

| | |Костюм утепленный для рыбаков |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Свитер полушерстяной |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье теплое |3 комплекта|

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |48 пар |

| | |Перчатки резиновые |36 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |4 пары |

| | |Портянки шерстяные |6 пар |

| | |Рукавицы брезентовые |24 пары |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|17. |Матрос (уборщик);|Халат хлопчатобумажный |3 |

| |уборщик производс-|Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| |твенных и служеб-| |месяцев |

| |ных помещений |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | | При уборке мест общего пользо-| |

| | | вания дополнительно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | | | |

|18. |Машинист всех на-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |именований (кроме| |сяцев |

| |рабочего по стирке|Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| |и ремонту спецо-| |месяцев |

| |дежды; машиниста|Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| |компрессорных ус-| |20 дней |

| |тановок); кочегар|Сетка кочегарская |3 на 8 ме-|

| |всех наименований | |сяцев |

| | |Козырьковые очки |до износа |

| | | | |

|19. |Машинист компрес-|Полуплащ из плащ-палатки |1 на 2 года|

| |сорных установок|Брюки на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| |(водолазной помпы)| |сяцев |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Полушубок |1 на 32 ме-|

| | | |сяца |

| | |Валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Галоши на валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Шапка-ушанка |1 на 32 ме-|

| | | |сяца |

| | |Рукавицы теплые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | | | |

|20. |Машинист печатной|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |машины; наборщик| |сяцев |

| |на наборных стро-|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |коотливных машинах|Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|21. |Механик всех наи-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |менований (кроме| |сяцев |

| |электромеханика); |Костюм утепленный для рыбаков |1 |

| |механик-наставник;|Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| |машинист помповый| |месяцев |

| |(донкерман) |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | | | |

|22. |Моторист всех на-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |именований; элект-| |сяцев |

| |рик и электромеха-|Сорочка хлопчатобумажная |1 на 8 ме-|

| |ник всех наимено-| |сяцев |

| |ваний |Костюм утепленный для рыбаков |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | | | |

|23. |Пекарь; повар |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Передник хлопчатобумажный |3 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Колпак хлопчатобумажный |3 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|24. |Работник лаборато-|Халат хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |рии (начальник,| |сяцев |

| |бактериолог, дози-|Сапоги кирзовые |1 пара |

| |метрист, лаборант,|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| |техник, химик);| |сяцев |

| |учетчик; табельщик|Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|25. |Рабочий по стирке|Халат хлопчатобумажный |3 |

| |и ремонту спецо-|Фартук прорезиненный с нагрудником |1 на 8 ме-|

| |дежды | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | | |

|26. |Слесарь всех наи-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |менований | |сяцев |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |дежурные |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|27. |Токарь |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сорочка хлопчатобумажная |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | | |

|28. |Электрогазосварщик|Костюм хлопчатобумажный с огнеза-|1 на 8 ме-|

| | |щитной пропиткой |сяцев |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |дежурные |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Очки защитные |до износа |

| |

| II. Китобойные флотилии, зверобойные суда |

| Антарктического и Дальневосточного бассейнов |

| |

| 1. Китобойные и зверобойные суда |

| |

|29. |Боцман; гарпунер;|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |матрос всех наиме-| |сяцев |

| |нований, кроме|Костюм рыбацкий |1 на 8 ме-|

| |матроса-водолаза, | |сяцев |

| |матроса (официан-|Костюм утепленный для рыбаков |2 |

| |та), матроса (у-|Свитер шерстяной |1 на 16 ме-|

| |борщика), марсово-| |сяцев |

| |го матроса |Белье нательное шерстяное |2 комплекта|

| | | |на 8 меся-|

| | | |цев |

| | |Сапоги жиростойкие |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Портянки суконные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Варежки шерстяные |3 пары |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | Боцману и матросам всех наиме-| |

| | | нований дополнительно: | |

| | |Теплый вкладыш к рыбацкому костюму |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | Гарпунеру дополнительно: | |

| | |Жилет меховой |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | На период перехода: | |

| | |Сапоги кожаные вместо сапог жирос-|1 пара на|

| | |тойких |16 месяцев |

| | | | |

|30. |Буфетчик; матрос|Халат хлопчатобумажный |3 |

| |(официант) |Передник хлопчатобумажный |3 |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | | |

|31. |Камбузник |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук прорезиненный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | | |

|32. |Капитан; инженер|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |по организации,| |сяцев |

| |эксплуатации и|Костюм утепленный для рыбаков |1 на 16 ме-|

| |ремонту судовых| |сяцев |

| |приборов; помощник|Плащ прорезиненный с капюшоном |1 на 8 ме-|

| |капитана всех на-| |сяцев |

| |именований |Сапоги кожаные |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Жилет меховой |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|33. |Кочегар судна |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 1,5|

| | | |года |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 |

| | |Свитер шерстяной |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы брезентовые |24 пары |

| | |Козырьковые очки |до износа |

| | |Сетка кочегарская |3 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|34. |Матрос (уборщик) |Халат хлопчатобумажный |3 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | | При уборке мест общего пользо-| |

| | | вания дополнительно: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | | | |

|35. |Машинист и мото-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |рист всех наимено-| |сяцев |

| |ваний; марсовый|Костюм утепленный для рыбаков |1 на 2 года|

| |матрос |Свитер шерстяной |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Сетка кочегарская |3 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|36. |Механик всех наи-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |менований (кроме| |сяцев |

| |электромеханика) |Костюм утепленный для рыбаков |1 |

| | |Свитер шерстяной |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | На ремонте палубных механизмов| |

| | | дополнительно: | |

| | |Плащ прорезиненный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные вместо | |

| | |ботинок кожаных |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | | |

|37. |Пекарь; повар |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Передник хлопчатобумажный |3 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Колпак хлопчатобумажный |3 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|38. |Радиооператор; |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |электрорадионави- | |сяцев |

| |гатор |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Свитер шерстяной |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|39. |Электромеханик и|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |электрик всех на-| |сяцев |

| |именований |Куртка на утепляющей прокладке |1 |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 |

| | |Свитер шерстяной |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сетка кочегарская |3 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| |

| Примечание: |

| Работникам, занятым на бое морского зверя, дополнительно к|

|спецодежде, спецобувь и другие средствам индивидуальной защиты,|

|предусмотренным им настоящими Нормами, выдаются: |

| |

| |Костюм прорезиненный |дежурный |

| |Тулуп (2 шт.) на каждое судно |дежурный |

| |Полушубок вместо куртки на утепля-| |

| |ющей прокладке |1 на 2 года|

| |Сапоги резиновые с высокими голени-| |

| |щами вместо сапог кожаных или боти-|1 пара на|

| |нок кожаных |16 месяцев |

| |

| 2. Китообрабатывающие базы и транспортные суда |

| |

|40. |Боцман; матрос|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |всех наименований| |сяцев |

| |(кроме занятых на|Костюм рыбацкий |1 на 8 ме-|

| |выработке муки,| |сяцев |

| |китового жира и на|Костюм утепленный для рыбаков |1 на 8 ме-|

| |очистке танков) | |сяцев |

| | |Свитер шерстяной |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Белье нательное шерстяное |3 комплекта|

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|41. |Буфетчик; матрос|Халат хлопчатобумажный |3 |

| |(официант) |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Передник хлопчатобумажный |3 |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | | | |

|42. |Водолаз; матрос-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |водолаз | |сяцев |

| | |Плащ прорезиненный с капюшоном |1 на 2 года|

| | |Сапоги кожаные высокие |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Рукавицы кожаные |3 пары |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Галоши на валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Шапка-ушанка с кожаным верхом |1 на 32 ме-|

| | | |сяца |

| | | Шерстяное белье: | |

| | |Свитер |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Рейтузы |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Феска |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Перчатки |3 пары |

| | |Чулки |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Носки |3 пары |

| | |Чулки меховые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Варежки |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | Водолазу дополнительно: | |

| | |Костюм рыбацкий |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Жилет меховой |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| |

| Примечание: |

| Шерстяное белье выдается в личное пользование водолазу и надевается|

|только на время спуска в воду. При работах на больших глубинах и в|

|особо холодное время норма выдачи шерстяного белья увеличивается в два|

|раза. |

| |

|43. |Врач; медицинская|Халат медицинский |3 |

| |сестра; фельдшер |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Свитер шерстяной |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |6 пар |

| | | | |

|44. |Главный механик|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |флотилии; замести-| |сяцев |

| |тель главного ме-|Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| |ханика флотилии;| |сяцев |

| |капитан; капитан-|Перчатки хлопчатобумажные трико- | |

| |директор; помощник|тажные |6 пар |

| |капитана-директора|Плащ прорезиненный с капюшоном |1 на 8 ме-|

| |(капитана) всех| |сяцев |

| |наименований |Костюм утепленный для рыбаков |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | | |

|45. |Главный технолог;|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |инженер-теплотех- | |сяцев |

| |ник; начальник|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| |цеха (кроме цеха| |сяцев |

| |разделки) |Сапоги кожаные |1 пара |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|46. |Делопроизводитель;|Костюм хлопчатобумажный или | |

| |машинистка; пере-|халат хлопчатобумажный |1 |

| |водчик; стеногра-|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| |фистка; секретарь;| |сяцев |

| |бухгалтер; счето-|Ботинки кожаные |1 пара на|

| |вод; кассир | |16 месяцев |

| | | | |

|47. |Заведующий складом|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |промыслового сна-| |сяцев |

| |ряжения; подшкипер|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |6 пар |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|48. |Заведующий скла-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |дом; начальник| |сяцев |

| |снабжения; прода-|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| |вец в ларьке | |сяцев |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |6 пар |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|49. |Инженер по добыче |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Свитер шерстяной |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|50. |Инспектор по кад-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |рам; нормировщик;|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| |табельщик; эконо-| |сяцев |

| |мист |Сапоги кожаные |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трико- | |

| | |тажные |дежурные |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|51. |Камбузник |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук прорезиненный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|52. |Кастелянша; сани-|Халат хлопчатобумажный |3 |

| |тар |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | | | |

|53. |Киномеханик; науч-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |ный сотрудник;|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| |редактор; учетчик | |сяцев |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |дежурные |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|54. |Кладовщик |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|55. |Мастер | При выполнении работ на выра-| |

| | | ботке муки и китового жира: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |3 |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |дежурные |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|56. |Мастер занятый на|Костюм хлопчатобумажный |3 |

| |мойке танков; мат-|Костюм брезентовый |1 на 8 ме-|

| |рос, занятый на| |сяцев |

| |мойке танков; ра-|Сапоги кожаные |2 пары |

| |бочий, занятый на|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 8 ме-|

| |мойке, очистке| |сяцев |

| |котлов и жировых|Перчатки хлопчатобумажные трико- | |

| |танков от граксы |тажные |24 пары |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сетка кочегарская |3 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Полотенце |3 |

| | |Зюйдвестка |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Берет хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Портянки хлопчатобумажные |3 пары |

| | | | |

|57. |Матрос | При выполнении кузнечных работ:| |

| | |Костюм хлопчатобумажный |3 |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 |

| | |Фартук брезентовый |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы брезентовые |24 пары |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|58. |Матрос (уборщик) |Халат хлопчатобумажный |3 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | | При уборке мест общего пользо-| |

| | | вания: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Перчатки резиновые |3 пары |

| | | | |

|59. |Матрос, занятый на|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |разделке китов;| |сяцев |

| |машинист котлов;|Жилет меховой |1 на 16 ме-|

| |мастер, занятый| |сяцев |

| |работой на разде-|Белье нательное трикотажное |2 комплекта|

| |лочной палубе | |на 16 меся-|

| | | |цев |

| | |Костюм из плащ-палатки |3 |

| | |Костюм утепленный для рыбаков |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Свитер шерстяной |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги кожаные |1 пара |

| | |Сапоги жиростойкие |1 пара |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |36 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |дежурные |

| | |Портянки хлопчатобумажные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Зюйдвестка |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Перчатки резиновые |36 пар |

| | | | |

|60. |Матрос, машинист,|Костюм хлопчатобумажный |3 |

| |занятые на выра-|Сапоги кожаные |1 на 8 ме-|

| |ботке муки и кито-| |сяцев |

| |вого жира |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сетка кочегарская |3 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Берет хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |1,5 месяца |

| | | | |

|61. |Машинист всех на-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |именований; мото-| |сяцев |

| |рист всех наимено-|Куртка на утепляющей прокладке |1 |

| |ваний |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Сетка кочегарская |3 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Козырьковые очки |до износа |

| | | | |

|62. |Машинист компрес-|Полуплащ из плащ-палатки |1 на 2 года|

| |сорных установок|Брюки на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| |(водолазной помпы)| |сяцев |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Полушубок |1 на 32 ме-|

| | | |сяца |

| | |Валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Галоши на валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Шапка-ушанка |1 на 32 ме-|

| | | |сяца |

| | |Рукавицы теплые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | | | |

|63. |Механик всех наи-|Костюм хлопчатобумажный |3 |

| |менований (кроме|Куртка на утепляющей прокладке |1 |

| |электромехаников);|Брюки на утепляющей прокладке | |

| |машинист помповый|(только донкерману) |1 |

| |(донкерман) |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |1,5 месяца |

| | |Шапка-ушанка |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Берет хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|64. |Наборщик на набор-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |ных строкоотливных| |сяцев |

| |машинах; печатник |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|65. |Начальник радиос-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |танции; радиотех-| |сяцев |

| |ник; радиоопера-|Свитер полушерстяной |1 на 16 ме-|

| |тор; техник авто-| |сяцев |

| |телефонной стан-|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| |ции; электроради-| |сяцев |

| |онавигатор |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | |Шапка вязаная |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|66. |Начальник цеха;|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |учетчик |Костюм рыбацкий |дежурный |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги жиростойкие |1 пара |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|67. |Обувщик по ремонту|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |обуви | |сяцев |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук брезентовый с нагрудником |3 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | | | |

|68. |Плотник |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|69. |Пекарь; повар |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Передник хлопчатобумажный |3 |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сетка кочегарская (3 шт.) |до износа |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |1,5 месяца |

| | | | |

|70. |Работник лаборато-|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| |рии (начальник,| |сяцев |

| |бактериолог, дози-|Халат хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |метрист, лаборант,| |сяцев |

| |техник, химик) |Сапоги кожаные |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|71. |Рабочий по стирке|Халат хлопчатобумажный |3 |

| |и ремонту спец-|Фартук прорезиненный с нагрудником |1 на 8 ме-|

| |одежды | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | | |

|72. |Слесарь всех наи-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |менований; элект-| |сяцев |

| |рогазосварщик |Костюм утепленный для рыбаков |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Свитер шерстяной |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | Электрогазосварщику: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с огнеза-| |

| | |щитной пропиткой вместо костюма|1 на 8 ме-|

| | |хлопчатобумажного |сяцев |

| | | | |

|73. |Токарь |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сорочка хлопчатобумажная |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Очки защитные |до износа |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | | | |

|74. |Электромеханик и|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |электрик всех на-| |сяцев |

| |именований |Куртка на утепляющей прокладке |1 |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |1,5 месяца |

| |

| Примечания к разделам I и II: |

| 1. Членам судовых команд, несущим наружную вахту, выдаются: |

| |

| |Полушубок |дежурный |

| |Валенки |дежурные |

| |Галоши на валенки |дежурные |

| |

| 2. Ученикам китобойной флотилии, проходящим обучение по профессиям,|

|указанным в разделах I и II настоящих Норм, спецодежда, спецобувь и|

|другие средства индивидуальной защиты выдаются бесплатно по нормам,|

|предусмотренным для этих профессий, в зависимости от места их обучения|

|(работы). |

| 3. Командам зверобойных судов (шхун) по добыче морского зверя в|

|северных бассейнах, практикантам, специалистам, работникам|

|научно-исследовательских институтов на период экспедиции, экипажам|

|судов перспективной разведки научно-исследовательских институтов|

|выдаются бесплатно спецодежда, спецобувь и другие средства|

|индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным в настоящих разделах|

|для соответствующих профессий и должностей. |

| |

| III. Краболовные флотилии |

| |

| 1. Добывающий флот |

| |

|75. |Матрос-ловец кра-|Костюм брезентовый |1 на 8 ме-|

| |боловного мотобота| |сяцев |

| | |Костюм утепленный для рыбаков |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Сапоги жиростойкие |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |48 пар |

| | |Перчатки резиновые |36 пар |

| | |Нарукавники |3 пары |

| | |Наколенники |6 пар |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Зюйдвестка |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|76. |Моторист краболов-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |ного мотобота | |сяцев |

| | |Костюм рыбацкий |дежурный |

| | |Костюм утепленный для рыбаков |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | | | |

|77. |Старшина краболов-|Костюм брезентовый |1 на 8 ме-|

| |ного мотобота | |сяцев |

| | |Костюм утепленный для рыбаков |1 |

| | |Сапоги жиростойкие |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |24 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Зюйдвестка |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Перчатки резиновые |24 пары |

| |

| 2. Обработка крабов |

| |

|78. |Аппаратчик стери-|Фартук прорезиненный с нагрудником |3 |

| |лизации консервов;|Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| |весовщик; машинист| |месяцев |

| |закаточных машин;|Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| |контролер; сле-|ные |36 пар |

| |сарь-ремонтник, | | |

| |занятый на обслу-| | |

| |живании технологи-| | |

| |ческого оборудова-| | |

| |ния | | |

| | | | |

|79. |Варщик, занятый на|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |варке крабов; ле-| |сяцев |

| |бедчик; машинист|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 8 ме-|

| |крана (крановщик) | |сяцев |

| | |Плащ прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | | | |

|80. |Мастер |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Костюм утепленный для рыбаков |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | |Перчатки резиновые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | | | |

|81. |Машинист моечных|Халат хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |машин, занятый на| |сяцев |

| |мойке тары; обра-|Фартук прорезиненный с нагрудником |1 на 8 ме-|

| |ботчик крабов,| |сяцев |

| |занятый на сорти-|Сапоги резиновые |1 пара на 8|

| |ровке и укладке| |месяцев |

| |крабового мяса;|Нарукавники прорезиненные |4 пары |

| |приемщик; сорти-|Перчатки резиновые |1 пара на|

| |ровщик-разборщик, | |20 дней |

| |занятый на сорти-|Напальчники резиновые |48 пар |

| |ровке банок | | |

| | | | |

|82. |Обработчик крабов,|Костюм рыбацкий |1 на 5,5|

| |занятый на мойке| |месяца |

| |крабового сырья|Фартук прорезиненный с нагрудником |1 на 8 ме-|

| |(мяса) | |сяцев |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |24 пары |

| | |Напальчники резиновые |48 пар |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |48 пар |

| | | | |

|83. |Обработчик крабов,|Костюм рыбацкий |1 на 5,5|

| |занятый на отцепке| |месяца |

| |крабов и их раз-|Костюм утепленный для рыбаков |1 на 8 ме-|

| |носке, на разделке| |сяцев |

| |и разноске крабо-|Фартук прорезиненный с нагрудником |3 |

| |вых ножек |Сапоги резиновые |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |3 пары |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |48 пар |

| | |Перчатки резиновые |36 пар |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Зюйдвестка |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|84. |Обработчик крабов,|Костюм рыбацкий |1 на 5,5|

| |занятый на раздел-| |месяцев |

| |ке (резке) крабов |Костюм утепленный для рыбаков |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Перчатки резиновые |36 пар |

| | |Нарукавники прорезиненные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |48 пар |

| | |Напальчники резиновые |48 пар |

| | | При срыве панциря дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Зюйдвестка |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|85. |Приемщик-сдатчик |Костюм рыбацкий |1 на 8 ме-|

| |пищевой продукции,| |сяцев |

| |занятый на приемке|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 8 ме-|

| |крабов | |сяцев |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |3 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники клеенчатые |3 пары |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |36 пар |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | | | |

|86. |Рабочий, занятый|Фартук прорезиненный с нагрудником |3 |

| |на прокладке банок|Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| |пергаментом, про-| |месяцев |

| |тирке банок |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |36 пар |

| | | | |

|87. |Уборщик производс-|Костюм рыбацкий |1 на 8 ме-|

| |твенных и служеб-| |сяцев |

| |ных помещений |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| |

| Примечание к разделу III: |

| Членам экипажей судов краболовных флотилий, профессии и должности|

|которых не указанных в настоящем разделе, спецодежда, спецобувь и|

|другие средства индивидуальной защиты выдаются по нормам,|

|предусмотренным для соответствующих профессий и должностей, указанных в|

|разделах I и IV настоящих Норм в зависимости от районов промысла. |

| |

| IV. Суда производственного флота |

| и обслуживающие суда при работе на добыче рыбы |

| в морских районах, не указанных в разделе I, и на добыче |

| зверя, за исключением Дальневосточного бассейна |

| |

| 1. Добывающие, поисковые и экспериментальные суда |

| |

|88. |Бондарь; матрос,|Костюм брезентовый |1 на 8 ме-|

| |занятый на бондар-| |сяцев |

| |ных работах и ре-|Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| |монте тары | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |3 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |24 пары |

| | | | |

|89. |Боцман, мастер по|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |добыче рыбы; мат-| |сяцев |

| |рос всех наимено-|Костюм рыбацкий |4 |

| |ваний (кроме мат-|Сапоги жиростойкие |2 пары |

| |роса по обработке|Перчатки хлопчатобумажные трико- | |

| |рыбы, матроса|тажные |36 пар |

| |(официанта); мат-|Перчатки резиновые |24 пары |

| |роса-водолаза; |Рукавицы брезентовые |24 пары |

| |матроса (уборщи-|Зюйдвестка |1 на 8 ме-|

| |ка); матроса, за-| |сяцев |

| |нятого на добыче| На наружных работах зимой до-| |

| |морского зверя);| полнительно: | |

| |плотник; старшина;|Костюм утепленный для рыбаков |по поясам |

| |столяр | | |

| | | | |

|90. |Буфетчик, матрос|Халат хлопчатобумажный |3 |

| |(официант) |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | |Передник |3 |

| | | | |

|91. |Водолаз; матрос-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |водолаз | |сяцев |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Плащ прорезиненный с капюшоном |1 на 2 года|

| | |Сапоги кожаные высокие |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Рукавицы кожаные |3 пары |

| | |Полушубок |1 на 32 ме-|

| | | |сяца |

| | |Валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Галоши на валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Шапка-ушанка с кожаным верхом |1 пара на|

| | | |32 месяца |

| | | Шерстяное белье: | |

| | |Свитер |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Рейтузы |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Феска |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Перчатки |3 пары |

| | |Чулки |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Носки |3 пары |

| | |Чулки меховые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Варежки |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| |

| Примечания: |

| 1. Шерстяное белье выдается в личное пользование каждому водолазу и|

|надевается только на время спуска в воду. При работах на больших|

|глубинах и в особо холодное время норма выдачи шерстяного белья|

|увеличивается в два раза. |

| 2. Водолазным специалистам на время спуска в воду шерстяное белье|

|выдается как дежурное по нормам, предусмотренным для выдачи шерстяного|

|белья водолазам. |

| 3. Водолазам легкого снаряжения при спуске в воду выдается только|

|шерстяное белье (свитер, рейтузы, чулки), а также подшлемник и кеды со|

|сроком носки - до износа. |

| |

|92. |Врач; медицинская|Халат медицинский |3 |

| |сестра; фельдшер |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | | | |

|93. |Гидроакустик; на-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |чальник радиостан-| |сяцев |

| |ции; начальник|Галоши диэлектрические |дежурные |

| |судового пункта|Перчатки диэлектрические |дежурные |

| |радиоконтроля; | | |

| |радиооператор всех| | |

| |наименований; | | |

| |радиотехник; элек-| | |

| |трорадионавигатор | | |

| | | | |

|94. |Заведующий продо-|Сапоги кирзовые |1 пара на|

| |вольствием; на-| |16 месяцев |

| |чальник снабжения;|Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| |подшкипер | |1,5 месяца |

| | | | |

|95. |Инженер-технолог |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Перчатки резиновые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | | | |

|96. |Камбузник |Халат хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук прорезиненный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | | |

|97. |Капитан-директор; |Костюм рыбацкий |1 на 8 ме-|

| |капитан (шкипер);| |сяцев |

| |помощник капитана|Сапоги кожаные |1 пара |

| |всех наименований |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |6 пар |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Зюйдвестка |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Костюм утепленный для рыбаков |по поясам |

| | | | |

|98. |Капитан-наставник,|Костюм хлопчатобумажный |1 на 16 ме-|

| |капитан-флагман | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |1,5 месяца |

| | | | |

|99. |Кастелянша; сани-|Халат хлопчатобумажный |3 |

| |тар |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | | | |

|100.|Кладовщик; подсоб-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |ный рабочий | |сяцев |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Рукавицы прорезиненные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | | |

|101.|Кочегар судна;|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |машинист всех на-| |сяцев |

| |именований; мото-|Костюм рыбацкий |дежурный |

| |рист всех наимено-|Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| |ваний; механик| |месяцев |

| |всех наименований;|Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| |слесарь-ремонтник;| |20 дней |

| |токарь |Сетка кочегарская |3 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | | Третьему механику: | |

| | |Сапоги кожаные вместо ботинок кожа-|1 пара на 8|

| | |ных |месяцев |

| | | | |

|102.|Мастер по обработ-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |ке рыбы; матрос по| |сяцев |

| |обработке рыбы |Костюм рыбацкий |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги жиростойкие |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |48 пар |

| | |Перчатки резиновые |24 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Зюйдвестка |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук прорезиненный |3 |

| | |Нарукавники прорезиненные |4 пары |

| | | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|103.|Матрос, занятый на|Тулуп на бригаду (2 шт.) |дежурный |

| |добыче морского|Полушубок |1 на 2 года|

| |зверя |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые с высокими голени-|1 пара на|

| | |щами |16 месяцев |

| | |Валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Галоши на валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Шапка-ушанка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|104.|Матрос (уборщик) |Халат хлопчатобумажный |3 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | При уборке мест общего пользо-| |

| | | вания: | |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | | |

|105.|Машинист рыбомуч-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |ной установки | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажный трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | | | |

|106.|Механик-наставник |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Костюм рыбацкий |дежурный |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на|

| | | |1,5 года |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |1,5 месяца |

| | | | |

|107.|Пекарь всех наиме-|Халат хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |нований; повар | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Передник хлопчатобумажный |3 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |3 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|108.|Приемщик плав-|Костюм рыбацкий |1 на 8 ме-|

| |средств | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые рыбацкие |3 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Зюйдвестка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|109.|Рабочий по стирке|Халат хлопчатобумажный |3 |

| |и ремонту спец-|Фартук прорезиненный с нагрудником |1 на 8 ме-|

| |одежды | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | | |

|110.|Электрогазосварщик|Костюм хлопчатобумажный с огнеза- | |

| | |щитной пропиткой |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Очки защитные |до износа |

| |

| Примечания к подразделу 1 раздела IV: |

| 1. Работникам добывающих, поисковых, и экспериментальных судов при|

|работе в южных районах вместо сапог кожаных и сапог жиростойких|

|выдаются сапоги резиновые рыбацкие со сроком носки 1 год, портянки|

|хлопчатобумажные со сроком носки - 9 месяцев. |

| 2. Членам береговых бригад, занятым обслуживанием промысловых судов|

|в период междурейсовых стоянок, выдается спецодежда, спецобувь и другие|

|средства индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным в данном|

|разделе для соответствующих профессий и должностей. |

| |

| 2. Плавучие заводы (базы); |

| транспортно-буксирный, приемный, рефрижераторный, |

| учебный, технический, ледокольный, нефтеналивной флот; |

| портовый флот; плавучие холодильники; плавучие |

| краны; рыболовно-надзорный флот |

| |

|111.|Багермейстер; по-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |мощник багермейс-| |сяцев |

| |тера всех наимено-|Сапоги кирзовые |1 пара на 8|

| |ваний; боцман;| |месяцев |

| |капитан (шкипер,|Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| |старшина); помощ-| |1,5 месяца |

| |ник капитана всех| На наружных работах зимой | |

| |наименований | дополнительно: | |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|112.|Бондарь; матрос,|Костюм брезентовый |1 на 8 ме-|

| |занятый на бондар-| |сяцев |

| |ных работах и ре-|Сапоги кирзовые |1 пара на 8|

| |монте тары; плот-| |месяцев |

| |ник; столяр |Рукавицы брезентовые |24 пары |

| | | | |

|113.|Буфетчик; матрос|Халат хлопчатобумажный |3 |

| |(официант) |Ботинки кожаные |1 пара на 8|| | | |месяцев |

| | |Передник хлопчатобумажный |3 |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | | | |

|114.|Бухгалтер; инспек-|Костюм хлопчатобумажный или халат| |

| |тор; инженер (эко-|хлопчатобумажный |1 |

| |номист); перевод-|Ботинки кожаные |1 пара на|

| |чик; счетовод | |16 месяцев |

| | | | |

|115.|Водолаз всех наи-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |менований; матрос-| |сяцев |

| |водолаз |Плащ прорезиненный с капюшоном |1 на 2 года|

| | |Сапоги кожаные высокие |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| | |Перчатки кожаные |3 пары |

| | |Полушубок |1 на 32 ме-|

| | | |сяца |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Галоши на валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Шапка-ушанка с кожаным верхом |1 на 32 ме-|

| | | |сяца |

| | | Шерстяное белье: | |

| | |Свитер |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Рейтузы |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Феска |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Перчатки |3 пары |

| | |Чулки |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Носки |3 пары |

| | |Чулки меховые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Варежки |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| |

| Примечания: |

| 1. Шерстяное белье выдается в личное пользование каждому |

|водолазу и надевается только на время спуска в воду. При работах на|

|больших глубинах и в особо холодное время норма выдачи шерстяного белья|

|водолазам увеличивается в два раза. |

| 2. Водолазным специалистам на время спуска в воду шерстяное белье|

|выдается как дежурное по нормам, предусмотренным для выдачи шерстяного|

|белья водолазам. |

| 3. Водолазам легкого снаряжения при спуске в воду выдается только|

|шерстяное белье (свитер, рейтузы, чулки), а также подшлемник и кеды на|

|срок - до износа. |

| |

|116.|Врач; медицинская|Халат медицинский |3 |

| |сестра; фельдшер |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | | | |

|117.|Главный технолог;|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |инженер по норми-| |сяцев |

| |рованию труда; ин-|Сапоги кожаные |1 пара |

| |женер-электрик; |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| |начальник цеха |ные |20 дней |

| | | | |

|118.|Девиатор | При выполнении работ в порту: | |

| | |Плащ непромокаемый с капюшоном |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Портянки байковые |3 пары |

| | |Перчатки шерстяные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | |Шапка-ушанка |1 на 2 года|

| | |Валенки с галошами |1 пара на 2|

| | | |года |

| |

| Примечание: |

| При работе в Балтийском, Баренцевом, Белом, Охотском, Японском,|

|Беринговом морях и северо-западной части Тихого океана вместо куртки на|

|утепляющей прокладке выдается полупальто на меху как дежурное. |

| |

|119.|Дневальный |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук белый |3 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | | |

|120.|Заведующий продо-|Сапоги кирзовые |1 пара на|

| |вольствием; на-| |16 месяцев |

| |чальник снабжения;|Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| |подшкипер | |1,5 месяца |

| | | | |

|121.|Инженер-технолог |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | |Перчатки резиновые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | | | |

|122.|Камбузник |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Фартук прорезиненный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | | |

|123.|Кастелянша; сани-|Халат хлопчатобумажный |3 |

| |тар |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Колпак или косынка хлопчатобумажные|3 |

| | | | |

|124.|Кладовщик; подсоб-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |ный рабочий склада| |сяцев |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | | | |

|125.|Кочегар судна |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Сетка кочегарская |3 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Козырьковые очки |до износа |

| | | | |

|126.|Лебедчик; рулевой |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|127.|Матрос всех наиме-|Костюм рыбацкий |1 на 3,5|

| |нований, кроме| |месяца |

| |матроса (уборщи-|Сапоги кирзовые |1 пара на 8|

| |ка), матроса (офи-| |месяцев |

| |цианта), матроса-|Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| |водолаза; мастер| |1,5 месяца |

| |по обработке рыбы;| При работе на рыбоприемных и| |

| |приемщик рыбы | рыбообрабатывающих судах: | |

| | |Нарукавники прорезиненные |3 пары |

| | |Сапоги рыбацкие резиновые вместо| |

| | |сапог кирзовых |2 пары |

| | |Перчатки хлопчатобумажные |24 пары |

| | |Перчатки резиновые |24 пары |

| | | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|128.|Матрос (уборщик);|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |уборщик производс-| |сяцев |

| |твенных и служеб-|Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| |ных помещений | |месяцев |

| | | При уборке мест общего пользо-| |

| | | вания дополнительно: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |дежурные |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | | | |

|129.|Машинист всех наи-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |менований и мото-| |сяцев |

| |рист всех наимено-|Сорочка хлопчатобумажная |1 на 8 ме-|

| |ваний | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | | | |

|130.|Механик всех наи-|Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |менований (кроме| |сяцев |

| |электромеханика) |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | | | |

|131.|Пекарь; повар |Халат хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Передник хлопчатобумажный |3 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Колпак хлопчатобумажный |3 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | | | |

|132.|Приемщик плав-|Костюм рыбацкий |1 на 8 ме-|

| |средств | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые рыбацкие |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Зюйдвестка |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|133.|Работник лаборато-|Халат хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |рии (начальник,| |сяцев |

| |бактериолог, дози-|Сапоги кирзовые |1 пара |

| |метрист, лаборант,| | |

| |техник, химик);| | |

| |учетчик; табельщик| | |

| | | | |

|134.|Рабочий, занятый|Полуплащ из плащ-палатки |1 на 2 года|

| |на обслуживании|Сапоги кирзовые |1 пара на|

| |компрессорных ус-| |16 месяцев |

| |тановок |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Полушубок |1 на 32 ме-|

| | | |сяца |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 16 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Галоши на валенки |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | |Шапка-ушанка |1 на 32 ме-|

| | | |сяца |

| | |Рукавицы теплые |1 пара на|

| | | |16 месяцев |

| | | | |

|135.|Рабочий по стирке|Халат хлопчатобумажный |3 |

| |и ремонту спец-|Фартук прорезиненный с нагрудником |1 на 8 ме-|

| |одежды | |сяцев |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | | | |

|136.|Радиооператор |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Сорочка хлопчатобумажная |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | | |

|137.|Электрик всех на-|Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |именований; элект-| |сяцев |

| |рорадионавигатор |Сорочка хлопчатобумажная |1 на 8 ме-|

| | | |сяцев |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | | | |

|138.|Электрогазосварщик|Костюм хлопчатобумажный с огнеза-|1 на 8 ме-|

| | |щитной пропиткой |сяцев |

| | |Сапоги кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|139.|Электромеханик |Костюм хлопчатобумажный |1 на 8 ме-|

| |всех наименований | |сяцев |

| | |Ботинки кожаные |1 пара на 8|

| | | |месяцев |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |1,5 месяца |

| |

| Примечания к подразделам 1 и 2 раздела IV : |

| 1. Членам судовых команд, несущим наружную вахту, выдаются: |

| |

| |Плащ непромокаемый |дежурный |

| |Полушубок |дежурный |

| |Валенки |дежурные |

| |Галоши на валенки |дежурные |

| |

| 2. Членам экипажей судов, работающим на промысле в экваториальных и|

|тропических водах, нормы выдачи спецодежды, спецобуви и других средств|

|индивидуальной защиты увеличиваются в 2 раза. Дополнительно им|

|выдаются: |

| |

| |Брюки из облегченной ткани |1 на 8 ме-|

| | |сяцев |

| |Майка трикотажная |3 |

| |Полуботинки текстильные |1 пара на 8|

| | |месяцев |

| |Панама |3 |

| |

| 3. Прибрежный лов |

| |

|140.|Мастер; техник,|Плащ прорезиненный |1 на 2 года|

| |занятый на добыче|Сапоги резиновые рыбацкие |1 пара на 2|

| |рыбы; начальник| |года |

| |тони, рыбоприемно-| | |

| |го пункта | | |

| | | | |

|141.|Машинист промысло-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |вых машин и меха-|Сапоги кирзовые |1 пара |

| |низмов |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| | | | |

|142.|Рыбак прибрежного|Костюм рыбацкий |1 |

| |лова |Сапоги резиновые рыбацкие |2 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Зюйдвестка |1 на 2 года|

| | | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Костюм утепленный для рыбаков |по поясам |

| | | На обработке рыбы дополнитель-| |

| | | но: | |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| |

| Примечание: |

| В зависимости от условий труда вместо костюма рыбацкого, зюйдвестки|

|и фартука прорезиненного могут выдаваться: |

| |

| |Куртка на утепляющей прокладке |1 |

| |Плащ непромокаемый |1 на 2 года|

| |Фартук прорезиненный с нагрудником |дежурный |

| |

|143.|Рыбак прибрежного|Полушубок |1 на 4 года|

| |лова, занятый на|Брюки на утепляющей прокладке |1 |

| |подледном лове |Сапоги резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Валенки |1 пара на 3|

| | | |года |

| | |Галоши резиновые |1 пара на 2|

| | | |года |

| | |Варежки |2 пары |

| |

| Примечание: |

| В зависимости от условий труда вместо полушубка, валенок, сапог|

|резиновых и галош резиновых могут выдаваться: |

| |

| |Куртка на утепляющей прокладке |1 |

| |Плащ непромокаемый |1 на 2 года|

| |Сапоги кожаные рыбацкие |1 пара на 2|

| | |года |

| |Рукавицы брезентовые |6 пар |

| |Фартук прорезиненный |дежурный |

| |

|144.|Рыбак прибрежного|Костюм рыбацкий |1 |

| |лова, занятый на|Плащ прорезиненный |1 на 2 года|

| |подледном и приб-|Полушубок |1 на 2 года|

| |режном лове в ра-|Фартук прорезиненный (при обработке| |

| |йонах Крайнего|рыбы) |1 |

| |Севера и местнос-|Нарукавники прорезиненные |1 пара |

| |тях, приравненных|Сапоги резиновые |1 пара |

| |к районам Крайнего|Рукавицы комбинированные |3 пары |

| |Севера |Валенки |1 пара на|

| | | |1,5 года |

| | |Шапка-ушанка |1 на 2 года|

| | |Рукавицы меховые |1 пара |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | |Накомарник |1 на 3 года|

| | |Очки защитные |1 на 3 года|

| |

| 4. Обработка рыбы |

| |

|145.|Аппаратчик витами-| На жировых заводах: | |

| |низации жира; ап-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |паратчик гидролиза|Ботинки кожаные |1 пара |

| |жира и печени; ап-|Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| |паратчик облучения|ные |12 пар |

| |жира; аппаратчик|Перчатки резиновые |12 пар |

| |рафинации жиров и| В витаминных цехах: | |

| |масел; аппаратчик|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |экстрагирования; |Ботинки кожаные |1 пара |

| |машинист дробиль-|Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| |ных установок,|ные |12 пар |

| |занятый на дробле-|Перчатки резиновые |12 пар |

| |нии печени; маши-| | |

| |нист насосных ус-| | |

| |тановок, занятый| | |

| |на перекачке жира;| | |

| |плавильщик пищево-| | |

| |го жира; размоль-| | |

| |щик, занятый на| | |

| |измельчении рыбной| | |

| |муки; сепаратор-| | |

| |щик, занятый на| | |

| |сепарировании | | |

| |жира; сушильщик,| | |

| |занятый на сушке| | |

| |рыбной муки; филь-| | |

| |тровальщик (филь-| | |

| |тровщик), занятый| | |

| |на фильтрации| | |

| |жира; холодильщик| | |

| |пищевой продукции | | |

| | | | |

|146.|Аппаратчик стери-|Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| |лизации; обработ-|Ботинки на деревянной подошве |2 пары |

| |чик рыбы, занятый|Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| |на переноске гру-| |20 дней |

| |зов с помощью| | |

| |тельфера; термос-| | |

| |татчик | | |

| | | | |

|147.|Бланшировщик; об-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |работчик рыбы,|Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| |занятый размороз-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |кой рыбы | |месяцев |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | |Перчатки резиновые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | | | |

|148.|Бондарь-укупорщик |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |4 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | | | |

|149.|Грузчик | При выполнении работ в базовых| |

| | | портпунктах, рыбных портах и на| |

| | | предприятиях при обработке су-| |

| | | дов: | |

| | |Куртка брезентовая |1 |

| | |Брюки хлопчатобумажные |1 |

| | |Сапоги кирзовые |1 пара |

| | |Галоши резиновые |1 пара |

| | |Наспинники |дежурные |

| | |Наплечники |дежурные |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | |Шлем хлопчатобумажный |дежурный |

| | | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|150.|Маркировщик |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |2 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | | | |

|151.|Машинист закаточ-|Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| |ных машин; обра-|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |ботчик рыбы, заня-| |месяцев |

| |тый на наколке,|Нарукавники прорезиненные |4 пары |

| |нанизке, посоле,|Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| |на разливе масла и|ные |36 пар |

| |томата, разборке-| В зимнее время дополнительно: | |

| |сортировке, раз-|Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| |делке; подготови-|Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| |тель пищевого| | |

| |сырья и материа-| | |

| |лов; укладчик-упа-| | |

| |ковщик, занятый на| | |

| |укладке и упаковке| | |

| |фасованной рыбоп-| | |

| |родукции | | |

| | | | |

|152.|Обработчик рыбы | При выполнении работ на раздел-| |

| | | ке-резке рыбы вручную: | |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |4 пары |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |36 пар |

| | | При выполнении работ на вылив-| |

| | | ке (выкидке рыбы): | |

| | |Костюм рыбацкий |2 |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Сапоги резиновые рыбацкие |1 пара на 9|

| | | |месяцев |

| | |Нарукавники прорезиненные |4 пары |

| | |Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | |Зюйдвестка |1 на 2 года|

| | |Перчатки резиновые |24 пары |

| | | При выливке рыбонасосными уста-| |

| | | новками: | |

| | |Костюм рыбацкий |1 |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | | При выполнении работ на раздел-| |

| | | ке-резке рыбы на машинах: | |

| | |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |24 пары |

| | | При выполнении работ на вяле-| |

| | | нии-сушке рыбы, рыбной продук-| |

| | | ции: | |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | | | |

|153.|Обработчик рыбы,| На мокрых работах: | |

| |занятый на укладке|Фартук прорезиненный с нагрудником |2 пары |

| |продукции в бочки,|Сапоги резиновые |1 пара на 9|

| |ящики и другую| |месяцев |

| |тару; сортировщик|Нарукавники прорезиненные |4 пары |

| |в производстве|Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| |пищевой продукции;|ные |36 пар |

| |укладчик продуктов| На сухих работах: | |

| |консервирования |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |36 пар |

| | | Всем в зимнее время дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2 года|

| | | | |

|154.|Оператор коптиль-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |ной установки;|Ботинки кожаные |1 пара |

| |механик; слесарь-|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |ремонтник, заня-| | |

| |тый в витаминном и| | |

| |жировом производс-| | |

| |твах | | |

| | | | |

|155.|Подсобный рабочий | При выполнении работ по наклад-| |

| | | ке крышек на банки: | |

| | |Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| | |ные |12 пар |

| | | При выполнении работ на протир-| |

| | | ке банок и прокладке банок пер-| |

| | | гаментом: | |

| | |Фартук клеенчатый с нагрудником |2 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| | |ные |20 дней |

| | | | |

|156.|Приемщик-сдатчик |Плащ брезентовый |дежурный |

| |пищевой продукции,|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |занятый на автот-| В зимнее время в IV, III, II| |

| |ранспортировке и| поясах дополнительно: | |

| |сдаче рыбы и ры-|Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |бопродуктов |Валенки |дежурные |

| | |Галоши резиновые |дежурные |

| | | При работе на гужевом транспор-| |

| | | те в зимнее время в IV, III, II| |

| | | поясах дополнительно: | |

| | |Полушубок |дежурный |

| | | | |

|157.|Рабочий, занятый|Костюм рыбацкий |1 |

| |на погрузке-разг-|Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| |рузке живой рыбы;|Сапоги резиновые |1 пара |

| |рабочий, занятый|Рукавицы брезентовые |12 пар |

| |на базах живой ры-| | |

| |бы | | |

| |

| 5. Обработка морского зверя |

| |

|158.|Плавильщик пищево-|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |го жира; машинист|Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| |дробильных машин;|Сапоги кожаные |1 пара |

| |обработчик морско-|Нарукавники прорезиненные |2 пары |

| |го зверя, занятый|Рукавицы брезентовые |12 пар |

| |засолкой; обработ-| На съемке, посоле шкур, строжке| |

| |чик морского зве-| сала и отжимке: | |

| |ря, занятый мезд-|Костюм прорезиненный вместо костюма| |

| |рением шкур морс-|хлопчатобумажного |1 |

| |кого зверя; обра-| | |

| |ботчик морского| | |

| |зверя, занятый на| | |

| |разделке (резке)| | |

| |морского зверя;| | |

| |подсобный рабочий,| | |

| |занятый на сборке| | |

| |и подаче отходов;| | |

| |прессовщик-отжим- | | |

| |щик пищевой про-| | |

| |дукции | | |

| |

| 6. Обработка морских продуктов |

| |

|159.|Аппаратчик варки|Костюм прорезиненный |1 |

| |желатина; гасиль-|Сапоги резиновые |1 пара на |

| |щик извести; рез-| |9 месяцев |

| |чик, занятый на|Перчатки резиновые |1 пара |

| |резке агарового|Рукавицы комбинированные |6 пар |

| |студня | | |

| | | | |

|160.|Аппаратчик выпари-|Халат хлопчатобумажный |1 |

| |вания; сушильщик|Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| |пищевой продукции,| | |

| |занятый на сушке| | |

| |агара, агароидного| | |

| |раствора, агарово-| | |

| |го студня; обра-| | |

| |ботчик морепродук-| | |

| |тов, занятый на| | |

| |чистке агара | | |

| | | | |

|161.|Варщик пищевого| При выполнении работ на варке | |

| |сырья и продуктов | морепродуктов: | |

| | |Костюм прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | | |

|162.|Обработчик море-|Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| |продуктов |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | При химической обработке мор- | |

| | | ской капусты: | |

| | |Костюм прорезиненный |1 |

| | |Сапоги резиновые |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | |Респиратор |до износа |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | При выполнении работ на сорти- | |

| | | ровке морепродуктов: | |

| | |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Перчатки хлопчатобумажные трико- | |

| | |тажные |1 пара |

| | | При выполнении работ на раз- | |

| | | ливе агарового бульона, на | |

| | | отжимке морских водорослей на | |

| | | прессах с их загрузкой и вы- | |

| | | грузкой: | |

| | |Костюм прорезиненный |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара на |

| | | |9 месяцев |

| | |Перчатки резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|163.|Отбельщик агарово-|Костюм прорезиненный |1 |

| |го студня |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |6 пар |

| | | | |

|164.|Подсобный рабочий |Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| | |Галоши резиновые |2 пары |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| |

| 7. Утилизация отходов |

| |

|165.|Аппаратчик выпари-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |вания; аппаратчик|Ботинки кожаные |2 пары |

| |получения пата;|Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-|1 пара на|

| |аппаратчик экстра-|ные |20 дней |

| |гирования, занятый|Перчатки резиновые |1 пара на|

| |на экстракции| |20 дней |

| |жира; варщик пище-| | |

| |вого сырья и про-| | |

| |дуктов, занятый на| | |

| |варке клеевого| | |

| |бульона; обработ-| | |

| |чик рыбы, занятый| | |

| |изготовлением су-| | |

| |хого рыбьего клея;| | |

| |подготовитель пи-| | |

| |щевого сырья и| | |

| |материалов, заня-| | |

| |тый на сепарирова-| | |

| |нии рыбной муки;| | |

| |прессовщик-отжим- | | |

| |щик пищевой про-| | |

| |дукции; прессовщик| | |

| |рыбной муки; раз-| | |

| |мольщик, занятый| | |

| |на измельчении| | |

| |рыбной муки; сепа-| | |

| |раторщик, занятый| | |

| |на сепарировании| | |

| |жира; сливщик-раз-| | |

| |ливщик; фильтро-| | |

| |вальщик (фильтров-| | |

| |щик), занятый на| | |

| |фильтрации жира | | |

| | | | |

|166.|Варщик пищевого|Костюм прорезиненный |1 |

| |сырья и продуктов,|Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| |занятый на варке|Сапоги кожаные |1 пара |

| |рыбной муки; пла-|Перчатки хлопчатобумажные трикотаж-| |

| |вильщик пищевого|ные |12 пар |

| |жира |Колпак или косынка хлопчатобумажные|4 пары |

| | |Перчатки резиновые |1 пара на|

| | | |20 дней |

| | | | |

|167.|Подсобный рабочий,|Костюм хлопчатобумажный |1 |

| |занятый на уборке|Фартук прорезиненный с нагрудником |2 |

| |производственных |Сапоги кожаные |1 пара |

| |помещений и сборке|Нарукавники прорезиненные |4 пары |

| |отходов; транспор-|Рукавицы брезентовые |1 пара |

| |тировщик | | |

| | | | |

|168.|Слесарь-ремонтник |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |2 пары |

| | |Рукавицы комбинированные |1 пара на|

| | | |20 дней |

| |

| Примечания к подразделам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раздела IV. |

| 1. Всем работающим на обработке рыбы в холодное время года на|

|открытом воздухе выдаются: |

| |

| |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |

| |Брюки на утепляющей прокладке |дежурные |

| |

| 2. Работникам, профессии и должности которых перечислены в пунктах|

|88, 97, 102, 108, 111, 126, 127, 132 и 140 настоящих Норм, занятым на|

|рыбных промыслах в Каспийском, Черном, Азовском морях, а также на|

|реках, озерах и водоемах в районах, не вошедших в климатические пояса,|

|куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке (костюмы|

|утепленные для рыбаков) выдаются на срок носки 3 года. |

| |

| 8. Рыбоводно-мелиоративные работы |

| |

|169.|Государственный |Плащ прорезиненный |дежурный |

| |инспектор рыбоох-|Сапоги кирзовые |дежурные |

| |раны всех наимено-| На наружных работах зимой до-| |

| |ваний | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | На наружных работах зимой в IV| |

| | | поясе и на озере Байкал допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Полушубок |дежурный |

| | | | |

|170.|Ихтиолог; рыбовод |Костюм прорезиненный |1 |

| | |Плащ прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые рыбацкие |1 пара |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | На наружных работах зимой в IV,| |

| | | III и II поясах дополнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши резиновые на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | На наружных работах зимой в IV| |

| | | поясе и на озере Байкал допол-| |

| | | нительно: | |

| | |Полушубок |дежурный |

| | | | |

|171.|Работник промерных|Плащ прорезиненный |дежурный |

| |партий; рабочий|Сапоги резиновые рыбацкие |1 пара |

| |занятый на мелио-|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |ративных работах и| На наружных работах зимой в IV,| |

| |на эксплуатацион-| III и II поясах дополнительно: | |

| |ных участках мели-|Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| |оративных систем |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | |Галоши резиновые на валенки |1 пара на 2|

| | | |года |

| | | При обкосе жесткой раститель-| |

| | | ности прудов и площадок только:| |

| | |Сапоги резиновые рыбацкие |дежурные |

| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |

| | | | |

|172.|Сигналист; смотри-|Плащ прорезиненный |дежурный |

| |тель огней | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|173.|Сторож (вахтер) |Плащ прорезиненный |дежурный |

| | |Сапоги кирзовые |дежурные |

| | | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Тулуп в особом, IV, III, II поясах |дежурный |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| |

| V. Сетевязальное производство, изготовление и ремонт |

| орудий лова, такелажа и парусного снаряжения |

| |

|174.|Варщик аппрета;|Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| |заготовщик хими-|защитной пропиткой или халат хлоп-| |

| |ческих растворов и|чатобумажный с кислотозащитной про-| |

| |красок; красиль-|питкой |1 |

| |щик; отжимщик |Фартук прорезиненный с нагрудником |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|175.|Возчик, занятый|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |перевозкой сетема-|ком |1 |

| |териалов; подго-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |товщик сетематери-| | |

| |алов | | |

| | | | |

|176.|Выгребальщик кост-|Халат хлопчатобумажный из пыленеп-| |

| |ры; рабочий, заня-|роницаемой ткани |1 |

| |тый на раструске|Респиратор |до износа |

| |пакли |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|177.|Изготовитель под-|Костюм брезентовый |1 |

| |бор и гужиков; из-|Сапоги кирзовые |1 пара |

| |готовитель орудий|Рукавицы брезентовые |1 пара на|

| |лова | |20 дней |

| | | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам |

| | |Валенки |по поясам |

| | | | |

|178.|Красильщик, заня-|Костюм брезентовый |1 |

| |тый на крашении и|Сапоги резиновые |1 пара |

| |пропитке сетемате-|Перчатки резиновые |дежурные |

| |риалов и нитей|Рукавицы комбинированные |12 пар |

| |консервирующими |Респиратор |до износа |

| |составами |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|179.|Оператор чесально-|Халат хлопчатобумажный из пыленеп-| |

| |го оборудования;|роницаемой ткани |1 |

| |рабочий чесального| | |

| |цеха; ремонтиров-| | |

| |щик сетеизделий;| | |

| |укладчик-упаков- | | |

| |щик; чистильщик| | |

| |оборудования, за-| | |

| |нятый на чистке| | |

| |оборудования че-| | |

| |сальных, крутиль-| | |

| |ных и приготови-| | |

| |тельных машин | | |

| | | | |

|180.|Отварщик |Костюм хлопчатобумажный с водоот-| |

| | |талкивающей пропиткой |1 |

| | |Сапоги резиновые |1 пара |

| | |Перчатки резиновые |4 пары |

| | |Очки защитные |до износа |

| | | | |

|181.|Очесывальщик бара-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |банов; оператор|Респиратор |до износа |

| |разрыхлительно- |Очки защитные |до износа |

| |трепальной машины | | |

| | | | |

|182.|Подсобный рабочий |Полукомбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Рукавицы брезентовые |12 пар |

| | | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам |

| | | | |

|183.|Сетевязальщик |Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| | |ком |2 |

| | | | |

|184.|Сушильщик, занятый|Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-| |

| |на льняных и сете-|ком |1 |

| |вязальных произ-|Туфли на войлочной подошве |дежурные |

| |водствах |Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |

| Примечания к разделу V. |

| 1. Работникам, профессии и должности которых не предусмотрены в|

|настоящем разделе, спецодежда, спецобувь и другие средства|

|индивидуальной защиты выдаются при работе: |

| на судоремонтных предприятиях - по нормам, установленным для|

|работников судоремонтных предприятий соответственно морского и речного|

|флота; |

| в морских рыбных портах - по нормам, установленным для работников|

|портов морского транспорта; |

| на жестянобаночных заводах (фабриках) - по нормам, установленным для|

|работников жестянобаночного производства; |

| на береговых холодильниках - по нормам, установленным для работников|

|холодильной промышленности; |

| на изготовлении и ремонте тары - по нормам, установленным для|

|работников деревообрабатывающего производства. |

| 2. Работникам, профессии которых перечислены в пунктах 149, 151, 153|

|настоящих Норм, а также весовщикам, кладовщикам холодильных камер и|

|морозилок, грузчикам, занятым в холодильниках, морозилках|

|рефрижератора, камерах предварительного охлаждения, дефростера, рабочим|

|скороморозильного аппарата и льдохранилища (водного льда) (раздел|

|"Холодильная промышленность" Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи|

|специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной|

|защиты работникам организаций пищевой, мясной и молочной|

|промышленности, утвержденных постановлением Минтруда России от|

|25.12.1997 г. N 66), кроме работников береговых рыбоконсервных заводов,|

|вместо куртки и брюк на утепляющей прокладке может выдаваться костюм|

|утепленный для рыбаков с тем же сроком носки. |

| |

| VI. Подводные аппараты и лаборатории |

| |

| 1. Подводные аппараты |

| |

|185.|Капитан (коман-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |дир); механик всех|Ботинки кожаные |1 пара |

| |наименований (кро-|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |ме электромехани-|Свитер шерстяной |1 |

| |ка); подводный|Рейтузы шерстяные |1 |

| |наблюдатель (инже-|Феска шерстяная |1 |

| |нер всех наимено-|Перчатки шерстяные |2 пары |

| |ваний, научный|Чулки шерстяные |2 пары |

| |сотрудник всех на-|Носки шерстяные |2 пары |

| |именований) | На наружных работах зимой до-| |

| | | полнительно: | |

| | |Костюм утепленный для рыбаков |по поясам |

| | |Сапоги кожаные |1 пара |

| | |Шапка-ушанка |1 на 4 года|

| | | В экваториальных и тропических| |

| | | водах дополнительно: | |

| | |Комплект для рыбаков, работающих | |

| | |в условиях тропиков |1 |

| | |Полуботинки с текстильным верхом |1 пара |

| | | При техническом обслуживании| |

| | | подводных аппаратов дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |дежурный |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Очки защитные |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| |

| 2. Подводные лаборатории |

| |

|186.|Врач; повар |Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| | |Ботинки кожаные |1 пара |

| | |Свитер шерстяной |1 |

| | |Рейтузы шерстяные |1 |

| | |Феска шерстяная |1 |

| | |Перчатки шерстяные |2 пары |

| | |Чулки шерстяные |2 пары |

| | |Носки шерстяные |2 пары |

| | | Врачу дополнительно: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |1 |

| | |Колпак хлопчатобумажный |1 |

| | | Повару дополнительно: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Передник хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Колпак хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | | | |

|187.|Капитан (коман-|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |

| |дир); помощник|Рукавицы комбинированные |4 пары |

| |капитана (команди-|Свитер шерстяной |1 |

| |ра) всех наимено-|Рейтузы шерстяные |1 |

| |ваний; механик|Феска шерстяная |1 |

| |всех наименований;|Перчатки шерстяные |2 пары |

| |электромеханик |Чулки шерстяные |2 пары |

| |всех наименований;|Носки шерстяные |2 пары |

| |подводный наблюда-|Ботинки кожаные |1 пара |

| |тель (инженер всех| На наружных работах зимой до-| |

| |наименований, на-| полнительно: | |

| |учный сотрудник|Костюм утепленный для рыбаков |по поясам |

| |всех наименований)|Сапоги кожаные |1 пара |

| | |Шапка-ушанка |1 на 4 года|

| | | В экваториальных и тропических| |

| | | водах дополнительно: | |

| | |Комплект для рыбаков, работающих в| |

| | |тропических условиях |1 |

| | |Полуботинки с текстильным верхом |1 пара |

| | | При техническом обслуживании| |

| | | подводных лабораторий дополни-| |

| | | тельно: | |

| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-| |

| | |защитной пропиткой |дежурный |

| | |Фартук прорезиненный |дежурный |

| | |Очки защитные |дежурные |

| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |

| | |Галоши диэлектрические |дежурные |

| | | При уборке мест общего пользо-| |

| | | вания дополнительно: | |

| | |Халат хлопчатобумажный |дежурный |

| | |Сапоги резиновые |дежурные |

| | |Перчатки резиновые |дежурные |

| |

| Примечания к разделу VI: |

| 1. Шерстяное белье выдается в личное пользование каждому члену|

|экипажа подводного аппарата и подводной лаборатории и надевается только|

|на время погружения на борту подводного аппарата или подводной|

|лаборатории, а также в водолазном снаряжении. При работах на больших|

|глубинах и в особо холодное время, нормы выдачи шерстяного белья|

|увеличиваются в два раза. |

| 2. Дежурные средства индивидуальной защиты рекомендуется выдавать в|

|количестве не менее двух комплектов на каждый экипаж подводного|

|аппарата и подводной лаборатории. |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————